CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a RM 
3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura raionului Căușeni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatie curenta
	
		1.1. Acoperis
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 
	m2	32,00	
2	CE05A
	Invelitori din materiale recuperabile (folosite),  fara costul materialului.
	m2	32,00	
3	RpCH07A
	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite 
	m2	32,00	
		1.2. Tavane
	
4	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 1 stratpe glet existent, executate manual
	m2	515,29	
		1.3. Pereti
	
5	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane - corob
	m2	9,00	
6	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	19,80	
7	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	6,00	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	9,00	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,00	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,00	
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	6,00	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,00	
13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului
	m2	6,00	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	6,00	
15	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	6,00	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - o singura tonalitate.
	m2	1 213,74	
17	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	108,35	
18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	108,35	
19	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	108,35	
20	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 20*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	48,00	
		1.4. Pardoseli
	
21	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2	48,10	
22	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.
	m2	48,10	
23	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv  - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu
	m2	2,00	
24	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp - inclusiv montarea coltarelor etc.
	m	12,00	
		1.5. Usi
	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,68	
26	RpCO22A
	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului - fara costul blocului de usa
	m2	1,68	
27	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 
	m2	1,68	
28	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,00	
29	RpCR22A
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica
	m2	8,00	
30	RpSC42A
	Inlocuirea rezrervorului de apa pentru WC din material plastic,etc
	buc	1,00	
		1.6. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati
	
31	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	0,40	
32	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	6,00	
33	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	55,00	
34	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	2,60	
35	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).
	m	12,00	
36	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	26,00	
		1.7.  Evacuarea deseurilor
	
37	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	0,20	
38	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 
	t	0,20	
39	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	0,20	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
40	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	8,00	
41	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	4,00	
42	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat - LED
	buc	6,00	
		3. Semnalizarea antiincendiu
	
		3.1. Lucrari de montaj
	
43	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc	1,00	
44	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1
	set	1,00	
45	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc	75,00	
46	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,00	
47	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru  СОR 6x0.22mm
	m	700,00	
48	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi  (canal plastic), pe pereti din beton 
	m	160,00	
		3.2. Utilaj
	
49	pret de piata
	контрольная панель на 8 зон РС5010
	buc	1,00	
50	pret de piata
	клавиатура для РС5010
	buc	1,00	
51	pret de piata
	резервный источник питания РИП-12б 12В2А
	buc	1,00	
52	pret de piata
	радиопередатчик ATS-100
	buc	1,00	
53	pret de piata
	Acumulator 12B. 7Aч
	buc	1,00	
		4. Inregistrare video 
	
		4.1. Lucrari de montaj
	
54	10-04-067-22
	Видеокамера цвет - analog  IP DS-2420 EI
	buc	6,00	
55	10-01-026-02
	Дисковый накопитель HDD 1000 Gb SATA (p.1)
	buc	1,00	
56	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,00	
57	RpED01A
	Montarea cablurilor - Кабель ШВВП-2*0,75 
	m	400,00	
		4.2. Utilaj
	
58	pret de piata
	Дисковый накопитель HDD 1000 Gb SATA 
	buc	1,00	
59	pret de piata
	Видеокамера цвет - analog  IP DS-2420 EI
	buc	6,00