Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reabilitarea drumului din str. Libertății (de la str. 31 August până la podul peste r. Reuțel) din mun. Bălți		

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari pregatitoare
					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
2	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
 	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500			
3	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
 	100 m3				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600			
4	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
5	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu
 	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900			
6	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, BR 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Br 1000x300x150)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800284-1	Bordura (Br 1000x300x150)	m	1,0050			
7	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
 	100 m3				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100			
8	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
 	100 m3				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600			
9	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		2. Lucrari de reabilitare a partii carosabile.
					
10	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060			
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150			
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600			
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500			
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080			
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080			
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050			
11	DI158C
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060			
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150			
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300			
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500			
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080			
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080			
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050			
12	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor
 	m2				
	1212121212121	Apa	m3	0,0030			
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor  65 cp	h-ut	0,0003			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003			
13	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
 	100 m3				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600			
14	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
15	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500			
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500			
16	DB02A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260			
17	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
 	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326			
18	DB02A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260			
19	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,5), h=6,0 cm
 K=1,5000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Beton asfaltic	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
20	RpDB33D
	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment
 Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,0400			
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300			
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500			
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500			
		3. Lucrari de reparatie a trotuarului.
					
21	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Decaparea bordura mica)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
22	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea bordurei demolate)
 	100 m3				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300			
23	TsI50A5
	Transportarea bordurei mici cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km IM "DRCD Balti"
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
24	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
 	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
25	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea betonului asfaltic uzat)
 	100 m3				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300			
26	TsI50A10
	Transportarea betonului asfaltic uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la UBA
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Executarea casetei la trotuar)
 	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
28	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gamma=1,8 t/m3)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
29	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030			
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
30	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat trotuar h=12,0 cm)
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
31	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
32	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Beton asfaltic	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
33	RpDB33D
	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment
 Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,0400			
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300			
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500			
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500