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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului 
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lot 1.Mobilier 
	
	
	
	
	
	

	Masă de birou cu tumba pe rotile  si suport pentru procesor 1
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. In blat va fi prevazuta o gaura pentru organizarea cablurilor.
Lungimea -1600;
Lățimea    -  700 ;
Înălțimea  -  75 ;
Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm si cant  2 mm.
Latimea -42cm
Lungimea-52cm
Inaltimea-60cm să fie pe 4 rotile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm  chromate. Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm  pe 4 rotile cu marimi 
Lungimea-40cm
Latimea  -20 cm
Inaltimea  -18cm
	
	

	Masă de birou cu tumba pe rotile  si suport pentru procesor  
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. In blat va fi prevazuta o gaura pentru organizarea cablurilor.
Lungimea -1400;
Lățimea    -  600 ;
Înălțimea  -  750 ;
Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm si cant  2 mm.
Latimea -42cm
Lungimea-52cm
Inaltimea-60cm să fie pe 4 rotile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm  chromate.Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm  pe 4 rotile cu marimi 
Lungimea-40cm
Latimea  -20 cm
Inaltimea  -18cm
	
	

	Masă de birou fără tumbă
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. 
Lungimea -700;
Lățimea    -  500 ;
Înălțimea  -  750;
	
	

	Masă pentru sala de ședințe
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Blat ,  cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–Lungimea -2700;
Lățimea    -  650 ;
Înălțimea  -  750;
	
	

	Tribuna pentru masa de ședinte
	
	
	
	Tribuna confectionata din PAL melaminat ecvivalentul culorii lemnului cu grosimea de 18 mm si cant din BAS de 2 mmBlat, cu profilfrontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, 
Inaltime rebord : 10
Lungimea -400;
Lățimea    -  500 ;
Înălțimea  -  150;
	
	

	Masă pentru sala de ședințe ovală
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. 
Lungimea -2600;
Lățimea    -  1300 ;
Înălțimea  -  750;
	
	

	Anexa la masa de birou
	
	
	
	Anexa din fata la masă  confectionata din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotungite si picior cu inaltimea de 75 cm in culoarea chrome.
Lungimea -1200
Latimea – 650
Inaltimea -750
	
	

	Dulap divizat în 3 compartimente  cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)
	
	
	
	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm.Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm.
Inalțimea-1950cm
Lățimea-120cm
Adîncimea-500cm
Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate( 2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport  pentru umerașe,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru documentație)
	
	

	Dulap pentru haine asistente medicale 1
	
	
	
	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma
de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm
Înălțimea -1950
Lățimea-700
Adîncimea-500 
Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși.
pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport  pentru umerașe,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.
	
	

	Dulap pentru haine asistente medicale 2
	
	
	
	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma
de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm
Înălțimea -1950
Lățimea-700
Adîncimea-500 
Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși.
Pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport  pentru umerașe,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb
	
	

	Noptieră
	
	
	
	Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbei va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare.
Înălțimea 750
Lățimea 450
Lungimea 450
	
	

	Masă de birou
	
	
	
	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. 
Lungimea -800;
Lățimea    -  500 ;
Înălțimea  -  700;
	
	

	Tumba cu polițe și uși
	
	
	
	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși  confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma  Lungimea -1300 
Latimea – 400
Inaltimea – 1000
	
	

	Oglindă
	
	
	
	Lățime: 800 mm.
Înălțime: 700 mm.
Grosime sticlă: Minimum 5 mm
Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară  pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.
	
	

	Oglindă cu ramă PAL melaminat
	
	
	
	Lățime: 800 mm.
Înălțime: 700 mm.
Grosime sticlă: Minimum 5 mm
 Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară  pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi incadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare.
	
	

	Masă Recepție cu 2 posturi de lucru
	
	
	
	Receptie complexa pentru 2 operatori.
Lungime totală : 3500 mm
Înălțime totală: 1250 mm
Adâncime  latura stinga : 2000 mm
Adâncime  latura dreapta  1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm
   Adâncime top superior: 400 mm
Înălțime blat lucru: 750 mm
   Structură PAL melaminat 18 mm alb 
Elemente de  fațadă si laterale MDF furniruit  cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei.
Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.
Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.
Soclul inălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof
Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi .   diemnsiuni     700 /400/1230mm
     Management cabluri minim 3 treceri de cablu (⌀ 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate     strategic pe blatul de lucru.
Oferta  include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.
Randare 3D sau schiță de producție  pentru confirmarea înțelegerii geometriei.
Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).
	
	

	Masă Recepție mini cu 1 post de lucru
	
	
	
	Receptie complexa pentru un operator.
Lungime totală : 1300 mm
Înălțime totală: 1250 mm
Adâncime  latura stinga :1000 mm
Adâncime top superior: 400 mm
Înălțime blat lucru: 750 mm
Structură PAL melaminat 18 mm sonoma
Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.
Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.
Soclul inălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof
Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close).Sertarul superior va fi prevazut cu cheie. Dimensiuni tumbe 420 /550/ 730 mm
Management cabluri minim 2 treceri de cablu (⌀ 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.
Oferta  include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.
Randare 3D sau schiță de producție  pentru confirmarea înțelegerii geometriei.
Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).

	
	

	Lamele aluminiu montate perete Recepția
	
	
	
	Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm.Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse.Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj mat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.
	
	

	Lambriurii din lemn
	
	
	
	Lambriuri din lemn pentru protecția pereților 150mm x 18 mm prelucrante cu cant 2mm  
	
	

	Ecran decorativ  din lemn pentru calorifere
	
	
	
	Ecran decorativ  din lemn pentru calorifere
1500x700
1850x680
700x700
	
	

	Dulap metal
	
	
	
	Dulap cu safeu pentru păstrarea medicamentelor în instituții medicale:- din metal, cu 2 secțiuni, vopsit cu vopsea pulbere, rezistentă la dezinfecție (non corozivă); î - sticlă plasată în secțiunile ușii de sus, secțiunea de jos uși metalice: - în interiorul dulapurilor - rafturi metalice. - ușile sunt încuiate cu cheie. Dimesiuni (Lxlxh): 900x460x1970   
	
	

	Scaun cu 3 locuri
	
	
	
	Scaun pentru sala de așteptare predispus cu 3 locuri,cu rama,brațele și picioarele din metal, tapiterie din piele neagra
Cadru:Oțel Cromat
Lățime:175 cm
Adâncime:70 cm
Înălțime:77 cm
Lățime șezut:50 cm
Adâncime șezut:45 cm
Înălțime  șezut:43 cm
Înălțime spătar:34 cm
Sarcină maximală admisă:450  
	
	

	Dulap pentru mape
	
	
	
	Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentantat in 5 rafturi identice . Partea inferioara vor fi prevazute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm.
Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.
Înălțimea – 1950 cm;
Lățimea-750cm
Adincimea – 450cm
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________












Specificaţii de preț

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma  fără TVA
	Sumacu TVA
	Termenul de 
Livrare  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Lot 1.Mobilier 

	
	Masă de birou cu tumba pe rotile  si suport pentru procesor 1
	Bucata
	10
	
	
	
	
	

	
	Masă de birou cu tumba pe rotile  si suport pentru procesor  
	Bucata
	10
	
	
	
	
	

	
	Masă de birou fără tumbă
	Bucata
	3
	
	
	
	
	

	
	Masă pentru sala de ședințe
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Tribuna pentru masa de ședinte
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Masă pentru sala de ședințe ovală
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Anexa la masa de birou
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Dulap divizat în 3 compartimente  cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)
	Bucata
	13
	
	
	
	
	

	
	Dulap pentru haine asistente medicale 1
	Bucata
	8
	
	
	
	
	

	
	Dulap pentru haine asistente medicale 2
	Bucata
	10
	
	
	
	
	

	
	Noptieră
	Bucata
	13
	
	
	
	
	

	
	Masă de birou
	Bucata
	2
	
	
	
	
	

	
	Tumba cu polițe și uși
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Oglindă
	Bucata
	2
	
	
	
	
	

	
	Oglindă cu ramă PAL melaminat
	Bucata
	2
	
	
	
	
	

	
	Masă Recepție cu 2 posturi de lucru
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Masă Recepție mini cu 1 post de lucru
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Lamele aluminiu montate perete Recepția
	Set 
	1
	
	
	
	
	

	
	Lambriurii din lemn
	Metru 
	450
	
	
	
	
	

	
	Ecran decorativ  din lemn pentru calorifere
	Bucata
	3
	
	
	
	
	

	
	Dulap metal
	Bucata
	4
	
	
	
	
	

	
	Scaun cu 3 locuri
	Bucata
	10
	
	
	
	
	

	
	Dulap pentru mape
	Bucata
	1
	
	
	
	
	

	
	Total :
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	




	



