Spitalul Clinic Municipal de copii "V.Ignatenco"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Pereti
			
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	267,240	
 2	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж перегородок
	m2	17,550	
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проемов
	m2	8,400	
 4	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема передаточного окна
	m2	0,420	
 5	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe pereti - снятие старой краски
	m2	396,050	
 6	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 
	m2	13,600	
 7	RpCP23A k=0.5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	15,000	
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	360,950	
 9	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - устройство перегородок
	100m2	0,361	
 10	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - заделка проемов в перегородках
	100m2	0,795	
 11	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - заделка проемов гипсокартоном
	m2	8,400	
 12	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	412,320	
 13	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	800,460	
 14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	800,460	
 15	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 
	m2	360,950	
 16	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm - плитка 30*60
	m2	635,460	
 17	CK26C
	Montarea cornierului din mase plastice pentru placi ceramice
	m	291,000	
 18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	165,000	
 19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	165,000	
 20	CF51B  K=5
	Se adauga K=5
	m2	165,000	
 21	CK18C
	Montarea cornierului din aluminiu 
	m	187,480	
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	165,000	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu grunt Supraton
	m2	165,000	
 24	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	165,000	
 25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - glafuri
	m2	10,300	
 26	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 50 cm latime - glafuri
	m	41,200	
 27	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- glafuri
	m2	10,300	
 28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - glafuri
	m2	10,300	
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - glafuri
	m2	10,300	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu grunt Supraton
	m2	10,300	
 31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri
	m2	10,300	
 32	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare
	kg	0,870	
 33	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - stoiac
	m2	38,210	
 34	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.30см (дюбель 4шт/м)
	m	12,600	
 35	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/buc)
	buc	15,000	
 		Capitolul 1.2. Tavane
			
36	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC
	m2	51,170	
 37	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm - демонтаж вентиляции
	m2	21,800	
 38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	234,960	
 39	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 
	m2	234,960	
 40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	234,960	
 41	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	49,400	
 42	RpCJ12A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane
	m2	185,560	
 43	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	185,560	
 44	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	185,560	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	185,560	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton
	m2	69,700	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	69,700	
 48	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos
	m2	115,860	
 		Capitolul 1.3. Usi
			
49	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	60,530	
 50	RpCM33E
	Demontarea placajelor din azbociment - проемы
	m2	8,400	
 51	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	39,690	
 52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - входные двери
	m2	5,880	
 53	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - монтаж дверей щитов
	m2	8,920	
 54	CK23B
	Ferestre din mase plastice fara geam cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv - передаточные окна
	m2	1,200	
 55	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare
	m2	8,400	
 		Capitolul 1.4. Pardoseli
			
56	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	44,730	
 57	RpCK42E apl
	Demontarea plintelor - демонтаж плинтуса в коридоре
	m	29,970	
 58	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc- демонтаж половой керамической плитки
	m2	79,680	
 59	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки
	m2	135,060	
 60	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou - насечка мозаичного пола
	m2	61,500	
 61	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	234,970	
 62	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 
	m2	135,060	
 63	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Placi 60*60
	m2	207,550	
 64	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	238,480	
 65	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic polisterol 3cm)
	m2	27,420	
 66	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (diblu - 2buc/m) 
	m	5,040	
 		Capitolul 1.5. Alte lucrari
			
67	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	9,780	
 68	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi
	t	9,780	
 69	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	9,780	
 		Capitolul 1.6. Santehnica
			
70	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc	1,000	
 71	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  
	buc	1,000	
 72	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	2,000	
 73	RpSD35A к=0,5
	Demontarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	1,000	
 74	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l 
	buc	1,000	
 75	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	28,800	
 76	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 
	m	32,000	
 77	RpSC18A
	Montarea  cabinei de dus, avind teava de scurgere din material plastic
	buc	2,000	
 78	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru  dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  
	buc	2,000	
 79	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
	buc	4,000	
 80	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  
	buc	2,000	
 81	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	2,000	
 82	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	2,000	
 83	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	2,000	
 84	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc	1,000	
 85	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" 
	buc	4,000	
 86	RpSA15A
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitinguri 40% - холодный и горячий водопровод
	m	22,700	
 87	RpSA15A
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm cu fitinguri 40% - холодный и горячий водопровод
	m	28,760	
 88	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	4,000	
 89	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	26,860	
 90	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	10,000	
 91	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	8,000	
 92	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m	18,270	
 93	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	6,000	
 94	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	5,150	
 95	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	4,510	
 		Capitolul 1.7. Incalzire
			
96	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	28,000	
 97	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	14,651	
 98	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	28,000	
 99	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda - монтаж ранее демонтированных радиаторов
	m2	14,651	
 100	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 
	buc	28,000	
 101	RpIzA14A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - удаление старой краски с радиаторов
	m2	14,651	
 102	RpIzA14A
	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - удаление старой краски с труб
	m2	4,870	
 103	RpIzA07C
	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei 
	m2	14,651	
 104	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 
	m	62,000	
 105	RpIzA07A
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv 
	m	62,000	
 106	RpIzA07A
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - покраска защитной трубы для кабеля
	m	30,000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
107	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice 
	buc	4,000	
 108	RpEK06A
	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	40,000	
 109	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	27,000	
 110	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	22,000	
 111	08-03-532-4  k=0.5
	Post de comanda cu butoane - demontarea
	buc	1,000	
 112	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  
	buc	7,000	
 113	
	Panou 36 module
	buc	1,000	
 114	
	Panou 18 module
	buc	1,000	
 115	
	Panou 8 module
	buc	1,000	
 116	
	Panou de putere IP65
	buc	1,000	
 117	
	Bloc de distributie 160A
	buc	1,000	
 118	
	Bloc de distributie din reica 160A
	buc	2,000	
 119	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 
	buc	7,000	
 120	
	Automat VA88 35 160A
	buc	1,000	
 121	
	Automat VA88 35 80A
	buc	3,000	
 122	
	Automat VA47 29 3P 50A
	buc	1,000	
 123	
	Automat VA47 100 3P 80A
	buc	2,000	
 124	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 
	buc	28,000	
 125	
	Automat VA49 29 1P 10A
	buc	14,000	
 126	
	Automat diferential AVDT32 2P 12A
	buc	4,000	
 127	
	Automat diferential AVDT32 2P 25A
	buc	4,000	
 128	
	Automat diferential AVDT32 2P 16A
	buc	5,000	
 129	
	Automat VA47 29 3P 25A
	buc	1,000	
 130	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	10,000	
 131	
	Sina "O"
	buc	5,000	
 132	
	Sina PE
	buc	5,000	
 133	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,070	
 134	Pret de piata
	Светильники для бактeрицидных лапм
	buc	7,000	
 135	Pret de piata
	Бактерицидные лампы
	buc	7,000	
 136	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,140	
 137	Pret de piata
	Corp de iluminat 4*18
	buc	14,000	
 138	Pret de piata
	Lampa 18w LED
	buc	56,000	
 139	Pret de piata
	Starter
	buc	56,000	
 140	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,180	
 141	Pret de piata
	Corp de iluminat 2*18
	buc	18,000	
 142	Pret de piata
	Lampa 18w LED
	buc	36,000	
 143	Pret de piata
	Starter
	buc	36,000	
 144	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,080	
 145	Pret de piata
	Corp de iluminat 
	buc	8,000	
 146	Pret de piata
	Lampa  LED
	buc	8,000	
 147	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" 
	100 buc	0,060	
 148	
	Световой указатель "EXIT" 
	buc	6,000	
 149	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma)
	100 buc	0,080	
 150	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa  (material este inclus in norma)
	100 buc	0,190	
 151	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma)
	100 buc	0,070	
 152	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara (material este inclus in norma)
	100 buc	0,150	
 153	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	15,000	
 154	
	Cutie de distributie
	buc	15,000	
 155	
	Cutie de distributie
	buc	15,000	
 156	08-03-604-1
	Sonerie electrica cu buton
	100 seturi	0,010	
 157	
	Sonerie
	buc	1,000	
 158	
	Buton sonerie
	buc	1,000	
 159	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana
	buc	2,000	
 160	
	Buton de comanda LA5821-2 380V
	buc	2,000	
 161	08-02-396-5
	Canal pt. cablu 100*40
	100 m	0,800	
 162	08-02-409-1
	Gofra diametru 16 mm (material este inclus in norma)
	100 m	1,200	
 163	08-02-409-1
	Gofra diametru 20 mm (material este inclus in norma)
	100 m	1,600	
 164	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (inclusiv cot d40 - 6 buc)
	100 m	0,300	
 165	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2
	100 m	0,850	
 166	
	Cablu VVGng 4*50
	m	50,000	
 167	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2
	100 m	0,350	
 168	
	Cablu VVGng 5*6
	m	35,000	
 169	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,300	
 170	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,800	
 171	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,800	
 172	
	Cablu VVGng 3*2.5
	m	250,000	
 173	
	Cablu VVGng 3*1.5
	m	130,000	
 174	08-02-144-5
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2
	100 buc	0,080	
 175	
	Papuci cablu 50mm
	buc	8,000	
 176	08-02-144-3
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2
	100 buc	0,200	
 177	
	Forbox 10mm
	buc	20,000	
 178	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2
	100 buc	0,400	
 179	
	Forbox 6mm
	buc	20,000	
 180	
	Forbox 4mm
	buc	20,000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
181	Pret de piata
	Cabina de dus
	buc	2,000	
 182	Pret de piata
	Boiler 100l
	buc	1,000