
ANUNȚ DE PARTICIPARE

[bookmark: _Hlk236341444]privind achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipala nr.2, mun.Chisinau, bd.Grigore Vieru, 12, prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:da
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Maternitatea Municipală nr.2
1. IDNO: 1003600152684
1. Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru, 12
1. Numărul de telefon/fax: tel. 0-22-22-55-84
1. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mm2@ms.md/
www.maternitateamunicipalanr2.md
1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico - sanitară publică
1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată, fără TVA

	1.
	
45215140-0
	Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare
	M2
	1
	Conform  caietului de sarcini anexat la
anunțul de participare
	977296,57

	Valoarea estimativă totală fără TVA: 977296,57 lei 
	


1. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se admite 
1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot ☑
2) Pentru mai multe loturi☑
3) Pentru toate loturile ☑
1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.
1. Metoda și condițiile de plată vor fi:Achitarea se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale.
1. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026.
1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică 
1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obl.
Da /Nu

	1
	Oferta tehnică conform caietului de sarcini 
	Devizele (formularele 3, 5, 7) elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați din caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	2
	DUAE
	Original- confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	3
	






Garanţia pentru ofertă 2%
	Conform anexei nr. 9 din documentația standard, sau ordin de plată, semnată electronic
Notă* În cazul în care se va depune
scrisoare de garanție bancară semnată și ștampilată, aceasta va fi prezentată în
original la sediul instituției în decurs de 2 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor
	






Obligatoriu

	4
	

Graficul de execuție a lucrărilor
	Conform anexei nr. 10 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică 
Cu descrierea detaliată a etapelor de
realizare, indicarea categoriilor de lucrări executate, precum și a termenelor de
execuție pentru fiecare categorie în parte.
	

Obligatoriu

	Documente suplimentare de calificare și selecție

	5
	Certificat de atribuire a contului bancar 
	Copie semnat și ștampilat de către operatorul economic, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică 
	Obligatoriu

	6
	Cerere de participare 
	Conform anexei nr. 7 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	7
	Declarația privind valabilitatea ofertei
	Conform anexei nr. 8 din documentația standard,confirmat prin semnătura electronica 
	Obligatoriu

	8
	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit

























	Declarație privind experiența similară, conform anexei nr.12 din documentația standard, original confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract) confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei –  conform anexei nr.13 din documentația standard. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor –confirmat prin semnătura electronică 
	Obligatoriu





























	9
	Scrisori de recomandare pentru
contractele prezentate pentru
demonstrarea experientei similare
	Copie, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu




	10
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit, certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

	Copie, confirmat prin semnătura electronică








	Obligatoriu









	11
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor


	Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin semnătura electronică 
	Obligatoriu





	12
	Ultimul raport financiar 
	Copie, confirmat prin semnătura electronică 
	Obligatoriu


	13
	Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal
	Copie, confirmat prin semnătura electronică 

	Obligatoriu


	14
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
	Conform anexei nr.13 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	15
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Conform anexei nr.14 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică



	Obligatoriu

	16
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	Conform anexei nr.15 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	17
	Lista subcontractanților și partea /părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia
	Conform anexei nr.16 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	18
	Avizul inspecției de stat în construcție
	Copie, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	19
	Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor
	Copie, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	20
	Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului
	Copie, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	21
	Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de şantier atestat, pentru persoanele responabile de execuța lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, pe fiecare persoană responsabilă în parte
	Copie, confirmat prin semnătura electronică 
	Obligatoriu

	22
	Manualul Calităţii
	Copie integrală, confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	23
	Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de cel puțin 30% din valoarea contractului, eliberat de o bancă comercială cu o zi înaintea de data depunerii ofertei
	Original confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	24
	Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

	Conform anexei nr.17 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică


	Obligatoriu

	25
	Perioada de garanție a lucrarilor - min 24 luni din momentul semnării procesului verbal de 
de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale
	Declarație de garanție asupra lucrărilor
	Obligatoriu

	26
	Notă
	La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile
	Obligatoriu la solicitare

	Documente obligatorii la semnarea contractului

	27
	La semnarea contractului, operatorul economic va semna declarația privind beneficiarii efectivi
	Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu la semnarea contractului 

	28
	Garanția de bună execuție 5 % din valoarea contractului cu TVA
	Emisă de o bancă comercială sau ordin de plată

	Obligatoriu la semnarea contractului


1. Garanția pentru ofertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard  sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul 2 %, conform următoarelor date bancare: 
· Beneficiarul plăţii:IMSP Maternitatea Minicipala nr.2
· [bookmark: _Hlk236428053]Denumirea Băncii:BC Moldindconbank SA sucursala ”Ștefan cel Mare”
· Codul fiscal:1003600152684
· Contul de decontare:MD14ML000000002251434290
· Contul bancar: MOLDMD2X334
· Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str. Armenească 38
· Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP
1. Termenul de garanție a lucrărilor minim 36 luni din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale
1. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:Primăria mun.Chișinău
1. Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau ordin de plată,cuantumul  5%,  conform următoarelor date bancare: : 
· Beneficiarul plăţii: IMSP Maternitatea Minicipala nr.2
· Denumirea Băncii:BC Moldindconbank SA sucursala ”Ștefan cel Mare”
· Codul fiscal:1003600152684
· Contul de decontare:MD14ML000000002251434290
· Contul bancar: MOLDMD2X334
· Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP
1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
1. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată
1. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 
1. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate
1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md
1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
1. Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile calendaristice
1. Locul deschiderii ofertelor: Conform SIA RSAP, platforma achizițiii.md. Ofertele întîrziate vor fi respinse 
1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
1. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:nu
1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică
1. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
1. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu 
1. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIRSAP, pe platforma achiziții.md 
1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	sistemul de comenzi electronice
	Nu

	facturarea electronică
	Da

	plățile electronice
	Da


1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
1. Alte informații relevante:nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Liliana PROFIRE________________    L.Ș























Caiet de sarcini 


	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Spatiu pentru evaluare si tratament
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demolari
	
	

	1
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	14,00


	 2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	14,00


	 3
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	4,37


	 4
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	48,50


	 5
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,00


	 6
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	4,00


	 7
	RpIB11B

	Demontari de radiatoare

	buc
	1,00


	 8
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	5,00


	 9
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	5,00


	 10
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00


	 11
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00


	 12
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	15,00


	 13
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	15,00


	 14
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	3,00


	 15
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	3,00


	 16
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	3,00


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Pardoseli

	
	

	17
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	14,00


	 18
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	14,00


	 19
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	14,50


	 20
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	14,00


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Pereti

	
	

	21
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	52,70


	 22
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	48,50


	 23
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	48,50


	 24
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	17,00


	 25
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	101,85


	 26
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	48,50


	 27
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	4,20


	 28
	CI23A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))

	m2
	52,70


	 
	
	Capitolul 1.1.4. Tavane

	
	

	29
	СF59J

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	14,00


	 30
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	14,00


	 31
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	14,00


	 32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	14,00


	 33
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	14,00


	 
	
	Capitolul 1.1.5. Timplarie

	
	

	34
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	4,37


	 35
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.1.6. Incalzire

	
	

	36
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	4,00


	 37
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	6,00


	 38
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	4,00


	 39
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	4,00


	 40
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator existent)

	buc
	1,00


	 41
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	1,00


	 42
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.2. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demolari

	
	

	43
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	27,00


	 44
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	50,80


	 45
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	11,00


	 46
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	11,00


	 47
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	2,19


	 48
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	11,00


	 49
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	1,00


	 50
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	3,00


	 51
	RpIB11B

	Demontari de radiatoare

	buc
	1,00


	 52
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 53
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	10,00


	 54
	RCsB29L

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm  (K=4.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)

	buc
	1,00


	 55
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	5,00


	 56
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	5,00


	 57
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00


	 58
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00


	 59
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	15,00


	 60
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	15,00


	 61
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	3,00


	 62
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	3,00


	 63
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	3,00


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Pardoseli

	
	

	64
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	11,00


	 65
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	11,00


	 66
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	11,00


	 67
	IzF01A

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)

	m2
	14,75


	 68
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	11,00


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Pereti

	
	

	69
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	53,80


	 70
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	50,80


	 71
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	50,80


	 72
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	106,68


	 73
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	11,00


	 74
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	2,50


	 75
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	53,80


	 
	
	Capitolul 1.2.4. Tavane

	
	

	76
	СF59J

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	11,00


	 77
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	11,00


	 78
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	11,00


	 79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	11,00


	 80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	11,00


	 
	
	Capitolul 1.2.5. Timplarie

	
	

	81
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	2,18


	 82
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din aluminiu cu usa incorporata si furnitura necesara, 2100x2300(h) )

	m2
	4,83


	 83
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.2.6. Incalzire

	
	

	84
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	4,00


	 85
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	6,00


	 86
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	4,00


	 87
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	4,00


	 88
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	1,00


	 89
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	1,00


	 90
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.2.7. Retele interioare de apa si canalizare

	
	

	91
	SA14C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)

	m
	10,00


	 92
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)

	m
	10,00


	 93
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)

	buc
	2,00


	 94
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	3,00


	 95
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)

	buc
	10,00


	 96
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	10,00


	 97
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	2,00


	 98
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	20,00


	 99
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)

	m
	8,00


	 100
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	9,00


	 101
	SA40B

	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)

	buc
	1,00


	 102
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)

	buc
	1,00


	 103
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	1,00


	 104
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)

	buc
	1,00


	 105
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)

	buc
	1,00


	 106
	SB24A

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)

	buc
	1,00


	 107
	SA37I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)

	buc
	7,00


	 108
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	8,00


	 109
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	1,00


	 110
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	1,00


	 111
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)

	buc
	1,00


	 112
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	 113
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	1,00


	 114
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	1,00


	 115
	SC14A

	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.3. Spatiu de izolare

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Demolari

	
	

	116
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	13,00


	 117
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	13,00


	 118
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	4,37


	 119
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	48,50


	 120
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,00


	 121
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	4,00


	 122
	RpIB11B

	Demontari de radiatoare

	buc
	1,00


	 123
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	5,00


	 124
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	5,00


	 125
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00


	 126
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00


	 127
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	15,00


	 128
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	15,00


	 129
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	3,00


	 130
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	3,00


	 131
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	3,00


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Pardoseli

	
	

	132
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	13,00


	 133
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	13,00


	 134
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	13,00


	 135
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	13,00


	 
	
	Capitolul 1.3.3. Pereti

	
	

	136
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	52,70


	 137
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	47,50


	 138
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	47,50


	 139
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	17,00


	 140
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	99,75


	 141
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	47,50


	 142
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	4,20


	 143
	CI23A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))

	m2
	51,70


	 
	
	Capitolul 1.3.4. Tavane

	
	

	144
	СF59J

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	13,00


	 145
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	13,00


	 146
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	13,00


	 147
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	13,00


	 148
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	13,00


	 
	
	Capitolul 1.3.5. Timplarie

	
	

	149
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	4,37


	 150
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.3.6. Incalzire

	
	

	151
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	6,00


	 152
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	6,00


	 153
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	6,00


	 154
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	4,00


	 155
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	1,00


	 156
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	1,00


	 157
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.4. Grup sanitar la Spatiul Izolare

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Demolari

	
	

	158
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	24,00


	 159
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	61,50


	 160
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	11,00


	 161
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	11,00


	 162
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	5,40


	 163
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	11,00


	 164
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	1,00


	 165
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	3,00


	 166
	RpIB11B

	Demontari de radiatoare

	buc
	1,00


	 167
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 168
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	10,00


	 169
	RCsB29L

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm  (K=3.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)

	buc
	1,00


	 170
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	5,00


	 171
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	5,00


	 172
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00


	 173
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00


	 174
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	15,00


	 175
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	15,00


	 176
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	3,50


	 177
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	3,50


	 178
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	3,50


	 
	
	Capitolul 1.4.2. Pardoseli

	
	

	179
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	11,00


	 180
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	11,00


	 181
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	11,00


	 182
	IzF01A

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)

	m2
	16,50


	 183
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	11,00


	 
	
	Capitolul 1.4.3. Pereti

	
	

	184
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	61,50


	 185
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	61,50


	 186
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	61,50


	 187
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	106,68


	 188
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	20,70


	 189
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	2,50


	 190
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	67,00


	 
	
	Capitolul 1.4.4. Tavane

	
	

	191
	СF59J

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	11,00


	 192
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	11,00


	 193
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	11,00


	 194
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	11,00


	 195
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	11,00


	 
	
	Capitolul 1.4.5. Timplarie

	
	

	196
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	2,18


	 197
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2000x800mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	3,20


	 198
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.4.6. Incalzire

	
	

	199
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	6,00


	 200
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	6,00


	 201
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	6,00


	 202
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	4,00


	 203
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	1,00


	 204
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	1,00


	 205
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.4.7. Retele interioare de apa si canalizare

	
	

	206
	SA14C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)

	m
	10,00


	 207
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)

	m
	10,00


	 208
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)

	buc
	2,00


	 209
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	3,00


	 210
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)

	buc
	10,00


	 211
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	10,00


	 212
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	2,00


	 213
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	20,00


	 214
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)

	m
	8,00


	 215
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	9,00


	 216
	SA40B

	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)

	buc
	1,00


	 217
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)

	buc
	1,00


	 218
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	1,00


	 219
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)

	buc
	1,00


	 220
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)

	buc
	1,00


	 221
	SB24A

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)

	buc
	1,00


	 222
	SA37I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)

	buc
	7,00


	 223
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	8,00


	 224
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	1,00


	 225
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	1,00


	 226
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)

	buc
	1,00


	 227
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	 228
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	1,00


	 229
	SE59A

	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	1,00


	 230
	SC14A

	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.5. Spatiul de asteptare

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Demolare

	
	

	231
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	2,20


	 232
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	6,50


	 233
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	55,00


	 234
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	18,30


	 235
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	18,30


	 236
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	3,85


	 237
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	3,00


	 238
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,00


	 239
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	4,00


	 240
	RpIB11B

	Demontari de radiatoare

	buc
	3,00


	 241
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	6,00


	 242
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	6,00


	 243
	RpCU05D

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	4,00


	 244
	RpCU07C

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	4,00


	 245
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	15,00


	 246
	RpEJ09D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	15,00


	 247
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	4,00


	 248
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	4,00


	 249
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	4,00


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Pardoseli

	
	

	250
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	18,30


	 251
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	18,30


	 252
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	18,30


	 253
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	18,30


	 254
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	12,50


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Pereti

	
	

	255
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	54,70


	 256
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	54,70


	 257
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	54,70


	 258
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	114,87


	 259
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	13,50


	 260
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	2,50


	 261
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	44,90


	 262
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	4,70


	 263
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	49,60


	 264
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	49,60


	 265
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,

	m2
	49,60


	 266
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	49,60


	 267
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	49,60


	 268
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	9,80


	 
	
	Capitolul 1.5.4. Tavane

	
	

	269
	СF59J

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	15,50


	 270
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	15,50


	 271
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	15,50


	 272
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	15,50


	 273
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	15,50


	 274
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong cu panouri din aluminiu)

	m2
	3,00


	 
	
	Capitolul 1.5.5. Timplarie

	
	

	275
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2950x1300mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	3,84


	 276
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 1.5.6. Incalzire

	
	

	277
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	7,00


	 278
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	8,00


	 279
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	7,00


	 280
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	7,00


	 281
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	3,00


	 282
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	3,00


	 283
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	3,00


	 
	
	Capitolul 2. Montare utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament

	
	

	284
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	1,00


	 285
	SE59A

	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 2.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare

	
	

	286
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	1,00


	 287
	SE59A

	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	 
	
	Capitolul 2.3. Retele electrice interne

	
	

	288
	RpEG17B

	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice

	buc
	1,00


	 289
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	6,00


	 290
	RpEG02B

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP54)

	buc
	1,00


	 291
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)

	buc
	1,00


	 292
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)

	buc
	4,00


	 293
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)

	buc
	6,00


	 294
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)

	buc
	2,00


	 295
	RpEB01A

	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)

	m
	50,00


	 296
	RpEB01A

	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)

	m
	100,00


	 297
	RpEB01B

	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm)

	m
	20,00


	 298
	RpEA02B

	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)

	m
	150,00


	 299
	RpEA02C

	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)

	m
	20,00


	 300
	

	Doze D75x40

	buc
	5,00


	 301
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)

	buc
	11,00


	 302
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc
	5,00


	 303
	RpEE14A

	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc
	5,00


	 304
	RpEE14A

	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 2 clape, tip ingropat)
	buc
	2,00


	 305
	RpEE14A

	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc
	2,00


	 306
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc
	19,00


	 307
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, (Ventilator axial 100m3/h D 100mm)

	buc
	2,00


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	
	

	308
	

	Boiler electric 100l. 220V

	buc
	1,00


	 309
	

	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	4,00


	 
	
	Capitolul 3.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare
	
	

	310
	

	Boiler electric 100l. 220V

	buc
	1,00


	 311
	

	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	4,00


	 
	
	Capitolul 3.3. Retele electrice interne
	
	

	312
	

	Ventilator axial 100m3/h D 100mm

	buc
	2,00


	 313
	

	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 24 automate)

	buc
	1,00


	 314
	

	Separator de sarcina 3P/25A, IP20

	buc
	1,00


	 315
	

	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc
	4,00


	 316
	

	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc
	6,00


	 317
	

	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc
	2,00



 
						
	                                                                                                         














Devizul desfășurat

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Spatiu pentru evaluare si tratament


	1.1.1. Demolari


	1
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	
	14,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,39
	5,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39
	5,46

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,70

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,05
	0,70

	2
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	14,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	2,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,70

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	0,56

	3
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	
	4,37


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,21
	0,92

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,21
	0,92

	4
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	48,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	7,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	2,42

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,48

	5
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,44

	6
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,24

	7
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	1,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,12

	8
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	0,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,80
	4,00

	9
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	8,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,10

	10
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	11
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	12
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	1,50

	13
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,30

	14
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	3,00


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	0,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	3,00

	15
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	3,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	1,50

	16
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	3,00


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,77

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.1.2. Pardoseli


	17
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	14,00


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	1,96

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	2,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,70

	18
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	14,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00
	182,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	0,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	0,42

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,17

	19
	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	
	14,50


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	2,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02
	0,58

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15
	62,35

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	0,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,04

	20
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	14,00


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,00
	28,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,19
	16,66

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,15
	2,10

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,35
	4,90

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,25
	73,50

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,02
	14,28

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,15
	2,10

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,10
	15,40

	
	2523116716346
	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul
	m2
	1,05
	14,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01
	0,14

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,17

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	2,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.1.3. Pereti


	21
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	52,70


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	7,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	10,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,64

	22
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	48,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40
	67,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30
	14,55

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50
	509,25

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03
	1,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,39

	23
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	
	48,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	19,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	5,82

	
	2664102100000-1
	Mortar M-100
	m3
	0,006
	1,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,19

	24
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	17,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44
	7,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22
	3,74

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98
	16,66

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001
	0,02

	25
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	
	101,85


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04
	4,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,51

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01
	102,87

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,51

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01
	1,02

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30
	30,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,06

	26
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	
	48,50


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,22
	59,17

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,14
	346,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	3,83

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,78

	27
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	4,20


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	6,24

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,30
	1,26

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,61
	61,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,33

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,12

	28
	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))

	m2
	
	52,70


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,50
	131,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,57
	82,74

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,15
	7,90

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,425
	22,40

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	1,75
	92,22

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,02
	53,75

	
	2523116716347-1
	Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)
	m2
	1,05
	55,34

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,008
	0,42

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,015
	0,79

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,07
	3,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.4. Tavane


	29
	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	14,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,254
	31,56

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,092
	15,29

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,956
	13,38

	
	2710703520285-2
	Profil de suport
	m
	2,288
	32,03

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,444
	34,22

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7878
	11,03

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,282
	3,95

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	1,27

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,716
	24,02

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,84
	235,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,07

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,005
	0,07

	30
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	
	14,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	6,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	14,77

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	31
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	14,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,20
	2,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,40

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,493
	6,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	14,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	0,42

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	2,10

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,70

	33
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	14,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	7,70

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	5,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	0,84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	7,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	0,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.1.5. Timplarie


	34
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	4,37


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	3,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,44

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	4,37

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	17,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	2,18

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,76

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	2,62

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	4,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,09

	35
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,15

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.1.6. Incalzire


	36
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	1,40

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	4,12

	37
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	0,90

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,09

	38
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,36

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,16

	39
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,80

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D20
	buc
	1,00
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,40

	40
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator existent)

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	0,20

	41
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	42
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatiu pentru evaluare si tratament
	

	1.2. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament


	1.2.1. Demolari


	43
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	
	27,00


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,80
	21,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80
	21,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,40

	44
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	
	50,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	6,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	7,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	2,54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,51

	45
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	
	11,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,39
	4,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39
	4,29

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,05
	0,55

	46
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	11,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	1,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	1,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	0,44

	47
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	
	2,19


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,21
	0,46

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,21
	0,46

	48
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	
	11,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,13
	1,43

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,12
	1,32

	49
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,22

	50
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	3,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,18

	51
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	1,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,12

	52
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95
	0,95

	53
	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,23
	2,30

	54
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm  (K=4.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)

	buc
	
	1,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	1,74

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	0,75

	
	5001000100135-1
	Freza cu carota diamanta D130
	buc
	0,0079
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,26
	1,20

	55
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	0,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,80
	4,00

	56
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	8,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,10

	57
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	58
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	59
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	1,50

	60
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,30

	61
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	3,00


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	0,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	3,00

	62
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	3,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	1,50

	63
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	3,00


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,77

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.2.2. Pardoseli


	64
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	11,00


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	1,54

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	2,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,55

	65
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00
	143,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	0,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	0,33

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,13

	66
	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	2,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02
	0,44

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15
	47,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,03

	67
	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)

	m2
	
	14,75


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,04
	0,59

	
	2320322600036-1
	Mastica bituminoasa
	kg
	1,50
	22,12

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00005
	0,00

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,10
	1,48

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,30
	4,43

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0002
	0,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,001
	0,01

	68
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,61
	28,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,29
	3,19

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie portelanat
	m2
	1,03
	11,33

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,05
	44,55

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,30
	3,30

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,00
	220,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,90
	9,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,13

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.2.3. Pereti


	69
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	53,80


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	7,53

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	10,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,69

	70
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	50,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40
	71,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30
	15,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50
	533,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03
	1,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,41

	71
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	
	50,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	20,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	6,10

	
	2664102100000-1
	Mortar M-100
	m3
	0,006
	1,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,20

	72
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	
	106,68


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04
	4,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,53

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01
	107,75

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,53

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01
	1,07

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30
	32,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,06

	73
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	11,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44
	4,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22
	2,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98
	10,78

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,01

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001
	0,01

	74
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	
	2,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	9,42

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,05
	2,62

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	2,075
	5,19

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	4,20
	10,50

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,20
	10,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,48
	11,20

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,83
	2,08

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,80
	4,50

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,22

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,53
	11,33

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,45
	133,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,34

	75
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	53,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20
	118,36

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	1,02
	55,42

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00
	326,03

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39
	21,19

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	1,69

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,82

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	2,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2.4. Tavane


	76
	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	11,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,254
	24,79

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,092
	12,01

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,956
	10,52

	
	2710703520285-2
	Profil de suport
	m
	2,288
	25,17

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,444
	26,88

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7878
	8,67

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,282
	3,10

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	1,00

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,716
	18,88

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,84
	185,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,005
	0,06

	77
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	4,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	11,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	78
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,20
	2,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,493
	5,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	79
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	0,33

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	1,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,55

	80
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	11,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	6,05

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	4,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	0,66

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	5,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.2.5. Timplarie


	81
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	2,18


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	1,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,22

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	2,18

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	8,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	1,09

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,38

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	1,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	2,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,04

	82
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din aluminiu cu usa incorporata si furnitura necesara, 2100x2300(h) )

	m2
	
	4,83


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,91
	4,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,05
	0,24

	
	2030112951000-2
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usa incorporata
	m2
	1,00
	4,83

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	19,32

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,16
	0,77

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,056
	0,27

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,40
	1,93

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,60
	2,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,10

	83
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,15

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.2.6. Incalzire


	84
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	1,40

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	4,12

	85
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	0,90

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,09

	86
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,36

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,16

	87
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,80

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D20
	buc
	1,00
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,40

	88
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00
	2,00

	
	6532532
	Radiator bimetal 10 elemente, 500mm
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	0,20

	89
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	90
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.2.7. Retele interioare de apa si canalizare


	91
	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	3,30

	
	2521216717050-2
	Teava PPR D25, PN25
	m
	1,02
	10,20

	
	2523156719430-2
	Cot PPR 25
	buc
	0,12
	1,20

	
	2523156719450-2
	Teu ppr d25
	buc
	0,19
	1,90

	
	2523156719460-2
	Reductie ppr d 25
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719400-2
	Mufa PPR d 25
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,22

	92
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,31
	3,10

	
	2521216717050-3
	Teava PPR D20, PN25
	m
	1,02
	10,20

	
	2523156719430-3
	Cot ppr d 20
	buc
	0,20
	2,00

	
	2523156719450-3
	Teu ppr d 20
	buc
	0,21
	2,10

	
	2523156719460-3
	Reductie PPR D 20
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719400-3
	Mufa PPR D 20
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,21

	93
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18
	0,36

	
	2913124202100-1
	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25
	buc
	1,00
	2,02

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	2,02

	94
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18
	0,54

	
	2913124202100-12
	Robinet sub lavoar D 15
	buc
	1,00
	3,03

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	3,03

	95
	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)

	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	3,30

	
	2875274204040-2
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25
	buc
	1,00
	10,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	3,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	96
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,29
	2,90

	
	2875274204040-3
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20
	buc
	1,00
	10,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	3,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	97
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,08
	0,16

	98
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	20,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,15
	3,00

	99
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)

	m
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32
	2,56

	
	2521216720160-1
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110
	m
	1,03
	8,24

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,12

	100
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	
	9,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25
	2,25

	
	2521216720160-2
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50
	m
	1,03
	9,27

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,11

	101
	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60
	0,60

	
	2875277330522-1
	 Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2664102102017
	Mortar ciment M-200
	m3
	0,012
	0,01

	102
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28
	0,28

	
	2523156721037-1
	Revizie din polipropilena PP D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,02

	103
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22
	0,22

	
	2523156721037-2
	Revizie din polipropilena D50
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,01

	104
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28
	0,28

	
	2523156721037-5
	Supapa de aerisire D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,02

	105
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,05
	1,05

	
	2875114202905-1
	Sifon de pardoseala din inox D110
	buc
	1,00
	1,02

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,12
	0,12

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,05
	0,05

	106
	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,83
	0,83

	
	2875114202905-2
	Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus
	buc
	1,00
	1,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,11
	0,12

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,04
	0,04

	107
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)

	buc
	
	7,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,52
	3,64

	
	2875274204040-4
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110
	buc
	1,00
	7,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,04

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	2,17

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	108
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,43
	3,44

	
	2875274204040-5
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50
	buc
	1,00
	8,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	2,48

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	109
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,70
	4,70

	
	2622102442760-1
	Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,01
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,00
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,00
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,00
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,00
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,00
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,00
	1,05

	110
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar portelanat 
	buc
	1,01
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,00
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,30
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,01
	1,03

	111
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65
	1,65

	
	2913124201370
	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00
	2,00

	112
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,15
	1,15

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,00
	1,00

	113
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75
	0,75

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,01
	1,03

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,00
	4,08

	114
	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35
	0,35

	
	2924127356800-1
	Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00
	1,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00
	2,04

	115
	SC14A
	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	0,33

	
	2875114201120-1
	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,01
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele interioare de apa si canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	

	1.3. Spatiu de izolare


	1.3.1. Demolari


	116
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	
	13,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,39
	5,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39
	5,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,05
	0,65

	117
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	13,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	1,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	0,52

	118
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	
	4,37


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,21
	0,92

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,21
	0,92

	119
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	48,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	7,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	2,42

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,48

	120
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,44

	121
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,24

	122
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	1,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,12

	123
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	0,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,80
	4,00

	124
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	8,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,10

	125
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	126
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	127
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	1,50

	128
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,30

	129
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	3,00


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	0,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	3,00

	130
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	3,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	1,50

	131
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	3,00


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,77

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.3.2. Pardoseli


	132
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	13,00


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	1,82

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	2,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,65

	133
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	13,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00
	169,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	0,39

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,16

	134
	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	
	13,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02
	0,52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15
	55,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,04

	135
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	13,00


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,00
	26,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,19
	15,47

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,15
	1,95

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,35
	4,55

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,25
	68,25

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,02
	13,26

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,15
	1,95

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,10
	14,30

	
	2523116716346
	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul
	m2
	1,05
	13,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01
	0,13

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,16

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	2,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.3.3. Pereti


	136
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	52,70


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	7,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	10,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,64

	137
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	47,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40
	66,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30
	14,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50
	498,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03
	1,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,38

	138
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	
	47,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	19,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	5,70

	
	2664102100000-1
	Mortar M-100
	m3
	0,006
	1,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,19

	139
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	17,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44
	7,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22
	3,74

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98
	16,66

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001
	0,02

	140
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	
	99,75


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04
	3,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,50

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01
	100,75

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,50

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01
	1,00

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30
	29,92

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,06

	141
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	
	47,50


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,22
	57,95

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,14
	339,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	3,75

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,76

	142
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	4,20


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	6,24

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,30
	1,26

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,61
	61,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,33

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,12

	143
	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))

	m2
	
	51,70


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,50
	129,25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,57
	81,17

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,15
	7,76

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,425
	21,97

	
	2462106110433
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm
	kg
	1,75
	90,48

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,02
	52,73

	
	2523116716347-1
	Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)
	m2
	1,05
	54,28

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,008
	0,41

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,015
	0,78

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,07
	3,62

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3.4. Tavane


	144
	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	13,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,254
	29,30

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,092
	14,20

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,956
	12,43

	
	2710703520285-2
	Profil de suport
	m
	2,288
	29,74

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,444
	31,77

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7878
	10,24

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,282
	3,67

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	1,18

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,716
	22,31

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,84
	218,92

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,005
	0,06

	145
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	
	13,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,71

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	146
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	13,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,20
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,30

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,493
	6,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	147
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	13,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	0,39

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	1,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,65

	148
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	13,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	7,15

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	5,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	0,78

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	6,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	0,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.3.5. Timplarie


	149
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	4,37


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	3,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,44

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	4,37

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	17,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	2,18

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,76

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	2,62

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	4,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,09

	150
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,15

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.3.6. Incalzire


	151
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	2,10

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	6,18

	152
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	0,90

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,09

	153
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,54

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,24

	154
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,80

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D20
	buc
	1,00
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,40

	155
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00
	2,00

	
	6532532
	Radiator bimetal 10 elemente, 500mm
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	0,20

	156
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	157
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatiu de izolare
	

	1.4. Grup sanitar la Spatiul Izolare


	1.4.1. Demolari


	158
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	
	24,00


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,80
	19,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80
	19,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,36

	159
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	61,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	7,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	9,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	3,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,62

	160
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	
	11,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,39
	4,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39
	4,29

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,05
	0,55

	161
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	11,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	1,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	1,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	0,44

	162
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	
	5,40


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,21
	1,13

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,21
	1,13

	163
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	
	11,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,13
	1,43

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,12
	1,32

	164
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,22

	165
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	3,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,18

	166
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	1,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,12

	167
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95
	0,95

	168
	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,23
	2,30

	169
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm  (K=3.6; pentru grosimea peretelui de 50cm)

	buc
	
	1,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	1,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	0,58

	
	5001000100135-1
	Freza cu carota diamanta D130
	buc
	0,0079
	0,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,16

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,26
	0,94

	170
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	0,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,80
	4,00

	171
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	5,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	8,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,10

	172
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	173
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	174
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	1,50

	175
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,30

	176
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	3,50


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	0,88

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	3,50

	177
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	3,50


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	1,75

	178
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	3,50


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.4.2. Pardoseli


	179
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	11,00


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	1,54

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	2,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,55

	180
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00
	143,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	0,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	0,33

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,13

	181
	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	2,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02
	0,44

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15
	47,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,03

	182
	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)

	m2
	
	16,50


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,04
	0,66

	
	2320322600036-1
	Mastica bituminoasa
	kg
	1,50
	24,75

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00005
	0,00

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,10
	1,65

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,30
	4,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0002
	0,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,001
	0,02

	183
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	11,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,61
	28,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,29
	3,19

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie portelanat
	m2
	1,03
	11,33

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,05
	44,55

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,30
	3,30

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,00
	220,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,90
	9,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,13

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.4.3. Pereti


	184
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	61,50


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	8,61

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	12,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	3,08

	185
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	61,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40
	86,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30
	18,45

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50
	645,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03
	1,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,25

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,49

	186
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	
	61,50


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	24,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	7,38

	
	2664102100000-1
	Mortar M-100
	m3
	0,006
	1,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,25

	187
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	
	106,68


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04
	4,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,53

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01
	107,75

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,53

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01
	1,07

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30
	32,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,06

	188
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	20,70


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44
	9,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22
	4,55

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98
	20,29

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001
	0,02

	189
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	
	2,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	9,42

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,05
	2,62

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	2,075
	5,19

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	4,20
	10,50

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,20
	10,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,48
	11,20

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,83
	2,08

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,80
	4,50

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,22

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,53
	11,33

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,45
	133,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,34

	190
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	67,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20
	147,40

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	1,02
	69,02

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00
	406,02

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39
	26,39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	2,10

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	1,02

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	3,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4.4. Tavane


	191
	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	11,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,254
	24,79

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,092
	12,01

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,956
	10,52

	
	2710703520285-2
	Profil de suport
	m
	2,288
	25,17

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,444
	26,88

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7878
	8,67

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,282
	3,10

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	1,00

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,716
	18,88

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,84
	185,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,005
	0,06

	192
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	4,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	11,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	193
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,20
	2,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,10

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,493
	5,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,01

	194
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	11,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	0,33

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	1,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,55

	195
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	11,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	6,05

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	4,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	0,66

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	5,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.4.5. Timplarie


	196
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2300x950mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	2,18


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	1,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,22

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	2,18

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	8,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	1,09

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,38

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	1,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	2,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,04

	197
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2000x800mm -2buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	3,20


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	2,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,32

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	3,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	12,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	1,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,56

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	1,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	3,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,06

	198
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,15

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.4.6. Incalzire


	199
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	2,10

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	6,18

	200
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	0,90

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,09

	201
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,54

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,24

	202
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	0,80

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D20
	buc
	1,00
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,40

	203
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00
	2,00

	
	6532532
	Radiator bimetal 10 elemente, 500mm
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	0,20

	204
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	205
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,18

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.4.7. Retele interioare de apa si canalizare


	206
	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 25)

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	3,30

	
	2521216717050-2
	Teava PPR D25, PN25
	m
	1,02
	10,20

	
	2523156719430-2
	Cot PPR 25
	buc
	0,12
	1,20

	
	2523156719450-2
	Teu ppr d25
	buc
	0,19
	1,90

	
	2523156719460-2
	Reductie ppr d 25
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719400-2
	Mufa PPR d 25
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,22

	207
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN25 pentru apa D 20)

	m
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,31
	3,10

	
	2521216717050-3
	Teava PPR D20, PN25
	m
	1,02
	10,20

	
	2523156719430-3
	Cot ppr d 20
	buc
	0,20
	2,00

	
	2523156719450-3
	Teu ppr d 20
	buc
	0,21
	2,10

	
	2523156719460-3
	Reductie PPR D 20
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719400-3
	Mufa PPR D 20
	buc
	0,04
	0,40

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,00
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,21

	208
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25)

	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18
	0,36

	
	2913124202100-1
	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 25
	buc
	1,00
	2,02

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	2,02

	209
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)

	buc
	
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,18
	0,54

	
	2913124202100-12
	Robinet sub lavoar D 15
	buc
	1,00
	3,03

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00
	3,03

	210
	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25)

	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	3,30

	
	2875274204040-2
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25
	buc
	1,00
	10,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	3,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	211
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)

	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,29
	2,90

	
	2875274204040-3
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20
	buc
	1,00
	10,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,005
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	3,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	212
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,08
	0,16

	213
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	20,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,15
	3,00

	214
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)

	m
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32
	2,56

	
	2521216720160-1
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110
	m
	1,03
	8,24

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,12

	215
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)

	m
	
	9,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25
	2,25

	
	2521216720160-2
	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50
	m
	1,03
	9,27

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,11

	216
	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60
	0,60

	
	2875277330522-1
	 Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2664102102017
	Mortar ciment M-200
	m3
	0,012
	0,01

	217
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28
	0,28

	
	2523156721037-6
	Revizie din polipropilena PP D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,02

	218
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22
	0,22

	
	2523156721037-2
	Revizie din polipropilena D50
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,01

	219
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Supapa de aerisire D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28
	0,28

	
	2523156721037-5
	Supapa de aerisire D110
	buc
	1,00
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,02

	220
	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,05
	1,05

	
	2875114202905-1
	Sifon de pardoseala din inox D110
	buc
	1,00
	1,02

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,12
	0,12

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,05
	0,05

	221
	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,83
	0,83

	
	2875114202905-2
	Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus
	buc
	1,00
	1,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,11
	0,12

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,04
	0,04

	222
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)

	buc
	
	7,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,52
	3,64

	
	2875274204040-4
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110
	buc
	1,00
	7,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,04

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	2,17

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	223
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)

	buc
	
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,43
	3,44

	
	2875274204040-5
	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50
	buc
	1,00
	8,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,05

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,31
	2,48

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,01

	224
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,70
	4,70

	
	2622102442760-1
	Vas pentru closet din ceramica, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,01
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,00
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,00
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,00
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,00
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,00
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,00
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,00
	1,05

	225
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,90
	1,90

	
	2622102438000
	Lavoar portelanat 
	buc
	1,01
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,00
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,00
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,30
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,01
	1,03

	226
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65
	1,65

	
	2913124201370
	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"
	buc
	1,00
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00
	2,00

	227
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,15
	1,15

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,00
	1,00

	228
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75
	0,75

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,01
	1,03

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,00
	4,08

	229
	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35
	0,35

	
	2924127356800-1
	Dozator automat de sapun cu senzor de miscare, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00
	1,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00
	2,04

	230
	SC14A
	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,33
	0,33

	
	2875114201120-1
	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,01
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele interioare de apa si canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul Izolare
	

	1.5. Spatiul de asteptare


	1.5.1. Demolare


	231
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta

	m2
	
	2,20


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,80
	1,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80
	1,76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,03

	232
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	
	6,50


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,13
	0,84

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,12
	0,78

	233
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	55,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,12
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	8,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05
	2,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01
	0,55

	234
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie

	m2
	
	18,30


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,39
	7,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39
	7,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,92

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,05
	0,92

	235
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	18,30


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,15
	2,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	2,74

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05
	0,92

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04
	0,73

	236
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)

	m2
	
	3,85


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,21
	0,81

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,21
	0,81

	237
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	
	3,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,13
	0,39

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,12
	0,36

	238
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22
	0,44

	239
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,24

	240
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	3,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,12
	0,36

	241
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	
	6,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	0,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,80
	4,80

	242
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	6,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	10,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,12

	243
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58
	2,32

	244
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,43
	1,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,35
	1,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,06

	245
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10
	1,50

	246
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,30
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,30

	247
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	4,00


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,25
	1,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00
	4,00

	248
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	4,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,50
	2,00

	249
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	4,00


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolare
	

	1.5.2. Pardoseli


	250
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	18,30


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	2,56

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	3,66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,92

	251
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	18,30


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,60
	10,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,83

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,00
	237,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	0,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01
	0,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03
	0,55

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,22

	252
	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	
	18,30


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,10
	3,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02
	0,73

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,15
	78,69

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007
	0,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,11

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,05

	253
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	18,30


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,61
	47,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,29
	5,31

	
	2661112800700-1
	Placi sau piscoturi de gresie portelanat
	m2
	1,03
	18,85

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,05
	74,12

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,30
	5,49

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,00
	366,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,90
	16,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,82

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,22

	254
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	
	12,50


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,30
	3,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,25

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata 
	m
	1,02
	13,39

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,35
	4,59

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,00
	78,75

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,10
	1,31

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,30
	3,75

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,05
	0,62

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,001
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.5.3. Pereti


	255
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)

	m2
	
	54,70


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,14
	7,66

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,20
	10,94

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,74

	256
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	54,70


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40
	76,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30
	16,41

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50
	574,35

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,03
	1,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,44

	257
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4

	m2
	
	54,70


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,10
	21,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	6,56

	
	2664102100000-1
	Mortar M-100
	m3
	0,006
	1,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,22

	258
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)

	kg
	
	114,87


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,04
	4,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,57

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,01
	116,02

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,57

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,01
	1,15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,30
	34,46

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,07

	259
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	
	13,50


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,44
	5,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,22
	2,97

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,98
	13,23

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,01

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,001
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001
	0,01

	260
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti

	m2
	
	2,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	9,42

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,05
	2,62

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	2,075
	5,19

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	4,20
	10,50

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,20
	10,50

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,48
	11,20

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,83
	2,08

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,80
	4,50

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,22

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,53
	11,33

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,45
	133,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,34

	261
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	
	44,90


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,22
	54,78

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,14
	320,59

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	3,55

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,72

	262
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	4,70


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	6,98

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,30
	1,41

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,61
	68,67

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,37

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,14

	263
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,60


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,20
	9,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,10
	54,56

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,15
	7,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	264
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	49,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	1,49

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	7,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,48

	265
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,

	m2
	
	49,60


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	22,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	4,96

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	52,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,05

	266
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	49,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	1,49

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	7,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	2,48

	267
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	49,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	27,28

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	19,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	2,98

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	24,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	2,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,10

	268
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	9,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,20
	21,56

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	1,02
	10,10

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,00
	59,39

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,39
	3,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,31

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,15

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.5.4. Tavane


	269
	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	15,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,254
	34,94

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	1,092
	16,93

	
	2710703520284-2
	Profil de ghidaj UD
	m
	0,956
	14,82

	
	2710703520285-2
	Profil de suport
	m
	2,288
	35,46

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,444
	37,88

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7878
	12,21

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,282
	4,37

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	1,41

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,716
	26,60

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,84
	261,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,005
	0,08

	270
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor

	m2
	
	15,50


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,45
	6,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,55

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,02

	271
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	15,50


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,20
	3,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	1,55

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,493
	7,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,02

	272
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	15,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,03
	0,46

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,15
	2,32

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,05
	0,78

	273
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic)

	m2
	
	15,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,55
	8,53

	
	2430116103800-2
	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic
	kg
	0,40
	6,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,06
	0,93

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,50
	7,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05
	0,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,03

	274
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong cu panouri din aluminiu)

	m2
	
	3,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15
	0,45

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,05
	6,15

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,00
	12,00

	
	2732103646151-1
	Tavane armstrong cu panouri din aluminiu
	m2
	1,05
	3,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.5.5. Timplarie


	275
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu (h) 2950x1300mm -1buc, fara prag, calitate superioara)

	m2
	
	3,84


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,85
	3,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,38

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu, fara prag, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,00
	3,84

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,00
	15,36

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,50
	1,92

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,67

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,60
	2,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00
	3,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02
	0,08

	276
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)

	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15
	0,15

	
	2811236306200-1
	Grila de ventilare 250x300
	buc
	1,00
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.5.6. Incalzire


	277
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	7,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,35
	2,45

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,03
	7,21

	278
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15
	1,20

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,00
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02
	0,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,05

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,12

	279
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	7,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,09
	0,63

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,04
	0,28

	280
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	7,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,20
	1,40

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D20
	buc
	1,00
	7,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,35

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,00
	7,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,00
	7,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,00
	7,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,10
	0,70

	281
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 10 elemente, 500mm)

	buc
	
	3,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,00
	6,00

	
	6532532
	Radiator bimetal 10 elemente, 500mm
	buc
	1,00
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06
	0,18

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,00
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,20
	0,60

	282
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	3,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,54

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,00
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,07

	283
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	3,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,18
	0,54

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,00
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatiul de asteptare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Montare utilaj


	2.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament


	284
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,46
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,40
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,93
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,08
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,00
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,70
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,30
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,60
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,00
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,00

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,00

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,00

	285
	SE59A
	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35
	0,35

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00
	2,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	

	2.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare


	286
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,46
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,40
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,93
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,08
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,00
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,70
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,30
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,60
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,00
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,00

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,00

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,00

	287
	SE59A
	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,35
	0,35

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00
	2,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul Izolare
	

	2.3. Retele electrice interne


	288
	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,17
	0,17

	289
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	
	6,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06
	0,36

	290
	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP54)

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,57
	3,57

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	8,00
	8,08

	
	2874115883760
	Saiba   M 12
	buc
	8,00
	8,08

	
	2874115801368
	Surub M 12x120 mm
	buc
	4,00
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,80
	0,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02
	0,02

	291
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)

	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27
	0,27

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05
	0,05

	292
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)

	buc
	
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27
	1,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	4,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,02

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05
	0,20

	293
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)

	buc
	
	6,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27
	1,62

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	6,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,03

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05
	0,30

	294
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27
	0,54

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,01

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05
	0,10

	295
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)

	m
	
	50,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,07
	3,50

	
	2722103107001-3
	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm
	m
	1,03
	56,65

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,05
	2,75

	296
	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)

	m
	
	100,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,07
	7,00

	
	2722103107001-2
	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm
	m
	1,03
	113,30

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,05
	5,50

	297
	RpEB01B
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm)

	m
	
	20,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,09
	1,80

	
	2722103107001-4
	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm
	m
	1,03
	22,04

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,03
	0,64

	298
	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)

	m
	
	150,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,50
	75,00

	
	25212167042335544
	Tub PVC d25
	m
	1,025
	161,44

	
	2875274117001
	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 
	buc
	0,15
	23,62

	
	2811236311007
	Doza fonta cu filet special tub IPE
	buc
	0,15
	23,62

	299
	RpEA02C
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)

	m
	
	20,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,54
	10,80

	
	2521216704234-1
	Tub PV D32
	m
	1,025
	21,52

	
	2875274117001
	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 
	buc
	0,10
	2,10

	
	2811236311007
	Doza fonta cu filet special tub IPE
	buc
	0,15
	3,15

	300
	
	Doze D75x40

	buc
	
	5,00


	
	5884332
	Doze D75x40
	buc
	1,00
	5,00

	301
	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)

	buc
	
	11,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,28
	3,08

	
	2875274400501-1
	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton
	buc
	1,00
	11,44

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,00
	11,44

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,00
	11,44

	302
	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)

	buc
	
	5,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,28
	1,40

	
	2875274400501-2
	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL
	buc
	1,00
	5,20

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,00
	5,20

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,00
	5,20

	303
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)

	buc
	
	5,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,30
	1,50

	
	1111000100020-3
	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat
	buc
	1,00
	5,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	0,02

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,20
	1,00

	304
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 2 clape, tip ingropat)

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,30
	0,60

	
	1111000100020-4
	Intrerupator cap scara cu 2 clape, tip ingropat
	buc
	1,00
	2,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	0,01

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,20
	0,40

	305
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)

	buc
	
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,30
	0,60

	
	1111000100020-5
	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat
	buc
	1,00
	2,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	0,01

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,20
	0,40

	306
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)

	buc
	
	19,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,31
	5,89

	
	2746167335100-2
	Priza Trifazata cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 44 Inom 32A,
	buc
	1,02
	19,38

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00
	19,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005
	0,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,10

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,00
	38,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,00
	38,00

	307
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, (Ventilator axial 100m3/h D 100mm)

	buc
	
	2,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,55
	23,10

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,10
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,15
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Montare utilaj
	

	3. Utilaj


	3.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament


	308
	
	Boiler electric 100l. 220V

	buc
	
	1,00


	
	5165151
	Boiler electric 100l. 220V
	buc
	1,00
	1,00

	309
	
	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	4,00


	
	3535135
	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	

	3.2. Grup sanitar la Spatiul Izolare


	310
	
	Boiler electric 100l. 220V

	buc
	
	1,00


	
	5165151
	Boiler electric 100l. 220V
	buc
	1,00
	1,00

	311
	
	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul

	buc
	
	4,00


	
	3535135
	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup sanitar la Spatiul Izolare
	

	3.3. Retele electrice interne


	312
	
	Ventilator axial 100m3/h D 100mm

	buc
	
	2,00


	
	3543534
	Ventilator axial 100m3/h D 100mm
	buc
	1,00
	2,00

	313
	
	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 24 automate)

	buc
	
	1,00


	
	1577575577
	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 24 automate IP54)
	buc
	1,00
	1,00

	314
	
	Separator de sarcina 3P/25A, IP20

	buc
	
	1,00


	
	13535
	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc
	1,00
	1,00

	315
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A

	buc
	
	4,00


	
	465653131535
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc
	1,00
	4,00

	316
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A

	buc
	
	6,00


	
	46565315731535
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc
	1,00
	6,00

	317
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА

	buc
	
	2,00


	
	465116523131535
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА
	buc
	1,00
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




