CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Centru
3. Obiectul achiziţiilor  DETS sectorul Centru

№
 crt.	Simbol norme şi Cod resurse	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1.	2.	3.	4.	5.	
	1. Capitolul 1. Masurari laboratorice la instalatiile electrice			
1	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare	1,00	
2	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,01	
3	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 	1 linie	1,00	
4	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,00	
	2. Capitolul 2. Lichidarea neajunsurilor depistate dupa masurari electrice			
5	RpEQ07A	Accesul 	h-om	1,00	
6	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,00	
7	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc	1,00	
8	RpEM01A	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu	km	0,00	
9	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	1,00	
10	RpEM14A	Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m)	buc	1,00	
11	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,01	
12	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,01	
13	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,01	
14	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,01	
15	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,01	
16	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,00	
18	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,01	
19	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,01	
20	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,01	
21	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare  	buc	1,00	
22	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,01	
23	08-02-399-2	Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,01	
24	08-02-399-3	Conductor in cutii, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,01	
25	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,01	
26	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,01	
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,01	
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,01	
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,01	
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,01	
31	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm	10 buc	0,10	
32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,01	
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,01	
34	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	
35	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	1,00	
36	08-03-524-7	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,00	
37	RpEH03A	Piesa de separatie	buc	1,00	
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00	
39	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,00	
40	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,00	
41	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	
42	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	
45	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,00	
46	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00	
47	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,01	
48	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	0,01	
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
52	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
53	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	
54	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,01	
55	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,01	
56	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,01	
57	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
58	RpEM19A	Fazarea cablului 	buc	1,00	
59	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,00	
60	RpEP06A	Inlocuirea conductoarelor la comutatia secundara	buc	1,00	
61	RpEP15A	Curatirea teritoriului punctului de alimentare 	m3	1,00	
62	RpEP16A	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2	buc	1,00	
63	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	1,00	
64	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	1,00	
65	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	1,00	
66	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	1,00	
67	RpEG13B	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,00	
68	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	1,00	
	3. Plecarea si intoarcerea			
69	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,00	
	4. Transport			
70	11	Camioneta	km	1,00	
71	12	Microbuz	km	1,00