Lucrări de reparație la Liceul Teoretic A. Cehov din or. Florești
 

Caiet de sarcini
 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	

	
	
	1.1. scari   Bloc  B

	
	

	1
	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
 
	m
	20,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	17,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,20

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,006

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,072

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	2
	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01

	m2
	6,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2682132601861
	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600
	m2
	6,666

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,909

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,006

	3
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 
	m2
	20,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,40

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	142,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,32

	4
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	188,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	82,72

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	75,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,28

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	94,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,376

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	15,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,64

	5
	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta
 
	m2
	96,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,08

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,92

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	9,60

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	13,44

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	6,72

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	9,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,80

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	48,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,88

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,96

	6
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	57,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,30

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,45

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	28,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,875

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,115

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	4,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,725

	
	
	
	
	

	
	
	Total scari   Bloc  B
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. hol Boc  b

	
	

	7
	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
 
	m
	30,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,70

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,80

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,09

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,009

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,108

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,045

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	8
	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01

	m2
	24,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	2682132601861
	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600
	m2
	26,664

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	3,636

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0073

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,024

	9
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 
	m2
	60,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	73,20

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	428,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,74

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,96

	10
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	524,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	230,56

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	209,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	31,44

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	262,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	26,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,048

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	41,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	15,72

	11
	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta
 
	m2
	192,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	92,16

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	19,20

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	26,88

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	13,44

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	19,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,60

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	96,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,92

	12
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 Kman=0,50
 
	m2
	88,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,275

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	181,425

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	354,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	92,925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3275

	13
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare  tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	388,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	170,72

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	155,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	23,28

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	194,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	19,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,776

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	31,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	11,64

	
	
	
	
	

	
	
	Total hol Boc  b
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. galerie

	
	

	14
	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
 
	m
	9,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,01

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,04

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,027

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0027

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0324

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,009

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0135

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,009

	15
	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01

	m2
	6,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2682132601861
	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600
	m2
	6,666

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,909

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,006

	16
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 
	m2
	14,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	17,08

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	99,96

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,106

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,224

	17
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	46,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,24

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	18,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,76

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,092

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	3,68

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,38

	18
	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta
 
	m2
	68,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,64

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,36

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	6,80

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	9,52

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	4,76

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	6,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,40

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	34,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,68

	19
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	46,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,24

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	18,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,76

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,092

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	3,68

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,38

	
	
	
	
	

	
	
	Total galerie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. hol Boc  b

	
	

	20
	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
 
	m
	16,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,96

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,048

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0048

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0576

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,016

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,024

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,016

	21
	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01

	m2
	12,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	2682132601861
	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600
	m2
	13,332

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	1,818

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0036

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,012

	22
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 
	m2
	18,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21,96

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	128,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,422

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,288

	23
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	105,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,20

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	42,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,30

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	52,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,21

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	8,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,15

	24
	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta
 
	m2
	85,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	40,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,70

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	8,50

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	11,90

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	5,95

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	8,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,25

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	42,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,55

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,85

	25
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	162,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	71,28

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	64,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,72

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	81,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,324

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	12,96

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,86

	26
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	162,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	71,28

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	64,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,72

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	81,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,324

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	12,96

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,86

	
	
	
	
	

	
	
	Total hol Boc  b
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. scari   Bloc  B

	
	

	27
	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 
 
	m
	12,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6,72

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,036

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0036

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0432

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,012

	28
	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01

	m2
	6,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2682132601861
	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600
	m2
	6,666

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,909

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,006

	29
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 
	m2
	20,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,40

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	142,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,32

	30
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	89,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	39,16

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	35,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,34

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	44,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,178

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	7,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,67

	31
	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta
 
	m2
	42,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,16

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,84

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	4,20

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	5,88

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	2,94

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	4,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,10

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	21,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,26

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,42

	32
	RpCR07B
	Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
 
	m2
	17,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,48

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,02

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,034

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	1,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,51

	
	
	
	
	







