CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  INSP
2. Organizatorul procedurii de achiziţie INSP
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a acoperișului clădirii sediului INSP din str.Iablocikin 5A, mun.Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 730,000	
2	CE26A
	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat
NOTA Exclusiv materialul beneficiarului	m2	1 730,000	
3	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 
NOTA Pelicula benefeciarului	m2	1 730,000	
4	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.000 se iau dupa proiect. 
NOTA Exclusiv materialul benefeciarului se ia in calcul 1 m3 de lemn	m2	1 730,000	
5	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor NOTA Tabla profnastil a benefeciarului	m2	1 730,000	
6	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	262,000	
7	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	
8	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	104,800	
9	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	104,800