	                                                                                    
	Reparatia curenta a anexelor cladiri administrative a MA cu nr. inv. 1732,  din mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 21-26
Lucrari de reparatie anexe MA
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Anexa 1:3,2x12,65m

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	43,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	20,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,58

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,975

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,065

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane 

	m
	19,05

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,714

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,952

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,19

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	31,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,853

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,585

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,317

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,11

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	1,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	1.2.1. Acoperis

	
	
	

	7
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	43,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,44

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	64,50

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	47,30

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,90

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,021

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	43,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,107

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	1,075

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	43,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	15,91

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	12,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,013

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	40,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,315

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	97,807

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	25,515

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	8,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,43

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	2,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	6,30

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	1,575

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	1,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	1,04

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	0,52

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	1,144

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,229

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,083

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,025

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	12,65

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,012

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	12,65

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	50,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	31,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	28,213

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,925

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	60,991

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	16,484

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	1,648

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,989

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	65,936

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	3,17

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc 
Material marunt=1,03

	m
	19,05

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,715

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	20,603

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	27,47

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	3,924

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,962

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	2,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	196,215

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,381

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2 buc Cleme 4 buc 
Material marunt=1,02

	m
	6,20

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,17

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	6,64

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,581

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	4,00

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1,581

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,581

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,093

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	

	16
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	6,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,78

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	2,698

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,325

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51,35

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,156

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,013

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,032

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03A

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 

	kg
	5,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,216

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,027

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	5,454

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,027

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,054

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,91

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,91

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	2,015

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,078

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,026

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,195

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,325

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CF57A apl

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	6,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	26531021008fa
	Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb"
	kg
	13,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	59,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,77

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,95

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	59,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,45

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,54

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,118

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.3. Tamplarie

	
	
	

	24
	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 

	m2
	4,96

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,141

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	2,48

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,984

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	4,96

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,456

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,516

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,546

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,248

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,843

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,992

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,248

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,496

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, montate in zidarie 250x250mm 

	buc
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15

	
	281123630622
	Grila ventilatie tabla zincata 250x250mm
	buc
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Anexa 1:3,2x12,65m
	            
	

	 
	
	2. Anexa 1:3x3,45m

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	27
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	11,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,358

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,684

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	1,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,075

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	29
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane 

	m
	15,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,431

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,795

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,159

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	12,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,161

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,645

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,129

	
	
	Total
	
	
	

	31
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	0,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,222

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	0,20

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	2.2.1. Acoperis

	
	
	

	33
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	11,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,912

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	17,10

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	12,54

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	3,42

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,006

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	11,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,028

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,285

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	11,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,218

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	3,42

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	10,35

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,658

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,381

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	24,995

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	6,52

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	2,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,621

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	1,05

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,21

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	2,646

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,661

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,357

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,063

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	1,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	1,04

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	0,52

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	1,144

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,229

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,083

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,025

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	3,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	12,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	11,481

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,225

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	24,82

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	6,708

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,671

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,402

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	26,832

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	1,29

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab. Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc Element de inchidere  2buc 
Material marunt=1,03

	m
	9,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,97

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	10,707

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	14,276

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,02

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	2,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	101,97

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,198

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CE22A apl

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2buc Cleme 4 buc Pilnii de curatire 2 buc 
Material marunt=1,02

	m
	6,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,10

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	6,426

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,53

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	4,00

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,00

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	2.2.2. Pereti

	
	
	

	42
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	1,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,18

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	0,622

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	1,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,85

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CC03A

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 

	kg
	1,25

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,006

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,262

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,006

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,375

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	1,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,21

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,21

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,465

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	1,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,045

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,225

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CF57A apl

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	1,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,675

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15

	
	26531021008fa
	Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb"
	kg
	3,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,891

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,455

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,485

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	29,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,335

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,782

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,059

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.2.3. Tamplarie

	
	
	

	50
	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 

	m2
	1,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,435

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	0,945

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,756

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	1,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,079

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,197

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,208

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,094

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,321

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,378

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,094

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,189

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Anexa 1:3x3,45m
	            
	

	 
	
	3. Anexa 1:5,2x3,2m

	
	
	

	
	
	3.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	52
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	18,20

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,554

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,64

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,092

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane 

	m
	17,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,584

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,88

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,176

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	16,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,512

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,168

	
	
	Total
	
	
	

	56
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,444

	
	
	Total
	
	
	

	57
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	0,40

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,103

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	3.2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	3.2.1. Acoperis

	
	
	

	58
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	18,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,456

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	27,30

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	20,02

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	5,46

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,009

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	18,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,046

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,455

	
	
	Total
	
	
	

	59
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	18,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,734

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	5,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	16,65

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	7,492

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,83

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	40,21

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	10,489

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	3,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,999

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	1,55

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,821

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,31

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	3,906

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,976

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,527

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,093

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	1,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	1,04

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	0,52

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	1,144

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,229

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,083

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,025

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	5,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,664

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,416

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	5,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	20,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpCI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	16,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	16,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,20

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	55,91

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	17,472

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	1,398

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,874

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	34,944

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	2,52

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere Cot de jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 2 buc Element de inchidere  2buc 
Material marunt=1,03

	m
	11,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,48

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	12,545

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	16,727

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,195

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	2,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	119,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,232

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CE22A buc

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4 buc Cot de capat 2buc Cleme 4 buc Pilnii de curatire 2buc 
Material marunt=1,02

	m
	6,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,10

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	6,426

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,53

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	4,00

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,00

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	3.2.2. Pereti

	
	
	

	67
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	1,20

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,132

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	3,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,36

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	1,245

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,70

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,072

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,006

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CC03A

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 

	kg
	2,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	2,525

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,012

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,025

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,75

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,42

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,93

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,002

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,009

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	3,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,09

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CF57A apl

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad Alb" Nc=2,1kg/m2 grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	3,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	26531021008fa
	Chit pe baza de ipsos "Fasad Alb"
	kg
	6,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Anexa 1:5,2x3,2m
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurare medicala
	
	

	
	Transportare materiale
	
	

	
	Depozitare materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







