	                                                                                    
	Reparatia curenta exterioara si interioare a Substantiei de transformatoare nr.21 cu nr.inv 1735 , mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 13-26
Lucrari de reparatie ST 21
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	
	
	1.1. Exterioare

	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	72,75

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	34,192

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,365

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	60,32

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,048

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,413

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	5,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,81

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,27

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,054

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	32,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,916

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,62

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,324

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	1,89

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,969

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,495

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,094

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,548

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,548

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,284

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

	m3
	3,02

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	9,362

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	22,20

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	20,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,16

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterioare
	            
	

	 
	
	1.2. Interioare

	
	
	

	9
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	30,10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,739

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,739

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,505

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,505

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	30,10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,515

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,505

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,204

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CL14A

	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	0,30

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,45

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,09

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	232,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,935

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,645

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,329

	
	
	Total
	
	
	

	13
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	29,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	32,634

	
	
	Total
	
	
	

	14
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	29,40

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,585

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	2.1. Exterioare

	
	
	

	
	
	2.1.1. Acoperis

	
	
	

	15
	RpCE18B

	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos 
Mat. marunte=1,03

	m
	52,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,72

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	16,068

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	6,427

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	4,017

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	3,749

	
	2682162608375
	Snur vata minerala  impl. simra zn cu D=60 mm
	m
	56,238

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,104

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	72,75

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	26,918

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	21,825

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	17
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	72,75

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,82

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	109,125

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	80,025

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	21,825

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,036

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	72,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,182

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	1,819

	
	
	Total
	
	
	

	18
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 

	m2
	60,32

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	7,238

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	60,923

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	16,89

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	84,448

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,028

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	56,098

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,603

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	49,76

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,244

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,249

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,258

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,249

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,498

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,928

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	60,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	36,192

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,032

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	784,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,533

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,603

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,81

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,724

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm 
K=2,00

	m2
	60,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,064

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,413

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	259,376

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,844

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,241

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,362

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,181

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	12,43

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,492

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	5,158

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,622

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	12,43

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,486

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	98,197

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	7,458

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,298

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,081

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,025

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG24B

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	10,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,08

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	25,92

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,076

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,162

	
	
	Total
	
	
	

	25
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	72,75

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	26,918

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	21,825

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	60,32

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	27,144

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,874

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	145,673

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	38,002

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	12,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,619

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	12,43

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,588

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,486

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	31,324

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	7,831

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	4,226

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,746

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	2,08

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	1,04

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	2,288

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,458

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,166

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,05

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	32,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,368

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,592

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	32,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	129,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,324

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	22,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	19,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,50

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	42,328

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	11,44

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	1,144

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,686

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	45,76

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	2,20

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK26B

	Montare picurator din aluminiu la acoperis 

	m
	31,67

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,134

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,534

	
	2743123549
	Picurator din aluminiu
	m
	31,67

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	126,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,317

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 2buc Element de inchidere  2buc 
Material marunt=1,03

	m
	10,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,12

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	11,248

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	14,997

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,071

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	2,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	107,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,208

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CE22A apl

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 4buc Pilnii de curatire 2buc Cot de capat 2buc 
Material marunt=1,02

	m
	7,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,73

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	8,354

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,989

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	3,978

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,00

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1,989

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	2.1.2. Pereti

	
	
	

	34
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	97,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	73,275

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,029

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,029

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,012

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,293

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	439,65

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CB14A1 k=10

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade 
K=10,00

	m2
	-97,40

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	-165,58

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	136,82

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	16,418

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	56,78

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,841

	
	
	Total
	
	
	

	37
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	16,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,156

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	12,96

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,405

	
	
	Total
	
	
	

	38
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	16,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	23,004

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,828

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	65,448

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	65,448

	
	2521302602951
	Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm
	m2
	17,507

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	17,998

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	4,091

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	98,172

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,405

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,055

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,373

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,292

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	111,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	157,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	33,078

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	448,44

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	448,44

	
	2521302602950
	Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm
	m2
	119,958

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	123,321

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	56,055

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	672,66

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,775

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,377

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,553

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,998

	
	
	Total
	
	
	

	40
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	9,63

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	23,054

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,094

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	38,905

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	48,632

	
	2521302602930
	Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm
	m2
	10,407

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	12,352

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	77,81

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,241

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,033

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,889

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,202

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra la ferestre profil PVC cu plasa/picurator 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	5,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	28121063060
	Profil PVC cu plasa/picurator
	m
	6,006

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	16,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,944

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	6,723

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,81

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	16,20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	46,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,24

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	17,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,48

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	324,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,13

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	64,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,194

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	26,65

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,998

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,332

	
	281210630671
	Profil exterior pentru gresie si faianta
	m
	30,781

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	120,63

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,619

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,094

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,032

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah) 

	m2
	120,63

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	66,346

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	48,252

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,238

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	60,315

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,032

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,241

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.1.3. Tamplarie

	
	
	

	47
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 25cm 

	m
	5,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,468

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,052

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 25cm
	m
	5,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	31,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	48
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta 

	m2
	35,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	66,552

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	10,62

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	4,248

	
	2952270003837
	Foehn de aer de temperatura inalta
	h-ut
	53,454

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	35,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	38,94

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	3,682

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,894

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	1,77

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	6,018

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,08

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,77

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,54

	
	
	Total
	
	
	

	50
	IzF10C

	Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale 

	m2
	12,90

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,064

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	13,029

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	4,257

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	21,285

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,007

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	14,19

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,013

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,129

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina) 

	kg
	88,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	16,815

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,885

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,885

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,885

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	88,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,442

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,708

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,328

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CN21B

	Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 

	m2
	3,54

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,54

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,283

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,354

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,106

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,248

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,354

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,177

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,354

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05

	m2
	5,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,59

	
	2710403642035
	Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata
	m2
	7,124

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	3,717

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	30,975

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	30,975

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	2,013

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	2.1.4. Pereu

	
	
	

	54
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	5,83

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,772

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	6,704

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,583

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,224

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,449

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 

	m2
	3,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,70

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	7,08

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,195

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,389

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,467

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,467

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,004

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CC03C

	Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	40,63

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,203

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	41,036

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,203

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,406

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,189

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CA02B3

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	3,89

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	29,953

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,528

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 131,523

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,01

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	2,691

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,139

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,972

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,556

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereu
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterioare
	            
	

	 
	
	2.2. Interioare

	
	
	

	
	
	2.2.1. Pereti

	
	
	

	58
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime 

	m2
	86,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,93

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	60,34

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,172

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,302

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	25,86

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	25,86

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	25,86

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,31

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	8,62

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,93

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	184,70

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,858

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	76,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,235

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	184,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	184,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,94

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 459,13

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	110,82

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,433

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,201

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,369

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,924

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm) 

	kg
	138,53

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,541

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,693

	
	2873122004171
	Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm
	kg
	139,915

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,693

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,385

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	41,559

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,083

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	184,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	107,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,858

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	2,032

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	764,658

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	57,257

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,216

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,739

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,111

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,554

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	184,70

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,858

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	76,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,235

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	184,70

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	225,334

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 318,758

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,739

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,591

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,955

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	7,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,145

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,25

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	109,575

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,592

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,222

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	192,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,766

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	28,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,61

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	192,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	86,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,22

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	202,752

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,192

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	192,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,766

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	28,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,61

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	192,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	105,71

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	76,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,532

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	96,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,61

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,384

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.2.2. Tavane

	
	
	

	70
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	40,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,628

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	16,683

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,01

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	40,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	61,506

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	287,028

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,161

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,176

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,784

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	40,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,04

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	44,22

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) Kman=2; Kmec=2, Kmat=5 
K=2,00
K=5,00

	m2
	40,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,924

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	287,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,201

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,322

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,286

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	40,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,206

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,01

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	40,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	18,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,02

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	42,407

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	40,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,206

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,01

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	40,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,11

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	16,08

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,412

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	20,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.2.3. Podele

	
	
	

	78
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	40,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	521,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,684

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,401

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,203

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,481

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	33,33

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,833

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,167

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	33,663

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,167

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,333

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,999

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2cm 
K=4,00

	m2
	40,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,208

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	344,86

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,123

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,321

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,481

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,241

	
	
	Total
	
	
	

	81
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	40,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,614

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	16,641

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,005

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CG47A

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (de coordonat cu beneficiarul) 
Materiale marunte (cirpe)=1,01

	m2
	40,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	55,739

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	41,716

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	101,252

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	23,491

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,041

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	810,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,361

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,281

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	2,526

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	46,30

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	18,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,63

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	49,587

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	17,015

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	291,69

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	4,861

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	13,89

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	2,315

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,046

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Podele
	            
	

	 
	
	2.2.4. Alte lucrari

	
	
	

	84
	SE59A1

	Convector electric 2000 W, montat pe perete din beton 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,90

	
	29241273568
	Convector electric 2000 W
	buc
	2,04

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,08

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,08

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200mm 

	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurare medicala
	
	

	
	Transportare materiale
	
	

	
	Depozitare materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







