Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Investitor IP Stefan Voda	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Oficii
					
		1.1. Tavan
					
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			283,327
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23	
2	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2			222,120
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	84,00	29,40	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20	
		1.2. Pereti
					
3	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			92,895
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,62	5,10	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	54,00	0,27	
4	CF02A5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2			26,540
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,62	1,25	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	1,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	54,00	0,08	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			92,636
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
6	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2			36,601
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15	
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,332
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,50	6,05	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	0,00	0,00	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			36,264
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,080
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			42,713
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	23,00	9,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
		1.3. Pardosea
					
11	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			68,819
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,62	21,06	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	54,00	0,65	
12	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2			297,882
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	172,00	182,41	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,00	17,17	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45	
		1.4. Timplarie
					
13	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)
	m2			1 678,633
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
14	RpCJ06C1 K=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m			130,389
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	57,66	81,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	38,06	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,62	4,18	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	3,49	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	2,58	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0022	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	54,00	0,16	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	15,00	0,04	
15	CK18C
	Montarea cornierelor din aluminiu
	m			21,332
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00	
		2. Coridor
					
		2.1. Tavan
					
16	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			283,319
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22	
		2.2. Pereti
					
17	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			92,896
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,62	5,10	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	54,00	0,27	
18	CF02A5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2			26,540
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,62	1,25	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	1,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	54,00	0,08	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			92,636
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
20	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2			36,601
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15	
21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,332
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,50	6,05	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	0,00	0,00	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			36,264
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			5,080
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			42,713
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	23,00	9,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,00	
		2.3. Pardosea
					
25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			68,815
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,62	21,06	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	54,00	0,65	
26	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2			308,954
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	136,00	140,08	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30	
27	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m			60,822
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,63	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03	
		2.4. Timplarie
					
28	RpCJ06C1 K=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m			130,492
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	57,66	81,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	38,06	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,62	4,18	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	3,60	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	2,57	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0022	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	54,00	0,16	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	15,00	0,05	
29	CD50E
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3			2 002,804
	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	57,66	296,95	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0600	57,66	61,21	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	403,0000	3,60	1 450,80	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2420	800,00	193,85	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,4400	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4000	0,00	0,00	
30	CK18C
	Montarea cornierelor din aluminiu
	m			21,335
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,62	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00	
		3. Lucrari exterioare
					
31	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2			39,786
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79	
32	TsA01H3
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut
	m3			392,089
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8000	57,66	392,09	
33	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3			435,735
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,50	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70	
34	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3			262,045
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70	
35	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2			128,223
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,62	38,88	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	290,00	17,40	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15	
36	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare 
	m2			180,332
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,25	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,00	0,36	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00	
37	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm
	kg			15,388
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	2,00	0,30	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18	
38	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3			1 279,359
	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	443,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,62	471,23	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,05	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	290,00	200,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	0,00	0,00	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00	
39	CG17D1
	Pardoseli din placi de trotuare, stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			303,180
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	26611128007010	Placi pentru trotuare	m2	1,0300	108,00	111,24	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30	
40	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m			877,053
	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89	
	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	820,00	820,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,62	1,13	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	29,00	0,72	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60	
41	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2			69,860
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,0800	32,00	2,56	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	26,00	2,60	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	28,00	0,84	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	45,00	3,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                  L.S.