CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Schineni, raionul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria  comunei Schineni, raionul Soroca
3. Obiectul achiziţiilor  Aprovizionarea cu apă a satului Schineni

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm
	buc	9,0000	
 2	Pret de piata
	Regulator de presiune cu flanse, D=80 mm
	buc	2,0000	
 3	Pret de piata
	Motopompa MP 800
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
4	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)
	buc	9,0000	
 5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Exclus regulator de presiune cu flanse, D=80 mm)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	40,1300	
 7	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	248,0000	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)
	m3	1 145,0000	
 9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	1 145,0000	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	30,7000	
 11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	30,7000	
 12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)
	100 m3	0,4600	
 13	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	73,6000	
 14	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,4600	
 		Capitolul 3.2. Conducte si accesotii
			
15	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm)
	m	210,0000	
 16	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	5 660,0000	
 17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	2 370,0000	
 18	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	240,0000	
 19	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	2 610,0000	
 20	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	5 870,0000	
 21	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	8 270,0000	
 22	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	210,0000	
 23	Pret de piata
	Banda de semnalizare
	m	8 480,0000	
 24	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20.
	m3	1,3600	
 25	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)
	m	30,0000	
 26	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel)
	buc	9,0000	
 27	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant
	buc	9,0000	
 28	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)
	buc	8,0000	
 29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)
	buc	47,0000	
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)
	buc	6,0000	
 31	GD53C
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Adaptor flansa PE, D=110 mm - 100 mm)
	buc	9,0000	
 32	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)
	buc	47,0000	
 33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	6,0000	
 34	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)
	buc	2,0000	
 35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	2,0000	
 36	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)
	buc	2,0000	
 37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	19,0000	
 38	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)
	buc	1,0000	
 39	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	2,0000	
 40	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 41	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)
	buc	80,0000	
 42	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)
	buc	3,0000	
 43	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	1,0000	
 44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)
	buc	1,0000	
 45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm)
	buc	1,0000	
 46	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, 90 grade,  D=110 mm)
	buc	3,0000	
 47	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm)
	buc	5,0000	
 48	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm)
	buc	7,0000	
 49	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)
	buc	8,0000	
 50	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=32 mm)
	buc	1,0000	
 51	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE, D=110 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 52	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 53	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 50 mm)
	buc	1,0000	
 54	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE, D=63 mm - 32 mm)
	buc	1,0000	
 55	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu egal PE, D=110 mm)
	buc	2,0000	
 56	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm)
	buc	2,0000	
 57	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)
	buc	2,0000	
 58	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)
	buc	4,0000	
 59	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa dint otel, D=100 mm)
	buc	8,0000	
 60	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=100 mm)
	m	14,0000	
 61	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE, D=110 mm)
	buc	3,0000	
 62	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm)
	buc	56,0000	
 63	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)
	buc	25,0000	
 64	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=32 mm)
	buc	3,0000	
 65	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'')
	buc	4,0000	
 66	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'')
	buc	4,0000	
 		Capitolul 3.3. Camine de vizitare
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
			
67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,6800	
 68	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	8,4000	
 69	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol
	100 m3	0,9400	
 70	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	150,4000	
 71	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,9400	
 72	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,8200	
 73	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,8200	
 		Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor
			
74	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,0600	
 75	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	20,1600	
 76	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	8,1500	
 77	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	3,0000	
 78	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	9,0000	
 79	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	3,0000	
 80	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	3,0000	
 81	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)
	buc	16,0000	
 82	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)
	buc	16,0000	
 83	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	16,0000	
 84	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	16,0000	
 85	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	16,0000	
 86	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	16,0000	
 87	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc	4,0000	
 88	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)
	buc	4,0000	
 89	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3)
	buc	4,0000	
 90	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc	4,0000	
 91	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	4,0000	
 92	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	4,0000	
 93	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	499,7600	
 94	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	357,0000	
 95	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,8600	
 96	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil
	buc	23,0000	
 97	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	4,4000	
 98	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	3,0000	
 		Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
			
99	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	3 400,0000	
 100	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	61,2000	
 101	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	1,9100	
 102	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	114,7500	
 103	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	95,6300	
 104	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	95,6300	
 105	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)
	t	0,4600	
 106	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	765,0000	
 107	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)
	t	0,2300	
 108	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	765,0000	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
			
109	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	6,9500	
 110	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	278,1000	
 111	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	347,6300	
 112	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	347,6300	
 		Capitolul 3.6. Transportarea gunoiului
			
113	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)
	100 m3	5,0400	
 114	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	957,6000	
 115	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	5,0400	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

	                                                                                    
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 1
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Valoarea utilajului
				
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm 
	buc	9,0000	
	2875277324200	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm	buc	9,0000	
2	Pret de piata
	Regulator de presiune cu flanse, D=80 mm 
	buc	2,0000	
	287411757	Regulator de presiune cu flanse, D=80 mm	buc	2,0000	
3	Pret de piata
	Motopompa MP 800 
	buc	1,0000	
	2913127331	Motopompa MP 800	buc	1,0000	

				
 		Total			
		Chetuieli de depozitare			
			Total Valoarea utilajului	            		
 		2. Lucrari de montare
				
4	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie) 
	buc	9,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,9400	
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,7711	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	36,7200	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	36,7200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6426	
5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Exclus regulator de presiune cu flanse, D=80 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Lucrari de terasamente
				
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	40,1300	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	82,2665	
7	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	248,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	510,8800	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) 
	m3	1 145,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	354,9500	
9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) 
	m3	1 145,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	858,7500	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,5000	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	30,7000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	33,4630	
11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	30,7000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	270,7740	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	289,5010	
12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) 
	100 m3	0,4600	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0350	
13	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  
	t	73,6000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,7104	
14	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,4600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1656	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1840	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasamente	            		
 		3.2. Conducte si accesotii
				
15	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm) 
	m	210,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,8700	
	252121670110	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm	m	217,4130	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7711	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,3000	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,4150	
16	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) 
	m	5 660,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	684,8600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	345,2600	
	25212167100023	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	5 688,3000	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	226,4000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	226,4000	
17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) 
	m	2 370,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	85,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,6600	
	25212167100024	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	2 377,1100	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	94,8000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	94,8000	
18	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm). (Exclus banda de avertizare) 
	m	240,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,6400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3200	
	25212167100025	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=32 mm	m	240,7200	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,6000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	9,6000	
19	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	2 610,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	104,4000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	261,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	78,3000	
20	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	5 870,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	410,9000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	880,5000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	293,5000	
21	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  
	m	8 270,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	33,9070	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	16,5400	
22	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm  
	m	210,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3020	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,6300	
23	Pret de piata
	Banda de semnalizare 
	m	8 480,0000	
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	8 480,0000	
24	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20. 
	m3	1,3600	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,6008	
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	1,4148	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1374	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4760	
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,4420	
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,8160	
25	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm) 
	m	30,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,9800	
	25212167100011	Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm	m	30,9067	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1096	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,3750	
26	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel) 
	buc	9,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,2700	
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	36,0000	
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual   S 922 OL 37 B M 6	buc	36,0000	
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,1350	
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,1800	
27	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant 
	buc	9,0000	
	2710403600502	Indicator pentru hidrant	buc	9,0000	
28	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) 
	buc	8,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4000	
	28741173110	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm	buc	8,3200	
29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) 
	buc	47,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,8500	
	287411730003	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm	buc	48,8800	
30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) 
	buc	6,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3000	
	287411730004	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	6,2400	
31	GD53C
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Adaptor flansa PE, D=110 mm - 100 mm) 
	buc	9,0000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,8400	
	25231567101	Adaptor flansa PE, D=110 mm - 100 mm	buc	9,0900	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	6,8400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,8400	
32	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm) 
	buc	47,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,2600	
	2523156711803	Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm	buc	48,4100	
33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm) 
	buc	6,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,4800	
	2523156713804	Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm	buc	6,1800	
34	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,7000	
	28752741115	Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	2,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	18,0000	
35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800	
	28752741110	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	2,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	
36	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,7000	
	28752741118	Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	2,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	18,0000	
37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm) 
	buc	19,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,9100	
	2523156713810	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	19,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	19,1900	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	76,0000	
38	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	2523156993810	Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	1,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
39	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800	
	2523156713818	Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	2,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	
40	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	
	287411756	Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm	buc	1,0400	
41	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4) 
	buc	80,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,8000	
	2811236310022	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	m	16,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,8400	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,2400	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,9200	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,5440	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,1152	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0288	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0096	
42	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm) 
	buc	3,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,5500	
	287527411558	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm	buc	3,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0300	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	27,0000	
43	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	2523156713821	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	1,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	2523156713862	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	1,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	28752741111	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm	buc	1,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
46	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, 90 grade,  D=110 mm) 
	buc	3,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,6000	
	2523156710901	Cot PE100, 90 grade,  D=110 mm	buc	3,0300	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2400	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2400	
47	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm) 
	buc	5,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,0000	
	2523156710902	Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm	buc	5,0500	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,0000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,0000	
48	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm) 
	buc	7,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,0000	
	2523156719902	Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm	buc	7,0700	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,6000	
49	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm) 
	buc	8,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,6400	
	2523156713831	Dop compresiune PE, D=63 mm	buc	8,2400	
50	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=32 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	
	2523156718831	Dop compresiune PE, D=32 mm	buc	1,0300	
51	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE, D=110 mm - 63 mm) 
	buc	1,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	
	2523156710903	Reductie PE, D=110 mm - 63 mm	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	
52	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm) 
	buc	1,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	252315679902	Reductie PE, D=90 mm - 63 mm	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	
53	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 50 mm) 
	buc	1,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	252315679903	Reductie PE, D=90 mm - 50 mm	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	
54	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE, D=63 mm - 32 mm) 
	buc	1,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	
	252315671001	Reductie PE, D=63 mm - 32 mm	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	
55	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu egal PE, D=110 mm) 
	buc	2,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000	
	2523156710905	Teu egal PE, D=110 mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,1600	
56	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm) 
	buc	2,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	252315679905	Teu egal PE, D=90 mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,6000	
57	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm) 
	buc	2,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6000	
	252315671005	Teu egal PE, D=63 mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,2000	
58	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm) 
	buc	4,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	252315679907	Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm	buc	4,0400	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2000	
59	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa dint otel, D=100 mm) 
	buc	8,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1200	
	287527411011	Flansa dint otel, D=100 mm	buc	8,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	
60	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=100 mm) 
	m	14,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,0000	
	2521216701000	Teava din otel, D=100 mm	m	14,8470	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3230	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9400	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,9110	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,0290	
	2320322600374	Citom	kg	0,2940	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2940	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,0580	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,8400	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0140	
61	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE, D=110 mm) 
	buc	3,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,6000	
	2523156710908	Mufa PE, D=110 mm	buc	3,0300	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2400	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2400	
62	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm) 
	buc	56,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	
	252315679909	Mufa PE, D=90 mm	buc	56,5600	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	44,8000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	44,8000	
63	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm) 
	buc	25,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	20,0000	
	252315671010	Mufa PE, D=63 mm	buc	25,2500	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,0000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,0000	
64	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=32 mm) 
	buc	3,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,4000	
	252315671011	Mufa PE, D=32 mm	buc	3,0300	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,8000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,8000	
65	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'') 
	buc	4,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3200	
	2523156713832	Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2''	buc	4,1200	
66	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'') 
	buc	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6400	
	2913124503150	Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2''	buc	4,0400	

				
 		Total			
			Total Conducte si accesotii	            		
 		3.3. Camine de vizitare
				
		3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
				
67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	1,6800	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4440	
68	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	8,4000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,3040	
69	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol 
	100 m3	0,9400	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1150	
70	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  
	t	150,4000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,6256	
71	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,9400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3384	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3760	
72	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,8200	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8938	
73	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	0,8200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2324	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,7326	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasamente la camine	            		
 		3.3.2. Executarea caminelor
				
74	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	3,0600	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,0320	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	10,4040	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4131	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3727	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0311	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,7019	
	2664102101126	Var	kg	0,3416	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2485	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0124	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,2302	
75	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.  
	m3	20,1600	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	136,0800	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	58,2624	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	4,0720	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,4555	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2046	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,4430	
	2664102101126	Var	kg	2,2509	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	37,2960	
76	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	8,1500	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,9000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	23,1460	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	2,3377	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,7286	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,7079	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	2,1320	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,7408	
	2664102101126	Var	kg	1,2100	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0329	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,6920	
77	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	
78	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 
	buc	9,0000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,0000	
79	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	
80	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	
81	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3) 
	buc	16,0000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)	buc	16,0000	
82	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) 
	buc	16,0000	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	16,0000	
83	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 
	buc	16,0000	
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	16,0000	
84	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 
	buc	16,0000	
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	16,0000	
85	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	16,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	16,0000	
86	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3) 
	buc	16,0000	
	26611264330922	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	16,0000	
87	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	4,0000	
88	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)	buc	4,0000	
89	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3)	buc	4,0000	
90	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	4,0000	
91	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	4,0000	
92	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3) 
	buc	4,0000	
	26611264330922	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	4,0000	
93	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor 
	kg	499,7600	
	2811236305662	Metal pentru concolidarea caminelor	kg	499,7600	
94	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor 
	kg	357,0000	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	357,0000	
95	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) 
	t	0,8600	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,5384	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,7080	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,3540	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4730	
	2320166200676	White spirit	kg	1,6770	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8385	
96	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil 
	buc	23,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil	buc	23,0000	
97	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu) 
	m3	4,4000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3560	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,0600	
	4100126202818	Apa	m3	0,4400	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9240	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8480	
98	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) 
	m3	3,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	3,1211	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3045	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7500	

				
 		Total			
			Total Executarea caminelor	            		

				
 		Total			
			Total Camine de vizitare	            		
 		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
				
99	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	3 400,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	986,0000	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	11,9000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	136,0000	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	999,6000	
100	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   
	m3	61,2000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	97,9200	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1689	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	47,4300	
101	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
	100 m3	1,9100	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,4885	
102	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	114,7500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,2750	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	126,2250	
	4100126202818	Apa	m3	11,4750	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,0975	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,1950	
103	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	95,6300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,6737	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	109,9745	
	4100126202818	Apa	m3	9,5630	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,0823	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,1646	
104	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) 
	m3	95,6300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,6737	
	4100126202818	Apa	m3	9,5630	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,0823	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,1646	
105	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) 
	t	0,4600	
	23203226000401	Bitum	t	0,4738	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1380	
106	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   
	m2	765,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,8000	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	71,9100	
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	8,4150	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	8,6445	
107	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) 
	t	0,2300	
	23203226000401	Bitum	t	0,2369	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0690	
108	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	765,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,8000	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	71,9100	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,4150	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	8,7210	

				
 		Total			
			Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt	            		
 		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
				
109	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
	100 m3	6,9500	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,3325	
110	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	278,1000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	250,2900	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	305,9100	
	4100126202818	Apa	m3	27,8100	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	58,4010	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	116,8020	
111	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	347,6300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,1537	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	399,7745	
	4100126202818	Apa	m3	34,7630	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	73,0023	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	146,0046	
112	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) 
	m3	347,6300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,1537	
	4100126202818	Apa	m3	34,7630	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	73,0023	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	146,0046	

				
 		Total			
			Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris	            		
 		3.6. Transportarea gunoiului
				
113	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) 
	100 m3	5,0400	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,3400	
114	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	957,6000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	72,7776	
115	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	5,0400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8144	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0160	

				
 		Total			
			Total Transportarea gunoiului	            		

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min	buc	1,0000	
 2	Pret de piata
	Apometru pentru apa rece, D=2''
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
3	07-04-030-04
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-50" (Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min)
	buc	1,0000	
 4	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. (Exclus apometru pentru apa rece, D=2'')
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Conducte si armaturi
			
5	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA. (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie)
	buc	1,0000	
 6	FjF04A
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica
	m	150,0000	
 7	RpAcH29C
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm
	m	150,0000	
 8	Pret de piata
	Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30. (instalarea se prevede de norma 07-04-030-07)
	m	150,0000	
 9	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	150,0000	
 10	FjD05A
	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30)
	buc	25,0000	
 11	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 2 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc.)
	m	0,8500	
 12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	3,0000	
 13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 14	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=50 mm, PN=16 bar)
	buc	1,0000	
 16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Suport ОГ-50)
	kg	128,0000	
 17	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1300	
 18	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 19	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=1 1/2 x 2'')
	buc	1,0000	
 20	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=50 mm)
	buc	7,0000	
 21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din otel, D=50 mm)
	buc	2,0000	
 22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru) 
	buc	1,0000	
 23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=75 mm - 65 mm)
	buc	1,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

	                                                                                    
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-3
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Valoarea utilajului
				
1	Pret de piata
	Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min
 
	buc	1,0000	
	2875274220201	Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min	buc	1,0000	
2	Pret de piata
	Apometru pentru apa rece, D=2'' 
	buc	1,0000	
	28752742205	Apometru pentru apa rece, D=2''	buc	1,0000	

				
 		Total			
		Cheltuieli de depozitare			
			Total Valoarea utilajului	            		
 		2. Montarea utilajului
				
3	07-04-030-04
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-50" (Pompa submersibila, GP 005-33, H=150,0 m, Q=4,0 m3//h, puterea N=3,0 kW, n=2.900 rot/min) 
	buc	1,0000	
	1	Muncitor	h-om	61,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	7,6300	
4	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. (Exclus apometru pentru apa rece, D=2'') 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli dedepozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Montarea utilajului	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Conducte si armaturi
				
5	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA. (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie) 
	buc	1,0000	
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	
6	FjF04A
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica 
	m	150,0000	
	8113020070100	Sondor	h-om	30,0000	
	1212121212121	Apa	m3	135,0000	
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	6,0000	
7	RpAcH29C
	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm 
	m	150,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,7500	
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,6000	
	4100126202818	Apa	m3	21,7500	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,5000	
8	Pret de piata
	Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30. (instalarea se prevede de norma 07-04-030-07) 
	m	150,0000	
	2521216701001	Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30	m	150,0000	
9	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	150,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,5000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	15,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,5000	
10	FjD05A
	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30) 
	buc	25,0000	
	8113020070100	Sondor	h-om	20,0000	
	2721204110016	Mufa de imbinare, PN30	buc	25,0000	
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	4,0000	
11	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 2 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc.) 
	m	0,8500	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4250	
	2521216701000	Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 1 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc.	m	0,9014	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0803	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1785	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1160	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0625	
	2320322600374	Citom	kg	0,0179	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0179	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1250	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0510	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0008	
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=50 mm, PN=16 bar) 
	buc	3,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	
	2913124504350	Vana din fonta cu actionare manuala, D=50 mm PN=16 bar	buc	3,1200	
13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=50 mm, PN=16 bar) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	
	2874117301	Supapa unisens, D=50 mm, PN=16 bar	buc	1,0400	
14	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar) 
	buc	1,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	
	2875274201600	Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar	buc	1,0000	
	2875274428200	Flansa rotunda libera, D=15 mm	buc	3,0000	
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	
15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=50 mm, PN=16 bar) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	
	2874117302	Ventuz de aerisire, D=50 mm, PN=16 bar	buc	1,0400	
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Suport ОГ-50) 
	kg	128,0000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2800	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2800	
	2775276309886	Suport ОГ-50	kg	128,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6400	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0240	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9200	
17	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,1300	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2145	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4394	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0312	
18	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	
	28752741150	Cot din otel, D=50 mm	buc	1,0200	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	
19	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=1 1/2 x 2'') 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	
	28752741551	Reductie din otel, D=1 1/2 x 2''	buc	1,0200	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	
20	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=50 mm) 
	buc	7,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,2300	
	2875274400150	Flansa din otel sudabila, D=50 mm	buc	7,3500	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,8000	
21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din otel, D=50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	
	28752741151	Teu egal din otel, D=50 mm	buc	2,0400	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	
22	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)  
	buc	1,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	3320500000000	Manometru	buc	1,0100	
23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=75 mm - 65 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	
	2523156713811	Adaptor flansa PE, D=75 mm - 65 mm	buc	1,0300	

				
 		Total			
			Total Conducte si armaturi	            		

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Rezistenta.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Statia de pompare deasupra sondei
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,5800	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,9000	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,4800	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,4800	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Sol necesar pentru indiguire)
	100 m3	0,0900	
 6	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	14,4000	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,0900	
 8	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	0,2200	
 9	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	0,2200	
 10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	0,2200	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
			
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm)
	m3	0,5300	
 12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	6,0300	
 13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25. (Beton C20/25 pentru fundatia FM1)
	m3	3,6200	
 14	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2	4,5200	
 15	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,0200	
 16	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc	1,0000	
 17	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)
	buc	2,0000	
 18	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3)
	buc	1,0000	
 19	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,0000	
 20	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta
	buc	1,0000	
 21	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC1 - 7 buc.
	kg	15,4000	
 22	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC2 - 7 buc.
	kg	12,6000	
 23	AcE13A1
	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 6.80 kg)
	buc	7,0000	
 24	IzD10B
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm 
	t	0,0300	
 25	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	24,9000	
 26	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25
	m3	1,3500	
 27	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)
	m2	24,9000	
 28	AcA50A
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm. (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm)
	m	0,6000	
 29	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	3,0000	
 30	AcA30A
	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 200 mm
	t	0,0100	
 		Capitolul 2. Fundatie statie de clorinare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasament
			
31	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1100	
 32	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,5500	
 33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)
	100 m3	0,1200	
 34	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	19,2000	
 35	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1200	
 		Capitolul 2.2. Lucrari de constructie
			
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie)
	100 m3	0,0500	
 37	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	7,0000	
 38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,0000	
 39	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,6000	
 40	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=10 mm)
	kg	248,4800	
 41	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=8 mm)
	kg	6,6300	
 42	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3.
	m3	5,6000	
 43	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.
	m2	20,0000	
 		Capitolul 3. Cabina pentru panoul electric
			
44	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3	1,7000	
 45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.
	m3	1,7000	
 46	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,3600	
 47	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,7000	
 48	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)
	kg	3,0500	
 49	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)
	kg	67,3400	
 50	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20.
	m3	1,7000	
 51	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	2,9000	
 52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)
	m	2,0000	
 53	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)
	kg	1,9200	
 54	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПЖ 1,5x1,5x2,0 m)
	buc	1,0000	
 55	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)
	m2	3,3000	
 56	IzB02A
	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm
	m2	3,3000	
 57	IzF04B K=3
	3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum
	m2	3,3000	
 58	IzF19C
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %
	m2	3,3000	
 59	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	2,0000	
 60	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2	11,0000	
 61	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	11,0000	
 62	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	1,8000	
 63	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,1000	
 64	CA03F
	Beton M100 simplu  turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)
	m3	0,9000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

	                                                                                    
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-4
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Rezistenta.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Statia de pompare deasupra sondei
				
		1.1. Lucrari de terasament
				
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,5800	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1890	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	2,9000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9740	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,4800	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5232	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,4800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2336	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,9872	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Sol necesar pentru indiguire) 
	100 m3	0,0900	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2025	
6	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km  
	t	14,4000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9216	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,0900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0324	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0360	
8	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3	0,2200	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6028	
9	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I 
	100 m3	0,2200	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2926	
10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3	0,2200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6644	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,8228	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasament	            		
 		1.2. Lucrari de constructie
				
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm) 
	m3	0,5300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5247	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6095	
	4100126202818	Apa	m3	0,0530	
12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	6,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9045	
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,3315	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0302	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8090	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8090	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1809	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3015	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4824	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,6030	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0211	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7236	
13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25. (Beton C20/25 pentru fundatia FM1) 
	m3	3,6200	
	7123010010200	Betonist	h-om	12,4890	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4480	
	26631022025	Beton C20/25	m3	3,7662	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3674	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1720	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9050	
14	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm   
	m2	4,5200	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5820	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1898	
	4100126202818	Apa	m3	0,0452	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	58,7600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0949	
15	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,0200	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,1200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5,7368	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,5794	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4284	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1755	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,5284	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1836	
	2664102101126	Var	kg	0,2999	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0082	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3936	
16	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	
17	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)	buc	2,0000	
18	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264332013	Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	
19	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	
20	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta 
	buc	1,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	
21	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC1 - 7 buc. 
	kg	15,4000	
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	15,4000	
22	Pret de piata
	Elemente de conexiune MC2 - 7 buc. 
	kg	12,6000	
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	12,6000	
23	AcE13A1
	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine, 6.80 kg) 
	buc	7,0000	
	27106021001016	Otel beton  A 410c D=16 mm	kg	7,3400	
24	IzD10B
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm  
	t	0,0300	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1455	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1800	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0900	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0126	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0450	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0225	
25	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	24,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7350	
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,1450	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1245	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,4700	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,4700	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7470	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2450	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9920	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	2,4900	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0871	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0124	
	2320187315789	Decofrol	kg	2,9880	
26	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 
	m3	1,3500	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	
	26631022025	Beton C20/25	m3	1,4045	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1370	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8100	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3375	
27	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) 
	m2	24,9000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,9880	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	84,6600	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,9320	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0299	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	56,2740	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0498	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6474	
28	AcA50A
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm. (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm) 
	m	0,6000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2280	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0180	
	2665122701602	Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm	m	0,6048	
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1368	
29	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime 
	buc	3,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	
30	AcA30A
	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 200 mm 
	t	0,0100	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1500	
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte. Garnitura D=100 mm, L=200 mm, M=5,6 kg	kg	5,6000	

				
 		Total			
			Total Lucrari de constructie	            		

				
 		Total			
			Total Statia de pompare deasupra sondei	            		
 		2. Fundatie statie de clorinare
				
		2.1. Lucrari de terasament
				
31	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,1100	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255	
32	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	0,5500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1330	
33	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) 
	100 m3	0,1200	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2700	
34	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km  
	t	19,2000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2288	
35	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,1200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0432	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0480	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasament	            		
 		2.2. Lucrari de constructie
				
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Compactarea gropii de fundatie) 
	100 m3	0,0500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4410	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5195	
37	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	7,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7000	
	4100126202818	Apa	m3	0,7000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4700	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9400	
38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	5,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9500	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,7500	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0500	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1000	
39	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	5,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,8800	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0280	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,6800	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,6800	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1680	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2800	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4480	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,5600	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0196	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0028	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6720	
40	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=10 mm) 
	kg	248,4800	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,6603	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9939	
	27106021001011	Otel beton, D=10 mm	kg	254,6920	
	2010237318750	Distantieri 	buc	37,2720	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4848	
41	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton, D=8 mm) 
	kg	6,6300	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4972	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0265	
	27106021001012	Otel beton, D=8 mm	kg	6,7957	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,9945	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0663	
42	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3. 
	m3	5,6000	
	7123010010200	Betonist	h-om	22,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400	
	26631022025	Beton C20/25	m3	5,7977	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5684	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3600	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	
43	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat  pe suprafete verticale  cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. 
	m2	20,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	68,0000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,6000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0240	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	45,2000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5200	

				
 		Total			
			Total Lucrari de constructie	            		

				
 		Total			
			Total Fundatie statie de clorinare	            		
 		3. Cabina pentru panoul electric
				
44	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  
	m3	1,7000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0230	
45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. 
	m3	1,7000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5270	
46	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	1,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2720	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0068	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4080	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4080	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0408	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0680	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0340	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1360	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0014	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1632	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0272	
47	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	1,7000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6830	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,9550	
	4100126202818	Apa	m3	0,1700	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7140	
48	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm) 
	kg	3,0500	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2287	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0122	
	27106021007	Otel beton AI, D=8 mm	kg	3,1262	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,4575	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0305	
49	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm) 
	kg	67,3400	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,9731	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2694	
	27106021009	Otel beton A III D=10 mm	kg	69,0235	
	2010237318750	Distantieri 	buc	10,1010	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6734	
50	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20. 
	m3	1,7000	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	
	2663102116	Beton C16/20	m3	1,7686	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1725	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0200	
51	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	2,9000	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,1000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0754	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0232	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0174	
52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm) 
	m	2,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	
	25212167100011	Conducta de PE, D=32 mm	m	2,0060	
53	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora) 
	kg	1,9200	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,4032	
	281123630990001	Ancora 	kg	2,0168	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0388	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0194	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1536	
54	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПЖ 1,5x1,5x2,0 m) 
	buc	1,0000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	26661228006001	Cabina electrica КПЖ [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,0100	
	2922140006700	Macara turn 	h-ut	0,5500	
55	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis) 
	m2	3,3000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8250	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0924	
	4100126202818	Apa	m3	0,0231	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	28,6110	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0396	
56	IzB02A
	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm 
	m2	3,3000	
	7134050013250	Izolator	h-om	6,9960	
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	10,4346	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,7722	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0132	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,7500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,0593	
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0660	
57	IzF04B K=3
	3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	3,3000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7920	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	14,8500	
	2682132601626	Ruberoid	m2	10,8900	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,9700	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0049	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	9,9000	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1089	
58	IzF19C
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 % 
	m2	3,3000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3630	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0660	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	6,6000	
	1412122100880	Filer de calcar	kg	1,3200	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0022	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,3890	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0462	
59	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
	m2	2,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2710403641817	Placa de metal galvanizata	kg	9,3450	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0630	
60	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil 
	m2	11,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	8,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0176	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0407	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0110	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0220	
61	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 
	m2	11,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6600	
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,3000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0220	
62	CG22E1
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	1,8000	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0468	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0144	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0108	
63	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	0,1000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0990	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1150	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420	
64	CA03F
	Beton M100 simplu  turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100) 
	m3	0,9000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,1050	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2663102100	Beton C15, F100	m3	0,9363	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0914	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	

				
 		Total			
			Total Cabina pentru panoul electric	            		
 
	Total			
	CAS			
	Cheltuieli de transportare			
	Cheltuieli de depozitare			
	Chltuieli directe			
	Cheltuieli de regie			
	Beneficiu de deviz			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5
Statia de tratare. Tehnologia

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.
	set	1,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
2	Pret de piata
	Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.
	set	1,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasament
			
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1200	
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	0,6000	
 5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	0,3100	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)
	m3	12,2000	
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	12,2000	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.
	m3	0,4000	
 		Capitolul 3.2. Lucrari exterioare
			
9	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1". (Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4'')
	buc	2,0000	
 10	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	2,0000	
 11	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu de bransare cu colier, D=63 mm x 32 mm)
	buc	2,0000	
 12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4'')
	buc	2,0000	
 13	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4'')
	buc	2,0000	
 14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	2,0000	
 15	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)
	buc	1,0000	
 16	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm)
	buc	6,0000	
 17	IC44C   k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm)
	buc	4,0000	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune 90 grade, D=25 mm)
	buc	1,0000	
 19	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm).
	m	50,0000	
 20	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm). (Exclus piese de legatura)
	m	12,0000	
 21	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	3,9000	
 22	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦД 15 
	buc	3,0000	
 23	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-6
	buc	3,0000	
 24	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-9a
	buc	3,0000	
 25	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦП 1-15-1
	buc	3,0000	
 26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3)
	buc	3,0000	
 27	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦ7-3 (0,06 m3)
	buc	3,0000	
 28	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,1200	
 29	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,16 m3)
	buc	1,0000	
 30	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)
	buc	3,0000	
 31	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	1,0000	
 32	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,0000	
 33	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil
	buc	4,0000	
 34	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	83,0000	
 35	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	68,2600	
 36	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,1500	
 37	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	0,8000	
 38	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	0,8000	
 		Capitolul 3.3. Lucrari interioare
			
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=25 mm)
	buc	14,0000	
 40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Cot PVC, 90 grade, D=50 mm)
	buc	1,0000	
 41	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Teu redus PVC, D=110 x 50 mm)
	buc	1,0000	
 42	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm)
	m	32,0000	
 43	SB12A
	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 40-75 mm. (Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm)
	m	4,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

	                                                                                    
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-5
Statia de tratare. Tehnologia
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Valoarea utilajului
				
1	Pret de piata
	Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. 
	set	1,0000	
	2913127334100	Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc.	set	1,0000	

				
 		Total			
		Chletuieli de depozitare			
			Total Valoarea utilajului	            		
 		2. Montarea utilajului
				
2	Pret de piata
	Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. 
	set	1,0000	
	8281010021510	Lacatus M.U.	h-om	59,0000	

				
 		Total			
		CAS			
		Chelltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Montarea utilajului	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Lucrari de terasament
				
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,1200	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2460	
4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 
	m3	0,6000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7920	
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,3100	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1891	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3177	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) 
	m3	12,2000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7820	
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) 
	m3	12,2000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1500	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2200	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. 
	m3	0,4000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1240	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasament	            		
 		3.2. Lucrari exterioare
				
9	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1". (Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4'') 
	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	
	2913124503150	Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4''	buc	2,0000	
10	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	
	2523156713803	Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm	buc	2,0600	
11	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu de bransare cu colier, D=63 mm x 32 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	
	25231567131	Teu de bransare cu colier, D=63 mm x 32 mm	buc	2,0600	
12	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4'') 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	
	2523156000112	Racord compresiune FE, D=32 mm x 3/4''	buc	2,0600	
13	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4'') 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	
	2523156000111	Racord compresiune FE, D=25 mm x 3/4''	buc	2,0600	
14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.  (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800	
	2523156713821	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	2,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	
15	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm) 
	buc	1,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	
	2811236310022	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm	m	0,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0528	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0280	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2568	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0014	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0004	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	
16	IC44D  k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm) 
	buc	6,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2800	
	281123631125	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	m	1,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3168	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1680	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5408	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0086	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0022	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007	
17	IC44C   k=0.4
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm) 
	buc	4,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400	
	2722103310000	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm	m	0,8000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1920	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0960	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0272	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0058	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0014	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	
18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune 90 grade, D=25 mm) 
	buc	1,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	
	2523156000113	Cot compresiune 90 grade, D=25 mm	buc	1,0300	
19	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm). 
	m	50,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	
	25212167125	Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm	m	50,1500	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	54,0000	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,0000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,0000	
20	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm). (Exclus piese de legatura) 
	m	12,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4400	
	2521216700500	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm	m	12,8520	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120	
21	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.  
	m3	3,9000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,3250	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	11,2710	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,7877	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4750	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0396	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,0530	
	2664102101126	Var	kg	0,4354	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,2150	
22	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦД 15  
	buc	3,0000	
	26611264331	Placi prefabricate pentru camine КЦД -15 (0,38 m3)	buc	3,0000	
23	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-6 
	buc	3,0000	
	26611264332	Placi prefabricate pentru camine КЦ 15-6 (0.26 m3)	buc	3,0000	
24	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦ 15-9a 
	buc	3,0000	
	26611264333	Placi prefabricate pentru camine КЦ 15-9a (0,31m3)	buc	3,0000	
25	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КЦП 1-15-1 
	buc	3,0000	
	26611264335	Placi prefabricate pentru camine КЦП 1-15-1 (0,27 m3)	buc	3,0000	
26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	
27	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦ7-3 (0,06 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264330922	Inel de reazem КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	3,0000	
28	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	1,1200	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,8752	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,6592	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4624	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1466	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0868	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1805	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,9023	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1168	
29	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,16 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000	
30	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) 
	buc	3,0000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	3,0000	
31	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	
32	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	1,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	
33	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil 
	buc	4,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125	buc	4,0000	
34	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor 
	kg	83,0000	
	2811236305662	Metal pentru concolidarea caminelor	kg	83,0000	
35	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor 
	kg	68,2600	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	68,2600	
36	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) 
	t	0,1500	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9660	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,1700	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5850	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0825	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2925	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1462	
37	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu) 
	m3	0,8000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7920	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360	
38	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) 
	m3	0,8000	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	0,8323	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0812	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	

				
 		Total			
			Total Lucrari exterioare	            		
 		3.3. Lucrari interioare
				
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=25 mm) 
	buc	14,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,1200	
	25231570	Cot compresiune PEID100, 90 grade, D=25 mm	buc	14,4200	
40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Cot PVC, 90 grade, D=50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	
	2523156721015	Cot PVC, 90 grade, D=50 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	
41	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.  (Teu redus PVC, D=110 x 50 mm) 
	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	
	2523156721016	Teu redus PVC, D=110 x 50 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	
42	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm) 
	m	32,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760	
	25212167125	Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm	m	32,0960	
43	SB12A
	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 40-75 mm. (Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm) 
	m	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	
	2521216717050	Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm	m	4,3470	

				
 		Total			
			Total Lucrari interioare	            		

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6
Turnuri de apa, 2 x V=25 m3, H=15 m

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Turn de apa tip ''Rojnovschi''  vopsit V=25 m3,  H=15 m. (Vopsit, in set cu tiranti si scara)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.
	t	7,9000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Cotlovanul turnurilor de apa
			
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	7,6000	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,6000	
 5	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	96,0000	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,6000	
 7	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m 
	100 m3	3,1400	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul
	100 m3	4,4600	
 9	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	44,6000	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	4,4600	
 		Capitolul 3.2. Constructie fundatii
			
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	28,0000	
 12	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Armatura C1, C2 din platforma
	kg	287,7000	
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали)
	kg	357,1200	
 14	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,3560	
 15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa C20/25
	m3	24,0000	
 16	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton)
	m2	46,7200	
 17	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=160mm)
	m	0,6000	
 18	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=110 mm)
	m	14,0000	
 		Capitolul 3.3. Caminul de control, 2 buc.
			
19	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	3,1000	
 20	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3))
	buc	2,0000	
 21	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3))
	buc	4,0000	
 22	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	2,0000	
 23	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	2,0000	
 24	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-9 (0,06 m3)
	buc	2,0000	
 25	Pret de piata
	Elemente MC1
	kg	12,0000	
 26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din fonta, tip necarosabil)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.4. Scara tehnologica, 2 bucati
			
27	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare
	m3	19,2000	
 28	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,8000	
 29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	30,0000	
 30	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp
	kg	69,1200	
 31	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15
	m3	0,2400	
 32	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg	81,8000	
 33	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg	19,3800	
 34	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	197,6800	
 35	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	195,2000	
 36	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata МИ 1-18, 16 buc.)
	kg	54,4000	
 37	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0600	
 38	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0600	
 39	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, XF3, la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	7,3000	
 40	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	200,6800	
 41	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	14,8000	
 		Capitolul 3.5. Executarea pereului
			
42	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	4,0000	
 43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5. (Pereu)
	m3	2,8000	
 		Capitolul 3.6. Demontare turn vechi
			
44	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (K= 0.6 pentru demontarea turnului). (Exclus constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare)
	t	5,9000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

	                                                                                    
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-6
Turnuri de apa, 2 x V=25 m3, H=15 m
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Valoarea utilajului
				
1	Pret de piata
	Turn de apa din ''Rojnovschi''  vopsit V=25 m3,  H=15 m. (Vopsit, in set cu tiranti si scara) 
	buc	2,0000	
	123564897501	Turn de apa din ''Rojnovschi''  V=25 m3,  H=18 m 	buc	2,0000	

				
 		Total			
		Cheltuieli de depozitare			
			Total Valoarea utilajului	            		
 		2. Montarea utilajului
				
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 
	t	7,9000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	718,9000	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	39,1050	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	42,5020	

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Montarea utilajului	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Cotlovanul turnurilor de apa
				
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	7,6000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,5800	
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3	0,6000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500	
5	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	96,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2960	
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,6000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2160	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400	
7	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m  
	100 m3	3,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5966	
	4100126202818	Apa	m3	1,2560	
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,3517	
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,6616	
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	6,4056	
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	7,5988	
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	7,7872	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	4,0506	
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul 
	100 m3	4,4600	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,8614	
9	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 
	m3	44,6000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,6000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4600	
10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	4,4600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,3372	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,3394	

				
 		Total			
			Total Cotlovanul turnurilor de apa	            		
 		3.2. Constructie fundatii
				
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	28,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	29,4000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1400	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,4000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,4000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8400	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2400	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	2,8000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0980	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0140	
	2320187315789	Decofrol	kg	3,3600	
12	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Armatura C1, C2 din platforma 
	kg	287,7000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,1925	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4385	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	290,5770	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4385	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8770	
	2010237318750	Distantieri 	buc	86,3100	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,1726	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали) 
	kg	357,1200	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,8528	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5712	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5712	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	357,1200	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7856	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8570	
14	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 
	t	0,3560	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2926	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,7768	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,3884	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1958	
	2320166200676	White spirit	kg	0,6942	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3471	
15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa C20/25 
	m3	24,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	96,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000	
	266310212025	Beton C20/25	m3	24,9690	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,4360	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,4000	
16	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton) 
	m2	46,7200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8032	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	79,4240	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,8848	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0280	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	52,7936	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0467	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6074	
17	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=160mm) 
	m	0,6000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2220	
	2521216700000	Teava din polietilena, D=160	m	0,6426	
18	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=110 mm) 
	m	14,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,1800	
	2521216700001	Teava din polietilena, D=110	m	14,9940	

				
 		Total			
			Total Constructie fundatii	            		
 		3.3. Caminul de control, 2 buc.
				
19	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  
	m3	3,1000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,9250	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,9590	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,6262	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3776	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0315	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,8370	
	2664102101126	Var	kg	0,3461	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2517	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0126	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,7350	
20	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)) 
	buc	2,0000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	
21	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)) 
	buc	4,0000	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,0000	
22	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 
	buc	2,0000	
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	
23	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	
24	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-9 (0,06 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-9 (0,06 m3)	buc	2,0000	
25	Pret de piata
	Elemente MC1 
	kg	12,0000	
	2775276309887	Elemente MC1, GOST 8239-89	kg	12,0000	
26	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din fonta, tip necarosabil) 
	buc	2,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	

				
 		Total			
			Total Caminul de control, 2 buc.	            		
 		3.4. Scara tehnologica, 2 bucati
				
27	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare 
	m3	19,2000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,6880	
28	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	1,8000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7820	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,0700	
	4100126202818	Apa	m3	0,1800	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7560	
29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	30,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	31,5000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1500	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,0000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,0000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9000	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4000	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	3,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1050	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0150	
	2320187315789	Decofrol	kg	3,6000	
30	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 
	kg	69,1200	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0736	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3456	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	69,8112	
	27106021000021	Otel beton A III D=8 mm	kg	0,3456	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6912	
	2010237318750	Distantieri 	buc	20,7360	
31	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 
	m3	0,2400	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2720	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0960	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	67,2336	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1815	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1669	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0706	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1440	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,0780	
32	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. 
	kg	81,8000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2352	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2454	
	2710602100001	Otel beton  A I, D=6 mm	kg	83,8450	
	2010237318750	Distantieri 	buc	12,2700	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8180	
33	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. 
	kg	19,3800	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2403	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0581	
	2710602100002	Otel beton A I D=8 mm	kg	19,8645	
	2010237318750	Distantieri 	buc	2,9070	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1938	
34	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 
	kg	197,6800	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,6747	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5930	
	2710602200000	Otel beton A III, D=10	kg	202,6220	
	2010237318750	Distantieri 	buc	29,6520	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9768	
35	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 
	kg	195,2000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,5408	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5856	
	2710602200001	Otel beton A III, D=12	kg	200,0800	
	2010237318750	Distantieri 	buc	29,2800	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9520	
36	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata МИ 1-18, 16 buc.) 
	kg	54,4000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,3360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5440	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5440	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5440	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,4000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2720	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4352	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8160	
37	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,0600	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1548	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3120	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0216	
38	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,0600	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3732	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4800	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0336	
39	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, XF3, la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
	m3	7,3000	
	7123010010200	Betonist	h-om	44,8950	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2850	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 278,2570	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6092	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	5,1505	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,4813	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	2,3725	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,3800	
40	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare 
	kg	200,6800	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,1292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0068	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0068	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	200,6800	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0034	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6054	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,0068	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0136	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,0136	
41	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
	m2	14,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5760	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,7760	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,4800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2220	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7400	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,4440	

				
 		Total			
			Total Scara tehnologica, 2 bucati	            		
 		3.5. Executarea pereului
				
42	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 
	m3	4,0000	
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6000	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,2440	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9280	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6120	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0920	
43	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5. (Pereu) 
	m3	2,8000	
	7123010010200	Betonist	h-om	9,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	
	2663102900000	Beton C12.5	m3	2,9130	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2842	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6800	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7000	

				
 		Total			
			Total Executarea pereului	            		
 		3.6. Demontare turn vechi
				
44	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (K= 0.6 pentru demontarea turnului). (Exclus constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare) 
	t	5,9000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	322,1400	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	17,5230	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	19,0452	

				
 		Total			
			Total Demontare turn vechi	            		

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa).	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 4-1
Statia de tratare/clorinare. 
Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа EE)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) 
	m3	2,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,904	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,288	
		Total				
2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка) 
	m3	1,500	
	7137010011500	Electrician	h-om	2,415	
		Total				
3	Цена поставщика
	Nisip 
	m3	0,900	
	1158952	Nisip	m3	0,900	
		Total				
4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 
	m3	4,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,808	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,576	
		Total				
5	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 
	m3	4,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,656	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,480	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurare sociala			
		Total			
		Cheltueli de transport			
		Total			
		Cheltueli de semifabricat si depozitie			
		Total			
		Cheltuele de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare 
				
		2.1. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie
				
6	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-4.4.2-0 IP54 - TF) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
7	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,180	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,240	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	
	1019852	Vopsea	kg	0,070	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
		Total				
8	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator supratensiune) 
	set	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,380	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,110	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,110	
		Total				
9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 2A B 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 6A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
13	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,420	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,005	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,368	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,046	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	
		Total				
14	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-2.3.1-0 IP54 - PD) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
15	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,180	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,240	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	
	1019852	Vopsea	kg	0,070	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
		Total				
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 2A B 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A C 
	buc	2,000	
	1	Muncitor	h-om	3,120	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,140	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,098	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	
	1019852	Vopsea	kg	0,072	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,024	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004	
		Total				
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, diferential 1-poli 2P/C16A/30mA/6kA 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A C 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
21	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou  ЩМП-2.3.1-0 IP54 - PА) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,320	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170	
	1019852	Vopsea	kg	0,030	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100	
		Total				
22	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	3,420	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,005	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,368	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,047	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,046	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	
		Total				
23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,14A 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,560	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,070	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,001	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,012	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		Total				
24	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
		Total				
25	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Set butoane si lampi de pornire/oprire) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,130	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,060	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	
		Total				

				
 		Total			
			Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie	            		
 		2.2. Iluminat electric exterior
				
26	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om.	1,830	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,010	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020	
		Total				
27	Цена поставщика
	Corp de iluminat LED 50W, IP67 
	buc	1,000	
	7777712	Corp de iluminat LED 50W, IP67	buc	1,000	
		Total				
28	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна) 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om.	3,410	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,100	
	1019852	Vopsea	kg	0,500	
	2221112	Кронштейн однорожковый  	buc	1,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020	
		Total				
29	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc	0,010	
	1	Muncitor	h-om	0,395	
	540-402	Intreruptor 	buc	1,000	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,000	
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,001	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000	
		Total				

				
 		Total			
			Total Iluminat electric exterior	            		
 		2.3. Cabluri si conductori
				
30	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) 
	100 m	1,980	
	1	Muncitor	h-om.	27,126	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,772	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,376	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,376	
		Total				
31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) 
	100 m	0,120	
	1	Muncitor	h-om	1,488	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,001	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,060	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,047	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,360	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,360	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,047	
		Total				
32	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 5х4,0мм2 
	m	15,000	
	8888155	Cabluri   NYY-J 5х4,0мм2	m	15,000	
		Total				
33	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 4х4,0мм2 
	m	130,000	
	888815	Cabluri   NYY-J 4х4,0мм2	m	130,000	
		Total				
34	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 5х2,5мм2 
	m	30,000	
	8888156	Cabluri   NYY-J 5х2,5мм2	m	30,000	
		Total				
35	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 3х2,5мм2 
	m	10,000	
	8888158	Cabluri   NYY-J 3х2,5мм2	m	10,000	
		Total				
36	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 3х1,5мм2 
	m	20,000	
	8888159	Cabluri   NYY-J 3х1,5мм2	m	20,000	
		Total				
37	Pret de piata
	Cabluri   NYY-J 4х1,5мм2 
	m	5,000	
	8888160	Cabluri   NYY-J 4х1,5мм2	m	5,000	
		Total				
38	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 
	100 m	0,100	
	1	Muncitor	h-om	0,663	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,499	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,499	
		Total				
39	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 
	100 m	2,000	
	1	Muncitor	h-om	4,980	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,860	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,860	
		Total				
40	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m	0,100	
	1	Muncitor	h-om	0,651	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,424	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,424	
		Total				
41	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator 
	100 m	1,880	
	1	Muncitor	h-om	6,392	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,775	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,775	
		Total				

				
 		Total			
			Total Cabluri si conductori	            		
 		2.4. Materiale pentru montarea cablurilor
				
42	Pret de piata
	Banda de fixare 
	m	3,000	
	8888330	Banda de fixare 	m	3,000	
		Total				
43	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m	0,300	
	1	Muncitor	h-om	10,410	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,001	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,315	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,540	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,540	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	7,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,300	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,066	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,370	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,332	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,066	
		Total				
44	Pret de piata
	Furtun metalic cu izolatie PVC Д=32мм 
	m	20,000	
	888812	Furtun metalic cu izolatie PVC Д=32мм	m	20,000	
		Total				
45	Pret de piata
	Furtun metalic cu izolatie PVC  Д=25мм 
	m	10,000	
	888835	Furtun metalic cu izolatie PVC  Д=25мм	m	10,200	
		Total				
46	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 
	100 m	0,120	
	1	Muncitor	h-om	4,128	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,115	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,608	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,608	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,048	
	5009030	Flanse	10 buc	0,120	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,804	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,160	
	5009070	Racordari	10 buc	0,216	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,820	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,324	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,835	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	
		Total				
47	Pret de piata
	Teava  PVC Д=50мм 
	m	12,000	
	888833	Teava  PVC Д=50мм 	m	12,000	
		Total				

				
 		Total			
			Total Materiale pentru montarea cablurilor	            		
 		2.5. Materiale pentru impamintare
				
48	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,150	
	1	Muncitor	h-om	3,195	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,195	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,230	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,230	
	10193731	Otel fisie necalmat 50х5 mm	t	0,019	
	1019852	Vopsea	kg	0,345	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,225	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,010	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,037	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,504	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,037	
		Total				
49	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=16мм) 
	100 m	0,090	
	1	Muncitor	h-om	1,917	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,081	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,738	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,738	
	1019852	Vopsea	kg	0,216	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,135	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,206	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,017	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,302	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,017	
		Total				

				
 		Total			
			Total Materiale pentru impamintare	            		

				
 		Total			
		Asigurare sociala			
		Total			
		Cheltueli de transport			
		Total			
		Celtueli de semifabricat si depozitie			
		Total			
		Cheltuele de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare 	            		
 		3. Valoare utilajului
				
50	Цена поставщика
	Panou din metal   ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400x400x250mm) 
	buc	1,000	
	115891221	Panou din metal   ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400x400x250mm)	buc	1,000	
		Total				
51	Цена поставщика
	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3Р/32А 
	buc	2,000	
	55666251	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3Р/32А	buc	2,000	
		Total				
52	Цена поставщика
	Limitator de supratensiune ОПС1-В-3Р 
	buc	1,000	
	1158914f34	Limitator de impulsuri ОПС1-В-3Р 	buc	1,000	
		Total				
53	Цена поставщика
	Intrerupator automat  monopolar, ВА47-29/1Р/2A/4,5kA (B) 
	buc	2,000	
	5564192	Intrerupator automat  monopolar, ВА47-29/1Р/2A/4,5kA (B)	buc	2,000	
		Total				
54	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С10А 
	buc	3,000	
	5566110	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С10А	buc	3,000	
		Total				
55	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С16А 
	buc	2,000	
	556456110	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3Р/С16А	buc	2,000	
		Total				
56	Цена поставщика
	Intrerupator automat  monopolar ВА47-29, 6А(C) 
	buc	1,000	
	5564521223	Intrerupator automat  monopolar ВА47-29, 6А(C)	buc	1,000	
		Total				
57	Цена поставщика
	Contactor modular 3 pole, 16A 
	buc	1,000	
	554522	Contactor modular 3 pole, 16A	buc	1,000	
		Total				
58	Цена поставщика
	Panou din metal   ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250x300x250mm) 
	buc	2,000	
	115891222	Panou din metal   ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250x300x250mm)	buc	2,000	
		Total				
59	Цена поставщика
	Automat diferential 1-poli C16A/30mA/6kA 
	buc	1,000	
	5564451195	Automat diferential 1-poli C16A/30mA/6kA	buc	1,000	
		Total				
60	Цена поставщика
	Contactor tripolar 18А 
	buc	1,000	
	556445131	Contactor tripolar 18А	buc	1,000	
		Total				
61	Цена поставщика
	Intrerupator automat protectie motor In=14A, Ir=9-14A 
	buc	1,000	
	556445132	Intrerupator automat protectie motor In=14A, Ir=9-14A	buc	1,000	
		Total				
62	Цена поставщика
	Set relee electromagnetice intermediare de control 220 VAC 
	buc	1,000	
	5564451196	Set relee electromagnetice intermediare de control 220 VAC	buc	1,000	
		Total				
63	Цена поставщика
	Set butoane si lampi de pornire/oprire 
	buc	1,000	
	5564451197	Set butoane si lampi de pornire/oprire	buc	1,000	
		Total				

				
 		Total			
		Cheltuili de semifabricat si depozitie			
			Total Valoare utilajului	            		
 
	Total			
	Lucrari de constructie			
	Lucrari de montaji			
	Valoare utilajului			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1
Plan general

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)
	100 m3	1,4000	
 2	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	1,4000	
 3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.  (Transeele fundatiilor)
	100 m3	0,2000	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. 
	100 m3	3,1000	
 5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	496,0000	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,1000	
 7	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	4,7000	
 8	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	4,7000	
 9	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	4,7000	
 		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2
			
10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	0,8300	
 11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	38,1000	
 12	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	2,3800	
 13	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)
	100m2	2,3800	
 		Capitolul 3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2
			
14	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	31,2000	
 15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	68,2500	
 16	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	195,0000	
 17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0600	
 18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	195,0000	
 19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)
	m	115,0000	
 		Capitolul 4. Totuar din dale de beton, S=75 m2
			
20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m
	m3	11,2500	
 21	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm)
	m2	75,0000	
 22	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)
	m	65,0000	
 		Capitolul 5. Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m
			
23	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)
	buc	82,0000	
 24	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5
	m3	3,9000	
 25	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 66.85 kg)
	kg	921,2100	
 26	Pret de piata
	Sistem de fixare zincat 40 x 40
	buc	320,0000	
 27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 80 buc)
	kg	656,0000	
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)
	kg	32,5300	
 29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)
	kg	16,3800	
 30	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,7000	
 31	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	2,0000	
 32	Pret de piata
	Clempus
	buc	2,0000	
 33	Pret de piata
	Miner
	buc	2,0000	
 		Capitolul 6. Executarea inverzirii
			
34	TsH06A
	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm
	m2	300,0000	
 35	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	14,9700	
 36	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	14,9700	
 37	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)
	buc	76,0000	
 38	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat
	buc	76,0000	
 39	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani
	buc	54,0000	
 40	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot
	buc	22,0000	
 41	TsH95A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m
	100 buc	0,2200	
 42	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani
	100 buc	0,5400	

	                                                                                                         
	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 7-1
Plan general
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de terasament
				
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului) 
	100 m3	1,4000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,9400	
2	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I 
	100 m3	1,4000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8620	
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.  (Transeele fundatiilor) 
	100 m3	0,2000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100	
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.  
	100 m3	3,1000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	6,9750	
5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 
	t	496,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,8000	
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	3,1000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1160	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2400	
7	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3	4,7000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,8780	
8	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I 
	100 m3	4,7000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,2510	
9	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3	4,7000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,1940	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,5780	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasament	            		
 		2. Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2
				
10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3	0,8300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5066	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1042	
11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	38,1000	
	7129020012800	Pavator	h-om	14,0970	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,8392	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,9491	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8293	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8763	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8288	
12	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  
	100m2	2,3800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7572	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	44,9820	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,5700	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,3800	
	11202062010361	Savura	m3	2,3800	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,1400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1000	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6140	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,6656	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,4498	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9853	
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,2523	
13	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3) 
	100m2	2,3800	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8,9964	

				
 		Total			
			Total Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2	            		
 		3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2
				
14	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 
	m3	31,2000	
	7129020012800	Pavator	h-om	11,5440	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2384	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,9032	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7736	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7176	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4976	
15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 
	m3	68,2500	
	7129020012800	Pavator	h-om	20,4750	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	86,6775	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4125	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8665	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	14,8785	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3412	
16	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   
	m2	195,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,7000	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	27,4950	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5850	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,1200	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5405	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5405	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5405	
17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,0600	
	23203226000401	Bitum	t	0,0618	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180	
18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	195,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,7500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	18,3300	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5850	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,1450	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0335	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,0335	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,0335	
19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil) 
	m	115,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2500	
	7129020012800	Pavator	h-om	59,8000	
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	5,1750	
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 	m	115,5750	

				
 		Total			
			Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2	            		
 		4. Totuar din dale de beton, S=75 m2
				
20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m 
	m3	11,2500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1375	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	12,9375	
	4100126202818	Apa	m3	1,1250	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,7250	
21	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm) 
	m2	75,0000	
	7129020012800	Pavator	h-om	43,5150	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1850	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	76,1250	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	120,0000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	590,2500	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3750	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,2100	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,5000	
22	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar) 
	m	65,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,7500	
	7129020012800	Pavator	h-om	33,8000	
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	2,9250	
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 	m	65,3250	

				
 		Total			
			Total Totuar din dale de beton, S=75 m2	            		
 		5. Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m
				
23	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2) 
	buc	82,0000	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,3120	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4880	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	7,8720	
24	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 
	m3	3,9000	
	7123010010200	Betonist	h-om	13,4550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5600	
	2663102102	Beton 12.5	m3	4,0575	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3958	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3400	
25	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate, inclusiv cornier 66.85 kg) 
	kg	921,2100	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	27,6363	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,0605	
	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,8500	
	2710703518200	Panou din simrma de otel cu celule patrate	kg	967,2705	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9212	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9212	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	4,6061	
26	Pret de piata
	Sistem de fixare zincat 40 x 40 
	buc	320,0000	
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	320,0000	
27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 80 buc) 
	kg	656,0000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	124,6400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,5600	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,5600	
	287527422	Capac patrat 60 x 60 	buc	84,0000	
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	656,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2480	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,8400	
28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc) 
	kg	32,5300	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,1807	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3253	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3253	
	287527421	Capac patrat 80 x 80 	buc	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3253	
	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	32,5300	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1627	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2602	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4879	
29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc) 
	kg	16,3800	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,1122	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1638	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1638	
	287527420	Capac patrat 50 x 50 	buc	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1638	
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	16,3800	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0819	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1310	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2457	
30	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,7000	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3540	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,6000	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3920	
31	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle 
	buc	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	2,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,0000	
32	Pret de piata
	Clempus 
	buc	2,0000	
	2863146308755	Clempus	buc	2,0000	
33	Pret de piata
	Miner 
	buc	2,0000	
	2863146308754	Miner	buc	2,0000	

				
 		Total			
			Total Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m	            		
 		6. Executarea inverzirii
				
34	TsH06A
	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm 
	m2	300,0000	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	90,0000	
35	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2	14,9700	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	72,1554	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	59,2812	
36	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 
	100m2	14,9700	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,8802	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,9700	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,7784	
37	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) 
	buc	76,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1020	
38	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat 
	buc	76,0000	
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,9500	
39	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani 
	buc	54,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6600	
	2830127303001	Artari, 3-5 ani	buc	6,0000	
40	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot 
	buc	22,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,4800	
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	22,8800	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0440	
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,6400	
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2200	
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2200	
41	TsH95A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m 
	100 buc	0,2200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1760	
	1212121212121	apa	m3	0,2200	
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,1760	
42	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc	0,5400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1502	
	1212121212121	apa	m3	1,0800	
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,1502	

				
 		Total			
			Total Executarea inverzirii	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm
	buc	9,0000	
 2	Pret de piata
	Motopompa MP 800
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
3	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)
	buc	9,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
4	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	43,4100	
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	264,7100	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)
	m3	1 221,7500	
 7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)
	m3	1 221,7500	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	33,2900	
 9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	33,2900	
 10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)
	100 m3	0,5500	
 11	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	88,0000	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,5500	
 		Capitolul 3.2. Conducte si accesotii
			
13	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	8 170,0000	
 14	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)
	m	880,0000	
 15	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	880,0000	
 16	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	8 170,0000	
 17	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	9 050,0000	
 18	Pret de piata
	Banda de semnalizare
	m	9 050,0000	
 19	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20.
	m3	1,1400	
 20	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)
	m	20,0000	
 21	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel)
	buc	9,0000	
 22	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant
	buc	9,0000	
 23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)
	buc	43,0000	
 24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)
	buc	3,0000	
 25	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)
	buc	51,0000	
 26	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)
	buc	2,0000	
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)
	buc	18,0000	
 28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)
	buc	4,0000	
 29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)
	buc	2,0000	
 30	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)
	buc	160,0000	
 31	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm)
	buc	9,0000	
 32	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm)
	buc	13,0000	
 33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)
	buc	4,0000	
 34	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)
	buc	1,0000	
 35	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm)
	buc	2,0000	
 36	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)
	buc	2,0000	
 37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)
	buc	7,0000	
 38	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm)
	buc	82,0000	
 39	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)
	buc	9,0000	
 40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'')
	buc	3,0000	
 41	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'')
	buc	3,0000	
 		Capitolul 3.3. Camine de vizitare
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
			
42	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,6600	
 43	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	8,3000	
 44	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol
	100 m3	0,9100	
 45	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	145,6000	
 46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,9100	
 47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,8300	
 48	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,8300	
 		Capitolul 3.3.2. Executarea caminelor
			
49	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,0400	
 50	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. 
	m3	27,7200	
 51	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	2,0000	
 52	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc	6,0000	
 53	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	2,0000	
 54	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	2,0000	
 55	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)
	buc	22,0000	
 56	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)
	buc	22,0000	
 57	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	22,0000	
 58	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	22,0000	
 59	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	22,0000	
 60	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)
	buc	22,0000	
 61	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor
	kg	498,7200	
 62	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor
	kg	357,0000	
 63	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)
	t	0,8600	
 64	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil
	buc	24,0000	
 65	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)
	m3	4,5600	
 66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)
	m3	3,2000	
 		Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
			
67	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	438,0000	
 68	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3	7,8800	
 69	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,2500	
 70	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	14,8000	
 71	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	12,3200	
 72	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	12,3200	
 73	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)
	t	0,0600	
 74	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	98,5500	
 75	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)
	t	0,0300	
 76	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	98,5500	
 		Capitolul 3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
			
77	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	9,2000	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	368,1500	
 79	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	460,1800	
 80	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)
	m3	460,1800	
 		Capitolul 3.6. Transportarea gunoiului
			
81	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)
	100 m3	4,8000	
 82	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	912,0000	
 83	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,8000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Sistemul de alimentare cu apa si canalizare a satului Schineni, raionul Soroca. (Etapa I - alimentarea cu apa). 	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  Nr. 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 2
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Valoarea utilajului
				
1	Pret de piata
	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm 
	buc	9,0000	
	2875277324200	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm	buc	9,0000	
2	Pret de piata
	Motopompa MP 800 
	buc	1,0000	
	2913127331	Motopompa MP 800	buc	1,0000	

				
 		Total			
		Chetuieli de depozitare			
			Total Valoarea utilajului	            		
 		2. Lucrari de montare
				
3	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie) 
	buc	9,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,9400	
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,7711	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	36,7200	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	36,7200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6426	

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Lucrari de constructie
				
		3.1. Lucrari de terasamente
				
4	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	43,4100	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	88,9905	
5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	264,7100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	545,3026	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) 
	m3	1 221,7500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	378,7425	
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) 
	m3	1 221,7500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	916,3125	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,1750	
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	33,2900	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	36,2861	
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	33,2900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,6178	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	313,9247	
10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) 
	100 m3	0,5500	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2375	
11	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  
	t	88,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6320	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,5500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2200	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasamente	            		
 		3.2. Conducte si accesotii
				
13	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) 
	m	8 170,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	988,5700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,3700	
	25212167100023	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	8 210,8500	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	326,8000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	326,8000	
14	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) 
	m	880,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	31,6800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8400	
	25212167100024	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	882,6400	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	35,2000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	35,2000	
15	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	880,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	35,2000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	88,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,4000	
16	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	8 170,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	571,9000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	1 225,5000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	408,5000	
17	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  
	m	9 050,0000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,1050	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	18,1000	
18	Pret de piata
	Banda de semnalizare 
	m	9 050,0000	
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	9 050,0000	
19	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi,  marca B 20. 
	m3	1,1400	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,7242	
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	1,1859	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1151	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3990	
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3705	
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6840	
20	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm) 
	m	20,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3200	
	25212167100011	Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm	m	20,6045	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0731	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2500	
21	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel) 
	buc	9,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,2700	
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	36,0000	
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual   S 922 OL 37 B M 6	buc	36,0000	
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,1350	
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,1800	
22	Pret de piata
	Indicator pentru hidrant 
	buc	9,0000	
	2710403600502	Indicator pentru hidrant	buc	9,0000	
23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) 
	buc	43,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,6500	
	287411730003	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm	buc	44,7200	
24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) 
	buc	3,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	
	287411730004	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	3,1200	
25	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm) 
	buc	51,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,5800	
	2523156711803	Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm	buc	52,5300	
26	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600	
	2523156713804	Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm	buc	2,0600	
27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm) 
	buc	18,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,0200	
	2523156713810	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	18,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	18,1800	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	72,0000	
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) 
	buc	4,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,5600	
	2523156713818	Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	4,0000	
	2513736603	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	
29	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm) 
	buc	2,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	
	287411756	Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm	buc	2,0800	
30	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4) 
	buc	160,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,6000	
	2811236310022	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm	m	32,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,6800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4800	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,8400	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,0880	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,2304	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0576	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0192	
31	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm) 
	buc	9,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	9,0000	
	2523156710902	Cot PE100, 90 grade,  D=90 mm	buc	9,0900	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,2000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,2000	
32	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm) 
	buc	13,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	
	2523156719902	Cot PE100, 45 grade,  D=90 mm	buc	13,1300	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,4000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,4000	
33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm) 
	buc	4,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3200	
	2523156713831	Dop compresiune PE, D=63 mm	buc	4,1200	
34	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm) 
	buc	1,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	252315679902	Reductie PE, D=90 mm - 63 mm	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	
35	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu egal PE, D=90 mm) 
	buc	2,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	252315679905	Teu egal PE, D=90 mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,6000	
36	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm) 
	buc	2,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6000	
	252315671005	Teu egal PE, D=63 mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,2000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,2000	
37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm) 
	buc	7,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,0000	
	252315679907	Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm	buc	7,0700	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,6000	
38	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.  (Mufa PE, D=90 mm) 
	buc	82,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	82,0000	
	252315679909	Mufa PE, D=90 mm	buc	82,8200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	65,6000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	65,6000	
39	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm) 
	buc	9,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,2000	
	252315671010	Mufa PE, D=63 mm	buc	9,0900	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,4000	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,4000	
40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2'') 
	buc	3,0000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	
	2523156713832	Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2''	buc	3,0900	
41	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'') 
	buc	3,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9800	
	2913124503150	Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2''	buc	3,0300	

				
 		Total			
			Total Conducte si accesotii	            		
 		3.3. Camine de vizitare
				
		3.3.1. Lucrari de terasamente la camine
				
42	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	1,6600	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4030	
43	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	8,3000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0980	
44	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol 
	100 m3	0,9100	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0475	
45	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  
	t	145,6000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3184	
46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,9100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3276	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3640	
47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,8300	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9047	
48	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	0,8300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3206	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,8269	

				
 		Total			
			Total Lucrari de terasamente la camine	            		
 		3.3.2. Executarea caminelor
				
49	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	2,0400	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,6880	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,9360	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2754	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2485	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0207	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,4680	
	2664102101126	Var	kg	0,2278	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1656	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0083	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,1534	
50	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.  
	m3	27,7200	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	187,1100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	80,1108	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	5,5990	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,3763	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2814	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	7,4841	
	2664102101126	Var	kg	3,0949	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	51,2820	
51	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	
52	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 
	buc	6,0000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,0000	
53	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	
54	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	2,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	
55	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3) 
	buc	22,0000	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,33 m3)	buc	22,0000	
56	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) 
	buc	22,0000	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	22,0000	
57	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 
	buc	22,0000	
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	22,0000	
58	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 
	buc	22,0000	
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	22,0000	
59	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 
	buc	22,0000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	22,0000	
60	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3) 
	buc	22,0000	
	26611264330922	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	22,0000	
61	Pret de piata
	Consum de metale pentru consolidarea caminelor 
	kg	498,7200	
	2811236305662	Metal pentru concolidarea caminelor	kg	498,7200	
62	Pret de piata
	Consum de metale pentru constructia scarilor 
	kg	357,0000	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	357,0000	
63	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) 
	t	0,8600	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,5384	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,7080	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,3540	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4730	
	2320166200676	White spirit	kg	1,6770	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8385	
64	AcE11B1
	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil 
	buc	24,0000	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil	buc	24,0000	
65	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. (Pereu) 
	m3	4,5600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5144	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,2440	
	4100126202818	Apa	m3	0,4560	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9576	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9152	
66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) 
	m3	3,2000	
	7123010010200	Betonist	h-om	11,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800	
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	3,3292	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3248	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8000	

				
 		Total			
			Total Executarea caminelor	            		

				
 		Total			
			Total Camine de vizitare	            		
 		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt
				
67	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	438,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	127,0200	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	1,5330	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5200	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	128,7720	
68	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   
	m3	7,8800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6080	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1505	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,1070	
69	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
	100 m3	0,2500	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5875	
70	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	14,8000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,2800	
	4100126202818	Apa	m3	1,4800	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,1080	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,2160	
71	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	12,3200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1968	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	14,1680	
	4100126202818	Apa	m3	1,2320	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5872	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,1744	
72	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) 
	m3	12,3200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1968	
	4100126202818	Apa	m3	1,2320	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5872	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,1744	
73	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) 
	t	0,0600	
	23203226000401	Bitum	t	0,0618	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180	
74	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   
	m2	98,5500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,8260	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,2637	
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,0840	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1136	
75	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) 
	t	0,0300	
	23203226000401	Bitum	t	0,0309	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0090	
76	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	98,5500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,8260	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,2637	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,0840	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1235	

				
 		Total			
			Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt	            		
 		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris
				
77	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
	100 m3	9,2000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,6200	
78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	368,1500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	331,3350	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	404,9650	
	4100126202818	Apa	m3	36,8150	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	77,3115	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	154,6230	
79	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	460,1800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	455,5782	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	529,2070	
	4100126202818	Apa	m3	46,0180	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	96,6378	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	193,2756	
80	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) 
	m3	460,1800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	455,5782	
	4100126202818	Apa	m3	46,0180	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	96,6378	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	193,2756	

				
 		Total			
			Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris	            		
 		3.6. Transportarea gunoiului
				
81	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) 
	100 m3	4,8000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,8000	
82	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	912,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	69,3120	
83	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	4,8000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7280	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9200	

				
 		Total			
			Total Transportarea gunoiului	            		

				
 		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului			
1		Pichetarea traseului lot.1	km	8,48	
 2		Pichetarea traseului lot.2	km	9,05	

Primarul comunei Schineni                                                                 Leșan Silvia