Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-A2-TХ.CO)		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Водонапорная башня V=50m3 Н=18м(пл.A)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Водонапорная башня.
					
		1.1. Трубопроводная арматура.
					
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф100мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф50мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф100мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	2,00			
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф25мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00			
							
		Total Трубопроводная арматура.
Inclusiv salariu					
		1.2. Фланцы.
					
5	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный Pу=1,0Мпа ф100)
	buc	1,00			
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф100)
	buc	8,00			
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф50)
	buc	2,00			
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф25)
	buc	2,00			
							
		Total Фланцы.
Inclusiv salariu					
		1.3. Трубы и фасонные части.
					
9	GD52E	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm (Трубы PE100 SDR17 PN10 ф140x8,3)
	m	0,30			
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	0,30			
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф114x4,5)
	m	14,00			
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	5,00			
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф57x3,5)
	m	2,00			
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф25x2,5)
	m	2,00			
15	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	23,00			
16	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	2,00			
17	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	2,83			
18	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	3,94			
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф100x100)
	buc	2,00			
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф80x50)
	buc	1,00			
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф100)
	buc	3,00			
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф80)
	buc	2,00			
23	Pret de piata	Муфта (головка соединительная муфтовая цапковая)ф50мм (Tehnotitan)
	buc	1,00			
							
		Total Трубы и фасонные части.
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Водонапорная башня.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu