Lucrari de reparatii a curtii si accese de drum a bl.locativ de pe str.M. Ciubotaru nr. 88, mun.Ungheni (lotul nr. 4)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Acces  si curtea blocului M.Ciubotaru					
1	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 728,0000			
2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	442,0000			
3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,5600			
4	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire( sub bordure si plombarea gropilor)	m3	44,0400			
5	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000			
6	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordure de drum)	m	422,0000			
7	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4580			
8	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	356,0000			
9	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.5 cm)	t	197,8000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total Acces  si curtea blocului M.Ciubotaru		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 2. trotuar					
10	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	297,0000			
11	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3500			
12	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (gr.12 cm)	m3	37,9000			
13	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	297,0000			
14	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2200			
15	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	316,0000			
16	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol si deseuri)	t	52,0000			
17	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (beton asfaltic)	t	32,0000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total trotuar		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 3. Drum lateral  de la str.A.Plamadeala - magazin ,, Bricone - Viralion ,,					
18	RpDA08B
	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	10 480,0000			
19	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300			
20	DB12B
	Strat de legatura (binder , gr.5 cm) de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	119,4700			
21	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300			
22	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice  (strat gr. 4 cm)	t	98,5100			
23	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (sol si deseuri)	m3	89,6000			
24	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol si deseuri)	t	100,8000			
25	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (mixtura asfaltica)	t	489,5300