|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ANUNȚ DE PARTICIPAREla procedura de achiziție a lucrărilor prin Achiziție de valoare mică **Rețele electrice exterioare pentru secția radiologie** | |
| 1. **Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE** 2. **IDNO: 1003600150613** 3. **Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080** 4. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [**icachizitii@gmail.com**](mailto:icachizitii@gmail.com)**, icardiologie.md** 5. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*** 6. **Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică** 7. **Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţii din Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1, şi unele încăperi din dispensarul Cardiologic situate pe str. Testimiţanu 20. N. Testimitanu 29/1** 8. **Cod CPV: 45000000-7** 9. **Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor**   Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | **Valoarea estimativa** | |  | 45000000-7 | Lotul I |  |  |  |  | | 1.1 |  | Rețele electrice exterioare pentru secția radiologie | buc | 1 | Conform anexei nr.1 |  | | 1.2 |  | Documentarea privind proiectarea, topografia, eliberarea avizului de conectare și darea în exploatare a rețelelor exterioare pentru secția de radiologie | buc | 1 | Conform anexei nr. 2 |  | | **Total estimativ** | | |  |  | 169 500,00 |  | |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica**
2. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica***.*
3. **Tipul contractului:** De antrepriză.
4. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
5. **Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 60 zile de la semnarea contractului**
6. **Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021+ perioada de garanție a lucrărilor**
7. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
8. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Oferta (devizele) | semnata electronic | Obligatoriu |
|  | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | semnata electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | semnata electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | semnata electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | semnata electronic | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii / Sisteme internaționale de management al calității | semnata electronic | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic. | Obligatoriu |
| 13 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

1. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut**
2. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  | nu se aplică |  |

1. **Locul deschiderii ofertelor: \_SIA RSAP**

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: \_Limba română**
3. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| 1. **Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 60 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire.** 2. **Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:** 3. Denumirea autorităţii contractante:  **I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE** 4. Adresa: Testimițanu 29/1 5. Tel: 022738718 6. E-mail: icachiziții@gmail.com 7. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. | | | |

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**

Ane

|  |  |
| --- | --- |
| **IMSP IC, Clinica, Secția radiologie** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6. REEF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructii** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Sapatura de pamint pentru pozarea a 2 cablului in transee. ( L=55.0 ml)** |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | м | 6,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 3,000 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 0,100 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3,000 |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,300 |
| 6 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 10,000 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 30,000 |
| 8 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 5,000 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,010 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montaj** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Pozarea a 2 cabiuri** |  |  |
| 10 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,550 |
| 11 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,550 |
| 12 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate | м | 18,000 |
| 13 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate | м | 50,000 |
| 14 | Prerul | Cablu АВБбШв5\*х70mm2 | м | 85,000 |
| 15 | Prerul | Cablu АбвБШбв 5\*35mm2 | м | 100,000 |
| 16 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,100 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un cablu in transee | 100 m | 0,550 |
| 18 | Pretul | Nisip amenajari | m3 | 5,000 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a doua cablu | 100 m | 0,550 |
| 20 | Pretul | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 400,000 |
| 21 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 16,000 |
| 22 | Pretul | Mufa terminala 5x70/mm | buc | 10,000 |
| 23 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 10,000 |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
| 25 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie | buc | 1,000 |
| 26 | RpEG12A | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta | buc | 3,000 |
| 27 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 3,000 |
| 28 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,750 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaje** |  |  |
| 29 | Pretul | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul | Intreruptor cu parghie BP32И 250A | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul | Intreruptor automat BA 88-35/3P/100 A | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul | Panou metalic ЩМП-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А | buc | 3,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

**Anexa nr.2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(Retele electrice exsterioare de forta).**  **Lista cu cantitaţile de lucrări № 10/2-2021. REEF**  **de proiectare, topografie, eliberarea avizului de conectare și darea în . exploatare a retelelor exterioare a Sectiei de radiologie.** | | | | | |
| **Nr.** | **Denumirea lucrărilor** | **Simbol norme și cod resurse** | **U/m** | **cantitate** | **pret** | **total**  **inclusiv**  **TVA** |
| 1 | Corectarea traseului LEC și culegerea datelor inițiale | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Proiectarea LEC cu  lungimea de până la 1  km | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |
| 3 | Pregătirea și coordonarea dosarului | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |
| 4 | Cercetările geodezice inginerești pe teren | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 5 | Elaborarea ridicării topografice sc.1:1000 | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 6 | Elaborarea ridicării topografice sc.1:1000 repetată pentru darea în exploatare | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 7 | Coordonarea avizului de conectare | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 8 | Darea în exploatare | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 9 | Cheltuieli neprevăzute | \*\*\* | buc. | 1 |  |
| 10 | Cheltuieli transport | - | buc. | 1 |  |
| Total Anexa 2 | | | | | |  |