Caiet de sarcini pentru reparația capitală:
1. Cazan electric KPE-160

Nr crt.	Lucrări de reparație	U.M.	Cantitate	

1.	2.	3.	4.		
Lot 1. Cazan electric KPE-160
 	
1	Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice
 	buc	1		
2	Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii
 	buc	1		
3	Dezincrustarea ITE(încălzitor tubular electric) si a camasei
 	buc	1		
4	Inlocuirea robinetului de golire
 	buc	1		
5	Inlocuirea ITE
 	buc	1		
6	Confectionarea garniturii
 	buc	1		
7	Inlaturarea fidurilor capacului
 	buc	1		
8	Reparatia filetului din orificiile flansei
 	buc	1		
9	Reparatia filetului stutului
 	buc	1		
10	Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului
 	buc	1		
11	Inlocuirea panoului 
 	buc	1		
12	Inlocuirea supapei de siguranta
 	buc	1		
13	Inlocuirea teavelor de umplere
 	buc	1		
14	Demontarea, montarea statiei de comanda
 	buc	1		
15	Inlocuirea corpul cazanului cu tabla din inox
 	buc	1		
16	Reparatie manometrului cu contacte electrice (MCE)
 	buc	1		
17	Lucrari de reglare si lansare
 	buc	1