Formularul nr. 1
	
Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale
Obiect: Camera frigorifica
	

	
	


Caiet de sarcini


	Devizul: Camera (instalație) frigorifică

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Carcas , pereți, acoperiș
	
	

	1.1
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă
120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare.
	t
	0,13

	1.2
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,28

	1.3
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,51

	1.4
	CL08A
	Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x3 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,15

	1.5
	CL26A
	Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm - 18 ml).
	kg
	90,00

	1.6
	CL08A
	Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,19

	1.7
	CL08A
	Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm -84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	0,33

	1.8
	CL17C
	Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm).
	kg
	0,04

	1.9
	CL19D
	Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) .
	kg
	0,64

	1.10
	CL01A
	Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică.
	t
	0,01

	1.11
	FE31B
	Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14.
	m
	1,00

	1.12
	IzD05B
	Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente.
	t
	1,68

	1.13
	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv.
	t
	1,68

	1.14
	TsC54A
	Nivelare pardosele (strat din moluză.)
	m3
	10,00

	1.15
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3).
	m2
	1 142,45

	1.16
	IzF10C
	Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm.
	m2
	270,00

	1.17
	CG48A Kmat=0,75
	Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm.
	m2
	270,00

	1.18
	CG48A
	Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	m2
	310,00

	1.19
	CG48A
	Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	m2
	561,00

	1.20
	FA02B
	Agregat frigorific pe baza compresorului Birzer (Germania), Q=25,1 kW
	buc
	1,00

	1.21
	FC08F
	Racitor de aer cu trei ventilatoare GOEDHART (Olanda) q=16,2 kW
	buc
	2,00

	1.22
	08-03-572-3
	Panou de comanda cu controller electronic Every Control.
	buc
	1,00

	1.23
	08-01-058-2
	Set de automatizare.
	buc
	1,00



	
	Devizul: Utilaj

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1
	Preț furnizor
	Agregat frigorific pe baza compresorului Q=21,5 kW
	buc
	1,00

	2.2
	Preț furnizor
	Ușă frigorifică glisată 2000x2500h
	buc
	2,00

	
	
	
	
	



	2.3
	Preț furnizor
	Panouri tip Sandwich
	m2
	      655,00

	2.4
	Preț furnizor
	Răcitoare de aer cu trei ventilatoare GOEDHART, puterea frigorifică Q=16,2 kW x 2 buc =32,4 kW
	buc
	2,00

	2.5
	Preț furnizor
	Panou de comandă cu controller electronic Every Control
	buc
	1,00

	2.6
	Preț furnizor
	Set de automatizare a instalației frigorifice
	set
	1,00

	2.7
	Preț furnizor
	Cîntar industrial
	buc
	1,00





