IET nr. 79. str. Zelinscki 28/7. mun. Chisinau    	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Gradinita de copii Punct termic individual      Solutii termomecanice
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Трубопроводная арматура					
1	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala - (Кран шаровый ст.  фланцевый . Ду50мм )	buc	4,000			
 2	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala - (Кран шаровый ст.  фланцевый . Ду25мм )	buc	2,000			
 3	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala - (Кран шаровый ст.  фланцевый . Ду20мм )	buc	1,000			
 4	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala  - (Кран шаровый чугунный   фланцевый . Ду50мм )	buc	9,000			
 5	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, - (Кран шаровый чугунный   фланцевый . Ду40мм )	buc	6,000			
 6	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, - (Кран шаровый чугунный   фланцевый . Ду25мм )	buc	6,000			
 7	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, - (Кран шаровый чугунный   фланцевый . Ду20мм )	buc	5,000			
 8	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  - (Кран шаровый чугунный   фланцевый . Ду15мм )	buc	8,000			
 9	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  - (Кран шаровый с предохранением от закрывания  . Ду25мм )	buc	2,000			
 10	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, - (Клапан обратный подьемный  . Ду50мм )	buc	2,000			
 11	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, - (Клапан обратный подьемный  . Ду25мм )	buc	1,000			
 12	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,   - (Клапан обратный  подьемный. Ф20мм)	buc	1,000			
 13	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,   - (Клапан обратный  подьемный. Ф15мм)	buc	1,000			
 14	IA19B
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф25 	buc	1,000			
 15	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm  (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)	buc	6,000			
 16	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Трехходовой кран ф15мм для манометра	buc	12,000			
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,  tevi pentru sustineri  (металл для крепл. трубпроводов)	kg	50,000			
 18	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,050			
   		Capitolul 1.2. Трубопроводы					
19	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3,0mm GOST 10706-76	m	41,000			
 20	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  45 x 2.5mm GOST 10706-76	m	18,000			
 21	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  32 x 2.5mm GOST 10706-76	m	13,000			
 22	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,0 mm  ГОСТ 10704-91*	m	2,000			
 23	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0 mm  ГОСТ 10704-91*	m	11,000			
 24	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	17,000			
 25	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм   ГОСТ 3262-75*	m	13,000			
 26	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	43,000			
 27	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"	m	72,000			
 28	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	43,000			
 29	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	72,000			
 30	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   	m2	18,120			
   		Capitolul 1.3. Теплоизоляционные материалы					
31	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (толщ. 40мм)	m3	1,213			
 32	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	45,830			
 33	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	45,830			
 34	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (Изоляция  матами  М125 к сетке с 2-х сторон толщ. 40)	m2	14,750			
 35	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	21,080			
 36	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	21,080			
 37	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). ( Бетон класса 12,5 для фундамента под пластинчатый подогреватель  )	m3	0,500			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Оборудование					
38	IA11D
	Schimbator de caldura in contracurent cu  placi, - Termoschimbator cu placi brazat Q=145 kW ( incal.vent)  B28x66/1P 	buc	1,000			
 39	IA16A
	  Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv -   ОКС  300NTR/ 1МПа	buc	1,000			
 40	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, -Насос сетевой  одноф. Stratos 30/1-10PN 	buc	2,000			
 41	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, -Насос циркуляционный для ГСВ , одноф. Star Rs 15/4-130  	buc	2,000			
 42	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l  -Расширительный бак   V=150л LR-150 	buc	1,000			
 43	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l  -Расширительный бак   V=50л 	buc	1,000			
 44	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm -Contor apa rece  G 3/4(DN15) G=1,5 m3/h	buc	1,000			
 45	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm -Contor apa calda G 3/4(DN15) G=1,5 m3/h	buc	1,000			
 46	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm- Клапан двухходовой  ф 20   VRB2/AMB15	buc	1,000			
 47	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  Servomotor   АМВ 15	buc	1,000			
 48	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta electromagnetica  DN15. PN16 )	buc	1,000			
 49	IA39D.F
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,     ( Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....5 м3/час       "Anticall-mini"   )	buc	2,000			
 50	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор  температуры  DN15   Kvs 4,0m3/h. Т=35-70*С  AVТ/VG )	buc	1,000			
 51	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления фл.  DN20   Kvs 6,3m3/h. 0.5-2.0 bar   AVР)	buc	1,000			
 52	IA25B
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 200 mm (Грязевик)	buc	2,000			
 53	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"   Filtr cu plasa cu flanse DN50 	buc	2,000			
 54	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"   Filtr cu plasa  cu flanse DN25	buc	1,000			
 55	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"   Filtr cu plasa  cu flanse DN20	buc	1,000			
 56	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"   Filtr cu plasa  cu flanse DN15	buc	1,000			
 57	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  Манометр угловой  МПЧ-У	buc	10,000			
 58	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:  Манометр угловой  МПЧ-П	buc	15,000			
 59	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термометр ТТЖ-М П №4	buc	14,000			
   		Capitolul 2.2. Control de energie termica  Multical 602 "Kamstrup A/S" in set:  					
60	11-02-022-04
	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, Debitmetru ultrasonor  DN-25mm  ULTRAFLOW 54	компл.	1,000			
 61	11-02-002-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5   (Integrator Multical 602)	buc	1,000			
 62	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I   ( Set senzori de temperatura (cu teaca)  Pt-500)	компл.	2,000			
   		Capitolul 2.3. Закладные детали для установки КИПиА					
63	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения температуры   ЗК4-2-87	buc	14,000			
 64	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	15,000			
 65	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых  участках)	buc	10,000			
 		Capitolul 3. Valoarea utilajului					
		Capitolul 3.1. Utilaj tehnolojic 					
66	Pretul firmei
	 Водонагреватель пластинч. для отопления из 46 пластин Ру-16бар, В28 Нх46/1Р   "SWEP" Швеция  	buc	1,000			
 67	Danfoss
	Izolatie pentru schimbator     B28x46/1P 	buc	1,000			
 68	Pretul firmei
	 Водонагреватель емкостной V=300л  Q=35 кВт  ОКС  300NTR/ 1МПа	buc	1,000			
 69	Pretul firmei
	 Насос сетевой G=4.6 m3/ч, Н=7,0, Nэл=19кВт одноф. Stratos 30/1-10PN  "WILLO" 	buc	2,000			
 70	Pretul firmei
	Насос циркуляционный для ГСВ , G=0,1 m3/ч, Н=3,0, Nэл=0,05кВт одноф. Star Rs 15/4-130  "WILLO" 	buc	2,000			
 71	Pretul firmei
	Расширительный бак для системы отопления  V=150л LR-150 "MAXIVAREM"	buc	1,000			
 72	Pretul firmei
	Расширительный бак для системы отопления  V=50л    "VAREM"   Италия	buc	1,000			
 73	Pretul firmei
	Confor de energie termica  Multical 602 "Kamstrup A/S" in set:  Debitmetru ultrasonor  DN-25mm  Gnom=6m3/h   . Gmax=12.0  m3/h. Gmin=0.1m3/h   ULTRAFLOW 34: Integrator:  Set senzori de temperatura (cu teaca)  Pt-500	buc	2,000			
 74	Pretul firmei
	Антена к радиомодулю	buc	1,000			
 75	Pretul firmei
	Contor apa rece G 3/4(DN15) G=1,5 m3/h	buc	1,000			
 76	Pretul firmei
	Contor apa calda G 3/4(DN15) G=1,5 m3/h	buc	1,000			
 77	Danfoss
	Клапан регулирующий двухходовой  ф 20   VRB2/AMB15	buc	1,000			
 78	Danfoss
	Клапан электромагнитный нормально закрытый ф15  EV 220B	buc	1,000			
 79	Pretul firmei
	Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....2.5м3/час       "Anticall-medium"  	buc	2,000			
 80	Danfoss
	 Регулятор температуры прямого действия DN15   Kvs 4,0m3/h. Т=35-70*С  AVТ/VG    "Danfoss"	buc	1,000			
 81	Danfoss
	 Регуляторперепада давления фланцевый  DN20   Kvs 6,3m3/h. 0.5-2.0 bar   AVР   "Danfoss"	buc	1,000			
 82	Pretul firmei
	Грязевик абоненский Ф50мм 	buc	2,000			
 83	Pretul firmei
	 Фильтр  сетчатый Ф50, Ру1,6 МПА  	buc	2,000			
 84	Pretul firmei
	 Фильтр  сетчатый Ф25, Ру1,6 МПА  	buc	1,000			
 85	Pretul firmei
	 Фильтр  сетчатый Ф20, Ру1,6 МПА  	buc	1,000			
 86	Pretul firmei
	 Фильтр  сетчатый Ф15, Ру1,6 МПА  	buc	1,000			
 87	Pretul  firmei
	Манометр угловой  МПЧ-У	buc	10,000			
 88	Pretul  firmei
	Манометр угловой  МПЧ-П	buc	15,000			
 89	Pretul  firmei
	Термометр ТТЖ-М П №4	buc	14,000