Lucrari de constructie a teatrului de vara din satul Rautel, r-ul Falesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de constructie a teatrului de vara din satul Rautel, r-ul Falest

Valoarea de deviz  563 160,68 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Structura de rezistenta

		Total Structura de rezistenta
Inclusiv salariu				0,00
	
		1.2. Lucrari de terasament
					
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,30	933,33
——————————
0,00
	280,00
——————————
0,00
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,12	250,00	280,00	
2	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare
	m3	3,50	132,57
——————————
132,57
	464,00
——————————
464,00
	
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	4,00	43,50
——————————
43,50
	174,00
——————————
174,00
	
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	12,00	355,10
——————————
49,50
	4 261,20
——————————
594,00
	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,52	120,00	302,40	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,04	120,00	604,80	
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	12,00	43,50
——————————
43,50
	522,00
——————————
522,00
	
6	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	55,00	9,00
——————————
9,00
	495,00
——————————
495,00
	
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,55	960,00
——————————
440,91
	528,00
——————————
242,50
	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,71	50,00	285,50	
							
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu				6 724,20
2 491,50	
		1.3. Executarea fundatiei si a pardoselei
					
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	100,00	92,31
——————————
60,00
	9 230,50
——————————
6 000,00
	
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	366,36	18,63
——————————
2,95
	6 823,65
——————————
1 081,00
	
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  22 mm inclusiv in fundatii izolate AI d22
	kg	107,45	18,63
——————————
2,95
	2 001,27
——————————
317,00
	
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor AI d6 mm in fundatii izolate
	kg	86,85	19,62
——————————
3,95
	1 704,38
——————————
343,00
	
12	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate
	m3	23,30	1 136,15
——————————
185,00
	26 472,20
——————————
4 310,50
	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,32	10,00	93,20	
13	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
	m3	20,60	1 141,12
——————————
192,50
	23 507,10
——————————
3 965,50
	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,36	10,00	123,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,15	250,00	1 287,50	
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	18,00	355,10
——————————
49,50
	6 391,80
——————————
891,00
	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,78	120,00	453,60	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,56	120,00	907,20	
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	18,00	960,50
——————————
441,00
	17 289,00
——————————
7 938,00
	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	187,02	50,00	9 351,00	
16	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	770,00	19,75
——————————
3,70
	15 211,35
——————————
2 849,00
	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,77	250,00	192,50	
17	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B7.5...pardoseli
	m3	19,00	1 140,97
——————————
192,50
	21 678,50
——————————
3 657,50
	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,40	10,00	114,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,75	250,00	1 187,50	
							
		Total Executarea fundatiei si a pardoselei
Inclusiv salariu				130 309,75
31 352,50	
		1.4. Executarea constructiei metalice
					
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	188,76	22,66
——————————
5,25
	4 277,87
——————————
991,00
	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,10	10,00	151,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,45	10,00	24,50	
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	2,63	17 367,95
——————————
2 000,00
	45 677,71
——————————
5 260,00
	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,39	10,00	3,90	
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	2,63	326,88
——————————
191,06
	859,70
——————————
502,50

		Total Executarea constructiei metalice
Inclusiv salariu				50 815,28
6 753,50	
		1.5. Lucrari de finisare
					
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. gr. 10 cm culoare albastra inclusiv sistema de fixare si profil de finisare
	m2	117,20	574,77
——————————
68,50
	67 362,75
——————————
8 028,00
	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,72	250,00	2 930,00	
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Policarbonat alveolar
	m2	88,00	288,46
——————————
60,00
	25 384,85
——————————
5 280,00
	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,94	10,00	19,40	
23	CK57C	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2	1,68	1 365,07
——————————
81,85
	2 293,32
——————————
137,50
	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05	10,00	0,50	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,29	10,00	2,90	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,19	10,00	1,90	
24	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	3,78	2 158,73
——————————
80,16
	8 160,00
——————————
303,00
	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,53	10,00	5,30	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,37	10,00	3,70	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12	10,00	1,20	
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	93,50	61,78
——————————
35,00
	5 776,80
——————————
3 272,50
	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,80	10,00	28,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,12	60,00	67,20	
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2	93,50	20,78
——————————
12,00
	1 943,07
——————————
1 122,00
	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,56	10,00	5,60	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28	60,00	16,80	
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm placi portelanat de calitate superioara forma schindura din lemn
	m2	93,50	216,44
——————————
59,00
	20 237,35
——————————
5 516,50
	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	10,00	1,30	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,17	60,00	70,20	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,89	10,00	58,90	
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  culoare galben
	m2	35,00	236,14
——————————
82,50
	8 265,00
——————————
2 887,50
	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42	10,00	4,20	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,35	60,00	21,00	
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea treptelor si clumbelor cu grosime suprafata facturata alb/galben
	m2	30,00	337,86
——————————
192,75
	10 135,90
——————————
5 782,50
	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,29	10,00	102,90	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,08	10,00	10,80	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,22	10,00	2,20	
30	CH06A	Balustrada din INOX Teava orizontala Ф45 1ml/ml teava orizontala Ф15 3ml/ml Teava verticala Ф35 1,84 ml/ml
	m	7,10	1 054,55
——————————
45,00
	7 487,32
——————————
319,50

		Total Lucrari de finisare
Inclusiv salariu				157 046,36
32 649,00	
							
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				344 895,59
73 246,50	

		Total	 lei			344 895,59
	
		Transport materiale	10,00 %			25 293,29
	
		Fons social si medical	22,50 %			16 480,46
	
		Total	100,00 +			386 669,34
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			56 067,05
	
		Total	100,00 +			442 736,39
	
		Beneficiul	6,00 %			26 564,18
	
		Total	100,00 +			469 300,57
	
		TVA	20,00 %			93 860,11

Total deviz:
Inclisiv salariu				563 160,68
——————
73 246,50

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)