CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SR Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SR Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie in terioara Departamentul Medicina  Urgenta
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrarii constructii.

	
	
	1.1. Lucrarii de demolare

	
	
	1.1.1. Coridor

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	68,820

	2
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	221,350

	3
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	221,350

	4
	TrB01A1-6

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
	t
	29,620

	5
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	29,620

	
	
	1.2. Lucrarii de reparatie interioare.

	
	
	1.2.1. Coridor.

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	391,050

	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	391,050

	8
	CA02C

	Beton simplu (Polistilorciment - cimentoplast) turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	22,140

	9
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 
	m2
	221,350

	10
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	3,000

	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	3,000

	12
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	3,000

	
	
	1.2.2. Salon si incaperi auxiliare.

	13
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	277,700

	14
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	269,850

	15
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
	m2
	7,850

	16
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 
	m2
	152,300

	17
	CA02C

	Beton simplu (Polistilorciment - cimentoplast) turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	23,100

	18
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm 
	m2
	48,950

	19
	CK03A

	Usi din NPL cu toc metalic reglablib tip C, D, H, termoizolanta
	m2
	75,700

	
	
	2. Lucrarii de montare.

	20
	VC37K

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari 
	buc
	3,000

	
	
	3. Utilaj.

	21
	Pret furnizor

	Climatizatoare tip 7000 BTU

	buc
	2,000

	22
	Pret furnizor

	Climatizatoare tip 9000 BTU

	buc
	1,000







Beneficiar ______________________
