APROBATĂ
 prin Ordinul 
                                               nr.      din _________2021



DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări


Secţiunea 1

Dispoziții generale

1.  Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.
2.  Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:     
1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
2)   Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
3) Cerere de participare (anexa nr. 7);
4) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
5) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);
6) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
7) Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);
8) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
9) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
10) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
11) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);
12) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);
13) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);
14) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
15) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);
16) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);
17) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
18) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
19) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

3.  Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4.  Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5.  Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6.  Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:
1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.
7.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.
8.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.
9.  În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.
10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.
11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.
12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.
13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.
14. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.
15. Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.
16. [bookmark: _Toc392179963][bookmark: _Toc392180134][bookmark: _Toc449539024]În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta: 
1) [bookmark: _Toc392179964][bookmark: _Toc392180135][bookmark: _Toc449539025]exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau
2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
17. [bookmark: _Toc392179965][bookmark: _Toc392180136][bookmark: _Toc449539026]Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:
1) [bookmark: _Toc392179966][bookmark: _Toc392180137][bookmark: _Toc449539027]promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
2) [bookmark: _Toc392179967][bookmark: _Toc392180138][bookmark: _Toc449539028]orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;
3) [bookmark: _Toc392179968][bookmark: _Toc392180139][bookmark: _Toc449539029]înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;
4) [bookmark: _Toc392179969][bookmark: _Toc392180140][bookmark: _Toc449539030]prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;
5) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.


Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților
18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.
19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.
20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.
21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.
22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.
23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.
24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.
25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
3) capacitatea economică şi financiară;
4) capacitatea tehnică;
5) standarde de asigurare a calității;
6) standarde de protecție a mediului.
27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.
31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.
 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
[bookmark: _Toc392180146][bookmark: _Toc449539036]35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.
36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:
1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;
2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);
3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:
1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;
 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;
4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;
6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;
7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.
39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.
40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:
1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 
2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).
41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
[bookmark: _Toc392180150][bookmark: _Toc449539040]42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:
1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;
2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:
1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă; 
2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
3) gestionarea deșeurilor din demolări;
4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
5) contractul de performanță energetică;
6) conținut reciclat în beton și zidărie;
7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
9) controlul și managementul consumului de energie;
10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
13) îmbrăcăminți rezistente;
14) pardoseli din lemn;
15) încălzitoare de apă;
16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor; 
17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor; 
20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului; 
21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor; 
22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură; 
23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete; 
24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții; 
25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase; 
26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.
46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.
47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.
48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.
49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.
	
[bookmark: _Toc392180151][bookmark: _Toc449539041]Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

[bookmark: _Toc449630844][bookmark: _Toc449632597][bookmark: _Toc449633089][bookmark: _Toc449692045][bookmark: _Toc392198690][bookmark: _Toc392199060][bookmark: _Toc392222624][bookmark: _Toc392254909][bookmark: _Toc392255170]51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.
52. Oferta cuprinde următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).
53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:
a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.
2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări. 
55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.
57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).
58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.
60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.
61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.
     63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.
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Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.
66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.
67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.
68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.
69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.
70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
[bookmark: _Toc392180165][bookmark: _Toc449539055]72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. 
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Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.
74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:
1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;
2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;
3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.
75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 
76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.
77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.
78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.
79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.
80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:
1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;
3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
4) oferta financiară nu are un preț fixat;
5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.
83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.
84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.
85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.
86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.
87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.
88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.
    89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.
    90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.
    92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
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Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.
96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.
97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.
98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:
1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
  3) transfer pe contul autorității contractante.
99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire. 
101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.
102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.
104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans. 
[bookmark: _Hlk65836894]105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.
106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 
108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.
109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.
110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.
Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau.
                                                          (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă
                                                          (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: Primaria or.Singera
2. IDNO: 1007601010596
3. Adresa: mun Chișinau, or.Singera str. 31 august nr.22, tel 022 41 30 41
4. Numărul de telefon/fax: 022 41-30-41/022 41-30-68
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: contabilitateasingera@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	Lotul 1
	
	
	
	

	1
	45453000-7
	Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau
	Caiet de sarcini
	1
	Conform formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări
(se anexează)
	1 270 652,76

	
	
	
	
	
	
	

	Valoarea estimativă totală
	1 270 652,76


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): nu se aplică
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maxim 60 zile. 
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Propunerea tehnică
	Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.
În acest scop propunerea tehnică conține:
a) graficul săptămînal de executare a lucrării (anexa nr. 10);
b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, lista cu cantitățile de lucrări, original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	2
	
CERERE DE PARTICIPARE

	Anexa nr.7, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da 

	3
	DUAE
	Conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	4
	Granția pentru ofertă
	Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante , conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: Primăria or. Sîngera
Denumirea Băncii: MF-TR Centru – Chisinau 
Cod bancar: TREZMD2X
Codul fiscal: 1007601010596
IBAN: MD84TRPCDV518410A00786AA
cu nota ,,Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile). confirmat prin semnătura electronică
	Da

	5
	Declaraţie privind valabilitatea ofertei (60 zile) 
	Conform anexei nr. 8 din documentația standard. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge ca fiind necorespunzătoare. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	6
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal
	Valabilitatea certificatului va corespunde prevederilor legale în vigoare în RM, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	7
	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
	Declarație privind experiența similară, conform anexei 12 din documentația standard, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75% din valoarea viitroului contract (a căror obiecte sunt similare obiectului viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și p.v. de recepție finală însoțit de recomandare de la beneficiar)  Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor (a căror obiecte sunt similare obiectului viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și p.v. de recepție finală însoțit de recomandare de la beneficiar) executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului
Notă: Obiect similar se consideră lucrări de reparație capitală a instituțiilor publice, clădirilor sau construcțiilor/clădirilor civile conform proiectelor de execuție.
	Da

	8
	Recomandări pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare
	Original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	9
	Lucrările executate în ultimul an de activitate
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate, conform anexei 13 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	10
	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului.
	Da

	11
	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din docuemntația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	12
	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	13
	Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii
	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	14
	Manualul Calității
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da

	15
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia
	Conform anexei 16 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16 și copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.
	Da

	16
	Informație privind asocierea
	Conform anexei 17 din documentația standard – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat. Totodată fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.
	Da

	17
	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 
	Conform anexei 22 din documentația standard – original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
	Da

	18
	Perioada de garanție a lucrarilor
	Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute este de minim 5 ani de la recepția lucrărilor. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.
Declarație originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
	Da

	19
	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020
	Da

	20
	Certificat ISO 9001

	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
	Da


17. Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul 1 %.
18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări  minim 5 ani de la recepția lucrărilor.
19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5 % 
  1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 
3) transfer pe contul autorității contractante.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
a) Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, ultima tranșă de 20 % din valoarea contractului se va achita după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor.
b) Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere a executării lucrărilor. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere, conform datelor limită din graficul săptămînal de executare a lucrărilor.
c) Prima plată se va efectua după executarea a cel puțin 35 % din lucrări.
d) Plata se efectuează după efectuarea plății de către ONDRL.
23. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	


26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]____________________________________
· pe: [data]_______________________________________________________________
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: contract de finanțare nr.CC 21 021 CR-3, ONDRL
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform informației SIA RSAP
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se va utiliza

	facturarea electronică
	Se va utiliza

	plățile electronice
	Se va utiliza


39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)
40. Alte informații relevante: ____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Donceac Oleg              ________________  .
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.din___________
1. Date cu privire la autoritatea contractantă
	Denumirea autorității contractante
	

	Localitate
	

	IDNO
	

	Adresa
	

	Număr de telefon/fax
	

	E-mail
	

	Pagina web oficială
	

	Persoana de contact
	

	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)
	


2. Date cu privire la procedura de atribuire
	Tipul procedurii de atribuire aplicate
	

	Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
	

	Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
	Servicii de proiectare □  
Lucrări □

	Obiectul de achiziție
	

	Anunțul de participare

	Nr.:

	
	Data publicării:

	
	Link:

	Criteriul de atribuire utilizat
	Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

	Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
	Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

	Nr. oferte primite
	Total:

	
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

	
	De la operatori economici dintr-un alt stat:

	
	Pe cale electronică:


3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
	Denumire
	

	IDNO
	

	Date de contact 
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
	

	Întreprindere mică sau mijlocie 
	Da □       Nu □       

	Asociație de operatori economici 
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
	Da □       Nu □       


	Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
	Da □       Nu □      



Loturile atribuite:
	Nr. crt.
	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor
	Cod CPV
	Cantitate/ Unitate de măsură
	Nr. și data contractului
	Suma, inclusiv TVA

	1
	Denumire lot nr. 1
	
	
	
	

	n
	Denumire lot nr. n
	
	
	
	


Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
4. Alte informații:
	Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
	Nu □        
Da □        

	Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
	Nu □        

	
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

	Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

	Alte informații relevante
	



Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
Anexa nr. 6
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. ___________ din _____________
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
	Denumirea autorității contractante
	

	Localitate
	

	IDNO
	

	Adresa
	

	Număr de telefon
	

	Număr de fax
	

	E-mail 
	

	Pagina web oficială
	

	Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail)
	


II. Date cu privire la procedura de achiziție:
	Tipul procedurii de achiziție
	Cererea ofertelor de prețuri □  
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]

	Obiectul achiziției
	

	Cod CPV
	

	Valoarea estimată a achiziției 
	

	Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
	Nr:

	
	Link:

	Data publicării anunțului de participare
	

	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
	


III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
	Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
	 Servicii de proiectare □      Lucrări □

	Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
	Nu □    Da □

	Sursa de finanțare
	Bugetul de stat □     FAOAM □ 
BASS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

	Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru
	

	Denumirea operatorului economic
	

	Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
	Nr:

	
	Data:

	Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
	Fără TVA:

	
	Inclusiv TVA:

	Termen de valabilitate
	

	Termen de execuție
	


IV. Date cu privire la modificările efectuate:
	Tipul modificărilor 
	Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [Indicați]

	Temeiul juridic
	[Indicați actul normativ, articol, alineat]

	Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
	[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]

	Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

	Alte informații relevante
	


V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
	Denumire operator economic
	Nr. și data acordului adițional
	Valoarea modificărilor (după caz)

	
	
	Fără TVA
	Inclusiv TVA

	
	
	
	
	


Conducătorul grupului de lucru:
______________________________________                               	____________________
                              (Nume, Prenume)				                                               (Semnătura)
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[bookmark: _Toc449692096]
CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)















Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
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			BANCA
____________________________________
                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


Către_________________________________________________________________________
		                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_____________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,
			             (denumirea contractului de achiziţie publică)
subsemnaţii___________________________________________________________________, 
 (denumirea băncii)
 înregistrat la__________________________________________________________________,
(adresa băncii)
ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să 
                                             (denumirea autorităţii contractante)
plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)
				
fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul ____________________________________________________________________
				(denumirea ofertantului)                                
îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
                                                                                         (denumirea ofertantului)
nu a constituit garanţia de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
		                                                                              (denumirea ofertantului) 
      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________
Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______  
                                          (semnătura autorizată)
[bookmark: _Toc449692097]
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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul 1
	…
	Anul (n)

	
	
	saptamina

	
	
	1
	2
	3
	…
	n

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 




	Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	3.




	Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	

	…
	Obiect n …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

	
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
[bookmark: _Toc449692098]Denumirea întreprinderii: _________________________________
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DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________
2. Numărul şi data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată
                                                            în care s-a                       	     în echivalent
încheiat contractul     	dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________
b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată_______________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________
[bookmark: _Toc449692109]
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DECLARAȚIE 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 



* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________
[bookmark: _Toc449692110]
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[bookmark: _Toc449632664][bookmark: _Toc449633156][bookmark: _Toc449692111]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449632665][bookmark: _Toc449633157][bookmark: _Toc449692112]privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	
Nr.
d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	
Unitatea de măsură
(bucăţi şi seturi)
	
Asigurate din dotare
	
Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
[bookmark: _Toc449692113]
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DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	
Nr.
d/o
	
Funcţia
	
Studii de specialitate
	Vechimea în  munca de specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare
și data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Arhitect-șef
	
	
	
	

	
	Inginer-șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti
……………
……………
…………….
	
	
	
	



Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
[bookmark: _Toc449692114]
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LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

	Nr. d/o
	Numele şi adresa subantreprenorilor
	Activităţi din contract
	Valoarea aproximativă
	% din valoarea contractului

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Semnat: ______________________________________
Nume: _______________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________
Denumirea întreprinderii: ______________________________

[bookmark: _Toc449692115]
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INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
____________________________________________________________________________
(denumirea)
1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________
c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________
_____________________________________________________________________________
f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________
g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________
h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________
i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________
j) Alte cauze__________________________________________________________________


Data completării __________________________________                           		
Semnat Liderul Asociației: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________  
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ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar
..........................(denumirea)  
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\
Către, ................................................................................................................................................
                            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. 
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).





Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)



Anexa nr. 19
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI



..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................
                                   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).


Data completării,							Terţ susţinător,
...........................							.....................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC 

Terţ susţinător tehnic 
..........................
(denumirea)

Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.
Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
	Nr. 
crt
	Denumire utilaj/echipament/instalaţie
	Cantitate U.M.
	Forma de deţinere

	
	
	
	Proprietate 
	În chirie

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului).



Data completării,						Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)





Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional
..........................
(denumirea)

Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

	
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	Personalul de specialitate
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	………….
	
	
	



Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului).


Data completării,					Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)
Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„__” ________ _____nr. __________
AVIZ 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform
cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:



	Nr
	Informații
	Noțiuni
	DA
	NU
	Nota

	I
	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:
	încalcări foarte grave
(art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)
	
	
	

	
	
	Sancțiuni economice
(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)
	
	
	

	II
	Au fost înregistrate cazuri de accidente:
	Accidente tehnice grave
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:







	Construcții civile, industriale și agrozootehnice
A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;
B. structuri metalice; 
C. finisare, amenajare, protecție.
	
	
	

	
	
	 Construcții rutiere:
A.drumuri și piste de aviație; 
B.poduri; 
C.căi ferate.
	
	
	

	
	
	Construcții speciale:
A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;
B. fântâni arteziene; 
C. porturi și debarcadere;
D. mine, cariere;     E. tuneluri.
	
	
	

	
	
	Instalații și rețele tehnico-edilitare:
A.de alimentare cu apă și canalizare;
B.de încălzire; 
C. ventilație, climatizare; D. electrice;
E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare;
H.frigorifice,compresoare;
I. tehnologice.
	
	
	

	
	
	Instalații industriale periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
a) D. sisteme de alimentare cu gaze.
	
	
	



Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni  de la data eliberării.




Director                                                      Semnătura           ________________________
                 (Prenume, Nume)
Ex.  _____________________
             (Prenume, Nume)
Tel. _____________________










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)


Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau. 
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă Primaria or.Singera, or.Singera str. 31 august nr.22,
tel 022 41 30 41
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
or.Singera str. 31 August 1989.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Conform pct 16 din anuntul de participare.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Conform pct 16 din anuntul de participare.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

	


Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de reparatie interioara

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Antreu


	1.1.1. Demontari


	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	4,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	0,84

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	0,84

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC (usi)

	m2
	
	1,800


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	0,378

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	0,378

	3
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele

	m2
	
	17,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,230
	4,002

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230
	4,002

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,030
	0,522

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	0,522

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,522

	4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	17,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	2,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	2,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	0,87

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	0,696

	5
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	0,870


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	0,887

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	0,017

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	0,244

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane

	m2
	
	17,400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	2,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	2,61

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,87

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,174

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si glafuri

	m2
	
	49,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	5,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	7,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,49

	8
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	6,300


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	1,764

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	4,221

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,019

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,158

	9
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,300


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	2,835

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,300


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,625

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.1.2. Pardosea


	11
	IB15A
	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	17,400


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,100
	71,34

	
	2521302602000*
	Placa polisteren extrudat gr. 50 mm
	buc
	1,250
	21,75

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	1,200
	20,88

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	0,020
	0,348

	
	252121670100116
	Teava cu bariera din oxigen d 16x2
	m
	7,040
	122,496

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,045
	0,783

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,090
	1,566

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	2,000
	34,80

	12
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	13,400


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,067

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	13,534

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,067

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,134

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	4,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,008

	13
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	17,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	10,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,74

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	0,574

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,174

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,522

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,209

	14
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	17,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	1,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,348

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,191

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,104

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,052

	15
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	17,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,234
	4,072

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,300
	267,551

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,090
	1,574

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,07

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,042
	0,731

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,174

	16
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj

	m2
	
	-17,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,023
	-0,40

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,530
	-80,265

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	-0,052

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,004
	-0,209

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	-0,052

	17
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate, montaj termosudat, la pardoseli / se modifica Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm

	m2
	
	17,400


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,000
	34,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,190
	20,706

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,150
	2,623

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,350
	6,12

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,250
	91,807

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,020
	17,837

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,150
	2,623

	
	2521106718386*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm
	m
	1,100
	19,236

	
	2523116716346*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate
	m2
	1,050
	18,361

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,026

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,174

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,209

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	3,48

	18
	CK26C
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete

	m
	
	15,700


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	1,256

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,157

	
	2521106718394
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete
	m
	1,000
	15,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	94,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,157

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.1.3. Pereti


	19
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	41,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,257

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,285

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,095

	20
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	41,900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	58,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	12,57

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	439,95

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,257

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,293

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,335

	21
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 50 mm

	m2
	
	41,900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	25,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	7,542

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,006
	1,508

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,251

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	41,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,257

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,285

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,095

	23
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	41,900


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	51,118

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	299,166

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	3,31

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,67

	24
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	41,900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	8,38

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	46,09

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	6,285

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,013

	25
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm

	m2
	
	41,900


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,240
	50,28

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,430
	299,585

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	3,352

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	0,628

	26
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	41,900


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	18,855

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	4,19

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	44,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,042

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	41,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,257

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	6,285

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	2,095

	28
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	41,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	23,045

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	10,056

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	2,514

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	20,95

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.4. Glafuri interioare


	29
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	7,100


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	9,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	2,13

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	74,55

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,213

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,028

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,057

	30
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	7,100


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	10,551

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	2,13

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	103,731

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,561

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,21

	31
	CK26C
	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi

	m
	
	24,900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	1,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,249

	
	2521106718393*
	Cornier din aluminiu perforat
	m
	1,000
	24,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,249

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,213

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,065

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,355

	33
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	7,100


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	3,195

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,71

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	7,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,007

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,213

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,065

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,355

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	7,100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	3,905

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	1,704

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	0,426

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	3,55

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,355

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri interioare
	

	1.1.5. Tavane


	36
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	17,400


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,910
	33,234

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	18,361

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,919
	16,071

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,200
	38,471

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,350
	41,094

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	13,246

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,271
	4,739

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,53

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,650
	28,854

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,190
	283,115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,08

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,826

	37
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,522

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,61

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,87

	38
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	17,400


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	7,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,74

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	18,355

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,017

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,017

	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,522

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,61

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,87

	40
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog

	m2
	
	17,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	9,57

	
	2430116103800m
	Vopsea Mattlatex
	kg
	0,400
	6,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	1,044

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	8,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,035

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.1.6. Tamplarii


	41
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 950x2100h - 2buc

	m2
	
	4,000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,850
	3,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,40

	
	2812106306050int
	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	16,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500
	2,00

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,70

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	2,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	4,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,08

	42
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global Uw = 1,5 W/m*K. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 900x2000h - 1buc

	m2
	
	1,800


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,850
	1,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,18

	
	2812106306050ext
	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	1,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	7,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500
	0,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,315

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	1,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	1,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,036

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.1.7. Retele electrice


	43
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	8,400


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	1,68

	44
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	8,400


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	2,52

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	14,28

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,126

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,168

	45
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,78

	46
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.1.8. Incalzire


	47
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	2,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,36

	48
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	4,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Antreu
	

	1.2. Dormitor


	1.2.1. Demontari


	49
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	1,900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	0,399

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	0,399

	50
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele

	m2
	
	36,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,230
	8,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230
	8,28

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,030
	1,08

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	1,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	1,08

	51
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	36,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	5,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	5,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	1,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	1,44

	52
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	1,800


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	1,836

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	0,036

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	0,504

	53
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane

	m2
	
	36,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	4,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	5,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	1,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,36

	54
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si glafuri

	m2
	
	67,800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	8,136

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	10,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	3,39

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,678

	55
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	9,650


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	2,702

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	6,465

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,029

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,241

	56
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	9,650


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	4,342

	57
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	9,650


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	2,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2.2. Pardosea


	58
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	36,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	0,72

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	38,88

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,018

	59
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	36,000


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	2,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	1,80

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	37,271

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,144

	60
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	27,720


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,693

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,139

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	27,997

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,139

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,277

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	8,316

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,017

	61
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	36,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	21,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,60

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	1,188

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,432

	62
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	36,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,72

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,396

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,216

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,108

	63
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	36,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,234
	8,424

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,300
	553,554

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,090
	3,256

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,145

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,042
	1,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,36

	64
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj

	m2
	
	-36,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,023
	-0,828

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,530
	-166,066

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	-0,109

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,004
	-0,432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	-0,108

	65
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate, montaj termosudat, la pardoseli / se modifica Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm

	m2
	
	36,000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,000
	72,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,190
	42,84

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,150
	5,427

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,350
	12,663

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,250
	189,945

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,020
	36,904

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,150
	5,427

	
	2521106718386*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm
	m
	1,100
	39,798

	
	2523116716346*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate
	m2
	1,050
	37,989

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,054

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,36

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,432

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	7,20

	66
	CK26C
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete

	m
	
	24,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	1,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,24

	
	2521106718394
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete
	m
	1,000
	24,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	144,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.2.3. Pereti


	67
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,95

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,25

	68
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	65,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	91,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	19,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	682,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,455

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,26

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,52

	69
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 50 mm

	m2
	
	65,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	39,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	11,70

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,006
	2,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,39

	70
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,95

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,25

	71
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	65,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	79,30

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	464,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	5,135

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	1,04

	72
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	65,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	13,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	71,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	9,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	73
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm

	m2
	
	65,000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,240
	78,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,430
	464,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	5,20

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	0,975

	74
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	65,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	29,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	6,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	68,568

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,065

	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,95

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,25

	76
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	65,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	35,75

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	15,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	3,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	32,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	3,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,13

	77
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150

	buc
	
	3,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,09

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150
	0,45

	
	2811236306200*
	Grila ventilatie 250x150
	buc
	1,000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	1,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2.4. Glafuri interioare


	78
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	2,800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	3,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	0,84

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	29,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,084

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,011

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,022

	79
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	2,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	4,161

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	40,908

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,031

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,221

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,083

	80
	CK26C
	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi

	m
	
	14,850


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	1,188

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,148

	
	2521106718393*
	Cornier din aluminiu perforat
	m
	1,000
	14,85

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,148

	81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,084

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,42

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,14

	82
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	2,800


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	1,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,28

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,954

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,003

	83
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,084

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	0,42

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,14

	84
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	2,800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	1,54

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	0,672

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	0,168

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	1,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,006

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri interioare
	

	1.2.5. Tavane


	85
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	36,000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,910
	68,76

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	37,989

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,919
	33,249

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,200
	79,596

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,350
	85,023

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	27,406

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,271
	9,805

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,166

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,650
	59,697

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,190
	585,754

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,166

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,71

	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,80

	87
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	36,000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	16,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	37,976

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,036

	88
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,80

	89
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog

	m2
	
	36,000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	19,80

	
	2430116103800m
	Vopsea Mattlatex
	kg
	0,400
	14,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	2,16

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	18,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	1,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,072

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.2.6. Tamplarii


	90
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 950x2000h - 1buc

	m2
	
	1,900


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,850
	1,615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,19

	
	2812106306050int
	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	1,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	7,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500
	0,95

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,332

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	1,14

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	1,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.2.7. Retele electrice


	91
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	8,400


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	1,68

	92
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	8,400


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	2,52

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	14,28

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,126

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,168

	93
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,78

	94
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.2.8. Incalzire


	95
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	2,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,36

	96
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	97
	IB05B
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente / radiator demontat anterior

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,50

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.2.9. Ventilare


	98
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru diametrul 220 mm si adincimea 500 mm

	buc
	
	4,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,560
	12,41

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,240
	5,318

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,217

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	2,041

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,390
	8,642

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dormitor
	

	1.3. Grupa si incaperi auxiliare


	1.3.1. Demontari


	99
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	4,300


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	0,903

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	0,903

	100
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele

	m2
	
	60,700


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,230
	13,961

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230
	13,961

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,030
	1,821

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	1,821

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	1,821

	101
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	60,700


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	9,105

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	9,105

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	3,035

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	2,428

	102
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	3,000


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	3,06

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	0,06

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	0,84

	103
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane

	m2
	
	60,700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	7,284

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	9,105

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	3,035

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,607

	104
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	9,600


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,800
	7,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,800
	7,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,029

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,144

	105
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si glafuri

	m2
	
	132,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	15,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	19,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	6,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	1,32

	106
	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm

	m
	
	2,500


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,840
	2,10

	107
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	9,950


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	2,786

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	6,666

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,03

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,249

	108
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	9,950


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	4,478

	109
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	9,950


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	2,567

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.3.2. Captusiri


	110
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit

	m2
	
	2,700


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	11,698

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	2,849

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,075
	5,631

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,200
	11,397

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,200
	11,397

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,480
	12,156

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,830
	2,252

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,800
	4,884

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,237

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,530
	12,292

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,450
	145,037

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,017

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,372

	111
	IA51A
	Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,650
	1,65

	
	281210630600043
	Usita de vizitare 200x250h
	buc
	1,000
	1,00

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	1,500
	1,50

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,008
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusiri
	

	1.3.3. Pardosea tip 1


	112
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	3,500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	0,07

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	3,78

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,002

	113
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	3,500


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	0,245

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	0,175

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	3,624

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,014

	114
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	2,700


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,068

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,014

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	2,727

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,014

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,027

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	0,81

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,002

	115
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	3,500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,35

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	0,116

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,105

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,042

	116
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	3,500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	0,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,07

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,039

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,021

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,01

	117
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	3,500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,234
	0,819

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,300
	53,818

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,090
	0,317

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,014

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,042
	0,147

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,035

	118
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj

	m2
	
	-3,500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,023
	-0,08

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,530
	-16,145

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	-0,011

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,004
	-0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	-0,01

	119
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate, montaj termosudat, la pardoseli / se modifica Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm

	m2
	
	3,500


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,000
	7,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,190
	4,165

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,150
	0,528

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,350
	1,231

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,250
	18,467

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,020
	3,588

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,150
	0,528

	
	2521106718386*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm
	m
	1,100
	3,869

	
	2523116716346*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate
	m2
	1,050
	3,693

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,035

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,042

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,70

	120
	CK26C
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete

	m
	
	5,400


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	0,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,054

	
	2521106718394
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete
	m
	1,000
	5,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	32,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,054

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea tip 1
	

	1.3.4. Pardosea tip 2


	121
	IB15A
	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	54,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,100
	221,40

	
	2521302602000*
	Placa polisteren extrudat gr. 50 mm
	buc
	1,250
	67,50

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	1,200
	64,80

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	0,020
	1,08

	
	252121670100116
	Teava cu bariera din oxigen d 16x2
	m
	7,040
	380,16

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,045
	2,43

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,090
	4,86

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	2,000
	108,00

	122
	
	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu
- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate
- termostat de siguranta
- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.
- manometru
- dezaerator
- robinet de scurgere
- cutie cabluri electrice
- caseta cu suporti de pardoseala

	buc
	
	1,000


	
	600116
	Grup de reglaj Caleffi pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 8 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu
- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate
- termostat de siguranta
- pompa de circulatie de inalta eficienta, GRUNDFOS ALPHA2L 25 - 60, din fonta GG 1520.
- manometru
- dezaerator
- robinet de scurgere
- cutie cabluri electrice
- caseta cu suporti de pardoseala
	buc
	1,000
	1,00

	123
	ID13B
	Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1"

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,16

	
	1111000102000*
	Supape de sens (antiretur) 1"
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	124
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100*
	Robinet cu sfera 1"
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	125
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	54,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,27

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	54,54

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,54

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	16,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,032

	126
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	54,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	32,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,40

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	1,782

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,54

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	1,62

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,648

	127
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	54,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	5,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	1,08

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,594

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,216

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,324

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,162

	128
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	54,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,234
	12,636

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,300
	830,331

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,090
	4,884

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,217

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,042
	2,268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,54

	129
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=3 la materiale si utilaj

	m2
	
	-54,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,023
	-1,242

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1,530
	-249,099

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	-0,163

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,004
	-0,648

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	-0,162

	130
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate, montaj termosudat, la pardoseli / se modifica Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm

	m2
	
	54,000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,000
	108,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,190
	64,26

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,150
	8,141

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,350
	18,994

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,250
	284,917

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,020
	55,355

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,150
	8,141

	
	2521106718386*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate h=100 mm
	m
	1,100
	59,697

	
	2523116716346*
	Covor pvc heterogen antibacterian cu grosime min. 2,5 mm, strat de uzura min. 0,7 mm, proprietati antibacteriene certificate
	m2
	1,050
	56,984

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,081

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,54

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,012
	0,648

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	10,80

	131
	CK26C
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete

	m
	
	27,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,27

	
	2521106718394
	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete
	m
	1,000
	27,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	162,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,27

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea tip 2
	

	1.3.5. Pardosea tip 3


	132
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	3,200


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	0,064

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	3,456

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,002

	133
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	3,200


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	0,224

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	0,16

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	3,313

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,013

	134
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	2,500


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,062

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	2,525

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,012

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,025

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	0,75

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,002

	135
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	3,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	1,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,32

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	0,106

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,096

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,038

	136
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	3,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	0,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,064

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,019

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,01

	137
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	3,500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,050
	0,175

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,300
	1,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	138
	IzF20B
	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,  lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul

	m
	
	6,300


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,260
	1,638

	
	26821626063377
	Banda izolanta "Izolex"
	m
	1,020
	6,426

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	0,300
	1,89

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,120
	0,756

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,013

	139
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2

	m2
	
	3,500


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,500
	1,75

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,380
	1,33

	
	2416537343829046
	Hidroizolant Izofol Flex
	kg
	1,600
	5,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,025
	0,088

	140
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545

	m2
	
	3,200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,610
	8,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,290
	0,928

	
	2661112800700a
	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta
	m2
	1,030
	3,296

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,050
	12,96

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,300
	0,96

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	64,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,900
	2,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,144

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea tip 3
	

	1.3.6. Pereti


	141
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	118,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	3,561

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	17,805

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	5,935

	142
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	118,700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	166,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	35,61

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	1 246,35

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	3,561

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,831

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,475

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,95

	143
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 50 mm

	m2
	
	118,700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	71,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	21,366

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,006
	4,273

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,712

	144
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	98,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,967

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	14,835

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,945

	145
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	98,900


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	120,658

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	706,146

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,396

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	7,813

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	1,582

	146
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	98,900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	19,78

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	108,79

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	14,835

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,03

	147
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm

	m2
	
	98,900


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,240
	118,68

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,430
	707,135

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,494

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016
	7,912

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,003
	1,484

	148
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	98,900


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	44,505

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	9,89

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	104,33

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,099

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,099

	149
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	98,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	2,967

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	14,835

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	4,945

	150
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	98,900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	54,395

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	23,736

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	5,934

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	49,45

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	4,945

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,198

	151
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pe baza de ciment

	m2
	
	19,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	32,67

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,020
	20,398

	
	2664102102013c
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat pe baza de ciment)
	kg
	3,700
	73,993

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	9,399

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	399,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,238

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,198

	152
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150

	buc
	
	3,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,09

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150
	0,45

	
	2811236306200*
	Grila ventilatie 250x150
	buc
	1,000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	1,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3.7. Glafuri interioare


	153
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	13,300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	18,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	3,99

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	139,65

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,399

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,053

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,106

	154
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	13,300


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	19,764

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	3,99

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	194,313

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,149

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	1,051

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,394

	155
	CK26C
	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi

	m
	
	41,550


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080
	3,324

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,415

	
	2521106718393*
	Cornier din aluminiu perforat
	m
	1,000
	41,55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,415

	156
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	13,300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,399

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,665

	157
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	13,300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	5,985

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,33

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	14,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,013

	158
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	13,300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,399

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,665

	159
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu Vopsea certificata sanitar si ecologic tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / consum vopsea 0.24 litri/m2

	m2
	
	13,300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	7,315

	
	2430116103800c
	Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint 
	litr
	0,240
	3,192

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	0,798

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	6,65

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,665

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,027

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri interioare
	

	1.3.8. Tavane


	160
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	60,700


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,910
	115,937

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	64,054

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,919
	56,062

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,200
	134,208

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,350
	143,358

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	46,21

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,271
	16,532

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	5,338

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,650
	100,656

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,190
	987,647

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,279

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	2,883

	161
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	60,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,821

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,105

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,035

	162
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	60,700


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	27,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	6,07

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	64,032

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,061

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,061

	163
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	60,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,821

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	9,105

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	3,035

	164
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog

	m2
	
	60,700


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	33,385

	
	2430116103800m
	Vopsea Mattlatex
	kg
	0,400
	24,28

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	3,642

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	30,35

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	3,035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,121

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.3.9. Tamplarii


	165
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 950x2000h - 1buc

	m2
	
	1,900


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,850
	1,615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,19

	
	2812106306050int
	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	1,90

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	7,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500
	0,95

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	0,332

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	1,14

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	1,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,038

	166
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 1200x2000h- 1buc

	m2
	
	2,400


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,950
	2,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110
	0,264

	
	2812106306050int
	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	2,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	9,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,550
	1,32

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,193
	0,463

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	1,44

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	2,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,048

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.3.10. Retele electrice


	167
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	16,800


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,36

	168
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	16,800


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	28,56

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,252

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,336

	169
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	12,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,56

	170
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	12,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.3.11. Incalzire


	171
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	4,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,72

	172
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	4,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	173
	IB05B
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente / radiator demontat anterior

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	5,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,08

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,16

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,50

	174
	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm

	buc
	
	2,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,170
	0,34

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,500
	5,25

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,800
	1,68

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,090
	0,18

	175
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,430
	0,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,350
	0,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,03

	176
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ф32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23*C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia

	m
	
	25,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	11,25

	
	252121671000032
	Tub PP-R/FB PN25 ф32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23*C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia
	m
	1,030
	25,75

	177
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Tub PP-R/FB PN25 ф32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23*C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia / fitinguri

	m
	
	7,500


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,375

	
	252121671000032
	Tub PP-R/FB PN25 ф32x5.4 Firat sau analog dupa calitate, Densitatea conform ISO 1183 la +23*C = 0.909 (g/cm3), Coeficientul de dilatate conform DIN 53752 = 0.15 mm/mK, Conductivitatea termica conform DIN 52612 = 0.24 W/mK, Teava trebuie sa corespunda urmatoarelor Standarde Europene: DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 si PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28 / Producator Cehia sau Turcia
	m
	1,030
	7,725

	178
	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din elastomer ф35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica Л<=0.036 W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN 13501-1

	m
	
	25,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,500
	12,50

	
	33205173522332
	Izolatie din elastomer ф35 b=13 mm tip Armaflex ACE sau analog dupa calitate, produs in conformitate cu EN 14304, conductivitatea termica Л<=0.036 W/(mK), Comportamentul la foc DL-s3, d0 conform EN 13501-1
	m
	1,030
	27,037

	179
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32x1" - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,210
	0,42

	
	287527411010217
	Mufa PPR FI d.32x1" - acelasi producator ca si teava
	buc
	1,000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,008
	0,016

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,021
	0,042

	180
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 1"

	buc
	
	2,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100*
	Robinet cu sfera 1"
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	181
	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32

	buc
	
	25,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	8,75

	
	287527420400032
	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.32
	buc
	1,000
	25,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	1,25

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,000
	25,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,000
	25,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,000
	25,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	2,50

	182
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	25,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	2,75

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	1,25

	183
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	25,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	2,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.3.12. Tehnico-sanitare


	184
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,96

	
	2521216720160110
	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1
	m
	1,030
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,045

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,045

	185
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	1,56

	
	287527420404024
	Brida fixare cu diblu d.110
	buc
	1,000
	3,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,018

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,310
	0,93

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,003

	186
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,28

	
	252315672103736
	Piesa curatire PP D 110 mm 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,015

	187
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,32

	
	2523156721015157
	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,03

	188
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,28

	
	252315672103720
	Cot PP 45* d.110
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,015

	189
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP d.110   - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,28

	
	2523156721037161
	Dop PP d.110 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,015

	190
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,75

	
	252121672016050
	Tub PP cu mufa HTEM d.50 conform standartelor SR EN 1451-1
	m
	1,030
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,012

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,036

	191
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Brida fixare cu diblu d.50

	buc
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	2,58

	
	287527420404023
	Brida fixare cu diblu d.50
	buc
	1,000
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,036

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,310
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,006

	192
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d. 50x50 / 45* - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,25

	
	252315672101542
	Ramificatie PP d. 50x50 / 45*
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,024

	193
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50   - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,22

	
	252315672103719
	Cot PP 45* d.50 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,012

	194
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d.50   - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,22

	
	252315672103741
	Dop PP d.50   
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,012

	195
	SC06A1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,950
	1,95

	
	2875114200300*
	Spalator cu picurator (cu doua compartimente) din inox
	buc
	1,000
	1,03

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,000
	2,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,000
	2,06

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	3,000
	3,09

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,100
	1,133

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tehnico-sanitare
	

	1.3.13. Ventilare


	196
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru diametrul 220 mm si adincimea 500 mm

	buc
	
	4,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,560
	12,41

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,240
	5,318

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,217

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	2,041

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,390
	8,642

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grupa si incaperi auxiliare
	

	1.4. Bloc sanitar


	1.4.1. Demontari


	197
	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,300
	1,30

	198
	RpSB03B
	Demontarea tevii din PP avind diametru de 75 mm - 110 mm

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,24

	199
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA

	m2
	
	3,000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	3,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,010
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,060
	0,18

	200
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	12,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,390
	4,836

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,390
	4,836

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	0,62

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,050
	0,62

	201
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	12,400


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	1,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	1,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	0,62

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	0,496

	202
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	0,620


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	0,632

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	0,012

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	0,174

	203
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane

	m2
	
	12,400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	1,488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	1,86

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,62

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,124

	204
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	
	19,600


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,800
	15,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,800
	15,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,003
	0,059

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,294

	205
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si glafuri

	m2
	
	40,400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	4,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	6,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	2,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,404

	206
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	5,300


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	1,484

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	3,551

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,016

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,133

	207
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	5,300


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	2,385

	208
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	5,300


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	1,367

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.4.2. Captusiri


	209
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit

	m2
	
	2,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	12,131

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	2,955

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,075
	5,839

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,200
	11,819

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,200
	11,819

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,480
	12,607

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,830
	2,336

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,800
	5,065

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,246

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,530
	12,747

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,450
	150,408

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,017

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,386

	210
	IA51A
	Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x250h

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,650
	1,65

	
	281210630600043
	Usita de vizitare 200x250h
	buc
	1,000
	1,00

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	1,500
	1,50

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,008
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusiri
	

	1.4.3. Pardosea


	211
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	12,400


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	0,248

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	13,392

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,006

	212
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	12,400


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	0,868

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	0,62

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	12,838

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,05

	213
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	12,400


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	0,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,062

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	12,524

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,062

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,124

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	3,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,007

	214
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	12,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	7,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,24

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	0,409

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,124

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,372

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	0,149

	215
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	12,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	1,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	0,248

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	0,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	0,074

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,037

	216
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	13,600


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,050
	0,68

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,300
	4,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,004

	217
	IzF20B
	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,  lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul

	m
	
	14,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,260
	3,64

	
	26821626063377
	Banda izolanta "Izolex"
	m
	1,020
	14,28

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	0,300
	4,20

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,120
	1,68

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,028

	218
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2

	m2
	
	13,600


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,500
	6,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,380
	5,168

	
	2416537343829046
	Hidroizolant Izofol Flex
	kg
	1,600
	21,76

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,025
	0,34

	219
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545

	m2
	
	12,400


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,610
	32,364

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,290
	3,596

	
	2661112800700a
	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta
	m2
	1,030
	12,772

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,050
	50,22

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,300
	3,72

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	248,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,900
	11,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,558

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,149

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.4.4. Pereti


	220
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	37,600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	1,128

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	5,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	1,88

	221
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	37,600


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	52,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	11,28

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	394,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	1,128

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,263

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,301

	222
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pe baza de ciment

	m2
	
	37,600


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	62,04

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,020
	38,736

	
	2664102102013c
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat pe baza de ciment)
	kg
	3,700
	140,511

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	17,849

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	759,52

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,076

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,451

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,376

	223
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie, dimensiuni 250x150

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,06

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150
	0,30

	
	2811236306200*
	Grila ventilatie 250x150
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4.5. Glafuri interioare


	224
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	2,800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	3,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	0,84

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	29,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	0,084

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,011

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	0,022

	225
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	2,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	4,161

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	40,908

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,031

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,221

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,083

	226
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pe baza de ciment

	m2
	
	2,800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	4,62

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,020
	2,885

	
	2664102102013c
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat pe baza de ciment)
	kg
	3,700
	10,464

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	1,329

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	56,56

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	0,034

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	0,028

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri interioare
	

	1.4.6. Tavane


	227
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	12,400


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,910
	23,684

	
	266210270100012h
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug
	m2
	1,050
	13,085

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,919
	11,453

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,200
	27,416

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,350
	29,286

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	9,44

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,271
	3,377

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,09

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,650
	20,562

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,190
	201,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,057

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,589

	228
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,372

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,86

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,62

	229
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	12,400


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	5,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,24

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,081

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,012

	230
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,372

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	1,86

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,62

	231
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog

	m2
	
	12,400


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	6,82

	
	2430116103800m
	Vopsea Mattlatex
	kg
	0,400
	4,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	0,744

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	6,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavane
	

	1.4.7. Retele electrice


	232
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	1,500


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	0,30

	233
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	1,500


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	0,45

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	2,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,022

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,03

	234
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,26

	235
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	2,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	0,44

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,005
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.4.8. Incalzire


	236
	RpIB12A
	Demontari ingrijita radiator bimetal

	buc
	
	1,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,18

	237
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	2822115700000*
	Radiator bimetalic demontat anterior
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.4.9. Tehnico-sanitare


	238
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1

	m
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,96

	
	2521216720160110
	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1
	m
	1,030
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,045

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,045

	239
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110

	buc
	
	3,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	1,56

	
	287527420404024
	Brida fixare cu diblu d.110
	buc
	1,000
	3,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,006
	0,018

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,310
	0,93

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,003

	240
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP D 110 mm - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,28

	
	252315672103736
	Piesa curatire PP D 110 mm 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,015

	241
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,28

	
	252315672101536
	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°
	buc
	1,000
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,28

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,12

	242
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* d.110  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,68

	
	252315672103720
	Cot PP 45* d.110
	buc
	1,000
	6,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,09

	243
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°  - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,28

	
	2523156721015157
	Ramificatie PP D.110 x 50 / 45°
	buc
	1,000
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,28

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,12

	244
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* d.50   - acelasi producator ca si teava

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,88

	
	252315672103719
	Cot PP 45* d.50 
	buc
	1,000
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,048

	245
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal / Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,900
	7,60

	
	2622102438000c
	Lavoar cu picior pentru copii (inclusiv bateria)
	buc
	1,010
	4,121

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	4,08

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	4,08

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,300
	1,224

	246
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / exclusiv bateria care se regaseste in complect cu lavoarul

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	6,60

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	8,00

	247
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Set WC cu rezervor si capac penru copii

	buc
	
	4,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,200
	16,80

	
	2622102442760*
	Set WC cu rezervor si capac penru copii
	buc
	1,010
	4,161

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	4,12

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	4,12

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	4,12

	248
	
	Gofra vas WC

	buc
	
	4,000


	
	60057
	Gofra vas WC
	buc
	1,000
	4,00

	249
	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	30,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	3,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,400
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	4,50

	250
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	30,000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,140
	4,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	51,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,60

	251
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078

	m
	
	30,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	18,90

	
	252121671705020
	Teava PPR PN20 d.20 ranforsata cu fibra compozita sau aluminiu, conform standartelor ISO 15874, DIN 8077/8078
	m
	1,020
	30,60

	
	252315671943020
	Cot PPR d.20
	buc
	0,700
	21,00

	
	252315671945020
	Teu PPR d.20
	buc
	0,450
	13,50

	
	252315671946020
	Reductie PPR d.20
	buc
	0,100
	3,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	30,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,60

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,18

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,257

	252
	
	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*

	buc
	
	14,000


	
	60023
	Cot cu fix PPR d.20x1/2 90*
	buc
	1,000
	14,00

	253
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	14,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	4,20

	
	2913124201600*
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	14,21

	254
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu bila 3/4"

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,46

	
	29131245031503/4
	Robinet cu bila 3/4"
	buc
	1,000
	2,03

	255
	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" / Racord olandez alama 3/4" FI

	buc
	
	2,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,210
	0,42

	
	27212041223003/4
	Racord olandez alama 3/4" FI
	buc
	1,000
	2,02

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,032
	0,065

	256
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa de siguranta 6 bar 3/4"

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,18

	
	29131242042103/4
	Supapa de siguranta 6 bar 3/4"
	buc
	1,000
	1,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tehnico-sanitare
	

	1.4.10. Ventilare


	257
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru diametrul 220 mm si adincimea 500 mm

	buc
	
	2,000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,560
	6,205

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,240
	2,659

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,109

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	1,02

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,390
	4,321

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar
	

	1.5. Acoperis


	258
	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2
	
	108,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,470
	50,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	21,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,060
	6,48

	259
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	108,000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	16,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	16,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	5,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	4,32

	260
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi

	m
	
	42,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090
	3,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	2,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,42

	261
	RpSB05C
	Demontarea gurii de scurgere

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,800
	0,80

	262
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	8,030


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	2,248

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	5,38

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,024

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,201

	263
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	8,030


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	3,613

	264
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	8,030


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	2,072

	265
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	108,000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	64,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	10,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000
	1 404,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042
	4,536

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	1,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	3,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	1,296

	266
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  / Plasa sudata 4x150x150 (1.37 kg/m2)

	kg
	
	148,000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	3,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,74

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	149,48

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,74

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	1,48

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	44,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,089

	267
	CG24A
	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	
	42,000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,680
	28,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,070
	2,94

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,750
	73,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,005
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,063

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,42

	268
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	120,600


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	4,824

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	36,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,121

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,036

	269
	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2

	m2
	
	108,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,450
	48,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230
	24,84

	
	26821326004701
	Membrana bituminoasa EPP
	m2
	1,150
	130,41

	
	26821326004702
	Membrana bituminoasa EKP
	m2
	1,150
	130,41

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,600
	68,04

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,200
	21,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,060
	6,48

	270
	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2

	m2
	
	12,600


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,530
	6,678

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	2,52

	
	26821326004701
	Membrana bituminoasa EPP
	m2
	1,200
	15,876

	
	26821326004702
	Membrana bituminoasa EKP
	m2
	1,200
	15,876

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,600
	7,938

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,340
	4,284

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,060
	0,756

	271
	CK18C
	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm

	m
	
	42,000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,260
	10,92

	
	274312354902512
	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm
	m
	1,050
	44,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,025
	1,05

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,001
	0,042

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000
	252,00

	272
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase

	m
	
	42,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,300
	12,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	2,10

	
	2430226103000b
	Chit bituminos
	kg
	0,150
	6,615

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,010
	0,441

	273
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic

	m3
	
	0,420


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,250
	8,505

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,250
	0,945

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,500
	3,15

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,010
	0,004

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,930
	0,391

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,120
	0,05

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,400
	1,428

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,010
	1,264

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,580
	1,084

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,000
	1,26

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,450
	0,609

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,150
	0,063

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,330
	0,139

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,230
	0,097

	274
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,420


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	0,861

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	4,116

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	2,117

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,002

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,012

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,003

	275
	RpCI22F
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv

	m
	
	42,000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,010
	42,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	10,50

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	3,200
	139,776

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,000
	43,68

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,080
	3,494

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,050
	2,184

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,000
	87,36

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,150
	6,30

	276
	RpSB41A
	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis

	buc
	
	6,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,290
	1,74

	
	2523126721155
	Aerator pentru acoperis
	buc
	1,000
	6,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,021

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,061

	277
	RpSB27A
	Montarea gurii de scurgere (receptor)  cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare)

	buc
	
	1,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,350
	1,35

	
	28751142038702
	Gura de scurgere din pt.  evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 110mm
	buc
	1,000
	1,04

	
	1725127333925
	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime
	m2
	0,080
	0,083

	
	1752117307055
	Calafat alb
	kg
	0,055
	0,057

	
	2320322600294
	Bitum de protectie 
	kg
	0,400
	0,416

	278
	RpCE36A
	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii

	m2
	
	1,000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,000
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,560
	0,56

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	1,120
	1,154

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	2,000
	2,06

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,800
	2,884

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,001

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,800
	0,824

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0024
	0,002

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,015
	0,015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,003
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Antreu


	279
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	0,44

	280
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	
	1,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,060
	0,06

	281
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	282
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	10,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	15,60

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,01

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,49

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,14

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	12,20

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,36

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	61,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	10,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,20

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,01

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,12

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,40

	283
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,322

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	284
	
	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	1,000


	
	60068
	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	285
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	0,762

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,03

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,008

	286
	
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu

	buc
	
	2,000


	
	600226
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu
	buc
	1,000
	2,00

	287
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	3,000


	
	411
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	3,00

	288
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,247

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,02

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,00

	289
	
	Cutie de distributie IP54

	buc
	
	1,000


	
	60075
	Cutie de distributie IP54
	buc
	1,000
	1,00

	290
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,974


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	7,656

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,019

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,302

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,779

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	11,883

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,049

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,019

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,312

	291
	
	Cablu VVGng LS 3x4 mm2

	m
	
	80,000


	
	600941
	Cablu VVGng LS 3x4 mm2
	m
	1,000
	80,00

	292
	
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2

	m
	
	17,400


	
	600943
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	17,40

	293
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,261


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	1,759

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,005

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,081

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,209

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,184

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,042

	294
	
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2

	m
	
	26,100


	
	600945
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	26,10

	295
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	9,52

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	5,36

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,08

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	2,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	7,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,72

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	1,936

	296
	
	Tub gorat d.25mm

	m
	
	40,000


	
	600948
	Tub gorat d.25mm
	m
	1,000
	40,00

	297
	08-02-390-2
	Canale din masa plastica 60x40 mm (consum 100.0 m./100m)

	100 m
	
	0,800


	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,390
	14,712

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,000
	0,80

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	300,000
	240,00

	
	110-0333*
	Canale din masa plastica 60x40 mm 
	m
	100,000
	80,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,880
	5,504

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,880
	5,504

	298
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,030


	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,000
	6,63

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	0,312

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,09

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	3,60

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,013

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Antreu
	

	2.2. Dormitor


	299
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	0,88

	300
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	
	3,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,060
	0,18

	301
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,328

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	302
	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	1,000


	
	600242
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	303
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	0,762

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,03

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,008

	304
	
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu

	buc
	
	2,000


	
	600226
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu
	buc
	1,000
	2,00

	305
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	3,000


	
	411
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	3,00

	306
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,247

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,02

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,00

	307
	
	Cutie de distributie IP54

	buc
	
	1,000


	
	60075
	Cutie de distributie IP54
	buc
	1,000
	1,00

	308
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,274


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	2,154

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,005

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,085

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,219

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,343

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,014

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,088

	309
	
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2

	m
	
	27,400


	
	600943
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	27,40

	310
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,450


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	3,033

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,14

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,36

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,49

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,072

	311
	
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2

	m
	
	45,000


	
	600945
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	45,00

	312
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,650


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	15,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	8,71

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,13

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,65

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	4,355

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	11,70

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,17

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	3,146

	313
	
	Tub gorat d.25mm

	m
	
	65,000


	
	600948
	Tub gorat d.25mm
	m
	1,000
	65,00

	314
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,040


	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,000
	8,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,017

	315
	07-03-002-01
	Montare recuperator de perete

	buc
	
	4,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	22,44

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,430
	1,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dormitor
	

	2.3. Grupa si incaperi auxiliare


	316
	RpID08A
	Montarea reductorului de presiune cu diametrul pina la 40 mm / exclusiv reductor, teava, robinet trecere

	buc
	
	1,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,040
	5,04

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,125
	0,131

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,017

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,075
	0,079

	317
	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare pina la 80 mm / exclusiv flansa, placa marsit

	buc
	
	1,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,300
	5,30

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,040
	0,04

	318
	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari

	buc
	
	1,000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,500
	3,50

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,000
	5,25

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,500
	0,525

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,000
	2,10

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,000
	10,50

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,000
	15,75

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,000
	5,25

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,000
	5,25

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,176
	0,185

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,900
	0,945

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,350
	0,35

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,080
	0,08

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,140
	0,14

	319
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	6,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	1,32

	320
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	
	3,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,060
	0,18

	321
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	322
	
	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	2,000


	
	60068
	Intrerupator cu 1 clapa pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	2,00

	323
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,328

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	324
	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20

	buc
	
	1,000


	
	600242
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	325
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	0,762

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,03

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,008

	326
	
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu

	buc
	
	2,000


	
	600226
	Priza euro protectie pentru copii cu capac, cu obturator, IP44 aluminiu
	buc
	1,000
	2,00

	327
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	5,000


	
	411
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	5,00

	328
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,030


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,742

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,06

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,001

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,001

	329
	
	Cutie de distributie IP54

	buc
	
	3,000


	
	60075
	Cutie de distributie IP54
	buc
	1,000
	3,00

	330
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,435


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	3,419

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,135

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,348

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,307

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,139

	331
	
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2

	m
	
	43,500


	
	600943
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	43,50

	332
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,800


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	5,392

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,016

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,248

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	9,76

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,016

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,128

	333
	
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2

	m
	
	80,000


	
	600945
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	80,00

	334
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	26,18

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	14,74

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,22

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	7,37

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	19,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,98

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	5,324

	335
	
	Tub gorat d.25mm

	m
	
	110,000


	
	600948
	Tub gorat d.25mm
	m
	1,000
	110,00

	336
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,080


	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,000
	17,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	0,832

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	0,24

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	9,60

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,004

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,034

	337
	07-03-002-01
	Montare recuperator de perete

	buc
	
	4,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	22,44

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,430
	1,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grupa si incaperi auxiliare
	

	2.4. Bloc sanitar


	338
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, montat pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,09

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,00

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,00

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,008

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,105

	339
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,220
	0,44

	340
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	0,381

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,015

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,004

	341
	
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V

	buc
	
	1,000


	
	60070
	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V
	buc
	1,000
	1,00

	342
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	1,000


	
	411
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,000
	1,00

	343
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,010


	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,247

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,02

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,030
	0,00

	344
	
	Cutie de distributie IP54

	buc
	
	1,000


	
	60075
	Cutie de distributie IP54
	buc
	1,000
	1,00

	345
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,174


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	1,368

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,054

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,139

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	2,123

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,009

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,056

	346
	
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2

	m
	
	17,400


	
	600943
	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	17,40

	347
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,174


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	1,173

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,054

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,139

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	2,123

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,009

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,028

	348
	
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2

	m
	
	17,400


	
	600945
	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	17,40

	349
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	7,14

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	4,02

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,06

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,30

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	2,01

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	5,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,54

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	1,452

	350
	
	Tub gorat d.25mm

	m
	
	30,000


	
	600948
	Tub gorat d.25mm
	m
	1,000
	30,00

	351
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,020


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	1,766

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,082

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,041

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,006

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	0,512

	352
	07-03-002-01
	Montare recuperator de perete

	buc
	
	2,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	11,22

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,430
	0,86

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Antreu


	353
	
	Panou pentru automate cu 6 module

	buc
	
	1,000


	
	700954
	Panou pentru automate cu 6 module
	buc
	1,000
	1,00

	354
	
	Separator de sarcina 2P 40A

	buc
	
	1,000


	
	700227
	Separator de sarcina 2P 40A
	buc
	1,000
	1,00

	355
	
	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P

	buc
	
	1,000


	
	70089
	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P
	buc
	1,000
	1,00

	356
	
	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6

	buc
	
	4,000


	
	700957
	Intreruptor automat BA 47-29 1P B6
	buc
	1,000
	4,00

	357
	
	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16

	buc
	
	4,000


	
	700956
	Intreruptor automat BA 47-29 1P B16
	buc
	1,000
	4,00

	358
	
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore

	buc
	
	3,000


	
	700247
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Antreu
	

	3.2. Dormitor


	359
	
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore

	buc
	
	4,000


	
	700247
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore
	buc
	1,000
	4,00

	360
	
	Recuperator tip PRANA-200C Premium sau analog

	buc
	
	4,000


	
	700Prana-200C-premium
	Recuperator tip PRANA-200C 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dormitor
	

	3.3. Grupa si incaperi auxiliare


	361
	
	Aparat de aer conditionat tip split, montaj pe perete, cu functii: racire, incalzire, dezumidificare, mod ventilare (recirculare), filtrare, tehnologie inverter, capacitate de racire min. 7.0 kW (24 000 BTU/h), clasa energetica min. A+++ la racire, agent frigorific R32, debit de aer min. 1200 m3/h, nivel de zgomot unitate interioara <= 35 dB(A) la sarcina nominala / treapta medie, cu filtre (antibacterian, deodorizant), telecomanda, Wi-Fi, mod silentios tip Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-FB sau echivalent

	buc
	
	1,000


	
	700104
	Aparat de aer conditionat tip split, montaj pe perete, cu functii: racire, incalzire, dezumidificare, mod ventilare (recirculare), filtrare, tehnologie inverter, capacitate de racire min. 7.0 kW (24 000 BTU/h), clasa energetica min. A+++ la racire, agent frigorific R32, debit de aer min. 1200 m3/h, nivel de zgomot unitate interioara <= 35 dB(A) la sarcina nominala / treapta medie, cu filtre (antibacterian, deodorizant), telecomanda, Wi-Fi, mod silentios tip Cooper&Hunter CH-S24FTXAL2-FB 
	buc
	1,000
	1,00

	362
	
	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"

	buc
	
	1,000


	
	700149
	Reductor de presiune cu manometru si filtru 1"
	buc
	1,000
	1,00

	363
	
	Separator magnetic de namol 1"

	buc
	
	1,000


	
	700152
	Separator magnetic de namol 1"
	buc
	1,000
	1,00

	364
	
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore

	buc
	
	8,000


	
	700247
	Panou LED 595x595 mm, 50W, 4000 K, 5500 Lm, IP20, durata de functionare 50 000 ore
	buc
	1,000
	8,00

	365
	
	Recuperator tip PRANA-200C Premium sau analog

	buc
	
	4,000


	
	700Prana-200C-premium
	Recuperator tip PRANA-200C 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grupa si incaperi auxiliare
	

	3.4. Bloc sanitar


	366
	
	Boiler electric de perete 80L

	buc
	
	1,000


	
	700354
	Boiler electric de perete 80L
	buc
	1,000
	1,00

	367
	
	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65

	buc
	
	22,000


	
	900300
	Corp de iluminat 36 W LED 4000 K 3960 lm 220 - 240 V IP65
	buc
	1,000
	22,00

	368
	
	Recuperator tip PRANA-200C Premium sau analog

	buc
	
	2,000


	
	700Prana-200C-premium
	Recuperator tip PRANA-200C 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc sanitar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitonare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Primar 
	Valeriu POPA

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)







 
Scopul achiziției: Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau.

Informație financiară
· Sursa de finanţare        Bugetul de Stat, Bugetul Local	

1. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor   - 60 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei	
2. Modul de prezentare a ofertelor:
· ofertele se prezintă în  limba  de stat , cu specificarea clară a parametrilor; 
· preţul lucrărilor se indică în lei MD;
· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 
· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului  nu se acoperă de către beneficiar;
3. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de  ____ 2024, orele ___; Informatia o gasiti in SIA RSAP
4. Oferta se prezintă pînă la data   Informatia o gasiti in SIA RSAP
5. Oferta este valabilă 60 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;
6. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 
7. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor __________la solicitare______________________________________________;

8. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

9. Modul de întocmire a ofertelor:
· fiecare document trebuie sa fie semnat electronic de conducătorul ofertantului;

10. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.
11. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 
· Capacitatea tehnico- materiala
· Experienta in domeniu 

12. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.

13. Condiţiile de contractare:
· contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
· contractul se închee pe o perioadă de 1 an bugetar.

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.___________

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE
	Beneficiar
	Antreprenor

	Primăria or. Sîngera reprezentat legal prin Valeriu POPA Hotărîrea CECE ¼ nr.48 din 06.11.2023 , în calitate de beneficiar, IDNO 1007601010596,  pe de altă parte,
	_______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Antreprenor, IDNO,  pe de altă parte,


ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:
	
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările Renovarea grupei cresa din s. Dobrogea, or. Singera, mun. Chisinau în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică                               nr.     ________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Acordul de asociere (după caz);
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA:_________ lei MDL;
– TVA _________%: _________ lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: _________lei MDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 10 zile. Prima plată se va efectua după executarea a cel puțin 35 % din lucrări. Plata se efectuează după efectuarea plății de către ONDRL.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 60 zile, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 5 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 30 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 

6. REMEDIEREA DEFECTELOR
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire. 
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile  tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

8. MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract.

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

11. FORȚA DE MUNCĂ
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.

12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  5 an. 
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5%  din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
[bookmark: _GoBack]16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 0 %  din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 3 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
· c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
· a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
· b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; 
· c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
· d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
· e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
· 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.  
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.  
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la 31.12.2026. 
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
             (LA NECESITATE)
3                  
4 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

	BENEFICIAR
	ANTREPRENOR 

	Adresa poştală:
	Adresa poştală:

	Telefon:
	Telefon:

	Cod fiscal:
	Cod fiscal:

	Banca:
	Banca:

	Cod IBAN:
	Cod IBAN:




	
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

	BENEFICIAR
	ANTREPRENOR

	


	



	„___”_________20__
	„___”_________20__”.


              






Anexa nr. 26
CONTRACT – MODEL

CONTRACT nr.  ______________
de achiziţie publică de servicii de proiectare 

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)
PĂRŢILE CONTRACTANTE

	Beneficiar
	Prestator

	_________________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Beneficiar, IDNO,  pe de o parte,
	_______________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Prestator, IDNO,  pe de altă parte,


ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare ______________________________________,  conform procedurii de achiziție publică nr. ___________________din ___________________         în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ___________din ___________________.
1.2. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciile de proiectare în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și caietul de sarcini.
1.3. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze serviciile de proiectare prestate de Prestator. 
1.4. Calitatea serviciilor se atestă prin respectarea legislației, documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Acordul de asociere (după caz);
f) Graficul de îndeplinire a contractului aprobat de ambele părți.
2.2. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în punctul 2.1.
2.3. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract în conformitate cu documentația de atribuire și oferta acestuia și să transmită Beneficiarului documentația de proiect, precum și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile contractului sub toate aspectele.
 2.4. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor de proiectare, preţul contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor contractului în termenele şi modalitatea stabilite de contract.

3. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE
3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de  elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz, în termen de până la ______ luni, de la data notificării de către Beneficiar cu privire la începerea serviciilor de proiectare și în conformitate cu graficul de prestare anexat.
* La această secțiune fiecare autoritate contractantă va completa fazele și termenele aferente realizării acestora conform documentației de atribuire.
3.2. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, Prestatorul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
3.3. Prestatorul prezintă Beneficiarului documentaţia de proiect şi deviz în limba română (și altă limbă după caz), în volum de ______ exemplare + varianta electronică. 
3.4. Proiectul se consideră predat definitiv Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz verificată sau expertizată tehnic în conformitate cu actele normative, fără obiecții și originalul facturii fiscale.

4. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
4.1. Preţul serviciilor de proiectare  conform prezentului contract este stabilit în lei MDL.
4.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA:_________ lei MDL;
– TVA _________%: _________ lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: _________lei MDL.
4.3. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru *___________________ 
(*Beneficiarul are dreptul să indice plați pe anumite faze/etape ale documentației ce face obiectul contractului și doar dacă acestea au fost prevazute prin documentația de atribuire, caz în care plata finală va fi condiționată de avizarea/aprobarea și de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Beneficiar), în termen de ____________ de la data primirii facturii emisă de către Prestator, în baza documentelor ce atestă predarea documentației fără obiecțiuni.

5. STANDARDE
5.1. Serviciile de proiectare prestate în baza contractului vor respecta standardele stabilite de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI
6.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
6.2. Beneficiarul pe parcursul derularii contractului de achizitie publică are obligația de a se implica activ prin reprezentanții săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea Beneficiarului și de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
6.3. Beneficiarul are obligația de a furniza Prestatorului toate autorizațiile și avizele pe care le deține, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în caietul de sarcini. 
6.4. Beneficiarul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Prestator a oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit actelor normative, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului.

7. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
7.1. Prestatorul are obligaţia de a presta, în condițiile legislației, serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Beneficiarului; 
7.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
7.3. Asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul contractului cât şi a prevederilor legale, Prestatorul are cel putin următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 
c) soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, suportând cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a avizului negativ; 
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor precum și documentaţia privind postutilizarea construcţiilor dacă s-a stabilit astfel;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea Beneficiarului; 
g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate; 
h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia lucrărilor.
7.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce decurg atât din conţinutul contractului cât şi a prevederilor actelor normative. 
7.5. Prestatorul va depune diligenţa necesară şi va acţiona cu promptitudine pentru a da curs solicitărilor transmise de Beneficiar, care decurg din natura prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la obligația ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Beneficiarului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăși  ____  zile lucrătoare.
7.6. Prestatorul are obligația de a actualiza devizul general întocmit la faza de proiectare, ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile legale privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului.
7.7. În perioada de execuţie a lucrărilor, Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, Prestatorul va transmite Beneficiarului raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor. La recepţia finală, Prestatorul va transmite Beneficiarului  raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie, dacă este cazul.
7.8. Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și actelor normative referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării. 

8. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
8.1. Beneficiarul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu actele normative și cu prevederile prezentului contract. 
8.2. Beneficiarul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor și documentele pe parcursul furnizarii/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din caietul de sarcini/documentația de atribuire. Verificările efectuate periodic, vor fi în concordanță cu graficul convenit, după caz. Acestea se pot numi verificări de parcurs și se vor concretiza prin întocmirea unui proces-verbal în care se va menționa rezultatul verificărilor inclusiv eventuale recomandări. 
8.3. În cazul în care reprezentanţii Beneficiarului însărcinaţi cu verificările conform punctului 8.2. de mai sus constată că serviciile nu au fost prestate şi/sau documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Beneficiarului şi prevederile contractului, vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal menţionat la punctul 8.2 şi îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri. 
8.4. Verificarea finală și recepția proiectului se vor face ulterior verificării de conformitate prevăzută la punctul 8.2 și verificării tehnice conform punctului 8.1, în cadrul unui consiliu tehnico-economic al Beneficiarului care se va organiza nu mai târziu de 30 de zile de la data convenită prin contract pentru predarea proiectului de către prestator în forma stabilită. În intervalul de la data predării proiectului și până la data intrunirii comisiei, Beneficiarul va realiza verificarea de conformitate, formulând întrebări de clarificare transmise în scris Prestatorului.
8.5. Consiliul tehnico-economic va stabili dacă proiectul este admisibil, admisibil cu obiecțiuni sau inadmisibil și va da un aviz în acest sens, iar Beneficiarul va aviza, va amâna avizarea și va da un termen rezonabil pentru completarea/corectarea documentației sau va respinge proiectul în condițiile prevăzute în contract. 
8.6. Procesul-verbal de recepție nu il va exonera pe Prestator de raspunderea pentru viciile de executie cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentatiei de către acesta. 

9. DERULARE
9.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data/datele notificate pentru fiecare fază de proiectare, după caz, de către Beneficiar cu privire la începerea activităţii, în conformitate cu graficul convenit și anexat. 
9.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform punctului 3 din prezentul contract. 
9.3. Cu excepţia prevederilor de la punctul 10, o întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor punctului 15.

10. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT
10.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
10.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de _____ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului. 
10.3. Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

11. MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract.

12. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.

13. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE
Serviciile de proiectare se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea serviciilor de proiectare corespunde informaţiei indicate în prezentul contract; 
b) calitatea serviciilor de proiectare corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

14. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
14.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
14.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Prestatorului de a presta serviciile de proiectare prevăzute în prezentul contract;         
b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
d) nesatisfacerea de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului contract;
e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
g) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
14.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de _____  zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
14.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de  _____ zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen contractul se consideră încetat de drept.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Reclamaţiile privind cantitatea serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării acestora sau nu mai târziu de _____ zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
15.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de _____ zile de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și a specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.
15.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate, în termen de _____ zile de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
15.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen  restrâns, să le înlăture potrivit cerinţelor contractului. 
15.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
15.6. Pentru refuzul de a presta serviciile de proiectare prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  _____ % din suma totală a contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 
15.7. Pentru prestarea cu întârziere a serviciilor de proiectare, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de _____ % din suma serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _____ % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Penalitățile se calculează de la sfârșitul termenului stabilit (fără a include acest termen) până la data predării (inclusiv) stabilită în grafic, în conformitate cu actele de predare-primire a serviciilor. Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din orice plăți efectuate către Prestator, în conformitate cu actele normative, notificând Prestatorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.8.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 4.3., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII 
16.1. Prestatorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.
16.3. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat.
16.4. Prestatorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea prestării serviciilor.
16.5. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, cu 20 de zile înainte de data de expirare a garanției, prestatorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până la finalizarea când serviciile așa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.
16.6. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii reprezintă _____ %  din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice, şi se va constitui astfel: 
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
b) în termen de 5 zile de la semnarea contractului părţile vor conveni ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi parțiale. În acest caz se va deschide un cont disponibil distinct. Suma inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu actele normative. 
16.8. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
(a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al prejudiciului;
(b) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la punctul 16.5., situaţie în care Benefiaciarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.

17. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Prestatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Prestatorul în situaţia de a nu putea presta serviciile; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică Prestatorul că  datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Prestatorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Prestatorul nu începe serviciile fără să aibă un motiv justificat, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere a serviciilor; 
c) Prestatorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
d) Prestatorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile  Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.
18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.  18.5. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIŢII FINALE
19.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.
19.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.
19.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.  
19.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare de valoare juridică egală, în limba română, câte un exemplar pentru Beneficiar și Prestator.
19.6. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Prestatorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. 
19.7. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
   SPECIALE AL CONTRACTULUI
              (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

	BENEFICIAR
	ANTREPRENOR 

	Adresa poştală:
	Adresa poştală:

	Telefon:
	Telefon:

	Cod fiscal:
	Cod fiscal:

	Banca:
	Banca:

	Cod IBAN:
	Cod IBAN:




	
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

	BENEFICIAR
	ANTREPRENOR

	


	



	„___”_________20__
	„___”_________20__”.
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	ACORD ADIȚIONAL Nr.______

la contractul nr.________din ”__„_________ 20___



	Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________  20____.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
________________________________________________________________________

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.


SEMNĂTURILE PĂRŢILOR


	ANTREPRENORUL/PRESTATORUL
	BENEFICIAR
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ACORD-CADRU 
nr. ________ data ___________

1. Părţile acordului-cadru

	În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

    între

(Denumirea autorităţii contractante)…………………………, adresa completă:…………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,   şi    .......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-executor/prestator, pe de alta parte.

2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

           3. Durata acordului-cadru

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării.

  4.  Obligaţiile promitentului-executor/prestator

4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.
4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

           5.  Obligaţiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

      6. Rezoluțiune unilaterală

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul–cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord- cadru, de către cealaltă parte.
6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunţe în scris  promitentul–executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

7. Documentele acordului-cadru:

a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară;
c) caietul de sarcini;
d) alte anexe, după caz.

8. Încetarea acordului cadru

8.1    Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen;
8.2    Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al părţilor ;
b) prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă.

CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente 

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.
9.2 Prestatorul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii.

          10. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

          11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova.
Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare, toate având aceeaşi putere juridică.
Prezentul acord-cadru  se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__.





Promitent-achizitor,                                              Promitent- executor/prestator,
...........................                                                     ...................................
 (semnătura autorizată)                                              (semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,                                              Promitent- executor/prestator,
  ...........................                                                     ..................................
  (semnătura autorizată)                                              (semnătura autorizată)


Promitent-achizitor,                                              Promitent- executor/prestator,
...........................                                                     ..................................
 (semnătura autorizată)                                              (semnătura autorizată)
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