WinСмета2000     
ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatii acoperisla sectia de prelucrare a lemnului

Valoarea de deviz  780 638,64 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Desfaceri					
1	RpIzC40B
	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)
	m2	158,00	63,80
—————
59,50
	10 080,40
—————
9 401,00
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (aplicativ)
	m2	158,00	11,50
—————
10,50
	1 817,00
—————
1 659,00
	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	23,60	43,02
—————
35,70
	1 015,22
—————
842,45

					
 			Total Desfaceri
	            			12 912,62	
			Inclusiv salariu				11 902,45	
 		2. Lucrari de reparatie					
4	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Aplicativ)
	buc	285,00	14,00
—————
14,00
	3 990,00
—————
3 990,00
	
5	RCsP27A
	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (285 buc * 0,5 m = 142,5 m )
	m	142,50	229,36
—————
175,70
	32 684,30
—————
25 037,25
	
6	RpCU08B
	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat
	m2	158,00	47,14
—————
38,50
	7 448,33
—————
6 083,00
	
7	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	285,00	21,84
—————
20,30
	6 224,66
—————
5 785,50
	
8	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	450,00	20,25
—————
3,46
	9 113,40
—————
1 559,25
	
9	CC02F2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1 450,00	12,26
—————
0,98
	17 769,75
—————
1 421,00
	
10	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	68,60	68,87
—————
35,00
	4 724,71
—————
2 401,00
	
11	CA04B1
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m 
	m3	24,40	1 184,79
—————
204,75
	28 908,83
—————
4 995,90
	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	198,00	21,56
—————
7,35
	4 268,29
—————
1 455,30
	
13	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	6,77	4 593,05
—————
787,47
	31 094,95
—————
5 331,20
	
14	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	7,99	5 077,35
—————
843,15
	40 568,00
—————
6 736,80
	
15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	658,00	34,95
—————
10,32
	22 999,13
—————
6 793,85
	
16	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	658,00	22,19
—————
8,75
	14 599,63
—————
5 757,50
	
17	CE09B
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului
	m2	658,00	87,71
—————
21,00
	57 713,39
—————
13 818,00
	
18	RpCI23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 
	m	40,30	74,80
—————
35,69
	3 014,36
—————
1 438,50
	
19	RpCI12A
	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu
	m2	52,10	98,46
—————
33,60
	5 129,57
—————
1 750,35
	
20	CE31A1
	 Frontoane din scinduri geluite simple
	m2	15,20	43,70
—————
26,43
	664,25
—————
401,80
	
21	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	30,00	34,02
—————
19,25
	1 020,75
—————
577,50
	
22	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	32,30	125,30
—————
125,30
	4 047,05
—————
4 047,05
	
23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	88,40	149,84
—————
10,50
	13 245,73
—————
928,20
	
24	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	76,80	182,01
—————
12,25
	13 978,20
—————
940,80
	
25	CL17B
	Montarea opritorilor de zapda (lungimea- 88,4 m )
	kg	88,50	73,46
—————
7,36
	6 501,01
—————
651,00

					
 			Total Lucrari de reparatie
	            			329 708,29	
			Inclusiv salariu				101 900,75	
 		3. Lucrari de finisare interioare					
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	0,00	0,00
—————
0,00
	0,00
—————
0,00
	
27	RpCJ05A
	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil
	m2	130,20	50,77
—————
39,90
	6 610,28
—————
5 195,05
	
28	RpCJ04C
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil
	m2	733,00	77,50
—————
60,20
	56 809,90
—————
44 126,60
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	733,00	4,90
—————
1,05
	3 591,70
—————
769,65
	
30	CF08B
	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos
	m2	734,00	35,51
—————
17,50
	26 065,76
—————
12 845,00
	
31	CN01B
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite
	m2	917,40	7,08
—————
4,90
	6 499,74
—————
4 495,40

					
 			Total Lucrari de finisare interioare
	            			99 577,38	
			Inclusiv salariu				67 431,70	
 		4. Timplarie					
32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	0,00	0,00
—————
0,00
	0,00
—————
0,00
	
33	CK01C
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 
	m2	32,10	1 915,06
—————
33,60
	61 473,29
—————
1 078,70
	
34	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2	4,50	1 931,74
—————
45,50
	8 692,85
—————
204,75
	
35	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	21,96	878,26
—————
146,85
	19 286,52
—————
3 224,90

					
 			Total Timplarie
	            			89 452,66	
			Inclusiv salariu				4 508,35	
 
	Cheltuieli directe	 lei			531 650,95	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			41 792,23	
	Transport materiale	5,00 %			16 662,23	
	Total	100,00 +			590 105,41	
	Cheltuieli de regie	6,00 %			35 406,32	
	Total	100,00 +			625 511,73	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			25 020,47	
	Total	100,00 +			650 532,20	
	TvA	20,00 %			130 106,44	
	Total deviz:				780 638,64	
	Inclusiv salariu				185 743,25	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(IS "Glodeni")	
                                      (funcţia, semnătura)	

ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatii acoperisla sectia de prelucrare a lemnului

Valoarea de deviz  780 638,64 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,23	35,00	8,05	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	855,40	35,00	29 939,00	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 086,04	35,00	38 011,40	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	131,76	35,00	4 611,60	
 5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,35	35,00	2 917,25	
 6.	7124010010700	Dulgher	h-om	408,28	35,00	14 289,80	
 7.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,30	35,00	5 575,50	
 8.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	310,31	35,00	10 860,85	
 9.	7132040012700	Parchetar	h-om	23,70	35,00	829,50	
 10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	163,20	35,00	5 712,00	
 11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	211,10	35,00	7 388,50	
 12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	24,07	35,00	842,45	
 13.	7212030022700	Sudor	h-om	373,37	35,00	13 067,95	
 14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	155,88	35,00	5 455,80	
 15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,44	35,00	1 905,40	
 16.	7224130022649	Strungar	h-om	38,48	35,00	1 346,80	
 17.	7422010060100	Timplar	h-om	21,13	35,00	739,55	
 18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,63	35,00	4 047,05	
 19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	982,50	35,00	34 387,50	
 20.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	94,95	35,00	3 323,25	
 21.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,83	35,00	484,05	
		Total manopera				185 743,25	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,74	25,00	118,50	
 2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	19,76	500,00	9 880,00	
 3.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	17,09	260,00	4 443,40	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,64	220,00	4 980,80	
 5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,60	220,00	4 092,00	
 6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	4,63	220,00	1 018,60	
 7.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	9,17	45,00	412,65	
 8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,40	35,00	84,00	
 9.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	18,35	5,00	91,75	
 10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,47	16,00	103,52	
 11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,69	3 200,00	15 008,00	
 12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,08	3 200,00	256,00	
 13.	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,81	3 200,00	2 592,00	
 14.	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	6,63	3 200,00	21 216,00	
 15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	3 200,00	224,00	
 16.	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,07	3 200,00	224,00	
 17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,78	3 200,00	21 696,00	
 18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	1,28	3 200,00	4 096,00	
 19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	3 200,00	64,00	
 20.	2010237318750	Distantieri 	buc	126,00	18,00	2 268,00	
 21.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	36,60	1 850,00	67 710,00	
 22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	8,92	125,00	1 115,00	
 23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,50	13,50	20,25	
 24.	2320146200700	Petrol lampant	l	18,96	15,00	284,40	
 25.	2320187315789	Decofrol	kg	8,23	22,00	181,06	
 26.	23203226000361	Gudron	kg	17,47	24,00	419,28	
 27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	35,62	45,00	1 602,90	
 28.	2413217300010	Cleme	buc	39,17	2,00	78,34	
 29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	21,38	25,00	534,50	
 30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	36,04	18,00	648,72	
 31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	109,95	25,00	2 748,75	
 32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,27	42,00	179,34	
 33.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	5,70	35,00	199,50	
 34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,89	36,00	32,04	
 35.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,00	4,50	13,50	
 36.	2430226102202	Chit de cutit alchidic 	kg	76,00	4,20	319,20	
 37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	126,94	2,00	253,88	
 38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,90	24,00	189,60	
 39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	65,88	3,24	213,45	
 40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 493,01	1,55	5 414,16	
 41.	26511221004022	Ciment M-400 	kg	476,31	1,55	738,28	
 42.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 539,60	1,55	11 686,38	
 43.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	366,96	3,50	1 284,36	
 44.	2652102100713	Var pasta	m3	3,56	1 350,00	4 806,00	
 45.	2652102100737	Var hidratat	kg	433,93	3,00	1 301,79	
 46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 963,52	4,50	13 335,84	
 47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	25,76	0,00	0,00	
 48.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	12,51	0,00	0,00	
 49.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,45	0,00	0,00	
 50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,21	0,00	0,00	
 51.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit 	m2	863,62	40,00	34 544,80	
 52.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	18,21	65,00	1 183,65	
 53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,87	2,00	91,74	
 54.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,00	2,00	30,00	
 55.	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	36,83	15,00	552,45	
 56.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	779,40	10,20	7 949,88	
 57.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,37	12,00	364,44	
 58.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,12	85,00	945,20	
 59.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	52,89	13,50	714,01	
 60.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	207,27	13,50	2 798,14	
 61.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	243,44	13,50	3 286,44	
 62.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	4,23	15,00	63,45	
 63.	2710403750000	Pazie 	buc	27,64	75,00	2 073,00	
 64.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	82,25	70,00	5 757,50	
 65.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	95,60	75,00	7 170,00	
 66.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	35,00	11,00	385,00	
 67.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	356,25	11,00	3 918,75	
 68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	461,25	11,00	5 073,75	
 69.	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1 486,25	11,00	16 348,75	
 70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,98	12,20	24,16	
 71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,50	12,20	54,90	
 72.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2	kg	14,25	35,00	498,75	
 73.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,82	6,50	11,84	
 74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	198,00	13,50	2 673,00	
 75.	2811236309800	Opritori de zapada	kg	88,50	65,00	5 752,50	
 76.	2873122000751	Piese forjate	kg	103,64	15,00	1 554,60	
 77.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	326,64	15,00	4 899,60	
 78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	83,16	15,00	1 247,40	
 79.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	55,27	15,00	829,05	
 80.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111	kg	4,38	15,00	65,70	
 81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,43	42,00	60,06	
 82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,58	0,50	10,29	
 83.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	50,77	15,00	761,55	
 84.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,58	55,00	1 076,90	
 85.	2874115837745	Suruburi	buc	910,52	0,20	182,10	
 86.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,58	1,00	20,58	
 87.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	126,94	1,00	126,94	
 88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,34	22,00	7,48	
 89.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	77,84	15,00	1 167,60	
 90.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,69	35,00	1 004,15	
 91.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,21	93,00	1 693,53	
 92.	2875274000502	Cot burlan	buc	39,17	92,00	3 603,64	
 93.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,58	42,85	839,00	
 94.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	19,58	50,20	982,92	
 95.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,21	12,00	218,52	
 96.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	127,47	12,00	1 529,64	
 97.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,06	15,00	30,90	
 98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 132,88	0,10	813,29	
 99.	4011106202741	Energie electrica	kw	287,29	0,00	0,00	
 100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	30,93	0,00	0,00	
 101.	4100126202818	Apa	m3	11,24	0,00	0,00	
 102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,65	2,00	73,30	
		Total materiale de construcţii				333 244,58	
			Utilaje de construcţii:
 1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,22	350,00	777,00	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,18	25,00	229,50	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,59	25,00	264,75	
 4.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	22,41	25,00	560,25	
 5.	2922140007000	Macara 	h-ut	16,39	350,00	5 736,50	
 6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	6,58	30,00	197,40	
 7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,56	25,00	39,00	
 8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	161,98	12,00	1 943,76	
 9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,44	450,00	198,00	
 10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,08	40,00	683,20	
 11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,39	55,00	76,45	
 12.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,73	40,00	309,20	
 13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,75	21,00	120,75	
 14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,53	43,50	806,06	
 15.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,03	60,00	241,80	
 16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,37	350,00	479,50	
		Total utilaje de construcţii				12 663,12	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			531 650,95	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			41 792,23	
	Transport materiale	5,00 %			16 662,23	
	Total	100,00 +			590 105,41	
	Cheltuieli de regie	6,00 %			35 406,32	
	Total	100,00 +			625 511,73	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			25 020,47	
	Total	100,00 +			650 532,20	
	TvA	20,00 %			130 106,44	
	Total deviz:				780 638,64	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(IS "Glodeni")	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Lucrari de reparatii acoperisla sectia de prelucrare a lemnului
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Desfaceri					
1	RpIzC40B
	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)
	m2			63,80
—————
59,50	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,00	52,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	15,00	1,80	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (aplicativ)
	m2			11,50
—————
10,50	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3			43,02
—————
35,70	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,00	35,70	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,00	0,32	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00	
		2. Lucrari de reparatie					
4	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Aplicativ)
	buc			14,00
—————
14,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,00	1,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	35,00	12,95	
5	RCsP27A
	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (285 buc * 0,5 m = 142,5 m )
	m			229,36
—————
175,70	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	35,00	91,00	
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	35,00	9,45	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400	35,00	46,90	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	35,00	10,85	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,5000	35,00	17,50	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	45,00	11,25	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75	
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2	kg	0,1000	35,00	3,50	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00	
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,5000	11,00	27,50	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	42,00	1,26	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	43,50	5,66	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,75	
6	RpCU08B
	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat
	m2			47,14
—————
38,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	35,00	33,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2000	1,55	4,96	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0085	220,00	1,87	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,0500	24,00	1,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0080	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	40,00	0,24	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	25,00	0,38	
7	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc			21,84
—————
20,30	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,00	15,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37	
8	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			20,25
—————
3,46	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,00	3,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,00	0,14	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,20	0,12	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	18,00	5,04	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	350,00	0,35	
9	CC02F2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			12,26
—————
0,98	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	35,00	0,98	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28	
10	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2			68,87
—————
35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	35,00	29,75	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,1300	125,00	16,25	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,27	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,27	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	6,99	
11	CA04B1
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m 
	m3			1 184,79
—————
204,75	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	35,00	189,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,00	15,75	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00	
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,55	478,95	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,70	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	182,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3300	0,00	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,13	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	40,00	28,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3200	350,00	112,03	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg			21,56
—————
7,35	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,20	0,12	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38	
13	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3			4 593,05
—————
787,47	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	35,00	708,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,00	78,74	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,49	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	3 200,00	33,09	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 977,84	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	382,87	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,19	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	24,00	61,93	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	15,00	21,76	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,73	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	21,00	6,92	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,76	
14	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3			5 077,35
—————
843,15	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	21,6800	35,00	758,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,37	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,64	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,24	
	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,32	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,19	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	3,3800	15,00	50,71	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,57	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	21,00	9,25	
15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2			34,95
—————
10,32	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	22,47	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36	
16	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2			22,19
—————
8,75	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,20	12,08	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
17	CE09B
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului
	m2			87,71
—————
21,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	35,00	18,55	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	35,00	1,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	0,70	
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit 	m2	1,2500	40,00	52,50	
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	15,00	1,26	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	0,3000	13,50	4,25	
	2430226102202	Chit de cutit alchidic 	kg	0,1100	4,20	0,49	
	2710403750000	Pazie 	buc	0,0400	75,00	3,15	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	0,00	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	15,00	2,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	12,00	2,40	
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	30,00	0,30	
18	RpCI23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 
	m			74,80
—————
35,69	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	35,00	26,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75	
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	13,50	17,72	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	12,00	4,16	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	6,50	0,20	
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1000	15,00	1,57	
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	1,00	3,15	
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	2,00	6,30	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	60,00	6,00	
19	RpCI12A
	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu
	m2			98,46
—————
33,60	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	35,00	25,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70	
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	4,4500	13,50	63,08	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	6,50	0,07	
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111	kg	0,0800	15,00	1,26	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0180	25,00	0,45	
20	CE31A1
	 Frontoane din scinduri geluite simple
	m2			43,70
—————
26,43	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	35,00	0,53	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	35,00	25,90	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	16,84	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42	
21	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2			34,02
—————
19,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	35,00	2,80	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,65	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	13,50	0,68	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	16,00	3,20	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,50	0,45	
22	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t			125,30
—————
125,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	35,00	125,30	
23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			149,84
—————
10,50	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,00	10,50	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	75,00	81,11	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	65,00	13,39	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,61	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	93,00	19,16	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
24	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			182,01
—————
12,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,00	12,25	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	92,00	46,92	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	50,20	12,80	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,02	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,85	10,92	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,92	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18	
25	CL17B
	Montarea opritorilor de zapda (lungimea- 88,4 m )
	kg			73,46
—————
7,36	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35	
	2811236309800	Opritori de zapada	kg	1,0000	65,00	65,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50	
		3. Lucrari de finisare interioare					
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			0,00
—————
0,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500	0,00		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00		
27	RpCJ05A
	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil
	m2			50,77
—————
39,90	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9100	35,00	31,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	1,55	4,77	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 350,00	2,70	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	220,00	3,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0037	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,08	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,02	
28	RpCJ04C
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil
	m2			77,50
—————
60,20	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	35,00	46,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	1,55	5,25	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 350,00	6,08	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0065	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	25,00	0,05	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,90
—————
1,05	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
30	CF08B
	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos
	m2			35,51
—————
17,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	35,00	14,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	4,50	18,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
31	CN01B
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite
	m2			7,08
—————
4,90	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	35,00	4,90	
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,50	1,40	
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	5,00	0,10	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	4,50	0,13	
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	45,00	0,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030	0,00	0,00	
		4. Timplarie					
32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			0,00
—————
0,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,00		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	35,00		
33	CK01C
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 
	m2			1 915,06
—————
33,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	35,00	19,60	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	35,00	10,50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	35,00	1,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45	
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,67	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	12,00	5,16	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	85,00	25,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
34	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2			1 931,74
—————
45,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	35,00	24,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,30	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	35,00	2,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	35,00	5,60	
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,90	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	12,00	6,96	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	85,00	28,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
35	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3			878,26
—————
146,85	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	124,81	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,04	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	449,91	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,24	9,72	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 200,00	2,91	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	21,6900	1,55	33,62	
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,28	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	220,00	46,38	
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3700	350,00	129,58	

 Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(IS "Glodeni")	
                                      (funcţia, semnătura)