	Lucrari de amenajare a teritoriului in preajma izvorului din s. Roscani, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Amenajarea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Trotuar din placa de beton



	1
	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II

	100m2
	
	0,350



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,1250
	0,0438

	2
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	3,1605

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,3500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,4900

	3
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	3,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,4650

	
	14111222017525
	Piatra sparta fr.20-40 
	m3
	1,1500
	4,0250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,3500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,7350

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,4700

	4
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0.5 la nisip si ciment pentru strat

	m2
	
	35,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	35,4340

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	1,1060

	
	26611128006557
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	35,5250

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	56,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	15,7300
	275,2750

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,1750

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0857
	1,4998

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,7000

	5
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15

	m
	
	21,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	2,5200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	3,7800

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0480
	1,0080

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	21,4200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0630

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	21,1050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,0630

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Trotuar din placa de beton
	

	1.2. Umbrare



	6
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	
	0,864



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	1,1405

	7
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	0,864



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	2,9808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,3456

	
	26631021000007
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,8945

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0877

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,5184

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,2160

	8
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	10,340



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	2,1714

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	10,8611

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,2089

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,1044

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,8272

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1034

	9
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,193



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	1,5440

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,3088

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	1,0808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,1544

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	193,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,2316

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	0,5790

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	0,5790

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	0,5790

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,0579

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,0868

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	1,3510

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,2316

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,1158

	10
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,076



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	1,4440

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	0,3040

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	0,9880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,1444

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	76,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,1140

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	0,3420

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	0,3420

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	0,3420

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,0076

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,0114

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,1140

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,1292

	11
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,270



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,9656

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,2400

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,6200

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,2268

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,8100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,4050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Umbrare
	

	1.3. Mobilier urban



	12
	TsH80C
	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0200
	4,0800

	13
	
	Banca din beton cu acoperire din granit spalat fara spatar cu sez din lemn Dim:200x40x44 cm

	buc
	
	4,000



	
	60013
	Banca din beton cu acoperire din granit spalat fara spatar cu sez din lemn Dim:200x40x44 cm
	buc
	1,0000
	4,0000

	14
	TsH80A
	Aranjarea urnelor, masa pina la 100 kg

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2700
	1,0800

	15
	
	Urna din beton cu acoperire din granit spalat Dim:45x45x50 cm

	buc
	
	4,000



	
	60015
	Urna din beton cu acoperire din granit spalat Dim:45x45x50 cm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	1.4. Bazin de acumulare



	16
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	0,672



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,6653

	
	14111222017525
	Piatra sparta fr.20-40 
	m3
	1,1500
	0,7728

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0672

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,1411

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,2822

	17
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	18,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,8000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	17,1000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,4400

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,6200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0630

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0090

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,1600

	18
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1

	m3
	
	2,550



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	10,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,0200

	
	26631021000017
	Beton cl.C20/25 XC1
	m3
	1,0250
	2,6530

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,2588

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,5300

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,6375

	19
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda

	m2
	
	8,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	3,0400

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	6,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,2000

	20
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi din piatra naturala tip "Cosauti"

	m2
	
	8,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	23,2000

	
	26701122020520
	Placi din piatra naturala tip "Cosauti"
	m2
	1,0200
	8,2416

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	35,5520

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	3,4744

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,2024

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,0880

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,5840

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bazin de acumulare
	

	1.5. Girla izvor



	21
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	0,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,4950

	
	14111222017525
	Piatra sparta fr.20-40 
	m3
	1,1500
	0,5750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,1050

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,2100

	22
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	44,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,4000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	41,8000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	2,2000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	3,5200

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	3,9600

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,1540

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0220

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,2800

	23
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC1

	m3
	
	7,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	29,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	2,9600

	
	26631021000017
	Beton cl.C20/25 XC1
	m3
	1,0250
	7,6988

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,7511

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	4,4400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,8500

	24
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda

	m2
	
	6,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	2,2800

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	4,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,1500

	25
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi din piatra naturala tip "Cosauti"

	m2
	
	13,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	37,7000

	
	26701122020520
	Placi din piatra naturala tip "Cosauti"
	m2
	1,0200
	13,3926

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	57,7720

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	5,6459

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0263

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,3289

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,1430

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,9490

	26
	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. / Teava PE D.75 PE100 SDR17

	m
	
	4,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0720
	0,2880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0360
	0,1440

	
	252121671000126
	Teava PE D.75 PE100 SDR17
	m
	1,0030
	4,0120

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	4,3200

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	0,1600

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	0,1600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Girla izvor
	

	1.6. Foisor



	27
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,120



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	1,0836

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,1200

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,1680

	28
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,1880

	
	14111222017525
	Piatra sparta fr.20-40 
	m3
	1,1500
	1,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,1200

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,2520

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,5040

	29
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0.5 la nisip si ciment pentru strat

	m2
	
	12,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	12,1488

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	0,3792

	
	26611128006557
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	12,1800

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	19,2000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	15,7300
	94,3800

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,0600

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0857
	0,5142

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,2400

	30
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15

	m
	
	14,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	1,6800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	2,5200

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0480
	0,6720

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	14,2800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0420

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	14,0700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,0420

	31
	M1A01B
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Foisor 4000x3000x3000

	t
	
	1,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	18,6900
	18,6900

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1700
	0,1700

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Foisor
	

	1.7. Acces foisor



	32
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,150



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	1,3545

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,1500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,2100

	33
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40

	m3
	
	1,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,4850

	
	14111222017525
	Piatra sparta fr.20-40 
	m3
	1,1500
	1,7250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,1500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,3150

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,6300

	34
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0.5 la nisip si ciment pentru strat

	m2
	
	15,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	15,1860

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	0,4740

	
	26611128006557
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	15,2250

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	24,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	15,7300
	117,9750

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,0750

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0857
	0,6428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,3000

	35
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15

	m
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	2,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	3,6000

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0480
	0,9600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	20,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0600

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	20,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces foisor
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Utilaj



	36
	
	Foisor din lemn; Dimensiune: Foisor 4000x3000x3000, lambriu pentru acoperis 18mm + acoperis moale si profil lacrimar, rafturi si maurlat din cherestea stratificata 100x100

	buc
	
	1,000



	
	60032
	Foisor din lemn; Dimensiune: Foisor 4000x3000x3000, lambriu pentru acoperis 18mm + acoperis moale si profil lacrimar, rafturi si maurlat din cherestea stratificata 100x100
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


