[bookmark: _Hlk202357527]
CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale din regiunea Centru (Lot 2)
   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national G75 R6 - Peresecina - Hirtopul Mare - Cruglic - G72, km 0+050 dreapta, localizat in s. Peresecina, r-nul Orhei (Galben)
	
	
	

	
	
	1.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	1.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	1
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 2
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 4
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 5
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 6
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 7
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 8
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 9
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 10
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	1.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	11
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 12
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 13
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 14
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 15
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 16
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 17
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 18
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 19
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	20
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 21
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 22
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 23
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 24
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	25
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 26
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	1.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	27
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 28
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 29
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 30
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 31
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	1.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	1.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	32
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,13

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 33
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	20,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 34
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	0,83

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 35
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,17

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	1.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	36
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 37
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	2,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 38
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,42

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 39
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	15,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	40
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	111,11

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 41
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	101,27

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 42
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 43
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 44
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 45
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 46
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.
 
	100 m3
	
	0,14

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100
	

	 47
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	22,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 48
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	14,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 49
	TsH05C

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
 
	m2
	
	70,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1400
	

	 
	
	2. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national G75 R6 - Peresecina - Hirtopul Mare - Cruglic - G72, km 22+250 dreapta, localizat in s. Cruglic, r-nul Criuleni (Galben)
	
	
	

	
	
	2.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	2.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	50
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 51
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 52
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 53
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 54
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 55
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 56
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 57
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 58
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 59
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	2.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	60
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 61
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 62
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 63
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 64
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 65
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 66
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 67
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 68
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	69
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 70
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 71
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 72
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 73
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	2.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	74
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 75
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	2.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	76
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 77
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 78
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 79
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 80
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	2.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	81
	DG01A

	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
 
	m2
	
	48,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1300
	

	 82
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	
	25,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 83
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demontat)
 
	100 m3
	
	0,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 84
	TsI51A10

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	2,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 85
	TsH91A aplicativ

	Demontarea banci pe 2 picioare (Doar manopera)
 
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	 86
	TsH91B aplicativ

	Demontarea urne (Doar manopera)
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	 87
	TsI51A10

	Transportarea elementelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	0,10

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 88
	DF21A

	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
 
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1100
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1100
	

	 89
	DF22A

	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 
 
	buc
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0100
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2100
	

	 90
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,04

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 91
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,12

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 92
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	18,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 93
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	1,18

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 94
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	2.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	95
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,49

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 96
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	14,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 97
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 98
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	39,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	99
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	65,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 100
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	55,52

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 101
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 102
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 103
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 104
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 105
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 106
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	36,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	2.2.4. Stilpi de iluminare
	
	
	

	107
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 108
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 109
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 110
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 111
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 112
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 113
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 114
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 115
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 116
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 117
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 118
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 119
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 120
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 121
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	2.2.5. Siguranta rutiera
	
	
	

	122
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (demontat)
 
	buc
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 123
	DF19A aplicativ

	Montarea indicatoarelor (demontat) pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 124
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 125
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	3. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 0+630 dreapta, localizat in or. Cricova, mun. Chisinau (Albastra)
	
	
	

	
	
	3.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	3.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	126
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 127
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 128
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 129
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 130
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 131
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 132
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 133
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 134
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 135
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	3.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	136
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 137
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 138
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 139
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 140
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 141
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 142
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 143
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 144
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	3.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	145
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 146
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 147
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 148
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 149
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	150
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 151
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	3.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	152
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 153
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 154
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 155
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 156
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	3.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	3.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	157
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,11

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 158
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	17,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 159
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Excavarea pamintului din cariera)
 
	100 m3
	
	1,68

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 160
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	268,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 161
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	1,68

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400
	

	 162
	TsD7C1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%
 
	100 m3
	
	1,68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,0700
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	9,5160
	

	 
	
	3.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	163
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	4,06

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 164
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	116,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 165
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	3,28

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 166
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	117,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	3.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	167
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	248,21

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 168
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	238,36

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 169
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 170
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 171
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 172
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 173
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Excavarea pamintului)
 
	100 m3
	
	0,12

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 174
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	18,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 175
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	11,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 176
	TsH05C

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
 
	m2
	
	112,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1400
	

	 
	
	3.2.4. Amenajarea benzii de stationare
	
	
	

	177
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,19

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 178
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	30,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 179
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,21

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	

	 180
	DA11A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=18 cm
 
	m3
	
	18,90

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,8000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2560
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm
	m3
	0,1020
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  40-63 mm
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	

	 181
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)
 
	t
	
	0,07

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 182
	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	105,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1600
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0166
	

	 183
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)
 
	t
	
	0,03

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 184
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021): se modifica la 0,0974 t)
 
	m2
	
	105,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 
	
	3.2.5. Stilpi de iluminare
	
	
	

	185
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 186
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 187
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 188
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 189
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 190
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 191
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 192
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 193
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 194
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 195
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 196
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 197
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 198
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 199
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	3.2.6. Siguranta rutiera
	
	
	

	200
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 201
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	3.2.7. Montarea parapetului pietonal
	
	
	

	202
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
 
	m3
	
	1,95

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	

	 203
	DI119

	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,0300

	m3
	
	1,95

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-20
	Beton C16/20 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 204
	DI127

	Montarea parapetului pietonal (105 ml)
 Alte materiale=1,0300

	t
	
	0,79

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	31,4000
	

	
	28111063013001
	Parapet pietonal
	t
	1,0000
	

	 
	
	4. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 58+980 stinga, localizat in s. Varnita, r-nul Anenii Noi (Albastra)
	
	
	

	
	
	4.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	4.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	205
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 206
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 207
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 208
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 209
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 210
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 211
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 212
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 213
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 214
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	4.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	215
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 216
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 217
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 218
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 219
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 220
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 221
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 222
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 223
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	4.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	224
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 225
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 226
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 227
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 228
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	4.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	229
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 230
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	4.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	231
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 232
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 233
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 234
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 235
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	4.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	4.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	236
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,05

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 237
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 
	100 m3
	
	0,16

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 238
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	25,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 239
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 
	100m2
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 240
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 
	100 m3
	
	0,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 
	
	4.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	241
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 242
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)  (Norma de consum pentru beton este modificata pe 0,055 m3)
 
	m
	
	51,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0550
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm
	m
	1,0050
	

	 243
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	1,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 244
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	53,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 
	
	4.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	245
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	86,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 246
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	76,52

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 247
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 248
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 249
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 250
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 251
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	4,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 252
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 
	m2
	
	48,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	

	 
	
	4.2.4. Amenajarea benzii de stationare
	
	
	

	253
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	0,14

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 254
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	22,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 255
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	

	 256
	DA11A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=18 cm
 
	m3
	
	7,56

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,8000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2560
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm
	m3
	0,1020
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri  40-63 mm
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	

	 257
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)
 
	t
	
	0,03

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 258
	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)
 
	m2
	
	42,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1600
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0166
	

	 259
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)
 
	t
	
	0,01

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 260
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  (se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021): se modifica la 0,0974 t)
 
	m2
	
	42,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 
	
	4.2.5. Stilpi de iluminare
	
	
	

	261
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 262
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 263
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 264
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 265
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 266
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 267
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 268
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 269
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 270
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 271
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 272
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 273
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 274
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 275
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	4.2.6. Siguranta rutiera
	
	
	

	276
	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)
 
	buc
	
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	266310210000012/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0559
	

	
	2811106301794.2.35
	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 277
	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
 
	buc
	
	3,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	5. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 38+720 stinga, localizat in or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi (Albastra)
	
	
	

	
	
	5.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	5.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	278
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 279
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 280
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 281
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 282
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 283
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 284
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 285
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 286
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 287
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	5.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	288
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 289
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 290
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 291
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 292
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 293
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 294
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 295
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 296
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	5.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	297
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 298
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 299
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 300
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 301
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	5.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	302
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 303
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	5.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	304
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 305
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 306
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 307
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 308
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	5.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	5.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	309
	DG01A

	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
 
	m2
	
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1300
	

	 310
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 311
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
 
	m3
	
	0,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 312
	TrI1AA02F3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
 
	t
	
	0,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5000
	

	 313
	TsI51A5

	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	0,70

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 314
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Excavarea pamintului din cariera)
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 315
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	48,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 316
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	0,30

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400
	

	 317
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 
	
	5.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	318
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 319
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	5,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 320
	DE11A aplicativ

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20) (Bordura demontata)
 
	m
	
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	 
	
	5.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	321
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	14,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 322
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	8,45

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 323
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338) (Pavele demontate)
 
	m2
	
	4,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 324
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 325
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 326
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 327
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 328
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 329
	TsH05C

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
 
	m2
	
	12,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1400
	

	 
	
	5.2.4. Stilpi de iluminare
	
	
	

	330
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 331
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 332
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 333
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 334
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 335
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 336
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 337
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 338
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 339
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 340
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 341
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 342
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 343
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 344
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	

	 
	
	6. Amenajarea pavilionului pozitionat pe drumul public national R2 Chisinau - Bender - Tiraspol - M5, km 38+740 dreapta, localizat in or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi (Albastra)
	
	
	

	
	
	6.1. Statie de asteptare a transportului public 
	
	
	

	
	
	6.1.1. Fundatie pentru statie
	
	
	

	345
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 346
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 347
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	3,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 348
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 349
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 350
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	20,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 351
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	67,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 352
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	49,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 353
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 354
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 
	
	6.1.2. Carcasa metalica a statiei
	
	
	

	355
	RCsP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418,62 kg, 100x60x4, - 64,54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, cornier 40x5 - 49,91 kg, cornier 20x2 - 1,04 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ).
 
	kg
	
	706,16

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,0198
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0060
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0008
	

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1,0000
	

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	0,0012
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0030
	

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	0,0030
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,0030
	

	
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	0,0030
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0003
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,00045
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,0070
	

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	0,0060
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0012
	

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	0,0006
	

	 356
	CP18A

	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv
 
	m
	
	28,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	

	 357
	TrB22F3B

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t
 
	t
	
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	

	
	2410520006711
	Automacara 6-9.9  TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,1000
	

	 358
	CN29A1

	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice
 
	t
	
	0,71

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,8000
	

	
	2430226101755
	Grund pe baza de rasini alchidice 
	kg
	5,3000
	

	
	2430116104213
	Vopsea  pe baza de rasini alchidice
	kg
	8,9000
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9000
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	9,2000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9500
	

	 359
	RCsB30A

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 10 mm 
 
	buc
	
	2,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3400
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1460
	

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0080
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0057
	

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2300
	

	 360
	CK35B

	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
 
	buc
	
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	

	 361
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-600
	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 362
	DF19A aplicativ

	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-800
	Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 363
	DF19A aplicativ

	Montarea inscriptiei din PVC Denumirea localitatii (1200x150x4mm)
 
	buc
	
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-BAS
	Inscriptie din PVC Denumirea localitatii(1200x150x4mm)
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 
	
	6.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)
	
	
	

	364
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	6,17

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 365
	CM04F

	Geamuri laminate (Triplex 12 mm gri cu  transparenta 30 %) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice
 
	m2
	
	8,74

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500400-30%
	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)
	m2
	1,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 366
	Pret de piata

	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
 
	buc
	
	26,00

	
	2952160007201
	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita
	buc
	1,0000
	

	 367
	Pret de piata

	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
 
	kg
	
	2,16

	
	2952160007202
	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR
	kg
	1,0000
	

	 368
	RpER08A aplicativ

	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)).  (Se exclude: Turle telescopice 17m)
 
	buc
	
	24,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,6000
	

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1,0000
	

	 
	
	6.1.4. Instalarea Panoului informativ
	
	
	

	369
	CK26C

	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
 
	m
	
	4,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	2521106718393
	Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm)
	m
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 370
	CM01E1

	Sticla securizata de 6 mm grosime,  la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)
 
	m2
	
	2,22

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	0,6500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2611112500300
	Sticla securizata de 6 mm
	m2
	1,0500
	

	 
	
	6.1.5. Montarea scaunului din lemn
	
	
	

	371
	CK07A aplicativ

	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel
 
	m
	
	10,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	

	
	2030112947600
	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h
	m
	1,0000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 372
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007207
	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 373
	Pret de piata

	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
 
	buc
	
	6,00

	
	2952160007208
	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat
	buc
	1,0000
	

	 374
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
 
	100m2
	
	0,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900
	

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000
	

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000
	

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400
	

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230
	

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560
	

	 375
	CN17C

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
 
	m2
	
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9000
	

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1300
	

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700
	

	
	2430116104000
	Vopsea alchidica
	kg
	0,2000
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	 
	
	6.2. Amenajarea teritoriului
	
	
	

	
	
	6.2.1. Lucrari de terasament
	
	
	

	376
	DG01A

	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
 
	m2
	
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1300
	

	 377
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 378
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
 
	m3
	
	0,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	

	 379
	TrI1AA02F3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
 
	t
	
	0,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5000
	

	 380
	TsI51A5

	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	0,70

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 381
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Excavarea pamintului din cariera)
 
	100 m3
	
	1,00

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	

	 382
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
 
	t
	
	160,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 383
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
 
	100 m3
	
	1,00

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,8400
	

	 384
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 
	
	6.2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	385
	TsC54B

	Strat de fundatie din amestc optimal de piatra sparta  cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN  13242+A1 
 
	m3
	
	0,31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 386
	DE11A

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
 
	m
	
	5,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm
	m
	1,0050
	

	 387
	DE11A aplicativ

	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20) (Bordura demontata)
 
	m
	
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	2663102100001.16/20
	Beton C16/20
	m3
	0,0480
	

	 
	
	6.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	388
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie  cu h=12 cm, din amestec optimal de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare
 
	m2
	
	14,36

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14111222016601
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31.5 mm
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 389
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	8,45

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 390
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri, tip caramida, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338) (Pavele demontate)
 
	m2
	
	4,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 391
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	6,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-dir
	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 392
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=0,06 m, conform  SM SR EN 1338)
 
	m2
	
	3,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-int
	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, 20x10 cm, h=6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400/32,5 R saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 393
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 
	m2
	
	0,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 394
	TsH91B

	Instalarea urnelor PTP 052
 
	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	

	
	2030112931102
	Urna PTP 052
	buc
	1,0000
	

	
	2663102100000C12/15
	Beton C12/15
	m3
	0,0840
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	

	 395
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	1,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 396
	TsH05C

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
 
	m2
	
	12,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1400
	

	 
	
	6.2.4. Stilpi de iluminare
	
	
	

	397
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
 
	m3
	
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	

	 398
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 
	t
	
	1,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	

	 399
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	
	1,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 400
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Amestec optimal de piatra sparta fr. 8-31,5 mm 
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 401
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,01

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 402
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7660
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 403
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6
 
	kg
	
	8,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-6
	Otel beton A240 d=6
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 404
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12
 
	kg
	
	17,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-12
	Otel beton A500 d=12
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 405
	PD01A

	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14
 
	kg
	
	18,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0200
	

	
	271060200100-14
	Otel beton A500 d=14
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0100
	

	 406
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,1050
	

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0130
	

	 407
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
 
	m2
	
	2,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	

	 408
	CA03G01

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) (Se exclude: Automacara 6 - 10 tf)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	
	0,85

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	2663102100000.16/20
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	

	 409
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 
	m3
	
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	

	 410
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
 
	100 m3
	
	0,03

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 411
	RpEJ07B aplicativ

	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.(analog PNI SL802)
 
	buc
	
	2,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,3000
	

	
	2811106302048
	Stalp de iluminat stradal cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. (analog PNI SL802)
	buc
	1,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2250
	


 
Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 1 654,93 mii lei






