IET 53, str. Hincesti ,24	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar
			
		Capitolul 1.1. Pereti si tavan
			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	6,4700	
 2	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	20,0000	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	1,0000	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	37,0000	
 5	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti
	m2	37,0000	
 6	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	14,0000	
 7	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti
	m2	37,0000	
 8	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	37,0000	
 9	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de scimbarea timplariei 
			
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,8000	
 11	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2	16,0000	
 12	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,8000	
 13	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice  -coltare 20*20mm
	m	19,0000	
 14	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,0000	
 15	RpCJ06B k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
K=2,0000
	m	18,0000	
 		Capitolul 1.3. Pardosele
			
16	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	6,4700	
 17	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,4700	
 18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat
	m2	6,4700	
 19	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	7,0000	
 20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	6,4700	
 21	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)
K=4,0000
	m2	6,4700	
 22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	6,4700	
 23	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	6,4700	
 		Capitolul 1.4. Retele de incalzire  
			
24	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,5000	
 25	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc	2,0000	
 26	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	4,0000	
 27	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc	2,0000	
 28	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	2,0000	
 29	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	20,0000	
 30	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	22,0000	
 31	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25*3/4
	buc	4,0000	
 32	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4"
	buc	4,0000	
 33	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25mm
	buc	8,0000	
 34	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm
	buc	4,0000	
 35	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Teu d=25mm
	buc	4,0000	
 36	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm
	buc	4,0000	
 37	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	4,0000	
 38	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc	2,0000	
 39	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	2,0000	
 40	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  racord olandez 25x3/4
	buc	4,0000	
 41	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  -Trecere d= 25x3/4
	buc	2,0000	
 42	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  cot 25 mm
	buc	6,0000	
 43	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm
	buc	4,0000	
 44	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Mufa 25 mm
	buc	2,0000	
 45	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm
	buc	10,0000	
 46	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	6,0000	
 47	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm
Material  marunt=1,0300
	buc	1,0000	
 48	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"  reductie 25 mm
	buc	3,0000	
 49	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc	2,0000	
 50	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500
	buc	4,0000	
 51	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,0000	
 52	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	6,0000	
 		Capitolul 1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
			
53	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	25,0000	
 54	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	17,0000	
 55	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	14,0000	
 56	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	4,0000	
 57	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,0000	
 58	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	4,0000	
 59	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	2,0000	
 60	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500
	buc	2,0000	
 61	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc	1,0000	
 62	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	4,0000	
 63	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,0000	
 64	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300
	buc	1,0000	
 65	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	1,0000	
 66	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	3,0000	
 67	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	4,0000	
 68	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	8,0000	
 69	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT
	buc	7,0000	
 70	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	6,0000	
 71	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	5,0000	
 72	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 73	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 74	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,0000	
 75	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,0000	
 76	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 77	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 78	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 79	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	8,0000	
 80	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000	
 81	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,0000	
 82	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,0000	
 83	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000	
 84	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,0000	
 85	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	8,0000	
 86	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	8,0000	
 87	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	4,0000	
 88	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,0000	
 89	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc	6,0000	
 90	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc	6,0000	
 91	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	15,0000	
 92	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,5000	
 93	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	15,0000	
 94	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,5000	
 		Capitolul 1.6. Lucrari diverse
			
95	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	5,0000	
 96	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	5,0000	
 97	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	5,0000	
 		Capitolul 1.7. Lucrari de reparatia deschisurilor
			
98	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	201,0000	
 99	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	76,0000	
 100	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti
K=2,0000
	m	129,0000	
 101	CF15A k=1.5
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare
K=1,5000
	m2	25,0000	
 102	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	51,0000	
 103	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	51,0000	
 104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	51,0000	
 105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	51,0000	
 106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	51,0000	
 107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	51,0000	
 108	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare
	m2	25,0000	
 109	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	25,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
110	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000	
 111	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,0000	
 112	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	20,0000	
 113	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146
	buc	3,0000	
 114	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	4,0000	
 115	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18
	buc	3,0000	
 116	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	12,0000	
 117	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	25,0000	
 118	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	20,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.