Reconstructia estacadei (rampei) de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfintul Treime" mun.Chisinau str.Alecu Russo,11	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3431-
Deviz-oferta № 3431-
Retele exterioare de alimentare cu energie electrica
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice  					
		Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie 					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente 					
1	TsA16C1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	29,000			
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	19,000			
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,000			
 4	10-1
	Caramida 	buc	570,000			
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,100			
 6	TsI50A9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km 	t	16,000			
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100			
 8	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gaurI PE 110mm	1 km	0,032			
 9	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gaurI PE 180mm	1 km	0,032			
 10	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet -5 buc	m	6,250			
   		Capitolul 1.1.2.  Lucrari de desfacere  si restabilire  trotuar 					
11	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	36,000			
 12	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,270			
 13	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	0,900			
 14	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt +pietris)	100 m3	0,012			
 15	TsI50B1
	Transportarea  (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	1,728			
 16	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III( imb.de asfalt  pietris decapat )	100 m3	0,012			
 17	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=10cm 	m3	0,900			
 18	DB20A
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala, SMVg-1.8	m2	9,000			
 19	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	9,000			
 20	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	164,000			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	27,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
21	08-02-167-8
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2	buc	6,000			
 22	
	Manson de racordare POLJ24/1x120-240	buc	6,000			
 23	08-02-167-10
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2	buc	2,000			
 24	
	Manson de cuplare GUSJ12/150-240	buc	2,000			
 25	
	Кабельные капы 102044-R05/S	buc	12,000			
 26	
	Уплотнители RDSS-100	buc	16,000			
 27	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,960			
 28	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,990			
 29	
	Cablu RHZ1-20L12/20 1х240mm2 (analog АПвПу)	m	255,000			
 30	08-02-148-5
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg	100 m	0,320			
 31	08-02-141-5
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m	0,330			
 32	
	Cablu ACБ-10 , 3х240mm2	m	85,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	27,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Gorbaciova I.)	
                                      (funcţia, semnătura)