CAIET DE SARCINI 
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	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de frezare/asfaltare
	
	
	

	1
	RpDC04A

	Taierea cu masina cu discuri diamantate 
	m
	
	200,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2000
	

	
	2881116002721
	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1
	buc
	0,0035
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,0400
	

	
	2940520007684
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP
	h-ut
	0,2000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,2000
	

	 2
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	
	800,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001-10
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0303
	

	 3
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	176,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 4
	DI141A

	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2
	
	800,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	

	 5
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2
	t
	
	0,56

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 6
	DI108

	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70
	t
	
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5660
	

	
	111100010001310-11
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70
	t
	1,0100
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0809
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330
	

	 7
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	
	800,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310-11
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70
	t
	0,1410
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 8
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2
	t
	
	0,28

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 9
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	800,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	111100010001311-16
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70
	t
	0,0972
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 10
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	
	50,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 11
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (incarcarea)
	100 m3
	
	0,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	

	 12
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	80,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 13
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 
	100m2
	
	5,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	

	 14
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	
	50,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411122201646-032
	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672-032
	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	2. Reparatia gropilor prin plombare
	
	
	

	15
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
	m2
	
	3 520,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,2890
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	

	
	111100010001311-16
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70
	t
	0,1150
	

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0300
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0300
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 16
	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 
	m2
	
	4 280,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	

	
	111100010001311-16
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70
	t
	0,1610
	

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0350
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0350
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 
	
	3. Amenajarea gurilor la fintini
	
	
	

	17
	RpAcF01F1

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa
	buc
	
	10,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0500
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,7500
	

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,0000
	

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300
	

	
	2661126420771
	Piesa din beton armat pentru camine
	buc
	1,0000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1000
	

	 18
	RpAcF34A

	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	10,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 19
	RpAcF38A

	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3
	
	2,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,4000
	

	
	2811230002214
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,2500
	

	 20
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (incarcarea)
	100 m3
	
	0,02

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	

	 21
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	4,80

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 22
	RpAcF06A

	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3
	
	2,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,4500
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9500
	

	
	2663102100897-1
	Beton de ciment clasa C16/20
	m3
	1,0300
	

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala M 100-T
	m3
	0,0200
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	10,6000
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0100
	

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	12,5000
	

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,5000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	
	2811230001303
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,0920
	

	 23
	AcE07D

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400
	buc
	
	10,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1000
	

	
	2875274200000-1
	Capac cu rama  D400
	buc
	1,0000
	

	
	265112210040200
	Ciment 
	kg
	14,3000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0550
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0140
	

	 
	
	4. Amenajarea bordurelor
	
	
	

	24
	RpDC04A

	Taierea cu masina cu discuri diamantate 
	m
	
	300,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2000
	

	
	2881116002721
	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1
	buc
	0,0035
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,0400
	

	
	2940520007684
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP
	h-ut
	0,2000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,2000
	

	 25
	RpAcF38A

	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3
	
	10,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,4000
	

	
	2811230002214
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,2500
	

	 26
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (decapare/incarcarea)
	100 m3
	
	0,48

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	

	 27
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 ) 
	m
	
	300,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0530
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	3,5000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	

	
	2666122800284-30115
	Bordura beton 100x30x15cm
	m
	1,0050
	



