Proiectarea retetelor de apeduct si canatizare pe strada 31 Auqust 1989,tronsonuI cuprins intre sfrada Sfefan reL l'1are si Sfani si stradalndependentei din municipiuL Balti.Obiect12/26-REAC.	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-1
Sistemul de alimentare cu apa 
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
		1.1. Lucrari terasamente
				
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 
	100 m3	5,57	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	24,4523	
		Total				
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	16,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,4226	
		Total				
3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) 
	m3	17,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,9700	
	7137010011500	Electrician	h-om	4,0800	
		Total				
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor 
	100 m3	0,62	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3950	
		Total				
5	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	105,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,8458	
		Total				
6	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 
	100 m3	0,62	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0074	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0868	
		Total				
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,62	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2232	
	141112220175222	Piatra sparta 	m3	0,0025	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2480	
		Total				
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	5,11	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,5699	
		Total				
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	5,11	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,0702	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	48,1873	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari terasamente	            		
 		1.2. Conducte si armaturi
				
10	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 315 mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn315 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) 
	m	384,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,6480	
	2521216701001	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn315 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) 	m	393,6576	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,3962	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,5200	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,1840	
		Total				
11	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160mm Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn160 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) 
	m	47,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8020	
	2521216701001-	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Dn160 triplustrat (tip 2,standart de referinta: EN 12201-2:2024 Anexa C1, specificatia tehnica: PAS 1075) 	m	48,4206	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1717	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,4100	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,5875	
		Total				
12	Pret de piata
	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm 
	m	431,00	
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m	431,0000	
		Total				
13	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	47,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,7600	
	4100116202820	Apa potabila	m3	9,4000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,2900	
		Total				
14	AcF11F
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m	384,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	46,0800	
	4100116202820	Apa potabila	m3	115,2000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,4000	
		Total				
15	AcF12E
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 300 mm 
	m	384,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,3178	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,6128	
		Total				
16	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	47,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2914	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1410	
		Total				
17	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) 
	m3	3,12	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	26,6136	
	26631021000010	Beton B20	m3	3,2457	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3151	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0920	
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,0140	
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,8720	
		Total				
18	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 
	m2	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6480	
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,5520	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3600	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4320	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4320	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0108	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0036	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0576	
		Total				
19	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de  Tub de pro tectie PVC SNB D500 L = 100mm 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	
	2722103310000	Tub de pro tectie PVC SNB D500 L = 100mm	m	1,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0096	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0024	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	
		Total				
20	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de  Tub de pro tectie PVC SNB D450 L = 100mm 
	buc	12,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,6000	
	2722103310000-	Tub de pro tectie PVC SNB D450 L = 100mm	m	7,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,3200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4400	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,2720	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0576	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0144	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0048	
		Total				
21	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de  Tub de pro tectie PVC SNB D315 L = 100mm 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	
	2722103310000-1	Tub de pro tectie PVC SNB D315 L = 100mm	m	0,6000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0048	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	
		Total				
22	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN400x300 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5500	
	2875274110100	Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN400x300	buc	1,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	
		Total				
23	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN300x300 
	buc	4,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,2000	
	2875274110100-	Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN300x300	buc	4,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	64,0000	
		Total				
24	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN300x150 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5500	
	2875274110100-1	Teu cu fIanse fonta ductila PN10 DN300x150	buc	1,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	
		Total				
25	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de Vana fonta sertar cauciucat PN10 Dn 300 
	buc	7,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,5500	
	2874117300000	Vana fonta sertar cauciucat PN10 Dn 300 	buc	7,2100	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,5000	
		Total				
26	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de Vana fonta cauciucat DN150 mm 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	
	2874117300000-	Vana fonta sertar cauciucat PN10 Dn 150 	buc	1,0300	
		Total				
27	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant 
	buc	3,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0900	
		Total				
28	Pret de piata
	Indicator pentru Hidrant DN100mm 
	buc	3,00	
	11111	Indicator pentru Hidrant DN100mm	buc	3,0000	
		Total				
29	GD53M
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Capat flansa PEID PE100 dn400 mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,5000	
	2523156713811	Capat flansa PEID PE100 dn400 mm 	buc	2,0200	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,5000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,5000	
		Total				
30	GD53K
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Capat flansa PEID PE100 dn 315 mm 
	buc	12,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	14,6400	
	2523156713811-	Capat flansa PEID PE100 dn315 mm 	buc	12,1200	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	14,6400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	14,6400	
		Total				
31	GD53E
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Capat flansa PEID PE100 dn160 mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,9100	
	2523156713811-1.	Capat flansa PEID PE100 dn160mm 	buc	1,0100	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9100	
		Total				
32	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Flansa libra din otel zincat Dn400 mm 
	buc	2,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,1000	
	2875274110100-2	Flansa libra din otel zincat Dn400 mm	buc	2,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	
		Total				
33	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Flansa libra din otel zincat Dn315 mm 
	buc	12,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,6000	
	2875274110100-3	Flansa libra din otel zincat Dn315 mm	buc	12,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	12,1200	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	192,0000	
		Total				
34	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul Flansa libera din otel zincat Dn160 mm 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	
	2875274110100-4	Flansa libera din otel zincat Dn160 mm	buc	1,0000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	
		Total				
35	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D315mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,2000	
	2523156713811-4	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D315mm	buc	2,0200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,8000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,8000	
		Total				
36	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Rductie electrosudabila PE100 SDR11 DN160/110 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	
	2523156713811-5	Rductie electrosudabila PE100 SDR11 DN160/110	buc	1,0100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	
		Total				
37	GD53E1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 90* PE100 SDR11 DN160mm 
	buc	2,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,6400	
	2523156713811-6	Cot 90* PE100 SDR11 DN160mm	buc	2,0200	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	3,6400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,6400	
		Total				
38	GD53E1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 45* PE100 SDR11 DN160mm 
	buc	1,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	
	2523156713811-6.	Cot 45* PE100 SDR11 DN160mm	buc	1,0100	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	
		Total				
39	GD53K1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 30* PE100 SDR11 DN315mm 
	buc	5,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,2000	
	2523156713811-7	Cot 30* PE100 SDR11 DN315mm	buc	5,0500	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	12,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	12,2000	
		Total				
40	GD53K1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de Cot 11* PE100 SDR11 DN315mm 
	buc	4,00	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,7600	
	2523156713811-7.	Cot 11* PE100 SDR11 DN315mm	buc	4,0400	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	9,7600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,7600	
		Total				

				
 		Total			
			Total Conducte si armaturi	            		
 		1.3. Camine circulare
				
41	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 
	m3	4,16	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,1024	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	17,1808	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,8403	
	2663102100945	Beton de ciment  clasa B12,5/M150	m3	1,1232	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5067	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0422	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	172,9495	
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	16,8896	
	2320156200901	Motorina	kg	10,6404	
	2664102101126	Var	kg	0,4645	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3378	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0169	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,2368	
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,6198	
		Total				
42	AcE12B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	6,45	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,5035	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	21,6075	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	1,8501	
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,6873	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,3680	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5602	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	278,7555	
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	50,8131	
	2320156200901	Motorina	kg	17,3286	
	2664102101126	Var	kg	0,9576	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,5863	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,2606	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,0935	
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,0062	
		Total				
43	AcE13A1
	Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 
	buc	3,00	
	269008071500	Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 (0,333 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
44	AcE13A1
	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 
	buc	3,00	
	269001500509	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 (0,226 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
45	AcE13A1
	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 
	buc	3,00	
	269001501009	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 (0,455 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
46	AcE13A1
	Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 
	buc	3,00	
	269015012020	Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 (0,286 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
47	AcE13A1
	Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 
	buc	6,00	
	269112062512	Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 (0,156 m3/buc)	buc	6,0000	
		Total				
48	AcE13A1
	Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 
	buc	3,00	
	269008062506	Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 (0,012 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
49	AcE13A1
	Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 
	buc	6,00	
	269008062520	Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 (0,040 m3/buc)	buc	6,0000	
		Total				
50	AcE13A1
	Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 
	buc	3,00	
	269008072000	Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 (0,596 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
51	AcE13A1
	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 
	buc	3,00	
	269002000509	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 (0,402 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
52	AcE13A1
	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 
	buc	3,00	
	269002001009	Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 (0,510 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
53	AcE13A1
	Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 
	buc	3,00	
	269020012025	Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 (0,764 m3/buc)	buc	3,0000	
		Total				
54	Pret de piata
	Trepte din otel cu acoperire din polimer 
	buc	43,00	
	2811236305661	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	43,0000	
		Total				
55	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	86,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9200	
		Total				
56	RpCU07B k=0.5
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	86,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	14,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,1900	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0430	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2580	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4300	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6450	
		Total				
57	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) 
	m3	1,46	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6210	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9490	
	2663102101	Beton B10	m3	1,5115	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1475	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3650	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5840	
		Total				
58	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	2,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4350	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0450	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0145	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,8700	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,8700	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0870	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1450	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2320	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,2900	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0102	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3480	
		Total				
59	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 200x200x4mm H=600mm) 
	kg	102,06	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,3914	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0206	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0206	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0206	
	2775276309886	Teava patrata otel 200x200x4mm H=600mm	kg	102,0600	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5103	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8165	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5309	
		Total				
60	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 150x150x4mm H=600mm) 
	kg	10,80	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,0520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1080	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1080	
	2775276309886-	Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm	kg	10,8000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0540	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0864	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1620	
		Total				
61	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 
	t	0,11	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7084	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8580	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4290	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0605	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2145	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1072	
		Total				
62	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  ( Hidroizolarea interioara ) 
	m2	83,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,8850	
	7122050013400	Zidar	h-om	31,8326	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	67,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,0942	
		Total				
63	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) 
	m2	95,60	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,8240	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	162,5200	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,5040	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0574	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	108,0280	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0956	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2428	
		Total				
64	
	Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat 
	buc	6,00	
	28752742000124	Capac fonta ductila D400	buc	6,1200	
		Total				
65	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul КЦО-1) 
	m3	0,30	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1950	
	2663102101	Beton B10	m3	0,3106	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0303	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0750	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1200	
		Total				

				
 		Total			
			Total Camine circulare	            		
 		1.4. Drumul din asfalt( L=431 m.l , b=900mm )  388m2 (taierea si decaparea)
				
66	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	862,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	249,9800	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	3,0170	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,4800	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	253,4280	
		Total				
67	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3	38,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,0800	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7411	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	30,0700	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	30,0700	
		Total				
68	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 
	100 m3	0,38	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9880	
		Total				
69	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	87,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,3598	
		Total				
70	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 
	100 m3	0,38	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0046	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0532	
		Total				
71	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,38	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1368	
	141112220175222	Piatra sparta 	m3	0,0015	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1520	
		Total				

				
 		Total			
			Total Drumul din asfalt( L=431 m.l , b=900mm )  388m2	            		

				
 		Total			
		Fond social			
		Transport material			
		Depozitarea			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare
				
72	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant Dn80 mm	buc	1,0100	
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0800	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0707	
		Total				
73	AcA26C
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de  Compensator de montaj PN10 DN300 L1=200 (+/-40) 
	buc	7,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,8500	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	7,0700	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	112,0000	
		Total				
74	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
		Total				
75	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de Conector de larqa toleranta pentru lmbinare conducte DN100/DN100 
	buc	1,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	
		Total				

				
 		Total			
		Fondul social			
		Transport material			
		Depozitarea			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Utilaj
				
76	Pret de piata
	Conector de larqa toleranta pentru lmbinareconducte DN100/DN100 
	buc	4,00	
	30572080	Conector de larqa toleranta pentru lmbinareconducte DN100/DN100	buc	4,0000	
		Total				
77	Pret de piata
	Compensator de montaj PN10 DN300 L1=200 (+/-40) 
	buc	7,00	
	30572080-	Compensator de montaj PN10 DN300 L1=200 (+/-40)	buc	7,0000	
		Total				
78	
	Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) 
	buc	1,00	
	2346789876555-	Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30)	buc	1,0000	
		Total				
79	Pret de piata
	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m 
	buc	1,00	
	1023748203	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	
		Total				

				
 		Total			
		Aprovizionarea si depozitarea			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	Total deviz:
Inclusiv salariu