CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a gardului din fier forjat la Centrul Multifuncțional din cartierul Berești, mun. Ungheni (lotul 2 – repetat) 

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,5500	
2	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	1,5500	
3	
	Lucrari de imprejmuire: gard din fier forjat h=1,5m (model gard anexat)
	m	155,8000	
4	
	Poarta din fier forjat  L=1,2m
	m	3,6000	
5	
	Poarta din fier forjat  L=4,0m
	m	4,0000	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	55,7600	
7	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,0000