Bloc alimentar-anexa la gimnaziul/gradinitii din s.Nicolaevca,r.Floresti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Bloc alimentar-anexa la gimnaziul/gradinitii din s.Nicolaevca,r.Floresti

Valoarea de deviz  808 559,22 lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.12.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de demoare
					
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	8,38	198,29
——————————
197,49
	1 661,70
——————————
1 655,00
	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,90	21,03
——————————
21,03
	82,00
——————————
82,00
	
3	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime
	t	10,00	100,00
——————————
100,00
	1 000,00
——————————
1 000,00
	
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor la distanta  de 15 km
	t	10,00	72,24
——————————
0,00
	722,40
——————————
0,00

		Total Lucrari de demoare
Inclusiv salariu				3 466,10
2 737,00	
		2. Lucrari de terasament
					
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	1,16	588,97
——————————
0,00
	683,20
——————————
0,00
	
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	2,60	630,00
——————————
0,00
	1 638,00
——————————
0,00
	
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	2,60	574,00
——————————
0,00
	1 492,40
——————————
0,00
	
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,60	544,85
——————————
440,96
	1 416,60
——————————
1 146,50
	
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2	2,60	295,00
——————————
295,00
	767,00
——————————
767,00
	
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor la distanta  de 15 km
	t	420,00	72,24
——————————
0,00
	30 340,80
——————————
0,00

		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu				36 338,00
1 913,50	
		3. Lucrari de constructii - Fundatii cota -3.0 - 1.2
					
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	25,00	59,50
——————————
59,50
	1 487,50
——————————
1 487,50
	
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	25,00	9,00
——————————
9,00
	225,00
——————————
225,00
	
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,75	419,33
——————————
419,33
	314,50
——————————
314,50
	
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,25	546,00
——————————
442,00
	136,50
——————————
110,50
	
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	163,00	104,34
——————————
60,00
	17 007,35
——————————
9 780,00
	
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	446,70	14,50
——————————
3,95
	6 477,25
——————————
1 764,50
	
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	2 855,00	13,50
——————————
2,95
	38 542,70
——————————
8 422,50
	
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	15,35	846,57
——————————
197,49
	12 994,81
——————————
3 031,50
	
19	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	53,12	1 005,98
——————————
225,00
	53 437,42
——————————
11 952,00

		Total Lucrari de constructii - Fundatii cota -3.0 - 1.2
Inclusiv salariu				130 623,03
37 088,00	
		4. Pereti demisol
					
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	170,00	104,26
——————————
60,00
	17 724,00
——————————
10 200,00
	
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	101,80	1 005,94
——————————
225,00
	102 404,63
——————————
22 905,00
	
22	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %
	m2	315,20	182,70
——————————
19,50
	57 587,04
——————————
6 146,50

		Total Pereti demisol
Inclusiv salariu				177 715,67
39 251,50	
		5. Planseu si grinzi cota : 0.000
					
23	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	184,20	99,45
——————————
50,00
	18 319,05
——————————
9 210,00
	
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	266,70	14,50
——————————
3,95
	3 867,25
——————————
1 053,50
	
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	4 746,40	13,50
——————————
2,95
	64 076,46
——————————
14 002,00
	
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	41,48	1 165,59
——————————
330,00
	48 348,69
——————————
13 688,50
	
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv
	m2	184,20	68,36
——————————
42,50
	12 592,80
——————————
7 828,50

		Total Planseu si grinzi cota : 0.000
Inclusiv salariu				147 204,25
45 782,50	

		Total	 lei			495 347,05
	
		Transport materiale	10,00 %			31 290,50
	
		Fond social si medical	22,50 %			28 523,81
	
		Total	100,00 +			555 161,36
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			80 498,40
	
		Total	100,00 +			635 659,76
	
		Beneficiul	6,00 %			38 139,59
	
		Total	100,00 +			673 799,35
	
		TVA	20,00 %			134 759,87

Total deviz:
Inclisiv salariu				808 559,22
——————
126 772,50

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)