WinСмета2000     
Reparatie capitala a pereului in jurul blocului perinatal al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 122.	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 22/10/2019
 reparatie
Valoarea de deviz  150 109,634 lei	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Pereu L= 142,0 m B= 1,5 m, H =  0,2 m.					
1	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3	42,300	202,297
	8 557,172
	
2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,100	178,746
	1 984,081
	
3	RpCJ23A
	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	20,000	122,240
	2 444,794
	
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,100	523,383	5 809,556	
5	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	42,300	1 404,009
	59 389,583
	
6	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	456,800	10,350
	4 727,743
	
7	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	56,400	170,865
	9 636,794
	
 			Total Pereu L= 142,0 m B= 1,5 m, H =  0,2 m.	            			92 549,723	
			Incluziv salariu				31 106,476	
 		2. Rigoli din beton L = 37,0 m, B = 0,40 m, h = 0,3 m.					
8	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,950	178,746
	1 063,539
	
9	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,440	1 404,132
	6 234,348
	
 			Total Rigoli din beton L = 37,0 m, B = 0,40 m, h = 0,3 m.	            			7 297,887	
			Incluziv salariu				2 241,187	
 		3. Alte lucrari.					
10	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	85,000	32,001
	2 720,110
	
11	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km 	t	85,000	18,200
	1 547,000
	
 			Total Alte lucrari.	            			4 267,110	
			Incluziv salariu				2 720,110	
 	Total	 lei			104 114,720	
	CASM	22,50 %			8 115,249	
	Total	100,00 +			112 229,969	
	Transportarea materialelor	2,00 %			1 324,281	
	Total	100,00 +			113 554,250	
	Cheltuieli regie	8,00 %			9 084,340	
	Total	100,00 +			122 638,590	
	Beneficiul	2,00 %			2 452,772	
	Total	100,00 +			125 091,362	
	TVA	20,00 %			25 018,272	
	Total deviz:				150 109,634	
	Incluziv salariu				44 183,022	

Intocmit 	(Ghetivu Gh.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)