Primaria Brinzenii Noi	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 41
 Lucrari de reparatie a drumurilor locale din comuna Brinzenii Vechi, 
r-ul Telenesti

Valoarea de deviz  494 053,02 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Razdel
					
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul
	m2	6 000,000	1,50
——————————
1,15
	9 019,20
——————————
6 919,20
	
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului in sul sau cordon
	100 m3	6,000	1 109,50
——————————
0,00
	6 657,00
——————————
0,00
	
3	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3	6,000	2 107,00
——————————
0,00
	12 642,00
——————————
0,00
	
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	800,000	8,00
——————————
0,00
	6 400,00
——————————
0,00
	
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	909,000	304,24
——————————
46,13
	276 555,97
——————————
41 930,35

		Total	 lei			 311 274,17
	
		Fond social si asigurari medicale	22,50 %			 10 991,15