Intstitutia de educatie timpurie nr.211 str.I.Vieru, 3	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a siste,ului de incalzire 			
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire
			
		Capitolul 1.1.1. Incalzire
			
1	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	140,00
	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	20,00
	
 3	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	80,00
	
 4	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	12,00
	
 5	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv
	buc	40,00
	
 6	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	120,00
	
 7	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	80,00
	
 8	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	12,00
	
 9	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	140,00
	
 10	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
	buc	4,00
	
 11	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm
	buc	4,00
	
 12	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm
	buc	4,00
	
 13	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)
	buc	160,00
	
 14	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii
	buc	40,00
	
 15	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	120,00
	
 16	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d=32mm
	buc	38,00
	
 17	IC38I
	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x25x32mm
	buc	84,00
	
 18	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)
	buc	84,00
	
 19	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Americanca 32 x 1"
	buc	4,00
	
 20	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25x1/2")
	buc	4,00
	
 21	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	12,00
	
 22	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	12,00
	
 23	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	24,00
	
 24	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
	buc	24,00
	
 25	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	24,00
	
 26	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	140,00
	
 		Capitolul 1.1.2. Lucrari diverse
			
27	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,00
	
 28	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,00
	
 29	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	12,00