Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Crestiuc 2,4, str. Bernardazzi 9-11
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Crestiuc 2
	
		1.1. Intrare in curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	167,0000	
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	10,3000	
3	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2	5,5000	
4	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	10,0000	
5	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	170,0000	
6	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	60,0000	
7	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	4,0000	
8	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	12,2000	
9	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	65,0000	
10	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,3200	
11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1930	
12	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	37,6000	
13	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color gr.4cm)
	m2	48,0000	
14	RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm
	m3	2,0000	
15	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	10,6500	
16	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	17,0000	
		2. str. Crestiuc 4
	
		2.1. Intrare in curte
	
17	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	177,0000	
18	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	12,0000	
19	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,3000	
20	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	2,0000	
21	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	161,0000	
22	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	6,0000	
23	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	10,5000	
24	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	89,0000	
25	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,4000	
26	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2520	
27	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	49,0000	
28	RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm
	m3	2,0000	
29	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	7,8100	
30	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	12,5000	
		3. str. Bernardazzi 9-11
	
		3.1. Intrare in curte
	
31	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	236,5000	
32	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	15,0000	
33	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,2200	
34	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	9,0000	
35	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	240,0000	
36	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	80,0000	
37	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	4,0000	
38	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	19,0000	
39	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	80,0000	
40	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,4700	
41	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2820	
42	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h= 5 cm
	t	55,0000	
43	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
	m2	80,0000	
44	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	12,5000	
45	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	20,0000	
		3.2. Parcare auto
	
46	RpDA25D
	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm
	buc	11,0000	
47	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	1,0000	
48	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	10,0000	
49	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	100,0000	
50	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	5,0000	
51	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	63,0000	
52	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2520	
53	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	52,2000	
54	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	49,1000	
55	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	34,4000	
56	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	55,0000