CAIET DE SARCI NI
 a lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-3603 
de pe str.Boico, nr 2A or.Ungheni.

1. Denumerea beneficiarului de stat   Î.S.”Poșta Moldovei”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S.”Poșta Moldovei” 
3. Obiectul achiziţiilor  Oficiul postal  MD3603 str. Boico,2A  or. Ungheni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii 			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,)	m2	42,1200	
2	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp fara cost	m2	42,1200	
3	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice B=30cm (Подоконники для окон из пластмассы)	m	7,8000	
4	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)B=25cm	m	5,2000	
5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	4,0000	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,0000	
7	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163,0000	
8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	15,0000	
10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	15,0000	
11	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,0000	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	536,0000	
13	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,0000	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	586,0000	
15	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,0000	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,0000	
18	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	5,0000	
19	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	5,0000	
20	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000	
21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,0000	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	23,0000	
23	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	31,0000	
24	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	14,0000	
25	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,0000	
26	RpCR10A
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	24,0000	
27	RpCR17A
	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite 	m2	32,0000	
28	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	2,4000	
29	RpCI37A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab ACOPERIS 	m2	36,0000	
30	RpCH17A
	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase	m2	12,0000	
31	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email laStrasina 	m2	24,0000	
32	RpCI29A
	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, 	m	5,0000	
33	RpCI29B
	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, 	m	8,0000	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	280,0000	
35	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	280,0000	
36	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,0000	
37	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)B=25cm	m	40,0000	
		2. Electricitate 			
38	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1800	
39	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200	
40	RpEA09B
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, 	m	12,0000