Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti (3-18-11-1-RAC)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Bloc alimentar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cантехработы.
			
		Capitolul 1.1. Холодный  водопровод.
			
1	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый   ф15мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	6,00	
 2	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый   ф20мм)
	buc	1,00	
 3	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  (Кран водоразборный )
	buc	2,00	
 4	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан  ф15мм)
	buc	2,00	
 5	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр   сетчатый ф15мм)-(Antoval-Gaz-Service)
	buc	2,00	
 6	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  (Кран поливочный )
	buc	1,00	
 7	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель  СМ-М-Bи для поливочного крана)
	buc	1,00	
 8	Pret de piata
	Шланг резинотканевый  L=6м (1шт)
	m	6,00	
 9	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый  ф15мм)
	buc	10,00	
 10	SA03Е
	Тройник из ковкого чугуна ф50x20(Tehnotitan)
	buc	1,00	
 11	SA03C
	Тройник  из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)
	buc	1,00	
 12	SA20A
	Муфта переходная сталь-полиэтилен   ф15x20
	buc	16,00	
 13	SA20A
	Муфта переходная сталь-полиэтилен   ф20x25
	buc	2,00	
 14	SA20B
	Tройник полипропиленовый переходной ф25x20
	buc	6,00	
 15	SA20A
	Tройник полипропиленовый ф20
	buc	2,00	
 16	SA20B
	Tройник полипропиленовый ф25
	buc	2,00	
 17	SA20А
	Муфта переходная полипропиленовая  ф25x20
	buc	2,00	
 18	SA20А
	Муфта  соединительная с внутренней  резьбой    ф20x1/2
	buc	4,00	
 19	SA20A
	Угольник полипрпиленовый   ф20
	buc	22,00	
 20	SA20A
	Угольник полипропиленовый   ф25
	buc	2,00	
 21	SA20B
	Муфта  угловая  с нар. резьбой  и установочной рамой ф15
	buc	2,00	
 22	Pret de piata
	Гибкий шланг в металлтческой оплетке  L=500м 1/2 
	buc	2,00	
 23	SA02B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм)
	m	1,00	
 24	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	0,10	
 25	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x2,1''Uniplast''
	m	45,00	
 26	SA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm(полипропиленовые трубы )  ф- 25*2,5мм
	m	8,00	
 27	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	5,30	
 28	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (Футляр из полиэтиленовых труб ф40 PN8)
	m	4,00	
 29	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex   для труб ф20)
	m	45,00	
 30	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. Armflex ф25)
	m	8,00	
 31	Pret de piata
	Хомут трубодержатель  с болтом и дюбелем для труб  ф20-одинарный
	buc	12,00	
 32	Pret de piata
	Хомут трубодержатель  с болтом и дюбелем для труб  ф20-двойной
	buc	8,00	
 33	Pret de piata
	Хомут трубодержатель  с болтом и дюбелем для труб  ф25-одинарный
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2. Канализация.
			
34	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз наполный  керамический сo cмывным бачком)
	buc	1,00	
 35	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  (Половой трап чугунный эмалированный, простой  100 мм)
	buc	2,00	
 36	SB24B
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Половой трап чугунный эмалированный, простой  50 мм)
	buc	1,00	
 37	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник  керамический сo c месителем   и сифоном бутылочным )
	buc	3,00	
 38	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4"(Клапан воздушный канализационный ф100мм)(Uniplast)
	buc	1,00	
 39	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Клапан воздушный канализационный ф50мм)(Uniplast)
	buc	1,00	
 40	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Сифон двухоборотный для моек ф50мм)
	buc	3,00	
 41	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка полипропиленовая ф50)
	buc	4,00	
 42	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Прочистка полипропиленовая ф100)
	buc	4,00	
 43	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Tройник    PP ф50)(Uniplast)
	buc	4,00	
 44	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник  ф100мм)
	buc	4,00	
 45	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник  ф100x50мм)
	buc	4,00	
 46	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб  ф50x100)
	buc	4,00	
 47	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Oтвод 45*  PP Ф100)
	buc	4,00	
 48	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Oтвод 45*  PP Ф50)
	buc	4,00	
 49	SB08C
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)(''Uniplast''
	m	15,00	
 50	SB08E
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)
	m	8,00	
 51	SB08E
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)(выпуск)
	m	15,00	
 52	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючок бетонный   для прочистки )(1шт)
	m3	0,03	
 53	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка  отверстий  300x300 в фундаментах)
	buc	3,00	
 54	RpAcH18A
	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind  diametrul de 200-400 mm(Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм)
	m	35,00	
 		Capitolul 1.3. Демонтажные работы.
			
55	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,00	
 56	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,00	
 57	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж моек)
	buc	2,00	
 58	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж трапов  диаметр 100 мм)
	buc	3,00	
 59	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	8,00	
 60	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	28,00	
 61	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф20мм)
	m	8,00	
 62	RpSA06A
	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм)
	m	20,00	
 63	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Демонтаж бойлера)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
64	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Жироуловитель в колодце  1л/сек)
	buc	1,00	
 65	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевая кабина со смесителем и сифоном)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
66	Pret de piata
	Огнетушитель химический пенный ОХП-10
	buc	2,00	
 67	Pret de piata
	Жироуловитель в колодце   1л/сек 
	buc	1,00	
 68	Pret de piata
	Душевая кабина  (со смесителем и сифоном)
	buc	1,00	

	

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti (3-18-11-IVC)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-3 
Ventilatia

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare
			
		Capitolul 1.1. Вентиляция сантехработы
			
1	CL20A
	Deflector d200
	buc	1,00	
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV-450)
	buc	10,00	
 3	VA22
	Fixari(крепления воздуховодов)
	kg	10,00	
 4	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (d355mm)
	m2	6,70	
 5	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.100х150 )
	m2	8,00	
 6	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.200х200 )
	m2	4,00	
 7	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм .300х300)
	m2	4,80	
 8	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.100х150 )
	m2	11,00	
 9	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.150х200 )
	m2	2,10	
 10	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.100х200 )
	m2	0,60	
 11	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм .300х200)
	m2	3,00	
 12	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм .400х200)
	m2	14,40	
 13	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (раз.500х250)
	m2	4,50	
 14	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (раз.500х300)
	m2	3,20	
 15	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (d160mm)
	m2	5,00	
 16	VA20Apretul firmei
	Заслонка воздушная Р200хР200
	buc	2,00	
 17	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт ЗК.00.000-01 d355)
	buc	1,00	
 18	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт ЗК.00.000-01 d160)
	buc	1,00	
 19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100)
	buc	8,00	
 20	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150)
	buc	1,00	
 21	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 800x150)
	buc	3,00	
 22	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x100)
	buc	3,00	
 23	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x100)
	buc	2,00	
 24	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400x100)
	buc	2,00	
 25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600x150)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов на улице
			
26	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватные толщ.40мм )
	m2	25,00	
 27	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Покровный слой из ст.тонколистовой оц.толщ.0,6мм)
	m2	25,00	
 28	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2	25,00	
 		Capitolul 1.3. Демонтаж
			
29	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	4,50	
 30	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (Демонтаж и промывка радиаторов)
	m2	4,50	
 31	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Установка сущ.радиаторов чугунных тип М140 AO)
	m2	4,50	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
32	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h  (Приточная установка TA-2000EL Nдв.=0.705кВт)
	buc	1,00	
 33	VB02A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate  (Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30 с эл.приводом BELLIMO LF230))
	buc	1,00	
 34	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный  )
	buc	2,00	
 35	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
	buc	2,00	
 36	VB18A
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm
	buc	1,00	
 37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-50-30)
	buc	1,00	
 38	VB30A2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate ( Зонт 1000x700x300H  с  жироуловителем)
	m2	1,40	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
39	Pretul firmei
	Приточная установка TA-2000EL Nдв.=0.705кВт N=19.36кВт
	buc	1,00	
 40	Pret de piata
	Заслонка КВУ-А-М-ПО 50-30
	buc	1,00	
 41	Pret de piata
	Электропривод "Bellimo"LF230
	buc	1,00	
 42	Pret de piata
	Вентилятор канальный  К160ХL1 
	buc	1,00	
 43	Pret de piata
	Вентилятор канальный  КD355ХL1 
	buc	1,00	
 44	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDC 355
	buc	1,00	
 45	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDC 160
	buc	1,00	
 46	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDR 40-20
	buc	1,00	
 47	Pretul firmei
	Жалюзи VK-50-30
	buc	1,00	
 48	Pretul firmei
	Зонт 1.0x0.7x0.3H
	buc	2,00	
 49	Pretul firmei
	Жироуловитель(Вытяжка)
	buc	2,00	

	 

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti (Nr.Ob.3-18-11-1)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Echipament electric de forta si iluminat. Bloc alimentar. (Marca AEF)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint 	m3	4,500	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,500	
 3	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	
 4	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	
 5	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,000	
 6	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	78,000	
 7	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	163,000	
 8	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40x30 mm (k=0.48)	m	325,000	
 9	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.48)	m	325,000	
 10	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 50x50 mm 	m	30,000	
 11	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
12	RpEG17E
	Demontarea tablourilor electrice	buc	4,000	
 13	08-03-530-4
	Demontarea demaroarelor magnetice , montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (k=0.5)	buc	4,000	
 14	08-03-532-4
	Demontarea postului de comanda cu butoane (k=0.5)	buc	4,000	
 15	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	12,000	
 16	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000	
 17	RpEE24A
	Demontarea intrerupatoarelor,  prizelor	buc	12,000	
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 19	08-03-521-15
	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 20	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	
 21	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	
 22	08-03-529-3
	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	
 23	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	
 24	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,000	
 25	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 26	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	
 27	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	
 28	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,000	
 29	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 30	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	
 31	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	
 32	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,000	
 33	08-03-529-3
	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,000	
 34	08-01-080-1
	-Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,000	
 35	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 36	08-03-521-1
	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1,000	
 37	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,000	
 38	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 39	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	
 40	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,250	
 41	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	
 42	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	
 43	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,030	
 44	08-03-532-4
	-Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	7,000	
 45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	
 46	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,080	
 47	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	
 48	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	
 49	08-03-591-12
	Intreruptor cu trei clavise, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	
 50	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	
 51	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	3,000	
 52	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere tripolar	buc	2,000	
 53	08-03-521-1
	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1,000	
 54	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	
 55	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,110	
 56	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	
 57	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,270	
 58	08-02-411-3
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	0,020	
 59	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,020	
 60	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080	
 61	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,360	
 62	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,120	
 63	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,030	
 64	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,070	
 65	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,970	
 66	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,120	
 67	08-02-412-11
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,280	
 68	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,110	
 69	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,410	
 70	08-02-403-1
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,900	
 71	08-02-403-4
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee	100 m	0,350	
 72	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-LS	100 m	1,900	
 73	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг-LS	100 m	1,190	
 74	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	
 75	10-06-037-08
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200	buc	6,000	
 76	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	
 77	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4  (ВВГнг FRLS 2x1.5mm2, ВВГнг FRLS 3x1.5mm2 ,ВВГнг FRLS 4x1.5mm2,  )	buc	14,000	
 78	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4  (ВВГнг LS 2x1.5mm2, ВВГнг LS 3x1.5mm2 ,ВВГнг LS 4x1.5mm2, ВВГнг LS 3x2.5mm2 )	buc	36,000	
 79	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (ВВГнг LS 5x2.5mm2, ВВГнг LS 5x1.5mm2 )	buc	6,000	
 80	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300	
 81	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	
 82	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,120	
 83	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,230	
 84	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,190	
 85	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	
 86	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	5,000	
 87	33410037-13
	Corp de iluminat LPP01-2x18 IP54	buc	5,000	
 88	33410037-19
	Corp de iluminat LPP01-2x36 IP54 	buc	11,000	
 89	33410037-2
	Corp de iluminat LPP03-2x18 IP20	buc	5,000	
 90	33410037-20
	Corp de iluminat LPP03-2x36 IP20	buc	4,000	
 91	33410024-5
	Сorp de iluminat ARS/R 2х18W ST (tip LVO)  	buc	6,000	
 92	33400032
	Сorp de iluminat ,lampa cu incandescenta Art.135	buc	1,000	
 93	3340025-01
	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 	buc	3,000	
 94	334000128-01
	Lampi luminiscente ЛБ-18	buc	32,000	
 95	334000128-02
	Lampi luminiscente ЛБ-36	buc	30,000	
 96	33400150
	Bec incandescent Б220-60 	buc	1,000	
 97	33400030
	Demaror 80C-220 	buc	62,000	
 98	3360029-02
	Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16A, 220V, IP56 cu jaluzele de protectie 	buc	6,000	
 99	3360029-02
	Priza de fisa cu contact de impamintare instalatie inchisa , 20A, 220V, IP56 Eurostandard  	buc	8,000	
 100	3360009-136
	Intrerupator cu 1clapа  I=10A, U=220V, instalatie inchisa eurosrandard	buc	12,000	
 101	3360009-137
	Intrerupator cu 2 clape  I=10A, U=220V, instalatie inchisa eurosrandard 	buc	3,000	
 102	336019-03
	Intrerupator triplu instalatie inchisa 	buc	1,000	
 103	3360009-136
	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa 	buc	1,000	
 104	3331012-9
	Conductor AПВ1нг(A)-LS 1x 70,0mm2 	m	20,000	
 105	3331012-8
	Conductor AПВ1нг(A)-LS 1x50,0mm2 	m	15,000	
 106	3331012-7
	Conductor AПВ1нг(A)-LS 1x35,0mm2 	m	15,000	
 107	3331017-6
	Conductor  ПВ1нг (А)-LS 1х4  	m	9,000	
 108	3331017-4
	Conductor ПВ1нг (A)-LS 1х1,5 	m	69,000	
 109	3331017-41
	Conductor  ПВ1-FRLS-450 1x1,5mm2 (ВВГнг-FRLS)	m	39,000	
 110	3331017-43
	Conductor  ПВ-FRLS-450 1x4mm2 (ВВГнг-FRLS) 	m	28,000	
 111	3332124-028
	Cablu ВВГнг-LS 5х16mm2 (1.4kg/m)	m	11,000	
 112	3332124-027
	Cablu ВВГнг-LS  5х10mm2 (0.916kg/m)	m	41,000	
 113	3332124-0241
	Cablu ВВГнг-LS 5х2.5mm2  (0.357kg/m)	m	17,000	
 114	3332124-012
	Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2  (0.263kg/m)	m	132,000	
 115	3332124-023
	Cablu ВВГнг-LS  5х1.5mm2  (0.280kg/m)	m	5,000	
 116	3332124-015
	Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2  (0.248kg/m)	m	25,000	
 117	3332124-011
	Cablu ВВГнг-LS  3х1.5mm2  (0.216kg/m)	m	152,000	
 118	3332124-0111
	Cablu ВВГнг-LS 2х1.5mm2 (0.194kg/m)	m	23,000	
 119	3332136-05
	Cablu ВВГнг-FR-LS 4х1.5mm2 (0.264kg/m)	m	18,000	
 120	3332136-01
	Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 (0.209kg/m)	m	50,000	
 121	3332136-12
	Cablu ВВГнг-FR-LS 2х1.5mm2 (0.209kg/m)	m	12,000	
 122	33600033-015
	 Cutie KM40002 	buc	18,000	
 123	33600033-012
	 Cutie KM41004 80x40	buc	48,000	
 124	337003-10
	Cutie de ramificatie  У409	buc	11,000	
 125	337003-12
	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 IP54 	buc	6,000	
 126	335000506
	Carlig p/ru corpuri de iluminat У625УХЛ4 	buc	50,000	
 127	33351023-2
	Manson terminal EPКT 0015-CEE01	buc	4,000	
 128	44400117-2
	Teava din otel d=40mm 	m	11,000	
 129	441000-1604
	Teava gofrata cu intindere ПВХ  d=40mm CTG20-40-K41 	m	30,000	
 130	441000-1602
	Teava gofrata cu intindere ПВХ  d=25mm CTG20-25-K41 	m	15,000	
 131	441000-1601
	Teava gofrata cu intindere ПВХ  d=20mm CTG20-20-K41 	m	312,000	
 132	44400073-13
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=70мм 	m	2,000	
 133	4440074-8
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=50мм	m	2,000	
 134	4440074-02
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм 	m	2,000	
 135	4440074-6
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=25мм	m	2,000	
 136	4440074-4
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=20мм 	m	4,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
137	338000206
	 Dulap metalic  ЩМП-3-1-36УХЛ3  IP31 ,dim.650x500x150 , firma "ИЭК" (BPЩ)	buc	1,000	
 138	5551023-1
	-Выключатель-разьединитель Vistop-130 400V, 160A 	buc	1,000	
 139	5550236-11
	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	
 140	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000	
 141	5550252-9
	-Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C 	buc	1,000	
 142	5550252-10
	-Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C  	buc	1,000	
 143	3370312-5
	-Contactor KMИ-46512 65A, 230В/АC3 	buc	1,000	
 144	130-1007-9
	-Detensionatoare ОПС1 B 3Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-3-B)	buc	1,000	
 145	201-92853
	-Mira de montare 10cm YDN10-0010 	buc	1,000	
 146	5550086-11
	Dulap de distributie  ЩРн-48з-1 36 УХЛ3  IP31, 620x310x120  (ЩС)	buc	1,000	
 147	555-100011-6
	-Intreruptor  BH32/3/100 , 100A	buc	1,000	
 148	555000255-17
	-Intreruptor automat ABDT 34 C50 30mA	buc	2,000	
 149	555000255-14
	-Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA 	buc	1,000	
 150	55500255-33
	-Intreruptor automat  ABDT32M C10 30mA 	buc	3,000	
 151	55500255-35
	-Intreruptor automat  ABDT32M C16 30mA 	buc	3,000	
 152	5550086-07
	Dulap de distributie  ЩРн-24з-1 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120  (4,3kg) (ЩВ)	buc	1,000	
 153	555-100011-6	-Intreruptor  BH32/3/100 , 100A	buc	1,000	
 154	5550244-16
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C 	buc	1,000	
 155	5550237-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	3,000	
 156	33700305-4
	-Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO	buc	3,000	
 157	337000406-8
	-Releu  termic PTИ-1310, 6.0А 	buc	1,000	
 158	337000406-3
	-Releu  termic PTИ-1304, 0.63 А 	buc	1,000	
 159	5550086-03
	Dulap de distributie  ЩРн-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 265x310x120  (ЩO)	buc	1,000	
 160	555-100026
	-Intreruptor  BH32/1/20 , 20A 	buc	1,000	
 161	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	2,000	
 162	55500255-35
	-Intreruptor automat  ABDT32M C16 30mA 	buc	1,000	
 163	5551011-05
	Cutie din masa plastica pentru 4 module (QS) , KMПн-4	buc	1,000	
 164	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000	
 165	33410011-3
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	6,000	
 166	33410011-1
	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1	buc	1,000	
 167	5551011-05
	Cutie din masa plastica pentru 4 module (QS) , KMПн-4	buc	3,000	
 168	555-100011-5
	-Intreruptor  BH32/3/63 , 63A	buc	2,000	
 169	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/16 , 16A	buc	1,000	
 170	5550212-8
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,000	
 171	33700403-4
	Anexa de conexiune ПКИ-22 	buc	4,000	
 172	130-1007-6
	Detensionatoare ОПС1 C 4Р, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C)	buc	2,000	

	

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti (Nr.Ob.3-18-11-1)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-5
 Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar. (Marca SI)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	
 2	10-01-039-06
	Comunicator	buc	1,000	
 3	08-01-121-5
	Acumulator 	buc	1,000	
 4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	26,000	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР	buc	3,000	
 6	10-01-039-06
	Instalatie de comunicare	buc	1,000	
 7	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,000	
 8	10-08-002-02
	Avertizoare Maяк-12К	buc	1,000	
 9	10-08-019-04
	Rezistoare	buc	30,000	
 10	10-06-037-12
	Doze УК-2П	100 buc	0,200	
 11	08-02-409-1
	Teava gofrata pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	
 12	10-01-055-09
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	1,700	
 13	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,050	
 14	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton	m	165,000	
 15	33320133-1
	Cablu КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5mm2	m	175,000	
 16	33700021
	Сutie  universala УК-2П 	buc	20,000	
 17	445011-81
	Teava gofrata d=20mm	m	5,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
18	3340106-10
	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8"  	buc	1,000	
 19	33400098-03
	Comunicator TK-2/GSM-01	buc	1,000	
 20	3340083-1
	Acumulator=12V, 7A/h 	buc	1,000	
 21	334000101
	Avertizor de  incendiu  de fum  ИПК-8	buc	26,000	
 22	3340002
	Avertizor de incendiu ИПР-1	buc	3,000	
 23	33400098-04
	Instalatie de comunicatie U=12B УК-ВK 	buc	1,000	
 24	334000112-1
	Sirena  LD 95	buc	1,000	
 25	3340085-08
	Avertizor sonor de lumina Mаяк-12K 	buc	1,000	
 26	3380092
	-Rezistor 2.4kOm  	buc	30,000	

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
1	calcul
	Asamblarea mobilierului
	set	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
2	SE11A
	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze,  avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kgkg(Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом 1380*840*850*22,8кВт/380В)
	buc	2,00	
 3	SE03A
	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg(Электромясорубка - 450*460*430*1,5/220kw*18kg)
	buc	1,00	
 4	SE04A
	Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg(Тестомешалка 1,5/380)
	buc	1,00	
 5	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Бойлер 100л * 2,0/230)
	buc	2,00	
 6	SE29C
	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si  greutatea de 204 kg,, asezata pe pardoseala(Шкаф холодильный неостекленный)
	buc	6,00	
 7	SE29C
	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si  greutatea de 204 kg,, asezata pe pardoseala (Производственный стол нержавеющий с полкой для работы)
	buc	11,00	
 8	SE22A
	Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, (Стол с одногнездной раковиной, размеры 1400х700х850 мм)
	buc	3,00	
 9	SE21A
	Cada, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 1500 x 700 x 850 mm si greutate de 160 kg, (Ванна моечная нержавеющая 600*500*700 на нержавеющей раме)
	buc	3,00	
 10	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Смесители
	buc	6,00	
 11	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник 500*450*800)
	buc	3,00	
 12	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"Смесители
	buc	3,00	
 13	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
 14	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Установка душ.поддона 900*900*100)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
15	
	Плита 6-ти кофорочная с жарочным шкафом 1380*840*850 22,8//380В Фирма "Dina Cociug"
	buc	2,00	
 16	
	Электромясорубка для мяса и рыбы 450*460*430*1,5/220 Торгтехмаш Беларусь	buc
	buc	1,00	
 17	
	Тестомесительная машина 1,5/380В 
	buc	1,00	
 18	
	Бойлер 100л*2,0/230
	buc	2,00	
 19	
	Шкаф холодильный, неостеклкенный 600*600*1820 0,23/220 Фирма "Dina Cociug" 
	buc	3,00	
 20	
	Шкаф холодильный, неостеклкенный 747*630*1820 0,23/220 Фирма "Dina Cociug" 
	buc	3,00	
 21	
	Стол с полкой 400*400*700 фирма "Dina Cociug"
	buc	1,00	
 22	
	Стол с двумя полками 1400*700*850 фирма "Dina Cociug"
	buc	8,00	
 23	
	Стол с двумя полками 1400*600*850 фирма "Dina Cociug"
	buc	2,00	
 24	
	Стол с одногнездной раковиной 1400*700*850 "Dina Cociug"
	buc	3,00	
 25	
	Ванна моечная нержаввеющая на раме 600*500*700
	buc	3,00	
 26	
	Весы  платформенные Alex S&E, Moldova
	buc	1,00	
 27	
	Весы настольные Alex S&E, Moldova
	buc	3,00	
 28	
	Стеллаж товарный 1200*500*1600
	buc	1,00	
 29	
	Стеллаж товарный 2300*500*1600
	buc	2,00	
 30	
	Стеллаж товарный 1800*400*1600
	buc	1,00	
 31	
	Стеллаж товарный 1800*300*1600
	buc	1,00	
 32	
	Шкаф индивидуальный на пять секций 1500*400*1100
	buc	1,00	
 33	
	Шкаф напольный двухстворчатый 900*600*2100
	buc	1,00	
 34	
	Стол письменный 1000*600*750
	buc	2,00	
 35	
	Стул 400*450
	buc	3,00	

	

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.Ок-1 =2 шт) 
	m2	1,680	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Двери 10 шт)
	m2	6,650	
 3	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice  (Разборка оштукатуренных перегородок толщ.150 мм)
	m3	6,050	
 4	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой  для образования  дверного проема 0,8х2,1 м) 
	m3	0,840	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  (Снятие  штукатурки на потолках)
	m2	131,140	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Снятие штукатурки  на стенах)
	m2	193,640	
 7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (разборка облицовки из керамической плитки)
	m2	45,450	
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Снятие гипсовой лепки  со стен
	m2	113,000	
 9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton  Демонтаж бетонного пола
	m2	70,000	
 10	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка  полов из керамической плитки)
	m2	72,060	
 11	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка существующего бетонного крыльца)
	m2	3,500	
 12	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж ограждений крыльца)
	kg	12,700	
 13	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен  для установки перемычки)
	m3	0,020	
 14	TrI1AG24G1
	Materialele din grupa G -  usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G -  двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории)
	t	0,110	
 15	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора  в автотранспорт)
	t	44,500	
 16	TsI50A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)
	t	44,500	
 		Capitolul 2. Pereti despartitori
			
17	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка  из кирпича,  размером 250х120х65мм с приготовлением раствора  M-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)
	100 m2	0,489	
 18	CD58G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-100 in conditii de santier  pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (Кладка проема  из кирпича размером 250х120х65 мм с приготовлением раствора  М-100 в построечных условиях внутренних стен, высотой до 4 м)
	m3	0,706	
 19	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)
	buc	52,000	
 20	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок)
	kg	68,100	
 21	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,068	
 22	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu spuma de montaj (Зазоры между перегородкой и стеной заложить монтажной пеной)
	m	60,240	
 23	CL18A
	Confectii metalice pentru consolidarea golurilor Перемычка  Прм 1	kg	26,870	
 24	RpCD03C
	Pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm (Обертывание перемычек  по сетке рабица  для последующей штукатурки)
	m2	0,300	
 25	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate  la pereti  (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I соединение анкера 6 А I )
	kg	313,200	
 26	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах)
	buc	3,000	
 27	RpCJ12A к=2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ.3 см)
	m2	0,420	
 		Capitolul 3. Usi si ferstre
			
28	CK21D
	Usi confectionate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zadarie de orice natura, la constructii  cu inaltimea pina la 35m inclusiv in doua canate  cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Наружные двухстворчатые  глухие  двери из алюминия 2,8*1,1 -1 шт)
	m2	3,080	
 29	CK21A
	 Usi confectionate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zadarie de orice natura, la constructii  cu inaltimea pina la 35m inclusiv intr-un canat  cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Внутренние одностворчатые двери из алюминия 2,1*0,7 -2 шт) 

	m2	2,940	
 30	CK21A
	 Usi confectionate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zadarie de orice natura, la constructii  cu inaltimea pina la 35m inclusiv intr-un canat  cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Внутренние одностворчатые двери из алюминия 2,1*0,8 -10 шт)

	m2	16,800	
 31	CK26A
	Glafuri montate la ferestre dim mase plastice, pentru ferestre

	m	1.2	
 34	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp,(Окна  из алюминия)

	m2	1,680	
 35	RpCQ01C
	Demontarea  geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,25 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp Демонтаж одинарного стеклопакета 

	m2	0,680	
 36	CM01D
	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление  листовым полистеролом , с окнами более 0,5м2)

	m2	0,680	
 		Capitolul 4. Pardosele
			
		Capitolul 4.1. tip 1
			
37	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Слой пенобетона Q=300 кг/м3, толщ. 40 мм *56,03 м3)
	m3	2,241	
 38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	56,030	
 39	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	-56,030	
 40	IzF04B
	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	56,030	
 41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	56,030	
 42	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	-56,030	
 43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки  т.12 мм на клею )
	m2	56,030	
 		Capitolul 4.2. tip 2
			
44	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Слой пенобетона Q=300 кг/м3, толщ. 40 мм *56,03 м3)
	m3	73,730	
 45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	73,730	
 46	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	-73,730	
 47	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  gr.12 mm (Керамическая плитка с матовой поверхностью)
	m2	73,730	
 48	CI14A
	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  Плинтус из керамической плитки  h=10 см 
	m	88,000	
 		Capitolul 5. Finisare interioara
			
		Capitolul 5.1. Tavan din regips
			
49	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane Влагостойкий гипсокартон 
	m2	38,100	
 50	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой  смесью " Knauff " ( 3 mm)
	m2	38,100	
 51	CF53A k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)
	m2	-38,100	
 52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	38,100	
 53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton  Lux
	m2	38,100	
 54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков
	m2	38,100	
 		Capitolul 5.2. Finisare cu amestec uscat tavan
			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund  (0.3 kg/m2)
	m2	91,660	
 56	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой  смесью " Knauff "
	m2	91,660	
 57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	91,660	
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton  Lux
	m2	91,660	
 59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"
	m2	91,660	
 		Capitolul 5.3. Finisare pereti  si pereti despartitori
			
60	CF02B k=2 mater.
	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	420,500	
 61	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	165,000	
 62	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой  смесью " Knauff "
	m2	283,200	
 63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	283,200	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  -- Supraton  Lux
	m2	283,200	
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"
	m2	283,200	
 66	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	304,220	
 		Capitolul 5.4. Внутренние   откосы
			
67	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	7,530	
 68	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой  смесью " Knauff "
	m2	7,530	
 69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	7,530	
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  -- Supraton  Lux
	m2	7,530	
 71	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"
	m2	7,530	
 		Capitolul 5.5. Наружные откосы
			
72	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	2,580	
 73	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	2,580	
 74	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat
	m2	2,580	
 		Capitolul 6. Executarea strapungerilor
			
75	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	5,000	
 		Capitolul 7. Крыльцо Кр 1
			
76	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 
	m3	21,380	
 77	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100 m2	0,176	
 78	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	1,760	
 79	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	0,154	
 80	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	26,200	
 81	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 (площадка, ступени набивные и фундамент. из бетона C7,5)
	m3	5,730	
 82	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  d 6 AI 100x100
	kg	40,600	
 83	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,200	
 84	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
	m2	-8,200	
 85	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею  Порцеланат  толщ. 10 мм)
	m2	7,300	
 86	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею "Мастерфайб" противосколзящая   толщ. 10 мм)
	m2	9,900	
 87	RCsP12A
	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=18х2 мм L=26.4 м , д=45х3 мм L=1,1 м   д=57х2,5 мм L=6.8 м)
	kg	74,500	
 88	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций , один слой антикоррозионной грунтовки  и два слоя  эмали)
	t	0,074	

	

Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti (Ob. nr.3-18-11-0)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Retele electrice exterioare. (L=350m) (marca REE)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3	1,176	
 2	TsD02D1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	1,176	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru pozarea cablului 	m3	29,400	
 4	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	29,400	
 5	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	6,900	
 6	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,900	
 7	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PE 80mm	1 km	0,048	
 8	CA03D
	Beton turnat in fundatii,  preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15	m3	7,000	
 9	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare)	m	400,000	
 10	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	12,000	
 11	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,216	
 12	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (10cm)	m3	12,000	
 13	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm)	m3	21,600	
 14	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	120,000	
 15	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
16	08-03-573-4	Dulap de evidenta 	buc	1,000	
 17	08-03-521-15
	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	
 18	08-03-526-3
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	
 19	08-03-600-2
	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	
 20	08-01-053-1
	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	
 21	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	
 22	08-03-521-15
	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000	
 23	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000	
 24	08-02-148-3
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,480	
 25	08-02-147-3
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,160	
 26	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,500	
 27	08-02-141-3
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	2,910	
 28	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,900	
 29	08-02-169-2
	Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 35 kV, in executare climaterica "У-2,5" si "УХЛ-2,5", sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,000	
 30	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	2,000	
 31	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,100	
 32	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,100	
 33	08-02-412-11
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,400	
 34	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300	
 35	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,230	
 36	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,025	
 37	3370211-06
	Siguranta ППHИ 33 I=160А 	buc	3,000	
 38	3332019-44
	Cablu AПвзБбШп-1 4х120mm2 (2.525kg/m)	m	355,000	
 39	33351006-13
	Manson de cuplare  4ПСтБ 70/120 	buc	1,000	
 40	33351006-14
	Manson terminal  4ПKTп	buc	2,000	
 41	3331028-08
	Conductor  ПВ1нг 50,0mm2  	m	50,000	
 42	441000-1567
	Teava ПВХ d=70mm 	m	10,000	
 43	33330001
	Caramida	buc	2 300,000	
 44	33330002
	Nisip	m3	9,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
45	5552012-59
	Panou de evidenta si protectie PDC-TF 01-200-37, 380V, 200A CE52, , 300x650x950mm(in set cu BP32-35  200A-1buc, TTИ-A 120/5A-3buc, ОПС1В-4Р-1buc, BA88-33-125A-1buc )	buc	1,000	
 46	5550151-26
	-Contor electronic trifazat ZMG 410  5-120A  380V  	buc	1,000	
 47	130-1007-10
	-Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP20-4-B) 	buc	1,000	
 48	555-100372-11
	Intrerupator cu pirghie РБ-2/2 250А	buc	1,000