CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Autoritatea contractantă: Regia transport electric Chișinău.  
2. Obiectul achiziţiilor: Reconstrucția conductei de apă cu presiunea necesară în scopul asigurării situației antiincendiară pe teritoriul Atelierelor Reparație Mecanică din str. Mitropolit Dosoftei, 138 cu diamertul 100mm.
3. Termen de garanție a expoatării conductei de apă cu presiune - 10 ani. 
4. Termen de executare a lucrărilor - una lună

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate 	Valoarea de deviz, lei

1	2	3	4	5	7	
 		1. Reconstrucția conductei de apă
				
1	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat
	m2	28,00
	2 000
	
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale
	m3	1,50
	2 200
	
3	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile
	t	0,50
	1 600
	
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica
	100 m3	0,50
	1 200
	
5	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm 
	m	7,50	4 300
	
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,80
	1 300
	
7	RpIC38E	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm
	buc	50,00
	1 400
	
8	M1M05C	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100;125 mm
	m	50,00
	2 000
	
9	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm
	buc	18,00
	7 500
	
10	SA14J	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm
	m	50,00
	32 000
	
11	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22
	m3	1,10
	12 000
	
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,50
	1 000
	
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,14
	1 400
	
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
 	100m2	0,14
	1 500
	
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	5,00
	1 500
	
16	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc	6,00
	1 800
	
17	RpAcB05B	Montarea hidrantilor de incendiu  suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm
	buc	2,00
	14 000
	
18	SA30C	Rreductie  pentru conducte de presiune,  avind diametrul 90x50 mm
	buc	2,00
	3 600
	
19	RpAcF15A	Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare D=200-250 mm
	buc	2,00
	27 000
	
20	RpAcF17B	Executarea caminului de vane din beton monolit, cu Di=1.5 m, in teren fara apa subterana, necarosabil, cu H=2 
	buc	2,00
	21 000
	
21	RpAcB03B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80x20 mm
	buc	2,00
	23 500
	
22	TfE07F	Montarea pernei de dilatatie tip II +III, la tevi preizolate
	buc	20,00
	7 100
	
23	SB26A	Gura de scurgere (capcana), avind diametrul de 100-150 mm
	buc	3,00
	8 100
	
24	RpIzD05E	Izolarea conductelor 	m2	25,00
	4 000
	
25	RpAcB16B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile, filtre) la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul d-100 mm
	buc	8,00
	22 000
	
26	RpIC40B	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul d 110
 	buc	11,00
	4 000
	
27	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse	buc	1,00
	3 400
	
	Total:				212 4000	

Întreprinderea Municipală "Regia Transport Electric Chişinău"

REGIA TRANSPORT ELECTRIC A MUNICIPIULUI CHISINAU
mun. Chisinau, str. M-t Dosoftei, 146
fax: 0-22-752663; tel: 0-22-204100; 0-22-204145; 0-22-204140
email: rtechishinau@gmail.com
Vicedirector RTEC Oleg Codreanu

Inginer V.Plămădeală
10.09.2025