CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Ustia,r-l Dubasari
3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA CAPITALA A DRUMURILOR LOCALE DIN SATUL USTIA, RAIONUL DUBASARI (A.Lapusneanu)
Str. A.Lapusneanu
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Al. Lapusneanu si str. Raut
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21A1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)
	100 m3	0,81	
2	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)
	100 m3	0,81	
3	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	113,68	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,81	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	4,88	
6	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	921,49	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	4,88	
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,79	
9	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	149,97	
10	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului cu asternerea lui)
	100 m3	0,79	
11	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3	0,79	
12	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea stratului vegetal)
	100 m3	0,68	
13	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	94,74	
14	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului intre spatele bordurei )
	m3	67,67	
15	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2	6,77	
16	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	6,77	
17	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)
	100m2	13,01	
18	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1300.96m2)
	100 m3	3,90	
		1.2. Demolarea structurii rutiere
	
19	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=10cm
	m3	97,53	
20	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,98	
21	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	175,55	
22	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,98	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier
	
23	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	130,10	
24	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-70, 70-120mm(Akol), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.18m) 
	m3	183,85	
		1.4. Demolarea bordurei
	
25	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	201,00	
26	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,09	
27	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km  (k=1.082)
	t	22,61	
28	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,09