CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Blocului Medical al IMSP SCMS MPS
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii
	
		1.1. Lucrari de constructii
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	482,00
	
2	RpCL22A
	Desfacerea briului de protejare din laminat
	m	1 176,00
	
3	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,  (WC)
	m3	5,60
	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi degresie, placi ceramice, etc (ospatarie, WC)
	m2	176,00
	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	2 880,00
	
6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti (ospatarie, WC)
	m2	1 030,00
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	1 108,00
	
8	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	6 312,00
	
9	RpCR29A
	Curatarea stratului de vopsea la tavane
	m2	2 880,00
	
10	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	482,00
	
11	CK07B
	Ancandramente din lemn culoarea alba montate la usi 
	m	1 120,00
	
12	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei
	buc	256,00
	
13	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1 108,00
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betonocontact sau analogic),  intr-un strat, la tavan
	m2	2 880,00
	
15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	2 880,00
	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2 880,00
	
17	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)  k=3
	m2	2 880,00
	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	2 880,00
	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic)
	m2	2 880,00
	
20	RpCJ32H
	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor prin frecarea suprafetelor
	m2	2 880,00
	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane
	m2	2 880,00
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betonocontact sau analogic) intr-un strat, la pereti 
	m2	6 312,00
	
23	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6 312,00
	
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6 312,00
	
25	CF51B K=3
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3
	m2	6 312,00
	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	6 312,00
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic)
	m2	6 312,00
	
28	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betonocontact sau analogic), intr-un strat la glafuri
	m2	238,00
	
29	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	238,00
	
30	CK18C
	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri
	m	1 108,00
	
31	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi plane
	m2	238,00
	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor
	m2	238,00
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (supraton sau analogic)
	m2	238,00
	
34	RpCJ32H
	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor  prin frecarea suprafetelor
	m2	6 550,00
	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri
	m2	6 550,00
	
36	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 500 mm calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (ospatarie ,WC)
	m2	1 032,00
	
37	CK18B
	Montarea cornierului din mase plastice
	m	252,00
	
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)
	m2	2 880,00
	
39	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare (nivelir sau analogci): gr 7mm (Dolivca 108)
	m2	2 880,00
	
40	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum HETEROGEM cu gr.2mm si stratul de protectie <0.8mm, calitate superioara , temelie tare
	m2	2 814,00
	
41	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de membrana monocomponenta '52 Flexibat 'pe suprafetele de beton plane sau curbe (inclusiv scafelesau doliile din hidroizolatia curenta) (ospatarie , WC)
	m2	174,00
	
42	IzF04D
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice,  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (ospatarie,WC)
	m2	174,00
	
43	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica mata antiderapanta , inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni  placi: peste 300 x 3400 mm , calitate superioara (ospatarie, WC)
	m2	174,00
	
44	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu 200x200mm
	buc	180,00
	
45	CK30B
	Masca decorativa DEMONTABILA din aluminiu pentru radiatoare gata confectionata 1200x800x200mm, inclusiv diblurile
	m2	134,00
	
46	CH05B
	Briu de protejare din laminat cu latime de 200mm
	m	1 176,00
	
47	RpCU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maxi 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg
	t	148,00
	
48	TrB05B2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t	148,00
	
49	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	148,00
	
50	TsI50C5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	148,00
	
		1.2. Retele apa si canalizare
	
51	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu d= de 100 mm
	m	156,00
	
52	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	108,00
	
53	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 32 mm
	m	249,00
	
54	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm
	m	267,00
	
55	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	58,00
	
56	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	58,00
	
57	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	58,00
	
58	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	32,00
	
59	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	44,00
	
60	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	76,00
	
61	SA17B
	Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	291,00
	
62	SA17A
	Teava din material plastic PPR cu fibra imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	347,00
	
63	SA35A
	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 32mm Cot
	buc	112,00
	
64	SA35A
	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25 mm Cot
	buc	67,00
	
65	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm
	buc	69,00
	
66	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25 mm
	buc	94,00
	
67	SB12B
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm
	m	212,00
	
68	SB12A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm
	m	152,00
	
69	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 100mm la 90 *
	buc	112,00
	
70	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, avind diametrul de 50 mm la 90*
	buc	168,00
	
71	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm
	buc	96,00
	
72	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm
	buc	77,00
	
73	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	63,80
	
74	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	638,00
	
75	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	36,40
	
76	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in complet, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pe picior din semiportelan, cu marimea 450x600mm
	buc	58,00
	
77	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm,  inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	58,00
	
78	SD09A
	Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 25 mm
	buc	168,00
	
79	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm
	buc	58,00
	
80	RpSB15A
	Montarea Furtunului gofrat pu WC
	buc	58,00
	
81	RpSB15A
	Montarea Furtunului diam.15mm mama/mama pu WC
	buc	58,00
	
82	RpSB15A
	Montarea Tubului din cupru pu'conectarea amestecatoarelor
	buc	58,00
	
83	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (trap canalizare)
	buc	58,00
	
		1.3. Incalzirea
	
84	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor
	m2	262,00
	
85	IC36B
	Teava din polietilena armata, PPR cu fibra, de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	108,00
	
86	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Trecere avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	78,00
	
87	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor
	m2	418,00
	
88	CN23G
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer
	m2	418,00
	
89	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, f/f dupa vopsire
	m2	262,00
	
90	ID01A
	Robinet  pentru instalatii de incalzire central, Reductie pu calorifer (futorca)cu d.20mm
	buc	86,00
	
91	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1'' (Americanca)
	buc	186,00
	
92	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	262,00
	
		2. Lucrari montaj retea electrica
	
93	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	3 868,00
	
94	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	420,00
	
95	RpEC16A k=0.5 sal
	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare k=0.5 sal
	buc	840,00
	
96	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp
	m	3 820,00
	
97	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	128,00
	
98	RpEJ09C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment 
	buc	128,00
	
99	RpEB02A
	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1, 5 RE RING NYM - J
	m	6 218,00
	
100	RpEB02A
	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J
	m	5 486,00
	
101	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat extern, inclusiv dispozitivul de sustinere,  cu unul sau mai multe tuburi, 600x600 , 4*20W compatibil putub led 9W
	buc	456,00
	
102	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni
	buc	1 824,00
	
103	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic
	buc	240,00
	
104	RpEE03C
	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Scheilder ,,ABB) sau analogic
	buc	600,00
	
105	RpEE03B
	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze)
	buc	600,00
	
106	RpEE03B
	Montarea cutii de ramificare iexterna pu conectarea firelor 120*100*70mm
	buc	240,00
	
107	RpEA01B
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm
	m	4 860,00