Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale pentru anul 2019	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1.  Intretinere de rutina a drumurilor					
		Capitolul 1.1. Asigurarea esteticii rutiere					
1	RpDB39A
	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	40,00			
 2	TsG14A
	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	80,00			
 3	DI140A
	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	90,00			
 4	TsH111A
	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	150,00			
 5	RpDD14A
	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	3 000,00			
 6	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,00			
 7	DF55A
	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte 	m2	400,00			
 8	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 	100m2	20,00			
 9	TsH67B
	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	150,00			
 10	TsH74A
	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	5,00			
 11	DI19A
	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	5,00			
 12	RpDA15A
	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	500,00			
   		Capitolul 1.2.  Intretinerea imbracamintei asfaltice					
13	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,00			
   		Capitolul 1.3. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris					
14	DI139A
	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	60,00			
 15	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	90,00			
 16	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 	100m2	120,00			
 17	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 	100m2	180,00			
   		Capitolul 1.4. Intretinerea platformei drumului					
18	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,00			
 19	DF54C
	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	261,40			
 20	TsC17B k=0.5
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	200,00			
   		Capitolul 1.5. Intretinerea curenta a podurilor,pasajelor si podetelor					
21	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	9,00			
 22	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	95,00			
 23	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 	t	1 575,00			
 24	RpDA14B
	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	400,00			
 25	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,00			
 26	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,00			
 27	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu	m3	25,00			
 28	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,00			
 29	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	7,00			
     		Capitolul 2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere					
		Capitolul 2.1. Executarea marcajului rutier					
30	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	120,00			
 31	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	30,00			
 32	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	30,00			
 33	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	30,00			
 34	RpDA17B
	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	140,00			
 35	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	60,00			
     		Capitolul 3. Deplasarea mecanismelor la locul destinatiei					
36	DI54A
	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,00			
 37	
	Deplasarea excavatorului pe senile la locul de lucru si inapoi	1 km	100,00			
   
	Total:					
	Total	 Lei				
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Rentabilitatea	6,00 %				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Zagaiciuc F.)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(Tipa S.)