Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti, 
r-l Donduseni. 
N10-23-PG.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  OFERTA № 7-1-1
 Amenajarea teritoriului. Platforma A.

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Sistematizare verticala
					
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)
	100 m3	1,100
			
 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)
	100 m3	1,700
			
 3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	289,000
			
 4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea  h=07m)
	100 m3	25,200
			
 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	25,200
			
 6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	4 284,000
			
 7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	25,200
			
 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)
	100 m3	2,800
			
		2. Imbracaminte de drum din piatra sparta -acces auto =230m2 
					
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3	0,460
			
 10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	34,500
			
 11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	41,400
			
 12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15
	m	95,000
			
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta  =70m2 
					
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3	0,300
			
 14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	22,500
			
 15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	24,000
			
 16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8
	m	63,000
			
		4. Trotuar- imbracaminte rutiera din dale de beton =45m2 
					
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3	0,090
			
 18	TsC54B	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15см
	m3	6,750
			
 19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.  (Pavele de beton100x200x5)
	m2	45,000
			
		5. Gardul metalic (94sec, 233.0m)
					
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm -94 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m  61*35* 94 buc; capac patrat -94buc; element de fixare ECO zincat - 376 buc;  beton M150 -6.678m3)
	m	233,000
			
 21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2	9,000
			
 22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2	1,800
			
 23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel 
	kg	66,850
			
 24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,067
			
		6. Spatii verzi
					
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii
	100 buc	0,400
			
 26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi
	buc	40,000
			
 27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar
	buc	40,000
			
 28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	29,400
			
 29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2	2,400

							

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti, r-l Donduseni.
 N10-23-PG.	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Amenajarea teritoriului. Platforma A.
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistematizare verticala
					
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
3	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500			
4	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea  h=07m)
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100			
5	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760			
7	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0020			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300			
8	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920			
		2. Imbracaminte de drum din piatra sparta -acces auto =230m2 
					
9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
10	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
11	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050			
12	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru strada  БР100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060			
	2666122800285	Bordura beton pentru strada  БР100.30.15	m	1,0050			
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta  =70m2 
					
13	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
14	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050			
16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  - БР100.20.8
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400			
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060			
		4. Trotuar- imbracaminte rutiera din dale de beton =45m2 
					
17	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. 
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
18	TsC54B
	Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15см
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201551	Strat de fundatie din piatra concasata M300 h=15см	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
19	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.  (Pavele de beton100x200x5)
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2661112800655	 Pavele de beton100x200x5	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
		5. Gardul metalic (94sec, 233.0m)
					
20	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2  (panou din sirma de otel d=4,2 mm -94 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m  61*35* 94 buc; capac patrat -94buc; element de fixare ECO zincat - 376 buc;  beton M150 -6.678m3)
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm	buc				
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 	buc				
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc				
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc				
	26631021000015	Beton B12.5	m3				
21	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2;  stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 5.00 m (set)	set				
	26631021000015	Beton B12.5	m3				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200			
22	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)	set				
	26631021000015	Beton B12.5	m3				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200			
23	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice 	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
24	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
		6. Spatii verzi
					
25	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii
	100 buc				
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) 	h-ut	2,3200			
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200			
26	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145			
27	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900			
	28301273030011	Artar	buc	1,0500			
28	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600			
29	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			

Intocmit		
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.