____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unei clase de studii in incinta I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2, mun. Chisinau, bd. Traian 11/2.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	7,2100
	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)
	m3	1,3200
	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, Vor fi remontate)
	buc	9,0000
	
4	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,0000
	
5	RpCO56B
	Demontari: Tavane de tip Armstrong (ATENTIE Va fi remontat) p/tru realizarea lucrarilor de reparatie.
	m2	35,5200
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile usilor si gerestrelor)
	m2	66,8000
	
7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	36,2000
	
8	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	36,2600
	
9	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	6,7400
	
10	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	6,7400
	
11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,7400
	
		1.2. Pereti
	
12	RpCG05A
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Blocare gol de usa)
	m3	0,4500
	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2	68,4000
	
14	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	59,2300
	
15	CF02B5 K=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2	59,2300
	
16	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg	117,6400
	
17	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,1700
	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	68,4000
	
19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	68,4000
	
20	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	39,0000
	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	68,4000
	
22	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	68,4000
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	68,4000
	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)  (ATENTIE Vopsea  ACRILICA superlavabila)
	m2	68,4000
	
		1.3. Pardosea
	
25	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor ATENTIE Densitatea materialului nu va depasi 400kg/m3)
	m3	8,4000
	
26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	36,2000
	
27	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	36,2000
	
28	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	36,2000
	
29	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-36,2000
	
30	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa  pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	38,3900
	
		1.4. Tavan
	
31	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Completare - Tambur, locuri deteriorate urmare a demontarii
	m2	7,2500
	
32	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (ATENTIE Manopera se va monta tavanul anterior demontat) Se va exclude resursul: Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2	36,2600
	
		1.5. Timplarie
	
33	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) Usa esire rezerva
	m2	3,0100
	
34	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)
	m2	1,7500
	
		1.6. Diverse
	
35	RpVC39A
	Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)
	buc	1,0000
	
36	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se va monta aparatul anterior demontat)
	buc	1,0000
	
37	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE Se vor remonta )
	m2	16,5000
	
38	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)
	buc	3,0000
	
		2. RETELE ELECTRICE
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
39	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	6,0000
	
40	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	6,0000
	
41	RpEB12C K=4
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp
	m	75,0000
	
		2.2. Lucrari de montare
	
		2.2.1. Tablouri de distributie
	
42	08-03-572-3
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 12 module
	buc	1,0000
	
43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,0000
	
		2.2.2. Echipament de iluminat
	
44	08-03-594-1
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior se vor monta corpurile de iluminat anterior demantate
	100 buc	0,0900
	
		2.2.3. Ansamblu de cabluri
	
45	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m	1,1200
	
46	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2
		112,0000
	
47	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m	0,9860
	
48	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2
		86,8000
	
49	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2
		12,0000
	
		2.2.4. Accesorii electrice
	
50	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0200
	
51	Pret de piata
	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44
	buc	2,0000
	
52	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0900
	
53	Pret de piata
	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V
	buc	9,0000
	
54	Pret de piata
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44
	buc	11,0000
	
55	Pret de piata
	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc	2,0000
	
		2.2.5. Tevi si accesorii
	
56	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,1080
	
57	Pret de piata
	Teava din PVC dm.20
	m	112,0000
	
58	Pret de piata
	Teava din PVC dm.25
	m	98,8000
	
59	Pret de piata
	Accesorii din metal
	kg	6,3000
	
		2.3. Valoarea utilajului
	
60	Pret de piata
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module
	buc	1,0000
	
61	Pret de piata
	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A
	buc	2,0000
	
62	Pret de piata
	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A
	buc	2,0000
	
63	Pret de piata
	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA
	buc	4,0000