CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia retelelor interioare de apeduct si canalizare in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (Bloc V12)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. CANALIZARE  C1  (menajer-fecaloida)
	
1	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 110 mm
	m	70,00	
2	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 50 mm
	m	35,00	
3	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava din material plastic, teava avind diametrul de 50 ... 110 mm 
	10 m	10,50	
4	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x110
	buc	1,00	
5	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x110
	buc	1,00	
6	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x50
	buc	11,00	
7	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Piesa de curatare PP - Dn 110
	buc	2,00	
8	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Racord PP L=0,5 m - Dn 110
	buc	2,00	
9	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 110
	buc	2,00	
10	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 110
	buc	6,00	
11	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 50
	buc	22,00	
12	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 50
	buc	11,00	
13	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa  PP - Dn 110
	buc	5,00	
14	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa  PP - Dn 50
	buc	6,00	
15	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri: Mufa antiincendiu Dn 110
	buc	1,00	
16	SB27A
	Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 110
	buc	1,00	
17	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Clema fixare ppr Dn50
	buc	11,00	
18	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 50
	buc	11,00	
19	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set)  Dn 110
	buc	25,00	
		2. Retele interioare A1, T3 si T4
	
20	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 20 mm
	m	80,00	
21	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 25 mm
	m	140,00	
22	SA17D
	Teava din material plastic PE100 SDR17 PN10, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm
	m	6,00	
23	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm
	m	226,00	
24	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm
	m	226,00	
25	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=22x6 mm
	m	80,00	
26	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x6 mm
	m	140,00	
27	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=54x9 mm
	m	6,00	
28	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn20
	buc	40,00	
29	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn25
	buc	70,00	
30	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn50
	buc	4,00	
31	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord olandez DN 15
	buc	2,00	
32	SD12A
	Supapa de siguranta pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm
	buc	2,00	
33	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной 1/2"
	buc	2,00	
34	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm
	buc	28,00	
35	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	6,00	
36	SD11C
	Robinet de retinere din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
37	SD11C
	Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm
	buc	1,00	
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena:  Adaptor flansa compresiune dn. 50 x 2" / 16A
	buc	2,00	
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena:  Cot la 90° compresiune Dn 50 x 50
	buc	2,00	
40	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm, L=0.5 m
	buc	10,00	
		3. Lucrari de constructie
	
41	RCsU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	m	95,00	
42	RCsU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	46,00	
		4. Echipament sanitar
	
43	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P / VAS WC COMPACT CERSANIT ORIZONTAL
	buc	1,00	
44	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton / Lavoar cu piedestal 560 x 450 x 600 _ Victoria semirotund
	buc	11,00	
45	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie lavoar KAS Kardelen 
	buc	11,00