Combinatul Serviciilor Funerare. Cimitirul Sf.Lazar	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
 Lucrari de reparatie in incaperile muncitorilor

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme si cod  resurse	
Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de reparatie
			
		1.1. Demontari
			
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	52,300
	
 2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	109,500
	
 3	RpCK42E	Desfacerea plintelor
	m	72,000
	
 4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	288,500
	
 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	288,500
	
 6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti despartitori din placi de gips-carton
	m2	4,000
	
 7	RpIzA03A	Curatirea suprafetelor de var
	m2	83,700
	
 8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,000
	
 9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000
	
 10	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l
	buc	1,000
	
 11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	8,820
	
 12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	9,300
	
 13	RpCP45A	Demontarea usilor
	kg	62,000
	
 14	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor
	buc	1,000
	
 15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg
	t	11,000
	
 16	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie
	t	11,000
	
 17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta  de 15 km
	t	11,000
	
		1.2. Pereti
			
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2	288,500
	
 19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4cm, k=2)
	m2	288,500
	
 20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	275,900
	
 21	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu
	m	82,000
	
 22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip "Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala decorativa)
	m2	275,900
	
 23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	275,900
	
 24	CN16C	Vopsitorii  executate la pereti cu lac "Brio"  in  2 straturi
	m2	275,900
	
 25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	12,600
	
 26	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	1,950
	
 27	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Швеллер 14)
	kg	210,000
	
		1.3. Articole din timplarie
			
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	9,300
	
 29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	8,820
	
 30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
 31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=300mm
	m	6,400
	
 32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=150mm
	m	6,400
	
		1.4. Tavan
			
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tufengrund" intr-un strat, la pereti 
	m2	83,700
	
 34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	83,700
	
 35	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rusturi
	m2	20,100
	
 36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finis SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	83,700
	
 37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	83,700
	
 38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	83,700
	
		1.5. Pardoseli
			
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,300
	
 40	CC03C	Montare plase sudate VR 10*10-d3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	46,200
	
 41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	83,700
	
 42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2	31,500
	
 43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	83,700
	
 44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	71,900
	
		1.6. Apeduct si canalizare
			
45	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm 
	buc	6,000
	
 46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	18,000
	
 47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	12,000
	
 48	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	24,000
	
 49	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"
	buc	6,000
	
 50	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm
	buc	6,000
	
 51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000
	
 52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000
	
 53	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Trap 100*100)
	buc	1,000
	
		1.7. Lucrari de incalzire
			
		1.7.1. Incalzirea
			
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500*500)
	buc	1,000
	
 55	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500*1000)
	buc	1,000
	
 56	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP 22 500*1300)
	buc	2,000
	
 57	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator RKKP 22 500*1800)
	buc	2,000
	
 58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	6,000
	
 59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	6,000
	
 60	IC11B	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m	42,200
	
 61	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m	62,000
	
 62	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 16mm (niplu)
	buc	12,000
	
 63	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm (cot)
	buc	8,000
	
 64	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25mm (cot)
	buc	14,000
	
 65	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm (teu)
	buc	4,000
	
 66	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (teu)
	buc	10,000
	
 67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm
	buc	4,000
	
 68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm
	buc	4,000
	
 69	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"  (dezaerator 1/2)
	buc	2,000
	
		1.7.2. constructia sobei
			
70	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu  prepararea  manuala a  mortarului M-50, inaltimea  etajului pina la 4m 
	m3	1,500
	
 71	RpCU20A	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru cenusar
	buc	1,000
	
 72	RpCU20B	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru focar
	buc	1,000
	
 73	RpCU20C	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: inchizator din fonta
	buc	1,000
	
 74	RpCU20D	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: zavor din fonta
	buc	1,000
	
 75	RpCU20E	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: gratar cu bare
	buc	1,000
	
		2. Lucrari de montare
			
		2.1. Apeduct si canalizare
			
76	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (manopera)
	buc	1,000
	
		2.2. Incalzirea
			
77	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l
	buc	1,000
	
 78	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv
	buc	1,000
	
		3. Electricitatea
			
79	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm
	m	82,000
	
 80	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5mm
	m	138,000
	
 81	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*4mm
	m	46,000
	
 82	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVC 2*1.5mm
	m	50,000
	
 83	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	82,000
	
 84	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	138,000
	
 85	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	46,000
	
 86	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16*16 mm
	m	20,000
	
 87	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent,10*10
	buc	6,000
	
 88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	7,000
	
 89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	28,000
	
 90	RpEA07A	Montarea ramei pentru priza cu 2 intrari
	buc	14,000
	
 91	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple 60*60, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere
	buc	11,000
	
 92	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (plafon rotund pe perete exterior)
	buc	1,000
	
 93	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice  cu 18 circuite (Cutie pentru 18 automate)
	buc	1,000
	
		4. Utilaj
			
94		Vaz de expansiune V=18l
	buc	1,000
	
 95		Pompa de circulatie TOP-S 30/4
	buc	1,000
	
 96		Змеевик стальной
	buc	1,000