WinСмета2000     
Reparatia WC din blocul de studii et. 1 si 2 ; et. 3 si 4 a Colegiului "I. Hasdeu"	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1

Valoarea de deviz  296 383,57 lei	
Intocmit in preюuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mгsurг
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Etaj 1 si 2					
		1.1. Compartiment					
1	RpCJ35A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
 	m2	226,28	10,45
	2 364,63
	
	7122050013400	Zidar	h-om	27,1536			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,942			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	11,314			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2628			
2	RpCK42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2	39,44	11,50
	453,56
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,916			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,916			
	4100126202818	Apa	m3	1,972			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5776			
3	TrB01B2-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
 	t	5,00	26,95
	134,75
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,85			
4	CF02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
 	m2	139,44	49,76
	6 938,53
	
	7122050013400	Zidar	h-om	139,44			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,888			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6972			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,231			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	439,236			
	2652102100737	Var hidratat	kg	501,984			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6254			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,8366			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2789			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6972			
5	CG01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2	39,44	49,70
	1 960,17
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,664			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,944			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3015			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	512,72			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6565			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3944			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1832			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4733			
6	CG17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m2	39,44	197,66
	7 795,71
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,74			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,86			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,6232			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	512,72			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3015			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	63,104			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6565			
	2010407343982	Rumegus	kg	1,972			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3944			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7748			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4733			
7	CI04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime
 	m2	226,28	230,70
	52 202,77
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	712,782			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,198			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	6,3358			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6 788,40			
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	236,4626			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 262,80			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9198			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,3394			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	56,57			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	226,28			
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	22,628			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	3,3942			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7884			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2628			
8	CK28B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027
	m2	39,44	179,86
	7 093,77
	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	1,972			
	7422010060100	Timplar	h-om	82,824			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,916			
	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	42,5301			
	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	103,2874			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3944			
9	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7*2.1m-8buc)
 	m2	11,76	1 164,08
	13 689,52
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,5848			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9408			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,76			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	47,04			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,88			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,058			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,056			
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,76			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2352			
10	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8*2.1m-6buc)
 	m2	10,08	1 164,08
	11 733,88
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,3584			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8064			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,08			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40,32			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,04			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,764			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,048			
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,08			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2016			

					
 			Total Compartiment
	            			104 367,28	
			Incluziv salariu				44 474,36	
 		1.2. Retele de apeduct si canalizare					
11	SA14B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m	16,00	48,83
	781,28
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,96			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	16,32			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	3,20			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,36			
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,64			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,64			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,096			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,032			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3296			
12	SD01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006
	buc	2,00	56,60
	113,20
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36			
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	2,012			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,012			
13	SD06C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01
	buc	8,00	72,55
	580,40
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,04			
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel	buc	8,08			
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,08			
14	SC04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc	4,00	786,91
	3 147,64
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,40			
	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	2,448			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16			
15	SD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc	4,00	387,75
	1 551,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,60			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00			
16	SC08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc	8,00	1 344,85
	10 758,80
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,20			
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	8,16			
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	8,16			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,16			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,16			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,16			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	18,768			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,16			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,16			
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,16			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,16			
17	SB08E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m	18,00	42,45
	764,01
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,76			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,54			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,27			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,27			
18	SB09E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ REVIZIE
 	buc	2,00	15,51
	31,01
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56			
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	2,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03			
19	SB10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ TEU/
 	buc	16,00	28,61
	457,76
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,12			
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	16,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,12			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,48			
20	SB08C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m	14,00	39,78
	556,95
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,42			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,056			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,168			
21	SB09C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc	6,00	12,94
	77,64
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,32			
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	6,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072			
22	SB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc	2,00	59,36
	118,73
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50			
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,02			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202			

					
 			Total Retele de apeduct si canalizare
	            			18 938,42	
			Incluziv salariu				2 671,20	

					
 			Total Etaj 1 si 2
	            			123 305,70	
			Incluziv salariu				47 145,56	
 		2. Etaj 3 si 4					
		2.1. Compartiment					
23	RpCJ35A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
 	m2	139,44	10,45
	1 457,15
	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,7328			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,916			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	6,972			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3944			
24	RpCK42A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2	37,70	11,50
	433,55
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,655			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,655			
	4100126202818	Apa	m3	1,885			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,508			
25	TrB01B2-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
 	t	5,00	26,95
	134,75
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,85			
26	CF02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
 	m2	139,44	49,76
	6 938,53
	
	7122050013400	Zidar	h-om	139,44			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,888			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6972			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,231			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	439,236			
	2652102100737	Var hidratat	kg	501,984			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6254			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,8366			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2789			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6972			
27	CG01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2	37,70	49,70
	1 873,69
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,62			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,77			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2441			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	490,10			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5834			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,377			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,131			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4524			
28	CG17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m2	37,70	197,66
	7 451,78
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,825			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,425			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,831			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	490,10			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2441			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,32			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5834			
	2010407343982	Rumegus	kg	1,885			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,377			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6965			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4524			
29	CD72A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2	52,70	331,41
	17 465,33
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	128,6038			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	111,2234			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	60,6432			
	2710703520285	Profil de suport	m	116,5197			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	64,6155			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	80,2397			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,7062			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,2686			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	79,4453			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 558,7158			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,8474			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4005			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,415			
30	CI04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime
 	m2	190,85	230,70
	44 029,13
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	601,1775			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,7975			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,3438			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	5 725,50			
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	199,4382			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 908,50			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,6798			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2863			
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	47,7125			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	190,85			
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	19,085			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,8627			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,7255			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9085			
31	CK28B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027
	m2	37,70	179,86
	6 780,81
	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	1,885			
	7422010060100	Timplar	h-om	79,17			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,655			
	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	40,6538			
	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	98,7306			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,377			
32	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.7*2.1m-10buc)
 	m2	14,70	1 164,08
	17 111,90
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,731			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,176			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,70			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	58,80			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,35			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,5725			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,82			
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,70			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,294			
33	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8*2.1m-2buc)
 	m2	3,36	1 164,08
	3 911,29
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4528			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2688			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,36			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,44			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,68			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,588			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,016			
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,36			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0672			

					
 			Total Compartiment
	            			107 587,91	
			Incluziv salariu				43 354,30	
 		2.2. Retele de apeduct si canalizare					
34	SA14B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m	16,00	48,83
	781,28
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,96			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	16,32			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	3,20			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,36			
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,64			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,64			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,00			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32			
	3220137315778	Decapant	kg	0,096			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,032			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3296			
35	SD01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006
	buc	2,00	56,60
	113,20
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36			
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	2,012			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,012			
36	SD06C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01
	buc	8,00	72,55
	580,40
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,04			
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru  tevi de otel	buc	8,08			
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,08			
37	SC04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc	4,00	786,91
	3 147,64
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,40			
	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	2,448			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16			
38	SD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc	4,00	387,75
	1 551,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,60			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00			
39	SC08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02
	buc	10,00	1 344,85
	13 448,50
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,00			
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	10,20			
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	10,20			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,20			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,20			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,20			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	23,46			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,20			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,20			
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,20			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,20			
40	SB08E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m	18,00	42,45
	764,01
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,76			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,54			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,27			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,27			
41	SB09E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ REVIZIE
 	buc	2,00	15,51
	31,01
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56			
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	2,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03			
42	SB10E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ TEU/
 	buc	16,00	28,61
	457,76
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,12			
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare	buc	16,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,12			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,48			
43	SB08C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m	14,00	39,78
	556,95
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,42			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,056			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,168			
44	SB09C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc	6,00	12,94
	77,64
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,32			
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	6,00			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072			
45	SB28A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01
	buc	2,00	59,36
	118,73
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50			
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,02			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202			

					
 			Total Retele de apeduct si canalizare
	            			21 628,12	
			Incluziv salariu				2 979,20	

					
 			Total Etaj 3 si 4
	            			129 216,02	
			Incluziv salariu				46 333,50	
 
	Total  	 lei			252 521,72	
	CASM (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			21 032,79	
	Total ПЗ+CASM 	100,00 +			273 554,51	
	Transportarea  materialelor (ПЗ+CASM) * 2 % 	2,00 %			3 180,85	
	Total ПЗ+CASM+Transp 	100,00 +			276 735,36	
	Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 5 % 	5,00 %			13 836,77	
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu 	100,00 +			290 572,13	
	Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 2 % 	2,00 %			5 811,44	
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi 	100,00 +			296 383,57	
	Total deviz:				296 383,57	
	Incluziv salariu				93 479,06	

Intocmit 	()	
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)