ANUNȚ DE PARTICIPARE 
		privind achiziționarea Lucrărilor de reparație la Postul vamal Palanca, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1.	Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
2.	IDNO: 1006601000185
3.	Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
4.	Numărul de telefon/fax: 022 574-201
5.	Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.
6.	Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 
7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8.	Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	U/m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată, fără TVA	
Lot 1	45400000-1	Lucrări de reparație a platformei de beton 	lot	1	Conform informației expuse în Anexă	671150,0	
Lot 2		Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu	lot	1		232113,0	
Lot 3		Lucrări de reparație a rețelelor și echipamentelor electrice	lot	1		157833,0	
9.	În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10.	În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.
11.	Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12.	Termenii și condițiile de executare solicitați: 90 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
13.	Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15.	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16.	Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/
Obligativitatea	
1	DUAE	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
2	Propunerea tehnică	Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) – semnat electronic	Obligatoriu	
3	Propunerea financiară	Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului – semnat electronic	Obligatoriu	
4	Garanție pentru ofertă	Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul:
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat    
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA 
Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic	Obligatoriu	
5	Cerere de participare	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
7	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic	Obligatoriu	
9	Grafic de executare a lucrărilor	Conform Anexei nr.10 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
10	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Conform Anexei nr.14 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
11	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
(obligatoriu prezentarea diriginților de șantier pentru domeniile de calificare: construcții civile, electricitate,  apeduct și canalizare, inclusiv anexarea certificatelor de atestare tehnico-profesională)	Conform Anexei nr.15 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
12	Criterii obligatorii de calificare	-	Minim 1 an de experiență în domeniu;
-	Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;	Obligatoriu	
17.	Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
18.	Termenul de garanţie a lucrărilor: 1 an. 
19.	Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.
20.	Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
21.	Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
22.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
23.	Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
24.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.
25.	Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%	
	nu se aplică		
26.	Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-	până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
-	pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
27.	Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
28.	Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
29.	Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”, ofertele întârziate vor fi respinse.
30.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
31.	Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32.	Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
33.	Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34.	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
35.	În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
36.	Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
37.	Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
38.	În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu	
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă	
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă	
facturarea electronică	Se acceptă	
plățile electronice	Se acceptă	
39.	Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
40.	Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      

Viorel DOAGĂ_____________________

Anexa nr. 1 
la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație la Postul vamal Palanca.
Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală
Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație curentă a infrastructurii Postului vamal Palanca.  
      
2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.
 
3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 1 an din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 90 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

Lista cu cantităţile de lucrări. Formularul nr. 1
LOT nr. 1

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Volum

1	2	3	4	5	6	
1	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
 	m3		80,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
2	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
 	m3		72,1200	
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3740		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870		
3	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
 	m3		80,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
4	RpDB31B
	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv
 Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,0200
	buc		12,0000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	1,0070		
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0600		
5	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
 	m		9,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
6	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm
 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400
	buc		3,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt.  evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000		
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800		
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550		
	2320322600294	Bitum de protectie 	kg	0,4000		
7	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
 	m		255,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940		
8	DD50A
	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual
 	m		20,0000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00241		
9	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos
 	m		792,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile	kg	0,1150		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080		
10	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3		80,0000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
11	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
 	m2		280,0000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		

Lista cu cantităţile de lucrări. Formularul nr. 1
LOT nr. 2

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Volum

1	2	3	4	5	6	
1	CG17C1
	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
 	m2		79,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
2	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m		174,4800	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0015		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
3	RpCR08B1
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor
 	m2		395,3500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800		

Lista cu cantităţile de lucrări. Formularul nr. 1
LOT nr. 3

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Demontarea				
1	08-03-594-11
	Demontare corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate (panou led existent) k=0,5 	100 buc	0,960	
	1	Muncitor	h-om	152,16	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	9,984	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,688	
	1019852	Vopsea	kg	2,88	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,051	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,096	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,403	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	35,568	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,523	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,744	
 		1.2. Montarea				
2	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (Led Panou 600x600, 6400k, 48W) 	100 buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	317,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,40	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	
	1019852	Vopsea	kg	3,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,10	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,42	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,10	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	
 		2. Utilaj				
3		Led Panel 600x600, 48w, 6500k 	buc	100,000	
	Led Panel 600x600, 48w, 6500k	Led Panel 600x600, 48w, 6500k	buc	100,00	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Servicii de mentenanta utilaj electric				
1	RpEE10B
	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A 	buc	418,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	179,74	
2	RpEC13A
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din cupru 	buc	20,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,80	
3	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme 	buc	5,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,00	
4	RpEJ05E
	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura 	buc	20,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,00	
5	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice 	buc	2,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,00