Centru de excelentata in Economie	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 05-11-2018
 Reparatii curente Centru de excelentata in Economie

Valoarea de deviz  1 173 344,56 lei	
Intocmit in preţuri  curente 16.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Demontari
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	383,560	11,76
——————————
11,76
	4 510,68
——————————
4 510,68
	
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg	480,000	0,41
——————————
0,32
	195,69
——————————
154,56
	
3	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 
	m2	28,800	37,48
——————————
37,24
	1 079,42
——————————
1 072,51

		Total Demontari
Inclusiv salariu				5 785,79
5 737,75	
		2. Instalare
					
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	297,360	1 028,75
——————————
15,68
	305 910,56
——————————
4 662,61
	
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	115,000	1 351,79
——————————
22,68
	155 456,42
——————————
2 608,20
	
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	218,350	46,31
——————————
10,08
	10 111,35
——————————
2 200,96
	
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	198,500	101,72
——————————
11,20
	20 191,42
——————————
2 223,20

		Total Instalare
Inclusiv salariu				491 669,75
11 694,97	
		3. Lucrari la glafurile interoare 
					
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	1 280,000	28,82
——————————
23,52
	36 885,12
——————————
30 105,60
	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	512,000	3,29
——————————
0,84
	1 684,48
——————————
430,08
	
10	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos (glafuri)
	m2	512,000	26,04
——————————
18,48
	13 333,20
——————————
9 461,76
	
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	512,000	25,06
——————————
15,40
	12 832,77
——————————
7 884,80

		Total Lucrari la glafurile interoare 
Inclusiv salariu				64 735,57
47 882,24	
		4. Lucrari la glafuri exterioare
					
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	1 280,000	28,82
——————————
23,52
	36 885,12
——————————
30 105,60
	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	320,000	3,29
——————————
0,84
	1 052,80
——————————
268,80
	
14	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 
	m2	320,000	26,04
——————————
18,48
	8 333,44
——————————
5 913,60
	
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	320,000	25,06
——————————
15,40
	8 020,48
——————————
4 928,00
	
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	15,000	31,08
——————————
31,08
	466,20
——————————
466,20
	
17	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t	15,000	65,11
——————————
0,00
	976,65
——————————
0,00
	
18	RpIzF07G	Etansarea elementelor de constructie din metal sau beton cu spuma din poliuretan
	m	190,000	7,97
——————————
6,72
	1 513,59
——————————
1 276,80
	
19	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm 
	m	35,000	10,84
——————————
7,84
	379,57
——————————
274,40
	
20	RpCJ18A k=1,66	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 5 mm grosime, executat cu adeziv muchia exterioara a bacoanelor k=1,66
	m2	35,000	43,24
——————————
30,68
	1 513,26
——————————
1 073,69
	
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	249,700	50,69
——————————
23,52
	12 656,61
——————————
5 872,95
	
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli exterior
	m2	249,700	10,88
——————————
3,36
	2 716,72
——————————
838,99
	
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	249,700	178,71
——————————
81,20
	44 624,86
——————————
20 275,64
	
24	CI14B	Elemente liniare (plintus cibotica)din placi de gresie 7,5cm
	m	231,200	26,23
——————————
11,20
	6 063,68
——————————
2 589,44

		Total Lucrari la glafuri exterioare
Inclusiv salariu				125 202,98
73 884,11	
		5. Tavane (partea exterioara a balconului)
					
25	RpIzA07F	Vopsitorii la armaturi  (otel de beton segmente) executate manual, cu vopsea de ulei anticoroziv.
	m2	41,000	25,85
——————————
17,92
	1 059,95
——————————
734,72
	
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la Tavane
	m2	218,000	10,88
——————————
3,36
	2 371,84
——————————
732,48
	
27	CF52B k.man=0,7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  K man =0,7
	m2	218,000	53,52
——————————
42,84
	11 666,96
——————————
9 339,12
	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Balcoanelor
	m2	218,000	3,29
——————————
0,84
	717,22
——————————
183,12
	
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	218,000	17,73
——————————
15,40
	3 865,75
——————————
3 357,20
	
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, Tavane
	m2	218,000	29,10
——————————
19,32
	6 344,67
——————————
4 211,76
	
31	RpCI08C	Montarea coltarelor (protectia muchiilor)din tabla zincata pe muchia balconului 
	m	231,200	187,27
——————————
16,24
	43 296,75
——————————
3 754,69
	
32	CD10A Kman=0.7	Montarea peretilor intermediari intre balcoane
	m2	119,000	81,06
——————————
21,00
	9 646,14
——————————
2 499,00
	
33		Sevicii Autoturn
	ora	48,000	200,00
——————————
0,00
	9 600,00
——————————
0,00
	
34	CB14A	Schela 
	m2	540,000	28,24
——————————
21,00
	15 247,98
——————————
11 340,00

		Total Tavane (partea exterioara a balconului)
Inclusiv salariu				103 817,26
36 152,09	

		Total	 lei			791 211,35
	
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			39 454,01
	
		Transport	4,00 %			24 043,67
	
		Total	100,00 +			854 709,03
	
		Cheltueli regie	10,00 %			85 470,90
	
		Total	100,00 +			940 179,93
	
		Beneficiu de deviz	4,00 %			37 607,20
	
		Total	100,00 +			977 787,13
	
		TVA	20,00 %			195 557,43

Total deviz:
Inclisiv salariu				1 173 344,56
——————
175 351,16

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)