	Lucrari de constructie a pavilionului si amenajare la IET nr. 108
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Constructia pavilion
	
	

	1
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3
	1.60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2.32

	2
	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3
	1.60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.64

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	466.088

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1.244

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	1.145

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.471

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0.96

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0.52

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0.40

	3
	CL17A

	Confectii metalice diverse, montate aparent: structura pavilionului, acoperisului, scaun
	kg
	550.00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	126.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11.00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5.50

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	550.00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2.75

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4.40

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	5.50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11.00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	11.00

	4
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2
	29.40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32.34

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	3.058

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3.234

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	1.47

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	4.998

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5.88

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.47

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2.94

	5
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil, gr. min. 0.45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare)
	m2
	26.40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	23.76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.60

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip profnastil
	m2
	31.878

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	249.48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1.32

	6
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125
	m
	6.60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1.98

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  d.125
	m
	7.138

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	9.517

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1.36

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0.68

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1.36

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1.36

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	67.98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.132

	7
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.90
	m
	5.00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1.75

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass d.90
	m
	5.355

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	2.55

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1.275

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	2.55

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1.275

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	1.275

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	1.275

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.075

	8
	CE31A1 apl

	Captuseli din scinduri geluite de 25mm, la pavilion (partea din spate H=2m, lateral H=1m, scaun) - norma Scinduri geluite si faltuite = 0.027m3/m2
	m2
	22.80

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0.342

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	16.872

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0.616

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0.638

	9
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3
	0.62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1.271

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	6.076

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3.125

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0.002

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0.018

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0.005

	10
	CN51B

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	0.62

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0.242

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	1.866

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0.001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0.002

	11
	CN18A

	Vopsitorii  cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn  de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa
	m2
	45.60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	50.16

	
	2430226100800
	Grund  pe baza de polimer acrilic
	kg
	6.84

	
	2430226109000
	Vopsea pe baza de rasini alchidice  modificate
	kg
	13.68

	
	2430226102202
	Chit de cutit alchidic 
	kg
	7.752

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	22.80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2.28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.137

	
	
	Capitolul 1.2. Amenajare cu pavaj
	
	

	12
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	5.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1.60

	13
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3
	12.40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	17.98

	14
	TsC35C12

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  21-30 m (incarcarea)
	100 m3
	0.13

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0.997

	15
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	21.20

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9.203

	16
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0.31

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2.734

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2.923

	17
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm
	m3
	12.40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12.276

	
	1421102200010
	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm
	m3
	14.26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1.24

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2.604

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5.208

	18
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15)
	m
	92.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13.80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	40.48

	
	2663102100001
	Beton clasa C12/15
	m3
	4.14

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm
	m
	92.46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0.552

	19
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm, gri)  - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat.
	m2
	105.00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	106.302

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3.318

	
	2661112800657
	Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 40mm, gri
	m2
	106.575

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	168.00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	1156.155

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0.525

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	6.299

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	2.10



						
	                                                                                                         

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
