CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL 
3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliție Vulcănești, str. Lenin DP UTA Găgăuzia.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
 Ремонтные работы в здании инспектората
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Ремонтные работы в помещениях
	
		1.1. Демонтажные работы
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -окна из ПВХ))
	m2	12,5000	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -двери из ПВХ и двери деревянные))
	m2	14,0300	
3	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка проемов из стеклоблоков) 
	m2	4,8400	
4	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток -25,62м2)
	kg	250,0000	
5	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей -16,45м2)
	kg	99,0000	
6	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Демонтаж радиаторов отопления)
	m2	6,0000	
7	RpIC19E
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром до  90мм)
	m	32,0000	
8	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола)
	m2	50,1000	
9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки ) 
	m3	17,2600	
10	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele (Снятие решеток вентиляционных 30*30см)
	buc	9,0000	
11	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-бетонных тумб
	m3	1,8800	
12	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток)
	m2	7,0000	
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах или потолках)
	m2	20,0000	
14	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка деревянного короба 26мп)
	m2	15,6000	
15	RpCI42A
	Demontarea  (Разборка  шахты из кровельной стали 22*0,2*0,2м)
	m	22,0000	
16	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)
	buc	3,0000	
		1.2. Стены
	
17	RpCG05A
	Zidarie cu blocuri mici din beton, -фортан (Кладка из мелких блоков -фортаном для заполнения проемов  стен в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)
	m3	4,0000	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)
	m2	418,4000	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	418,4000	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях стен)
	m2	418,4000	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)
	m2	418,4000	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)
	m2	418,4000	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере
	m2	418,4000	
24	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg	4,2000	
25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на внутренние поверхности стен)
	m2	98,2000	
26	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная)  внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")
	m2	98,2000	
27	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  под плитку толщиной 5 мм,  вручную сухой смесью с  цементом, с ручным приготовлением раствора)
	m2	71,0000	
28	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Облицовка стен плиткой с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях плошадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)
	m2	71,0000	
		1.3. Перегородки
	
29	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Установка перегородки  из пластмассового профиля из закрепленных панелей с вмонтированными дверьми-0,7*2,1м=1шт  в комплексе монтируемых на уровне пола,  в зданиях высотой до 35 м)
	m2	8,0000	
		1.4. Оконные и дверные проемы с откосами
	
30	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	28,8000	
31	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 30см)
	m	16,2000	
32	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних оконных откосов)
	m2	12,6000	
33	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные для откосов из алюминия)
	m	50,0000	
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:наружных оконных откосов)
	m2	7,6000	
35	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные для наружных откосов из алюминия)
	m	50,0000	
36	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 150мм)
	m	16,2000	
37	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile-роллеты (Свертывающиеся ставни из стального листа-роллеты)
	m2	28,8000	
38	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	23,4000	
39	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних дверных откосов)
	m2	10,5000	
40	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные для дверных откосов из алюминия)
	m	70,0000	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосов
	m2	30,7000	
42	RpCU02A
	Усиление дверных проемов из уголка 50*5мм=10,8мп и полосы 50*5мм=3,4м
	kg	48,0000	
		1.5. Полы
	
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	177,2000	
44	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	6,3000	
45	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс  на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять ) до общей толщины 5см к=4
	m2	6,3000	
46	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) -размеры 30*30см
	m2	26,7000	
47	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая  плинтуса ПХВ=140м  и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)
	m2	125,5000	
		1.6. Потолки
	
48	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)
	m2	183,5000	
49	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Устройство подвесных потолков из пластиковой вагонки, изготовленные на стройплощадке)
	m2	11,0000	
		1.7. Лестница наружная
	
50	CH10C
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлической лестницы с площадкой из уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм )
	kg	284,0000	
51	CH10A1
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж готовой металлической лестницы-стоимость лестницы в изготовлении)
	kg	284,0000	
52	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-лестницы
	m2	7,3000	
53	CH06A
	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки высотой 1м)
	m	8,1000	
		1.8. Пандус
	
54	CH10C
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлического пандуса из уголка 50*3мм, профильной трубы 50*2мм и рифленой стали толщиной 5мм, поручни из ст. трубы  Ф50мм )
	kg	430,0000	
55	CH10A1
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Монтаж металлического пандуса -стоимость панудса в изготовлении)
	kg	430,0000	
56	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-элементы пандуса
	m2	10,0000	
		1.9. Устройство козырька
	
57	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса -обрешетки под козырек из профтрубы 50*50*3мм=7м и 30*30*3мм=29,4м с покраской)  
	kg	102,0000	
58	CE06A1
	Invelitori козырька din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (Кровля козырька из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки)
	m2	7,0000	
59	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой) 
	m	5,5000	
60	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой  в комплекте с воронками)
	m	9,2000	
		1.10. Отопление и вентиляция
	
61	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные размерами 600*800мм)
	buc	2,0000	
62	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 600*1200мм)
	buc	9,0000	
63	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм
	buc	11,0000	
64	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм
	buc	11,0000	
65	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные  повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные,  для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)
	m	48,0000	
66	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  до 1", включительно)
	buc	35,0000	
67	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы 
	buc	24,0000	
68	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом  плавления  с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфты
	buc	20,0000	
69	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм )
	m	48,0000	
70	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)
	buc	2,0000	
71	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка готовой вентиляционной решетки Ф100мм, вмонтированная в кладку)
	buc	1,0000	
72	VC07A
	Montarea ventilatoarelor (Установка бытовых вентиляторов)
	buc	2,0000	
73	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete  ( Электроводонагреватель, объемом 80 л)
	buc	1,0000	
		1.11. Внутренняя канализация
	
74	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat  avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи  диаметр 110 мм)
	m	15,0000	
75	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники  Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)
	buc	4,0000	
76	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройник с переходом  Ф110*50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)
	buc	3,0000	
77	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-ревизия Ф100мм
	buc	1,0000	
78	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat  avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи  диаметр 110 мм)
	m	3,5000	
79	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм фундаментах, в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)
	buc	3,0000	
80	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,  установленный на ножке)
	buc	3,0000	
81	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)
	buc	1,0000	
82	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)
	buc	2,0000	
83	CH06A
	Mina curenta metalica montata(Ограждения из нержавеющей стали включая стойки)
	m	2,0000	
84	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata( Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м
	buc	1,0000	
85	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или  блочные стены)
	buc	2,0000	
		1.12. Внутренний водопровод
	
86	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) с фитингами 22шт
	m	36,1000	
87	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")
	buc	3,0000	
88	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)
	buc	1,0000	
89	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")
	buc	8,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
Индивидуальный гараж-общестроительные работы
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Гараж на одну машину
	
		1.1. Демонтажные работы
	
1	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-старая отмостка
	m3	0,7000	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей -8,25м2) 
	m3	2,5000	
3	CP50Dприм
	Демontarea elementelor prefabricate din beton   (Демонтаж сборных ж.б. плит ограждения ПО-2шт при помощи крана)кмат=0 кз/п=0,8 кмех=0,8
	buc	2,0000	
		1.2. Кровля
	
4	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлаты сечением 100*100мм =7мп
	m3	0,1000	
5	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 150*50мм-50мп с  антисептированием)
	m3	0,3500	
6	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкерных болтов длиной 0,25м 22шт Ф14мм А1)
	kg	7,0000	
7	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.=0,6м3)
	m2	37,0000	
8	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы-пленка  гидроизоляционная с контррейками 50*40мм-43мп)
	m2	37,0000	
9	pret firmei
	Рейка сечением 50*40мм=0,1м3-стоимость
	m	43,0000	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)-односкатная)
	m2	37,0000	
11	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подшивка снизу потолка листами ОСБ толщиной 10см, изготовленные на стройплощадке)
	m2	28,0000	
12	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la потолка (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью потолка)
	m2	28,0000	
13	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство фронтона из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)
	m2	3,8000	
14	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство подшивки кровли из профилированных листов, закрепленных самонарезающими болтами)
	m2	3,0000	
15	CE19A
	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба  полукруглые Д=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления)
	m	7,0000	
16	CE21A
	 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели)
	m	3,2000	
		1.3. Проемы
	
17	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice(Обрамление ворот уголком 100*6,5мм=20м/201,2кг и поперечины из полосы 50*5мм=2,5м/4,9кг)
	kg	206,1000	
18	CN28C
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile medii, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлического обрамления ворот)
	t	0,2100	
19	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m (Кладка перемычки из кирпича размером 250х120х65 мм, внутренних стен, с приготовлением раствора  М-50 вручную)
	m3	0,6000	
20	CK09Aмод
	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Приобретение и монтаж роллетных ворот в комплекте))
	m2	6,2500	
21	RpCG05A
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка  заборного проема на растворе марки М 25-Z, из  блоков фортана)
	m3	0,5000	
		1.4. Полы
	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивание полов гаража, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)
	m2	23,0000	
		1.5. Отделка
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )
	m2	55,8000	
24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	55,8000	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	55,8000	
26	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней  штукатурки  откосов толщиной 2 см, с затиркой,  цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной  30 см)
	m	7,5000	
27	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)
	m2	2,2500	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности -откосов в 2 слоя, вручную)
	m2	2,2500	
		1.6. Отмостка
	
29	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под отмостку, средний грунт) -7,5м2
	m3	2,0000	
30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см с уплотнением)
	m3	1,2000	
31	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см с уплотнением)
	m3	0,8000	
32	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для отмостки)
	m2	1,5000	
33	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки  с созданием уклона от здания, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
	m3	0,8000	
34	DE11A
	Лотки mici, prefabricate din beton cu sectiunea  (Установка сборных лотков длиной 260мм для отвода воды от отмостки,  уложенные на бетонное основание)-водоотводящая канавка
	m	11,2000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3
Здание Инспектората. Электромонтажные работы
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructii generale de lucru
	
1	RpEJ08Aмод
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2 механизированно с болгаркой)
	m	493,0000	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)
	m	493,0000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. РП- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм
	
3	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРн-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
4	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
5	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток,10 А  ВА47-29/3/С10 хар-ка С
	buc	1,0000	
6	08-03-526-2
	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА  (АД12 2Р 16А 30мА)
	buc	4,0000	
7	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 120А  ВА47-29/1/С20 хар-ка С
	buc	1,0000	
8	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
9	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм
	
10	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
11	08-03-575-1
	Монтаж выключателя нагрузки  (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
12	08-03-526-1
	 Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В)  ВА47-29/ 1Р /В6,0
	buc	1,0000	
13	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
14	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)
	
15	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
16	08-03-575-1
	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 25А,400В (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
17	08-03-526-1
	 Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В)  ВА47-29 1Р 6,0А (В)
	buc	5,0000	
18	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N  с изоляторами на 12клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С
	buc	2,0000	
19	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета)  ШНИ-6*9-12-У2-Ж
	buc	2,0000	
		2.4. Кабельные изделия
	
20	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )
	m	493,0000	
21	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	3,2300	
22	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	6,7100	
23	цена рыночная
	Провод ПВ1-066  1х1.5mm2
	m	994,0000	
24	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	1,6500	
25	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	3,5500	
26	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х2.5mm2
	m	520,0000	
27	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	0,0800	
28	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	0,3200	
29	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х4,0mm2
	m	40,0000	
30	08-02-409-1
	Установка -труба  ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 m	5,3000	
31	цена рыночная
	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм  с внутренним диаметром 18,3мм
	m	530,0000	
		2.5. Электроосветительное оборудование
	
32	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	23,0000	
33	08-03-594-14
	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 buc	0,4700	
34	цена рыночная
	Светильник  встраиваемый с OPL/R  LED 60Вт  ( IP20)+светодиод 60Вт
	buc	47,0000	
35	08-03-593-6
	Монтаж светильника- настенный  с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 buc	0,0400	
36	цена рыночная
	Светильник настенный  RKL LED 32 Вт (1Р40)+светодиод 32Вт
	buc	4,0000	
37	08-03-593-7
	Монтаж светильника- плафон  (1Р 54)   лампами  накаливания 60Вт 
	100 buc	0,0100	
38	цена рыночная
	Плафон (1Р54) НПП1101  с лампочкой
	buc	1,0000	
		2.6. Электроустановочные изделия
	
39	08-03-591-9
	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки
	100 buc	0,4500	
40	цена рыночная
	Розетка с заземляющим контактом одноместная
	buc	45,0000	
41	08-03-591-2
	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,1600	
42	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р20  6А для скрытой проводки
	buc	16,0000	
43	08-03-591-5
	Установка выключателя  1Р20  6А -двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,0300	
44	цена рыночная
	Выключатель двухклавишный  1Р20  6А для скрытой проводки
	buc	3,0000	
45	08-03-591-1
	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)
	100 buc	0,0100	
46	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р44  6А
	buc	1,0000	
47	цена рыночная
	Коробка ответвительная для скрытой проводки 
	buc	50,0000	
48	цена рыночная
	Коробка для установки выключателей и розеток 
	buc	65,0000	
49	08-02-406-1
	Металлоизделия
	t	0,0500	
		3. Utilaj
	
		3.1. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)
	
50	Цена поставщика
	ЩРн-36з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 36модулей
	buc	1,0000	
51	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
52	цена рыночная
	Автомат выключатель дифференциальный  АД 12 2Р 16А, 30мА
	buc	4,0000	
53	цена поставщика
	Отходящий автомат трехполюсный  20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С
	buc	1,0000	
		3.2. ЩАО Щит распределительный  пластиковый на 12модулей (1Р31)
	
54	цена рыночная
	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм
	buc	1,0000	
55	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
56	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	1,0000	
		3.3. ЩО-Щит распределительный  пластиковый на 24модуля (1Р31)
	
57	цена рыночная
	Щит ЩРв-24з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 24модулей (1Р31) 
	buc	1,0000	
58	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
59	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	5,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4
Индивидуальный гараж. Электромонтажные работы
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructii generale de lucru
	
1	RpEJ08Aмод
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2 механизированно с болгаркой)
	m	130,0000	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)
	m	130,0000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. ЩГ Щит распределительный пластиковый на 12модулей навесного исполнения (1Р31) 265*310*120мм
	
3	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
4	08-03-526-2
	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА  (АД12 2Р 16А 30мА) на вводе
	buc	1,0000	
5	08-03-526-1
	 Монтаж автоматического выключателя (~1), 6,0А, 230В (В)  ВА47-29/ 1Р /В6,0-отходящий
	buc	2,0000	
6	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
7	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором  0,25кВа, 220/12В с встроенной розеткой (1Р44)
	
8	08-03-603-1
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В с встроенной розеткой
	buc	1,0000	
		2.3. Кабельные изделия
	
9	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )
	m	130,0000	
10	08-02-401-1
	 Прокладка силового кабеля с медными жилами с ПВХ изоляцией 0,66кВ, в  негорючей изоляции
	100 m	0,1000	
11	цена рыночная
	Кабель ВВГ нг  сечением жилы 3*2,5мм2
	m	10,0000	
12	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	0,4000	
13	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	0,9000	
14	цена рыночная
	Провод ПВ1-066  1х1.5mm2
	m	130,0000	
15	08-02-409-1
	Установка -труба  ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 m	0,4000	
16	цена рыночная
	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм  с внутренним диаметром 18,3мм
	m	40,0000	
		2.4. Электроосветительное оборудование
	
17	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	4,0000	
18	08-03-593-7
	Монтаж светильника- плафон  (1Р 54)   лампами  накаливания 60Вт 
	100 buc	0,0500	
19	цена рыночная
	Плафон (1Р54) НПП1101 с лампочкой 60Вт
	buc	5,0000	
		2.5. Электроустановочные изделия 
	
20	08-03-591-1
	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)
	100 buc	0,0200	
21	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р44  6А
	buc	2,0000	
		3. Utilaj
	
		3.1. ЩГ Щит распределительный  пластиковый на 12модулей (1Р31)
	
22	цена рыночная
	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм
	buc	1,0000	
23	цена рыночная
	Автомат выключатель дифференциальный  АД 12 2Р 16А, 30мА
	buc	1,0000	
24	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	2,0000	
		3.2. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В
	
25	цена рыночная
	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В  с встроенной розеткой (1Р44)
	buc	1,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5
Пожарная сигнализация в здании
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Монтажные работы
	
		1.1. Пожарная сигнализация
	
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8raze Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов
	buc	1,000	
2	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
3	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1Модуль реллейный МРЛ-8
	set	1,000	
4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель дымовой СПД-2)
	buc	21,000	
5	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной СПР
	buc	1,000	
6	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозвуковой)
	buc	1,000	
7	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107)
	buc	1,000	
8	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare Блок резервного питания 12В, ЗА  БЖ-1230
	buc	1,000	
9	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
10	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Кабель  в трубе и желобах
	1 km	0,180	
11	59020
	Кабель негорючий, KПCэнгFRLS 2x2x0,5
	m	10,000	
12	59021
	Кабель негорючий KПCэнгFRLS 1x2x0,75
	m	150,000	
13	59022
	Кабель ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	20,000	
14	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	100 m	1,000	
15	12347
	Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	m	100,000	
16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,150	
17	12348
	Teava de PVC Д25mm
	m	15,000	
18	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	10,000	
		2. Оборудование
	
		2.1. Пожарная сигнализация
	
19	Pretul firmei
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 8шлейфов "Тирас-8П"
	buc	1,000	
20	Pretul firmei
	Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
21	Pretul firmei
	Модуль реллейный МРЛ-8
	buc	1,000	
22	Pretul firmei
	Извещатель пожарный дымовой CПД-2
	buc	21,000	
23	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной CПР
	buc	1,000	
24	Pretul firmei
	Оповещатель светозвуковой
	buc	1,000	
25	Pretul firmei
	Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107
	buc	1,000	
26	Pretul firmei
	Блок резервного питания 12В, ЗА
	buc	1,000	
27	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
28	Pretul firmei
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	buc	1,000	

 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6
Пожарная сигнализация в гараже
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Монтажные работы
	
		1.1. Пожарная сигнализация
	
1	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный тепловой +10%)
	buc	3,000	
2	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной СПР
	buc	1,000	
3	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107)
	buc	1,000	
4	Цена рыночная
	Кабель негорючий KПCэнгFRLS 1x2x0,75
	m	35,000	
5	Цена рыночная
	Кабель ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	15,000	
6	10-08-003-01
	Aparat ( Прибор -Самосрабатывающий модуль порошковый автономный "Тунгус")
	buc	1,000	
7	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,350	
8	цена рыночная
	Teava de PVC Д25mm
	m	35,000	
9	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	1,000	

	
2. Оборудование
	
		2.1. Пожарная сигнализация
	
10	Pretul firmei
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 8шлейфов "Тирас-8П"
	buc	1,000	
11	Pretul firmei
	Извещатель пожарный тепловой
	buc	3,000	
12	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной CПР
	buc	1,000	
13	Pretul firmei
	Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107
	buc	1,000	
14	Pretul firmei
	Модуль порошковый автономный Тунгус
	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7
Благоустройство прилегающей территории
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Покрытие из брусчатки
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка  старых бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m	105,0000	
2	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия  вперемежку с отходами щебня механизированным способом) на площади 396м2
	m3	40,0000	
3	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка отходов асфальтобена  автосамосвалом на расстояние 3 км)1,6*40м3
	t	64,0000	
4	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка  старых бордюров в автотранспорт вручную)
	t	4,0000	
5	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка старых бордюров  автосамосвалом на расстояние 3 км)-105шт*40кг/шт
	t	4,2000	
6	AcE07C
	Демontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж чугуных  крышек-люков на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III А и В)кз/пл=0,8 кмат=0
	buc	1,0000	
7	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Срезка и планировка автогрейдером до 175 СР  территории площадки, грунт II категории) 
	100m2	3,9600	
8	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка толщиной 10см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)
	m3	40,0000	
9	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня фракции 5-20мм толщиной 5см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)
	m3	20,0000	
10	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток -брусчатки толщиной 60мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	396,0000	
11	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для дорожные 20х30х100 см, по бетонному основанию 30х15 см) 
	m	118,0000	
12	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках со спинками с бетонированием)
	buc	2,0000	
13	цена рыночная
	Приобретение велосипедной парковки на 5мест из металлоконструкции
	buc	1,0000	
14	цена рыночная
	Информационное панно
	buc	1,0000	
15	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугуных  крышек-люков обратно на место без стоимости на смотровых колодцах систем водоснабжения или канализации, на проезжей части, типа III А и В)
	buc	1,0000