Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Isaicani r-n Nisporeni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL   

Valoarea de deviz  573 483 lei	
Intocmit in preţuri  curente  
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	637,700	42,668
——————————
41,515
	27 209,640
——————————
26 474,244
	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	637,700	10,829
——————————
10,379
	6 905,525
——————————
6 618,560
	
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme
	buc	25,000	139,584
——————————
39,209
	3 489,595
——————————
980,220
	
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	45,000	19,789
——————————
6,919
	890,514
——————————
311,364
	
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	637,700	44,934
——————————
17,010
	28 654,711
——————————
10 847,115
	
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /capriori prelunjitori 0.12x0.06x1,5 m /
	m3	1,550	5 044,854
——————————
1 297,350
	7 819,523
——————————
2 010,892
	
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,550	209,792
——————————
48,992
	325,178
——————————
75,938
	
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	637,700	26,830
——————————
14,415
	17 109,319
——————————
9 192,445
	
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./profnastil /	m2	637,700	205,013
——————————
69,192
	130 736,612
——————————
44 123,738
	
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru  stresina si antisipci	m3	1,330	5 473,092
——————————
1 268,520
	7 279,213
——————————
1 687,132
	
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriuri  de rasinoase  faltuite si geluite  cu latimea medie de 0,4 m	m2	117,800	467,018
——————————
230,640
	55 014,720
——————————
27 169,392
	
12	CN16D	Vopsitorii cu l  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la stresina	m2	117,800	44,714
——————————
31,713
	5 267,368
——————————
3 735,791
	
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,000	210,942
——————————
20,181
	6 961,086
——————————
665,973
	
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	124,000	197,418
——————————
17,298
	24 479,893
——————————
2 144,952
	
15	CE23C adaptat	Opritori de zapada
	m	131,000	149,451
——————————
63,426
	19 578,081
——————————
8 308,806

							
		Total	 lei			341 718
	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			32 478
	
		Transportarea materialelor	10,00 %			19 560
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			57 094
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			27 052
	
		TVA	20,00 %			95 581

Total deviz:
Inclusiv salariu				573 483
——————
144 346

Intocmit 	 	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)